GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Echt-Susteren

Bouwkostenindicator (BKI) 2025
Het college besluit:
- 1.
De BouwKostenIndicator 2025 vast te stellen met ingang van 1 januari 2025;
- 2.
De ‘Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw’ vast te stellen met ingang van 1 januari 2025;
- 3.
De ‘Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten’ vast te stellen met ingang van 1 januari 2025;
- 4.
De BouwKostenIndicator (BKI) 2024 zoals vastgesteld in de vergadering van
- 5.
5 december 2023, met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
- 6.
De ‘Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw’ zoals vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023, met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
- 7.
De ‘Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten’ zoals vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023, met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
Bijlage
I

BouwKostenIndicator (BKI).
BouwKostenIndicator (BKI) Prijspeil 2025 ter berekening van de bouwkosten in gemeente Echt-Susteren vanaf 1 januari 2025.
Nr. | Type | Hoeveel- heid | eenheid | Prijs / eenheid | Totaal in €, excl. BTW
| WOONGEBOUWEN | | | |
1 | Appartementen standaard | 1,00 | m^3 | 426,00 | 426,00
2 | Appartementen beter | 1,00 | m^3 | 524,00 | 524,00
| GRONDGEBONDEN WONINGEN | | | |
3 | Tussenwoning standaard | 1,00 | m^3 | 380,00 | 380,00
4 | Tussenwoning beter | 1,00 | m^3 | 526,00 | 526,00
5 | Half vrijstaand standaard | 1,00 | m^3 | 426,00 | 426,00
6 | Half vrijstaand beter | 1,00 | m^3 | 625,00 | 625,00
7 | Vrijstaand standaard | 1,00 | m^3 | 526,00 | 526,00
8 | Vrijstaand beter | 1,00 | m^3 | 683,00 | 683,00
| WONINGEN - AANVULLINGEN | | | |
9 | Garage / berging (in m³) | 1,00 | m^3 | 223,00 | 223,00
10 | Kelder (onder nieuwbouw) (in m³) | 1,00 | m^3 | 301,00 | 301,00
11 | Carport / overkapping (in m²) | 1,00 | m^2 | 160,00 | 160,00
12 | Dakkapel h=1,6 m. (per m¹ breedte) | 1,00 | m¹ | 1.618,00 | 1.618,00
13 | Aanbouw tegen bestaande woning | 1,00 | m^3 | 448,00 | 448,00
14 | Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000 | 1,00 | m^2 | 201,00 | 201,00
| BIJEENKOMSTGEBOUW (in m^2) | | | |
15 | Multifunctionele accommodatie | 1,00 | m^2 | 1.898,00 | 1.898,00
16 | Café \ Restaurant | 1,00 | m^2 | 1.648,00 | 1.648,00
17 | Hotel \ Motel | 1,00 | m^2 | 1.993,00 | 1.993,00
| GEZONDHEIDSZORGGEBOUW (in m^2) | | | |
18 | Gezondheidscentrum | 1,00 | m^2 | 1.781,00 | 1.781,00
19 | Woonzorgcentrum | 1,00 | m^2 | 1.652,00 | 1.652,00
20 | Ziekenhuis | 1,00 | m^2 | 2.510,00 | 2.510,00
| INDUSTRIEEL GEBOUW (in m^2) | | | |
21 | Bedrijfshal, (basic \ lowbudget) | 1,00 | m^2 | 410,00 | 410,00
22 | Bedrijfshal, < 2.500 m² | 1,00 | m^2 | 532,00 | 532,00
23 | Bedrijfshal, > 2.500 m² < 10.000 m² | 1,00 | m^2 | 473,00 | 473,00
24 | Bedrijfshal, > 10.000 m² | 1,00 | m^2 | 458,00 | 458,00
25 | Toeslag kantoor tegen bedrijfshal | 1,00 | m^2 | 1.324,00 | 1.324,00
26 | Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal | 1,00 | m^2 | 801,00 | 801,00
| KANTOORGEBOUWEN (in m^2) | | | |
27 | Kantoor standaard | 1,00 | m^2 | 1.537,00 | 1.537,00
28 | Kantoor beter | 1,00 | m^2 | 2.338,00 | 2.338,00
| ONDERWIJSGEBOUW (in m^2) | | | |
29 | Basis- en bredeschool | 1,00 | m^2 | 1.604,00 | 1.604,00
30 | Middelbare- en hogereschool | 1,00 | m^2 | 1.720,00 | 1.720,00
| SPORTGEBOUW (in m^2) | | | |
31 | Sporthal \ gymzaal | 1,00 | m^2 | 1.399,00 | 1.399,00
32 | Clubhuis (kleedlokalen + kantine) | 1,00 | m^2 | 1.749,00 | 1.749,00
| WINKELGEBOUW (in m^2) | | | |
33 | Doe-het-zelf hal \ meubelzaak \ supermarkt | 1,00 | m^2 | 1.019,00 | 1.019,00
34 | Autogarage met showroom | 1,00 | m^2 | 842,00 | 842,00
35 | Winkels | 1,00 | m^2 | 1.699,00 | 1.699,00
| PARKEERGARAGES (in m^2) | | | |
36 | Parkeergarage bovengronds | 1,00 | m^2 | 428,00 | 428,00
37 | Parkeergarage ondergronds | 1,00 | m^2 | 1.098,00 | 1.098,00
| PORTA KABINES (in m^2) | | | |
38 | Porta kabines lowbudget | 1,00 | m^2 | 734,00 | 734,00
39 | Porta kabines afgewerkt | 1,00 | m^2 | 958,00 | 958,00
40 | Woonwagen | 1,00 | m^2 | 1.454,00 | 1.454,00
| TOESLAGEN GEBOUWEN | | | |
41 | Paalfundering in m² bebouwd oppervlak * | 1,00 | m^2 | 51,00 | 51,00
| AGRARISCH (in m^2) | | | |
42 | Werktuigen loods | 1,00 | m^2 | 203,00 | 203,00
43 | Geisoleerd stal (pluimvee) | 1,00 | m^2 | 243,00 | 243,00
44 | Sterk geventileerde stal (rundvee \ varkens) | 1,00 | m^2 | 203,00 | 203,00
45 | Mestkelder | 1,00 | m^2 | 92,00 | 92,00
46 | Tuinbouwkast (onverwarmd) | 1,00 | m^2 | 37,00 | 37,00
47 | Tuinbouwkast (verwarmd) | 1,00 | m^2 | 52,00 | 52,00
48 | Open veldschuur | 1,00 | m^2 | 188,00 | 188,00
| AANVULLINGEN DIVERSEN | | | |
49 | Zonwering (uitvalscherm-markies) per m¹ * | 1,00 | m^1 | 669,00 | 669,00
50 | Airco installaties (st) | 1,00 | st | 689,00 | 689,00
51 | Ventilatie units (st) | 1,00 | st | 2.065,00 | 2.065,00
52 | Ontgeuringsinstallatie (st) | 1,00 | st | 11.018,00 | 11.018,00
53 | Reclame dubbelzijdige lichtbak (st) | 1,00 | st | 717,00 | 717,00
54 | Reclame gevelbelettering (m¹) * | 1,00 | m^1 | 701,00 | 701,00
55 | Terrasschotten inclusief terrasputjes (m¹) * | 1,00 | m^1 | 674,00 | 674,00
56 | Terrasheaters (st) | 1,00 | st | 660,00 | 660,00
57 | Rookmelders (st) | 1,00 | st | 139,00 | 139,00
Bijlage
II

Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw.
De bouwkosten bij verbouw en herbouw worden berekend op de volgende manier:
In eerste instantie worden de kengetallen voor nieuwbouw gehanteerd. Afhankelijk van de aard en omvang van de ver-/herbouwingswerkzaamheden wordt op het kengetal van de nieuwbouw een reductie toegepast. Deze reductie is:
- -Bij een grootschalige verbouwing (renovatie) waarbij (delen van) het casco gehandhaafd blijven bedraagt de restwaarde van het casco 40%.
- -Bij een kleinschalige verbouwing is dit 70%.
- -Bij herbouw (volledig casco wordt verwijderd, eventueel blijft fundering (deels) gehandhaafd) is dit 0%; is nieuwbouw.
De berekende restwaarde wordt in mindering gebracht op de berekende bouwkosten.
In de praktijk kan dit als volgt worden toegepast:
Alleen de delen berekenen die worden gebouwd en/of verbouwd opvoeren en vervolgens correctie doorvoeren op delen waar verbouwd wordt.
Dus primair opvoeren het totaal van het deel van het gebouw waar bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, dus deel uitbouw/nieuwbouw en verbouw bestaand gedeelte toevoegen, en vervolgens correctie doorvoeren op delen waar nodig.
Voorbeeld:
Voor een (vrijstaand) herenhuis met een inhoud van 600m3 van drie bouwlagen met eenzelfde hoogte (dus per laag dezelfde inhoud; 200m3) wordt vergunning aangevraagd voor het geheel renoveren van het pand. Het volgende wordt aangevraagd:
Op de begane grond wordt in de bestaande invulling een aantal wijzigingen doorgevoerd die niet vergunningplichtig zijn (het is geen monument).
De eerste verdieping blijft ongewijzigd.
De tweede verdieping wordt volledig gestript tot casco niveau en daarna weer opgebouwd.
Boven op de bestaande woning wordt een woonlaag toegevoegd (3e verdieping) van 200 m3.
Aan de woning wordt een uitbouw gerealiseerd van 200 m3 die wel vergunningplichtig is.
Rekenvoorbeeld:
Bijlage
III

Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten.
Toepassing Standaard en Beter bij vaststellen bouwkosten op basis van de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde normbedragen.
In de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde normbedragen, die als grondslag dienen voor het vaststellen van de bouwkosten, is onderscheid gemaakt tussen woning Standaard en woning Beter.
De in de tabel opgenomen normkosten voor woningen Standaard kunnen worden toegepast voor in principe alle woningen. Uitsluitend voor bijzondere ontwerpen/constructies die aantoonbaar meer kosten wordt het tarief Beter toegepast.
Deze bijlage maakt onderdeel uit van de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde regeling.