GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Leudal

Nota parkeernormen Leudal 2025
De gemeenteraad van de gemeente Leudal.
Gezien het voorstel van het college d.d. 25 maart 2025, nummer Z/25/174579.
Gelet op de Kadernota 2024-2027, het mobiliteits -en uitvoeringsplan.
Besluit:
- 1.
“Nota parkeernormen Leudal 2025” vaststellen.
1.

Inleiding
Ruimtelijke ontwikkelingen brengen vrijwel altijd een behoefte aan parkeerplaatsen met zich mee. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze parkeerbehoefte niet tot overlast in de omgeving leidt.
Om inzicht te krijgen in de parkeerbehoefte bij (her)ontwikkelingen en de wijze waarop hieraan invulling moet worden gegeven, heeft de gemeenteraad van Leudal in 2016 de Nota Parkeernormen vastgesteld.
De Nota uit 2016 bevat parkeernormen voor zowel auto's als fietsen, die de gemeente Leudal toepast bij nieuwe bouwplannen en (her)ontwikkelingen. De normen bepalen het aantal (fiets)parkeerplaatsen dat moet worden gerealiseerd om te voldoen aan de parkeerbehoefte van de ontwikkeling.
De Nota Parkeernormen is niet van toepassing op aanpassingen in de bestaande ruimte, zoals de reconstructie van een woonstraat, op plannen waarvoor de stadium een besluit heeft genomen, of op ruimtelijke ontwikkelingsplannen waarvoor geen vergunning vereist is.
Deze Nota uit 2016 is geactualiseerd om in te spelen op de volgende belangrijke punten:
Nieuwe landelijke kencijfers voor parkeernormen
In 2024 heeft het CROW, een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer, nieuwe landelijke kencijfers voor parkeernormen voor auto's en fietsen gepubliceerd (publicatie 744). Deze publicatie houdt beter rekening met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autobezit en -gebruik in vergelijking met de parkeernormen uit CROW-publicatie 317 (gepubliceerd in 2012), waarop de Nota uit 2016 is gebaseerd.
Versnelling van woningbouw
De Nota uit 2016 kan in sommige gevallen de bouw van nieuwe woningen belemmeren, terwijl het versnellen van de woningbouw in Leudal juist belangrijk is. In lijn met dit streven heeft het college een Versnellingsagenda Wonen opgesteld, met als doel de bouw van 750 woningen te realiseren.
2.

Leeswijzer
In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor het toepassen van de geactualiseerde parkeernormen besproken. Hoofdstuk 4 gaat in op het toetsingskader. Hierin wordt uitgelegd hoe de parkeerbehoefte bij nieuwe bouwplannen en herontwikkelingen wordt vastgesteld en hoe de gemeente hiermee omgaat. De uitgangspunten voor de parkeernormen voor fietsparkeren komen in hoofdstuk 5 aan bod. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan het parkeren voor gehandicapten. In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen: bijlage 1 bevat de normen voor auto's, bijlage 2 de normen voor fietsen, en bijlage 3 duidt de centrumgebieden in Leudal aan.
3.

Uitgangspunten parkeernormen
Bij de actualisatie van de Nota Parkeernormen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Toepassing parkeernormen
De parkeernormen zijn gebaseerd op de meest recente kencijfers van het CROW (publicatie 744). Daarbij maakt het CROW onderscheid op basis van de stedelijkheidsgraad van een gemeente (zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en niet stedelijk) en de locatie van de ontwikkeling (centrum, schil van het centrum, rest van de bebouwde kom en buitengebied). De parkeerbehoefte wordt bepaald door de mate van stedelijkheid en de locatie van de ontwikkeling. In het centrum van een zeer stedelijk gebied kan een lagere parkeernorm worden gehanteerd, omdat hier vaak een uitgebreid aanbod en hoge kwaliteit van alternatieve vervoersmiddelen beschikbaar zijn, zoals openbaar vervoer, fietsnetwerken en deelmobiliteit.
De stedelijkheidsgraad wordt vastgesteld op basis van de omgevingsadressendichtheid binnen de gemeente. Voor Leudal, met minder dan 500 adressen per km², geldt de classificatie "niet stedelijk”.
Voor Leudal worden de volgende zones gehanteerd: centrum, rest bebouwde kom en buitengebied. In de volgende kernen is een gebied als centrum aangeduid: Heythuysen, Haelen, Horn, Roggel, Neer, en Ittervoort. In bijlage 3 zijn de centrumgebieden van deze kernen aangegeven.
4.

Toetsingskader
Voor het bepalen van de eis voor parkeerplaatsen voor auto’s bij een ontwikkeling worden aan de hand van een toetsingskader (figuur 1) de stappen uitgevoerd.
Figuur 1. Toetsingskader parkeerbalans
1.
Normatieve parkeerbehoefte
De normatieve parkeerbehoefte wordt berekend door de functies van het plan af te zetten tegen de bijbehorende parkeernorm. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de parkeernorm voor bezoekers.
Voor kleine ruimtelijke initiatieven die niet woongerelateerd zijn, is vrijstelling van de parkeereis mogelijk. Als de parkeereis voor een dergelijk initiatief maximaal twee parkeerplaatsen bedraagt, kan deze vrijstelling worden verleend.
2.
Salderen parkeerbehoefte
De parkeernorm richt zich op de toekomstige parkeerbehoefte van nieuwe plannen. Als een plan bestaande functies vervangt (bij verbouwing of sloop-nieuwbouw), kan de parkeerbehoefte van vervallen functies worden gesaldeerd. Dit geldt alleen als bestaande parkeerplaatsen opnieuw bruikbaar zijn voor de nieuwe functies. Vervallen parkeerplaatsen tellen niet mee, en salderen is niet verplicht.
Het aantal te salderen parkeerplaatsen wordt bepaald op basis van de actuele parkeernorm, parkeeronderzoek. Parkeerplaatsen in de openbare ruimte kunnen in de nieuwe situatie opnieuw worden ingezet, tot het maximum volgens de norm.
Salderen is mogelijk tot vijf jaar. Als een gebouw of terrein langer dan vijf jaar ongebruikt is, wordt de parkeerbehoefte op nihil gesteld.
3.
Effectieve parkeerbehoefte
Als minimaal twee verschillende voorzieningen dezelfde parkeergelegenheid kunnen delen, wordt de parkeerbehoefte berekend met behulp van aanwezigheidspercentages (Tabel 1). Deze methode bevordert het dubbelgebruik van parkeerplaatsen en voorkomt onnodige aanleg ervan. Voorwaarde is dat de parkeerplaatsen te allen tijde toegankelijk zijn voor alle betrokken voorzieningen.
Functie | werkdag- ochtend | werkdag- middag | werkdag- avond | werkdag- nacht | koop- avond | zaterdag- middag | zaterdag- avond | zondag- middag
Woningen, bewoners | 60% | 60% | 90% | 100% | 80% | 75% | 80% | 75%
Woningen, bezoekers | 40% | 50% | 75% | 0% | 70% | 100% | 100% | 90%
Kantoor / bedrijven | 100% | 100% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0%
Commerciële dienstverlening | 100% | 100% | 5% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0%
Detailhandel | 30% | 60% | 10% | 0% | 75% | 100% | 0% | 60%
Grootschalige detailhandel | 30% | 60% | 70% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0%
Supermarkt | 50% | 60% | 40% | 0% | 80% | 100% | 40% | 60%
Sportfuncties binnen | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75%
Sportfuncties buiten | 25% | 25% | 50% | 0% | 50% | 100% | 25% | 100%
Bioscoop / theater / podium | 5% | 40% | 50% | 0% | 50% | 40% | 100% | 40%
Sociaal medisch: arts, maatschap, therapeut, consultatiebureau | 100% | 100% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
Verpleeg- / verzorgingstehuis / aanleunwoning / verzorgingsflat | 100% | 100% | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100%
Ziekenhuis (patiënten en bezoekers) | 100% | 100% | 40% | 5% | 40% | 40% | 40% | 40%
Ziekenhuis (medewerkers) | 100% | 100% | 40% | 10% | 40% | 20% | 20% | 20%
Restaurant | 30% | 40% | 80% | 0% | 80% | 70% | 100% | 40%
Dagonderwijs | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avondonderwijs | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Tabel 1. Aanwezigheidspercentages [bron: CROW-publicatie 744]
Afronding van getallen
De afronding vindt plaats na de berekening van de effectieve parkeerbehoefte. Resultaten lager dan 0,5 worden naar beneden afgerond, terwijl resultaten van 0,5 of hoger naar boven worden afgerond.
4.

Parkeeroplossingen
Het uitgangspunt is dat de effectieve parkeerbehoefte in eerste instantie op eigen terrein dient te worden opgevangen.
4.A

Parkeerplaatsen op eigen terrein
Bij het bepalen van het parkeeraanbod op eigen terrein worden een garage en een oprit niet automatisch als twee volwaardige parkeerplaatsen beschouwd. In de praktijk wordt een garage vaak niet gebruikt om een auto te parkeren. Het volledig meetellen hiervan kan leiden tot parkeerproblemen in de openbare ruimte. Tabel 2 laat zien hoe parkeervoorzieningen bij woningen worden meegeteld.
Woning | Theoretisch aantal | Berekenings- aantal | Opmerkingen
Enkele oprit zonder garage | 1 | 1 | Oprit minimaal 5 meter diep
Lange oprit zonder garage / carport | 2 | 1 |
Dubbele oprit zonder garage | 2 | 2 | Oprit minimaal 4,5 meter breed
Garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0 |
Garagebox (niet bij woning) | 1 | 0 |
Garage met enkele oprit | 2 | 1 | Oprit minimaal 5 meter diep
Garage met lange oprit | 3 | 1 |
Garage met dubbele oprit | 3 | 2 | Oprit minimaal 4,5 meter breed
Tabel 2. Berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen
Voor de parkeeroplossingen op eigen terrein is de ontwikkelaar gebonden aan de volgende kwaliteitseisen:
- 1.
Voor maatvoering van parkeerplaatsen op eigen terrein worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - o
Langsparkeerplaatsen zijn minimaal 2,0 meter breed en minimaal 6,0 meter
  - o
Haaksparkeerplaatsen zijn minimaal 2,5 meter breed en hebben een minimale lengte van 5,0 meter.
- 2.
De richtlijn voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen, vastgelegd in de NEN-2443, ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ (publicatie: maart 2013). Zodra er een nieuwe versie van de NEN-2443 wordt gepubliceerd, geldt automatisch de meest recente versie. Voor Leudal geldt, als aanvulling op de NEN-2443, dat de richtlijnen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen ook van toepassing zijn op voorzieningen met minder dan 20 parkeerplaatsen.
4.B

Private parkeerplaats
Als parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, zelfs niet door de ontwikkeling kleinschaliger te maken, moet een private parkeerplaats in de omgeving worden gezocht. Hierbij speelt de loopafstand tussen de parkeerlocatie en de bestemming een belangrijke rol. In Tabel 3 wordt de maximaal acceptabele loopafstand voor de belangrijkste doelgroepen weergegeven. Deze afstand betreft de feitelijke looproute over het voor voetgangers toegankelijke wegennet, van de parkeerlocatie tot de toegang van het plangebied.
Hoofdfunctie | Acceptabele loopafstanden
wonen | 100 meter
winkelen | 200 - 600 meter
werken | 200 - 800 meter
ontspanning | 100 meter
gezondheidszorg | 100 meter
onderwijs | 100 meter
Tabel 3. Maximaal acceptabele loopafstand [bron: CROW-publicatie 744]
4.C

Openbare parkeerplaatsen
Indien de parkeerbehoefte ook niet op private parkeerplaatsen kan worden opgevangen, is het mogelijk een beroep te doen op openbare parkeerplaatsen. Het benutten van de restcapaciteit in de openbare ruimte is alleen toegestaan als de parkeerdruk binnen de acceptabele loopafstand van het plan (zie Tabel 3) op maatgevende momenten, inclusief de nieuwe parkeerbehoefte, niet hoger is dan 85%. Deze grens van 85% wordt gehanteerd om het zoeken naar een parkeerplaats in de omgeving binnen de perken te houden.
5.

Parkeerbalans
Als alle stappen van de parkeerbalans zijn doorlopen en de norm onevenredig toepasbaar blijkt, hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om via een hardheidsclause gemotiveerd af te wijken van de Nota Parkeernormen. Dit is alleen mogelijk indien de normen uit de Nota Parkeernormen tot een zodanige hardheid lijden die niet door dringende redenen of noodzaak kunnen worden gerechtvaardigd. Uiteraard is het wenselijk om afwijking van de Nota Parkeernormen zo beperkt mogelijk te houden
5.

Parkeernormen fiets
In de afgelopen jaren is het gebruik van de fiets steeds verder toegenomen. Het is belangrijk dat fietsen aan het einde van de rit een geschikte parkeerplek hebben. Zonder actief beleid kan een groeiend aantal fietsen leiden tot ongewenste situaties, zoals geparkeerde fietsen op het trottoir die de doorgang belemmeren. Door bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen direct voldoende fietsparkeerplaatsen te realiseren, kunnen dergelijke problemen worden voorkomen.
Voor het bepalen van het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen bij ontwikkelingen hanteert Leudal specifieke fietsparkeernormen. Deze normen zijn gebaseerd op de fietsparkeerkencijfers 2025 van CROW. De normen voor het parkeren van fietsen zijn weergegeven in bijlage 2.
6.

Parkeren voor gehandicapten
Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor de aanleg van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte, evenals gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken in de openbare ruimte.
Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Bij publieke voorzieningen, zoals een bioscoop, bibliotheek of gemeentehuis, moet minimaal vijf procent van de parkeerplaatsen worden gereserveerd als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw liggen, met een loopafstand van maximaal 100 meter.
Op grote (openbare) parkeerterreinen en in parkeergarages moet voor elke 50 parkeerplaatsen minimaal één gehandicaptenparkeerplaats worden ingericht.
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Gehandicapten met een eigen auto kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de openbare ruimte, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- 1.
De aanvrager heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.
- 2.
De aanvrager bezit een Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).
- 3.
De beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van de woning of bestemming zijn vaak zodanig bezet dat parkeren in de directe omgeving regelmatig niet mogelijk is.
- 4.
De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet verstoren.
De gemeente beoordeelt de aanvraag en de situatie en beslist of er al dan niet een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangelegd.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 22 april 2025.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL,
De griffier,
F. Simons
De voorzitter,
D.H. Schmalschläger
Bijlage
1:

parkeernormen auto
Woning 1 De parkeernormen voor bewoners en het totaal (inclusief bezoekersaandeel) zijn afgerond op één decimaal. | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied |
| Bewoners | Bezoekers | Totaal | Bewoners | Bezoekers | Totaal | Bewoners | Bezoekers | Totaal | Per eenheid
Koop, huis, vrijstaand | 1,7 | 0,15 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 2,3 | 0,3 | 2,6 | woning
Koop, huis, twee-onder-een-kap | 1,6 | 0,15 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | woning
Koop, huis, tussen/hoek | 1,4 | 0,15 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | woning
Koop, appartement, duur (>100 m2 BVO) | 1,5 | 0,15 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | woning
Koop, appartement, midden (75-100 m2) | 1,3 | 0,15 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | woning
Koop, appartement, goedkoop (<75m2) | 1,2 | 0,15 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | woning
Huur, huis, vrije sector | 1,2 | 0,15 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | woning
Huur, huis, sociale huur | 1,0 | 0,15 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | woning
Huur, appartement, vrije sector (>100 m2 BVO) | 1,2 | 0,15 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | woning
Huur, appartement, vrije sector (75-100 m2 BVO) | 0,9 | 0,15 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | woning
Huur, appartement, vrije sector (<75 m2 BVO) | 0,8 | 0,15 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | woning
Huur, appartement, sociaal (>100 m2 BVO) | 0,9 | 0,15 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | woning
Huur, appartement, sociaal (75-100 m2 BVO) | 0,8 | 0,15 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | woning
Huur, appartement, sociaal (<75 m2 BVO) | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | woning
Huur, appartement, sociaal (<30 m2 BVO) | 0,4 | 0,15 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | woning
Kamerverhuur, niet-zelfstandig (studenten) | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | kamer
Serviceflat | 0,9 | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | woning
Kleine eenpersoonswoning | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | woning
Werken | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Kantoor (zonder baliefunctie) | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 5% | 100 m2 BVO
Commerciële dienstverlening (kantoren met baliefunctie) | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 20% | 100 m2 BVO
Bedrijf arbeidsintensief / bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 5% | 100 m2 BVO
Bedrijf arbeidsextensief / bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 5% | 100 m2 BVO
Bedrijfsverzamelgebouw | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 5% | 100 m2 BVO
Winkelen en boodschappen | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Supermarkt, buurtsuper | 3,40 | 5,30 | n.v.t. | 89% | 100 m2 BVO
Supermarkt, fullservice | 5,20 | 7,50 | n.v.t. | 93% | 100 m2 BVO
Supermarkt, groot (XL) | 7,80 | 9,80 | n.v.t. | 84% | 100 m2 BVO
Groothandel, specialist | n.v.t | 7,90 | n.v.t. | 80% | 100 m2 BVO
Groothandel, algemeen | n.v.t. | 8,40 | n.v.t. | 80% | 100 m2 BVO
Buurt- en dorpscentrum | 4,40 | 5,10 | n.v.t. | 72% | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (klein) | n.v.t. | 6,00 | n.v.t. | 76% | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (gemiddeld) | n.v.t. | 6,60 | n.v.t. | 79% | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (groot) | n.v.t. | 7,20 | n.v.t. | 81% | 100 m2 BVO
Weekmarkt (bij klein wijk-, buur- en dorpscentrum) (1) | 0,30 | 0,30 | n.v.t. | 85% | 100 m2 BVO
Kringloopwinkel | n.v.t. | 2,20 | 2,50 | 89% | 100 m2 BVO
Bruin- en witgoedzaken | 4,80 | 8,90 | 10,00 | 92% | 100 m2 BVO
Woonwarenhuis / woonwinkel | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 91% | 100 m2 BVO
Woonwarenhuis (zeer groot) | n.v.t. | 5,90 | 5,90 | 95% | 100 m2 BVO
Meubelboulevard / woonboulevard | n.v.t. | 2,70 | n.v.t. | 93% | 100 m2 BVO
Winkelboulevard | n.v.t. | 4,70 | n.v.t. | 94% | 100 m2 BVO
Outletcentrum | n.v.t. | 11,40 | 11,40 | 94% | 100 m2 BVO
Bouwmarkt | n.v.t. | 2,60 | 2,70 | 87% | 100 m2 BVO
Tuin- / groencentrum (2) | n.v.t. | 2,90 | 3,10 | 89% | 100 m2 BVO
Horeca en (verblijfs)recreatie | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Camping (kampeerterrein) | n.v.t. | n.v.t. | 1,3 | 90% | standplaats
Bungalowpark (huisjescomplex) | n.v.t. | 1,7 | 2,2 | 91% | bungalow
Hotel, 1* | 0,5 | 2,3 | 4,6 | 77% | per 10 kamers
Hotel, 2* | 1,7 | 4,5 | 6,5 | 80% | per 10 kamers
Hotel, 3* | 2,7 | 5,7 | 7,3 | 77% | per 10 kamers
Hotel, 4* | 4 | 8 | 9,5 | 73% | per 10 kamers
Hotel, 5* | 6,3 | 11,8 | 13,4 | 65% | per 10 kamers
Discotheek | 8,9 | 22,8 | 22,8 | 99% | 100 m2 BVO
Café / bar / cáfetaria | 7,0 | 8,0 | n.v.t. | 90% | 100 m2 BVO
Restaurant | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 80% | 100 m2 BVO
Evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw | 7,0 | 11,0 | n.v.t. | 99% | 100 m2 BVO
Sport, cultuur en ontspanning | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Bibliotheek | 0,70 | 1,40 | 1,60 | 97% | 100 m2 BVO
Museum | 0,70 | 1,20 | n.v.t. | 95% | 100 m2 BVO
Bioscoop | 4,20 | 12,20 | 14,70 | 94% | 100 m2 BVO
Filmtheater / filmhuis | 3,60 | 8,90 | 10,90 | 97% | 100 m2 BVO
Theater / schouwburg | 8,90 | 11,30 | 13,50 | 87% | 100 m2 BVO
Musicaltheater | 3,40 | 4,50 | 5,60 | 86% | 100 m2 BVO
Casino | 6,20 | 7,00 | 8,50 | 86% | 100 m2 BVO
Bowlingcentrum | 2,10 | 3,30 | 3,30 | 89% | bowlingbaan
Biljart-/snookercentrum | 1,10 | 1,60 | 2,00 | 87% | tafel
Dansstudio | 2,10 | 6,00 | 7,90 | 93% | 100 m2 BVO
Fitnessstudio / sportschool | 1,90 | 5,30 | 7,00 | 87% | 100 m2 BVO
Fitnesscentrum | 2,20 | 6,80 | 7,90 | 90% | 100 m2 BVO
Wellnesscentrum | n.v.t. | 9,80 | 10,80 | 99% | 100 m2 BVO
Sauna / hammam | 3,00 | 7,20 | 7,80 | 99% | 100 m2 BVO
Sporthal | 1,80 | 3,10 | 3,70 | 96% | 100 m2 BVO
Sportzaal | 1,40 | 3,10 | 3,80 | 94% | 100 m2 BVO
Tennishal | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 87% | 100 m2 BVO
Padelhal | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 87% | 100 m2 BVO
Squashhal | 1,70 | 2,80 | 3,30 | 84% | 100 m2 BVO
Zwembad (overdekt) | n.v.t. | 12,50 | 14,30 | 97% | 100 m2 bassin
Zwembad (openlucht) | n.v.t. | 13,90 | 16,80 | 99% | 100 m2 bassin
Zwemparadijs | n.v.t. | 5,00 | 5,00 | 99% | 100 m2 BVO
Sportveld | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 95% | hectare terrein (netto)
Stadion | 0,20 | 0,20 | n.v.t. | 99% | zitplaats
Kunstijsbaan (< 400 meter) | 1,50 | 2,10 | 2,30 | 98% | 100 m2 BVO
Kunstijsbaan (400 meter) | n.v.t. | 2,80 | 3,00 | 98% | 100 m2 BVO
Ski- en snowboardhal | n.v.t. | 2,80 | n.v.t. | 98% | 100 m2 sneeuw
Golfoefencentrum (pitch & putt) | n.v.t. | 53,10 | 58,20 | 93% | centrum
Golfbaan (18 holes) | n.v.t. | 106,00 | 128,30 | 98% | centrum
Indoorspeeltuin / kinderspeelhal (gemiddeld / klein) | 5,60 | 7,20 | 7,60 | 97% | 100 m2 BVO
Indoorspeeltuin / kinderspeelhal (groot) | 6,20 | 8,10 | 8,60 | 98% | 100 m2 BVO
Indoorspeeltuin / Kinderspeelhal (zeer groot) | 5,50 | 7,40 | 7,90 | 98% | 100 m2 BVO
Kinderboerderij (stadsboederij) | 5,60 | 7,20 | 7,60 | 97% | boerderij (gemiddeld)
Manage (paardenhouderij) | n.v.t. | n.v.t. | 0,50 | 90% | box
Dierenpark | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 99% | ha. terrein (netto)
Attractie- en pretpark | n.v.t. | 12,00 | 12,00 | 99% | ha. terrein (netto)
Volkstuin | n.v.t. | 1,50 | 1,60 | 100% | tuin
Plantentuin (botanische tuin) | n.v.t. | 13,00 | 16,00 | 99% | gemiddelde tuin
Onderwijs | Centrum | Rest bebouwde kom | Rest bebouwde kom | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Kinderdagverblijf (crèche)* | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0% | 100 m2 BVO
Basisonderwijs* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 48% | leslokaal
Middelbaar onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 11% | 100 leerlingen
Middelbaar beroepsonderwijs (ROC) | 5,8 | 6,9 | 6,9 | 7% | 100 leerlingen
Hogeschool | 11,4 | 12,9 | 12,9 | 72% | 100 studenten
Universiteit | 15,4 | 18,8 | 18,8 | 48% | 100 studenten
Avondonderwijs | 5,6 | 7,9 | 11,5 | 95% | 10 studenten
* Exclusief Kiss & Ride. Voor het halen en brengen zijn maatwerkoplossingen en specifieke afspraken met de organisatie vereist.
Gezondheidszorg, (sociale) voorzieningen en overig | Centrum | Rest bebouwde kom | Rest bebouwde kom | Aandeel bezoekers | Per eenheid
Huisartsenpraktijk (-centrum) | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 57% | behandelkamer
Apotheek | 2,7 | 3,6 | n.v.t. | 45% | apotheek
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 57% | behandelkamer
Consultatiebureau | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 50% | behandelkamer
Consultatiebureau voor ouderen | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 38% | behandelkamer
Tandartsenpraktijk | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 47% | behandelkamer
Gezondheidscentrum | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 55% | behandelkamer
Ziekenhuis | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 29% | 100m2 BVO
Crematorium | n.v.t. | 35,1 | 35,1 | 99% | per plechtigheid
Begraafplaats | n.v.t. | 36,6 | 36,6 | 97% | per plechtigheid
Penitentiaire inrichting | 1,9 | 3,5 | 3,9 | 37% | 10 cellen
Religiegebouw | 0,2 | 0,2 | 0,2 | n.v.t. | zitplaats
Verpleeg- en verzorgingshuis | 0,7 | 0,7 | n.v.t. | 60% | kamer
Bijlage
2:

parkeernormen fiets
Woning | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Per eenheid
Koop, huis, vrijstaand | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Koop, huis, twee-onder-een-kap | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Koop, huis, tussen/hoek | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Koop, appartement, duur (>100 m2 BVO) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Koop, appartement, midden (75-100 m2) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | woning
Koop, appartement, goedkoop (<75m2) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | woning
Huur, huis, vrije sector | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Huur, huis, sociale huur | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Huur, appartement, vrije sector (>100 m2 BVO) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Huur, appartement, vrije sector (75-100 m2 BVO) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | woning
Huur, appartement, vrije sector (<75 m2 BVO) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | woning
Huur, appartement, sociaal (>100 m2 BVO) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | woning
Huur, appartement, sociaal (75-100 m2 BVO) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | woning
Huur, appartement, sociaal (<75 m2 BVO) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | woning
Huur, appartement, sociaal (<30 m2 BVO) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | woning
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | kamer
Kamerverhuur, niet-zelfstandig (studenten) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | kamer
Serviceflat | 0,80 | 0,80 | 1,00 | woning
Kleine eenpersoonswoning | 3,00 | 3,00 | 3,00 | woning
Werken | Centrum | Rest bebouwde kom | Buiten gebied | Per eenheid
Kantoor (zonder baliefunctie) | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 100 m2 BVO
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 100 m2 BVO
Bedrijf arbeidsintensief / bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 100 m2 BVO
Bedrijf arbeidsextensief / bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 100 m2 BVO
Bedrijfsverzamelgebouw | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 100 m2 BVO
Winkelen en boodschappen | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Per eenheid
Supermarkt, buurtsuper | 2,50 | 1,40 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Supermarkt, fullservice | 3,50 | 2,30 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Supermarkt, groot (XL) | 3,50 | 2,30 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Groothandel, specialist | n.v.t. | 1,60 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Groothandel, algemeen | n.v.t. | 1,60 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Buurt- en dorpscentrum | 2,20 | 1,90 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (klein) | n.v.t. | 2,20 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (gemiddeld) | n.v.t. | 2,60 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Wijkcentrum (groot) | n.v.t. | 2,80 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Weekmarkt (bij klein wijk-, buur- en dorpscentrum) (1) | 2,20 | 1,90 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Kringloopwinkel | n.v.t. | 0,90 | 0,70 | 100 m2 BVO
Bruin- en witgoedzaken | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 100 m2 BVO
Woonwarenhuis / woonwinkel | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 100 m2 BVO
Woonwarenhuis (zeer groot) | n.v.t. | n.v.t. | 0,40 | 100 m2 BVO
Meubelboulevard / woonboulevard | n.v.t. | 0,40 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Winkelboulevard | n.v.t. | 0,40 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Outletcentrum | n.v.t. | 0,40 | 0,20 | 100 m2 BVO
Bouwmarkt | n.v.t. | 0,40 | 0,40 | 100 m2 BVO
Tuin- / groencentrum (2) | n.v.t. | 0,40 | 0,40 | 100 m2 BVO
Horeca en (verblijfs)recreatie | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Per eenheid
Camping (kampeerterrein) | n.v.t. | n.v.t. | 0,2 | standplaats
Bungalowpark (huisjescomplex) | n.v.t. | 0,2 | 0,2 | bungalow
Hotel, 1* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | per 10 kamers
Hotel, 2* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | per 10 kamers
Hotel, 3* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | per 10 kamers
Hotel, 4* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | per 10 kamers
Hotel, 5* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | per 10 kamers
Discotheek | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 100 m2 BVO
Café / bar / cáfetaria | 20,0 | 20,0 | n.v.t | 100 m2 BVO
Restaurant | 20,0 | 10,0 | n.v.t | 100 m2 BVO
Evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw | 1,5 | 1,5 | n.v.t | 100 m2 BVO
Onderwijs | Centrum | Rest bebouwde kom | Buiten gebied | Per eenheid
Kinderdagverblijf (crèche) | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 100 m2 BVO
Basisonderwijs | 18,0 | 18,0 | 18,0 | leslokaal
Middelbaar onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 leerlingen
Middelbaar beroepsonderwijs (ROC) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 leerlingen
Hogeschool | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 studenten
Universiteit | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 studenten
Avondonderwijs | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 studenten
Sport, cultuur en ontspanning | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Per eenheid
Bibliotheek | 5,00 | 4,20 | 3,20 | 100 m2 BVO
Museum | 1,50 | 0,80 | n.v.t. | 100 m2 BVO
Bioscoop | 6,00 | 2,50 | 1,50 | 100 m2 BVO
Filmtheater / filmhuis | 6,00 | 2,50 | 1,50 | 100 m2 BVO
Theater / schouwburg | 26,00 | 14,00 | 10,00 | 100 m2 BVO
Musicaltheater | 26,00 | 14,00 | 10,00 | 100 m2 BVO
Casino | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 100 m2 BVO
Bowlingcentrum | 5,40 | 3,10 | 2,90 | bowlingbaan
Biljart- / snookercentrum | 2,90 | 1,80 | 1,30 | tafel
Dansstudio | 8,00 | 4,10 | 3,00 | 100 m2 BVO
Fitnessstudio / sportschool | 8,00 | 4,10 | 3,00 | 100 m2 BVO
Fitnesscentrum | 8,00 | 4,10 | 3,00 | 100 m2 BVO
Wellnesscentrum | n.v.t. | 6,00 | 6,00 | 100 m2 BVO
Sauna / hammam | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100 m2 BVO
Sporthal | 5,80 | 3,20 | 2,60 | 100 m2 BVO
Sportzaal | 7,10 | 2,90 | 2,20 | 100 m2 BVO
Tennishal | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 100 m2 BVO
Padelhal | 1,90 | 1,20 | 1,20 | 100 m2 BVO
Squashhal | 5,30 | 3,10 | 2,60 | 100 m2 BVO
Zwembad (overdekt) | n.v.t. | 11,00 | 11,00 | 100 m2 bassin
Zwembad (openlucht) | n.v.t. | 22,00 | 22,00 | 100 m2 bassin
Zwemparadijs | n.v.t. | 11,00 | 11,00 | 100 m2 BVO
Sportveld | 85,00 | 85,00 | 85,00 | hectare terrein (netto)
Stadion | 0,30 | 0,30 | n.v.t. | zitplaats
Kunstijsbaan (< 400 meter) | 3,30 | 2,20 | 1,90 | 100 m2 BVO
Kunstijsbaan (400 meter) | n.v.t. | 3,60 | 3,20 | 100 m2 BVO
Ski- en snowboardhal | n.v.t. | n.v.t. | 3,50 | 100 m2 sneeuw
Golfoefencentrum (pitch & putt) | n.v.t. | 25,00 | 25,00 | per centrum
Golfbaan (18 holes) | n.v.t. | 25,00 | 25,00 | per centrum
Indoorspeeltuin / kinderspeelhal (gemiddeld / klein) | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 100 m2 BVO
Indoorspeeltuin / kinderspeelhal (groot) | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 100 m2 BVO
Indoorspeeltuin / Kinderspeelhal (zeer groot) | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 100 m2 BVO
Kinderboerderij (staatsboerderij) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | boerderij (gemiddeld)
Manage (paardenhouderij) | | | 0,70 | box
Dierenpark | 16,10 | 16,10 | 16,10 | ha. terrein (netto)
Attractie- en pretpark | n.v.t. | 16,10 | 16,10 | ha. terrein (netto)
Volkstuin | n.v.t. | 2,00 | 1,80 | tuin
Plantentuin (botanische tuin) | n.v.t. | 17,40 | 13,60 | gemiddelde tuin
Gezondheidszorg, (sociale) voorzieningen en overig | Centrum | Rest bebouwde kom | Buitengebied | Per eenheid
Huisartsenpraktijk (-centrum) | 1,2 | 1,0 | 0,4 | behandelkamer
Apotheek | 10,0 | 10,0 | n.v.t. | apotheek
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | 1,2 | 1,0 | 0,4 | behandelkamer
Consultatiebureau | 1,2 | 1,0 | 0,4 | behandelkamer
Consultiebureau voor ouderen | 1,2 | 1,0 | 0,4 | behandelkamer
Tandartsenpraktijk | 3,2 | 3,0 | 2,4 | behandelkamer
Gezondheidscentrum | 1,2 | 1,0 | 0,4 | behandelkamer
Ziekenhuis | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 100m2 BVO
Crematorium | n.v.t. | 10,0 | 10,0 | per plechtigheid
Begraafplaats | n.v.t. | 10,0 | 10,0 | per plechtigheid
Penitentiaire inrichting | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 10 cellen
Religiegebouw | 0,6 | 0,6 | n.v.t. | zitplaats
Verpleeg- en verzorgingshuis | 0,8 | 1,0 | 1,0 | kamer
Bijlage
3:

centrumgebieden
In deze bijlage zijn de centrumgebieden in Leudal weergegeven. Voor deze centrumgebieden geldt de parkeernorm ‘centrum’. Voor de overige adressen binnen de bebouwde kom geldt ‘rest bebouwde kom’. Bij adressen buiten de bebouwde kom worden de normen die gelden voor de categorie ‘buitengebied’ gehanteerd.
Figuur 2. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Heythuysen
Figuur 3. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Haelen
Figuur 4. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Horn
Figuur 5. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Roggel
Figuur 6. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Neer
Figuur 7. Bestemming ‘Centrum’ in de kern Ittervoort