GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Gulpen-Wittem

Grondslagen van de tarieven voor herstel van schade aan verharding en groen in de provincie Limburg 2025
Burgemeester en wethouders besluiten:
- 1.
de bijgevoegde tarieventabel 2025 vast te stellen en als bijlage toevoegen aan het handboek kabels en leidingen en AVOI;
- 2.
de tarieventabel 2024 in te trekken.
TARIEFGRONDSLAGEN t.b.v. HERSTELKOSTEN.
Inleiding:
De tariefgrondslagen voor 2025 zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) en wordt verwezen naar de “richtlijn Tarieven (graaf)-werkzaamheden telecom” van de VNG.
Deze zijn te downloaden op de website van de VNG;
Herstraattarieven: overzicht | VNG
Deze tariefgrondslagen zijn van toepassing voor de gemeenten in de provincie Limburg die de OGN 2021 hebben ondertekend en de nutsbedrijven Enexis Netwerk en WML.
Deel 1 van deze grondslagen is gebaseerd op de rekentool van de GPKL.
Deel 2 zijn de eenheidsprijzen die niet landelijk zijn vastgesteld.
DEEL 1
Onderstaande artikelen verwijzen naar de artikelen, beschreven in de “richtlijn Tarieven (graaf)-werkzaamheden telecom”, uitgave van de VNG
Algemeen.
Deze tariefgrondslagen zijn van toepassing voor de gemeenten in de provincie Limburg die de OGN hebben ondertekend en de nutsbedrijven Enexis Netwerk en WML.
Het nutsbedrijf is gehouden tot het vergoeden van alle schaden, geleden en te lijden door de gemeente, voortvloeiende uit de door het nutsbedrijf uit te voeren werken aan de leidingen.
De berekening van de vergoeding van de schaden is gebaseerd op vier voor de betrokken partijen optredende kostensoorten:
1. Uitvoeringskosten | 3. Degeneratiekosten
2. Onderhoudskosten | 4. Beheerkosten
De normen en tarieven dienen te leiden tot dekking van in redelijkheid gemaakte kosten.
In de rekentool onderscheidt men 7 tariefgroepen; A = Herstel en onderhoud, uitgevoerd door de gemeente B1 = Herstel en onderhoud door aanbieder / netbeheerder B2 = Herstel door aanbieder / netbeheerder, onderhoud door de gemeente C = Herstel en onderhoud door de gemeente voorafgaand aan gehele herbestrating C1 = Herstel en onderhoud door de aanbieder voorafgaand aan gehele herbestrating C2 = Herstel door de aanbieder en onderhoud door de gemeente voorafgaand aan gehele herbestrating D = Overige tarieven (asfalt, struiken etc.) |
Opmerking: tariefgroep C, C1 en C2: In gezamenlijk overleg in de OGN contactgroep (17 1 2024) is besloten Dat deze tarieven niet meer worden opgenomen in dit document.
Opmerking m.b.t. alle tabellen in dit document: het tarief behorend bij een onderdeel met hoeveelheid > 15 m2 geldt tot en met een hoeveelheid van maximaal 100 m2 als voor hetzelfde onderdeel ook een hoeveelheid is opgenomen > 100 m2.
Uitvoeringskosten.
In tabel 1A zijn de normen (manuren per eenheid) opgenomen afgeleid van de GPKL.
Tabel 1A
Tabel 1B betreft de uitvoeringskosten die door de contactgroep OGN voor de provincie Limburg zijn toegevoegd. De tarieven voor tabel 1B zijn verder uitgewerkt in deel 2.
Tabel 1B
In bijlage 2 is d.m.v. foto’s duidelijk gemaakt welke soort bestrating onder sierbestrating type 1, 2 en 3 vallen.
Het bepalen van de oppervlakte wordt berekend aan de uitgebroken m2 elementenverharding, zie bijlage 3 op bladzijde 17.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de “Handreiking toepassing VNG herstraattarieven” die is te downloaden op de website van de GPKL.
De kosten voor het straatwerk worden per m2 c.q. m1 berekend door de op het werk betrekking hebbende kosten van de navolgende kostensoorten te sommeren:
- A.
kostprijs per mensuur
- B.
bouwstofkosten straatzand per m³, franco werk, los gestort
bouwstofkosten betontegels, per m², franco werk
bouwstofkosten betonstraatstenen c.q. straatklinkers, per m², franco werk
bouwstofkosten trottoirbanden in beton
bouwstofkosten opsluitbanden in zand
bouwstofkosten sierbestrating, per m², franco werk
bouwstofkosten gazon, per m², franco werk
bouwstofkosten berm, per m², franco werk
Opmerking: Voor het bepalen van de te herstellen oppervlakken wordt uitgegaan van het aangegeven oppervlak per aangevraagd instemmingsbesluit/graafvergunning.
Het is niet toegestaan om de in de afzonderlijke instemmingsbesluiten/graafvergunningen aangeven oppervlakken op te tellen ten einde boven de 15 m2 respectievelijk100 m2 uit te komen. Dus:
- 1.
Per verleende vergunning (werkterrein) worden eerst alle herstelde oppervlakten per materiaalsoort bij elkaar opgeteld.
- 2.
Op het bij 1. berekende oppervlak wordt de bijbehorende tariefregel toegepast.
- A
kostprijs per mensuur
Tabel 2
De uurloonkosten voor het herstellen van elementen, bermen en gazon zijn:
Tabel 3
- B
Bouwstofkosten
Tabel 4
A + B Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn dan de uurloonkosten vermeerderd met de bouwstoffenkosten.
Tabel 5
Bij tariefgroep A en D worden de eenheidsprijzen met ’n bepaald % verhoogd om ’n goede aansluiting op het bestaande straatwerk en bermen/gazon te kunnen realiseren, zie onderstaande tabel 5A.
Zie ook de verklaring in bijlage 3.
Tabel 5A
Onderhoudskosten.
Voor de kosten verbonden aan het onderhoud gedurende eerste jaar wordt een percentage van de berekende uitvoeringskosten in rekening gebracht.
Onderhoudskosten | Onderhoudskosten in % van de uitvoeringskosten
Percentage slechte bodem | < 50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | ≥ 80%
Voet- en fietspaden (betontegels) | 5% | 5,75% | 8% | 13,25% | 15%
Rijbanen (klinkers) | 8% | 9% | 12% | 18% | 20%
In bijlage 1 staat voor iedere gemeente het percentage slechte bodem vermeld.
In de rekentool van de GPKL maakt men geen onderscheid tussen klinkers en tegels in relatie met rijbaan en voet- en fietspaden. Bij klinkers is de verdeling rijweg 80% en voetpad 20% en bij tegels voetpad 95% en rijweg 5%. Voordeel van deze keuze is dat er maar 1 eenheidsprijs is voor klinkers en tegels en geen onderscheid meer is voor rijbanen en voet-/fietspaden. Voordeel is minder eenheidsprijzen.
Tabel 6
Toelichting: (80 x 8%) + (20 x 5%) / 100 levert een gemiddeld percentage op voor de onderhoudskosten van 7,4%.
Degeneratiekosten.
De degeneratiekosten worden berekend als een percentage van de uitvoeringskosten per m².
Hierbij worden de degeneratiekosten voor een langssleuf gerelateerd aan de oppervlaktenorm met een omvang van meer dan 15m².
Voor een lasgat geldt de oppervlaktenorm kleiner dan of gelijk aan 15m2. Dwarssleuven groter dan 15 m² worden berekend als langssleuven en dwarssleuven kleiner dan of gelijk aan 15 m2 worden gedefinieerd als lasgaten. De uitvoeringskosten, waaraan de degeneratiekosten volgens de Leidraad (https://www.gpkl.nl/page/102/tarieven/) zijn gekoppeld, worden berekend conform artikel 25 van deze Leidraad, waarbij de omzetbelasting buiten de berekening wordt gehouden. De genoemde prijsopbouw is daarmee “all-in” maar exclusief omzetbelasting.
De degeneratiekosten van de langssleuven worden berekend door de in de tabellen vermelde percentages te vermenigvuldigen met de uitvoeringskosten per omvangscategorie groter dan 15 m² en met de lengte van de sleuf in m¹. De berekening voor de degeneratiekosten voor lasgaten vindt plaats door de in de tabellen vermelde percentages te vermenigvuldigen met de uitvoeringskosten per omvangscategorie kleiner dan of gelijk aan 15 m² en met het aantal te verrekenen lasgaten uitgedrukt in stuks.
In de “Richtlijn Tarieven (graaf)-werkzaamheden Telecom zijn de volgende % vastgesteld:
Bestratingsnorm 0 – 15 m ^2 | Degeneratiekosten in % van de uitvoeringskosten
Percentage slechte bodem | < 50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | ≥ 80%
Voet- en fietspaden (betontegels) | 0% | 4% | 16% | 46% | 56%
Rijbanen (klinkers) | 32% | 45% | 84% | 129% | 158%
Tabel “Richtlijn Tarieven (graaf)- werkzaamheden telecom”
Bestratingsnorm meer dan 15 m ^2 | Degeneratiekosten in % van de uitvoeringskosten
Percentage slechte bodem | < 50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | ≥ 80%
Voet- en fietspaden (betontegels) | 0% | 1% | 4% | 49% | 64%
Rijbanen (klinkers) | 13% | 18,25% | 34% | 67,75% | 79%
Tabel “Richtlijn Tarieven (graaf)- werkzaamheden telecom”
Tabel 7
*) De degeneratiekosten zijn in het degeneratieonderzoek 1987-1991, uitgevoerd door DHV, als percentage van de uitvoeringskosten vastgesteld. De degeneratiekosten waren in 1991 inclusief 18,5% BTW en daarom wordt op het totaalbedrag van de degeneratiekosten, nog steeds het toenmalige Btw-tarief van 18,5% in mindering gebracht.
Bovenstaande tekst staat in “Richtlijn Tarieven (graaf)-werkzaamheden telecom” op blad 60.
Tabel 7A:
Voorheen stond hier de tabel met vermelding van de jaarlijkse vergoeding vanuit Enexis en WML per aansluiting die aan (deelnemende) gemeenten werden verstrekt voor de beheer- en degeneratiekosten.
Deze tabel is met de komst van de OGN2021 komen te vervallen (beheer- en degeneratiekosten worden per 01-01-2021 afgerekend op basis van werkelijk uitgevoerde hoeveelheden).
Als aanvulling hierop verstrekt WML voor een periode van 10 jaar (tot en met 2030) een jaarlijkse uitkering aan gemeenten die deelnemen aan de OGN2021.
De uitkering wordt jaarlijks bepaald en is gebaseerd op het aantal WML aansluitingen in de betreffende gemeente. Het aantal aansluitingen wordt per 31 december van het voorafgaande jaar in het jaarverslag van WML aangegeven. De uitkering verschilt per gemeente en wordt bepaald door het aantal aansluitingen op genoemde datum te vermenigvuldigen met € 0,37. (Conform artikel 1.13 van de OGN2021)
Beheerkosten.
- 1.
Het nutsbedrijf is gehouden tot het vergoeden van de kosten van extra werkzaamheden, welke de gemeente moet verrichten in verband met de vergunningverlening dan wel het verlenen van toestemming
- 2.
De beheerkosten worden berekend in de vorm van een toeslagpercentage en bedraagt 8 – 15% van de uitvoeringskosten.
Plattelandsgemeenten, A-gemeenten | 8% - 10%
Verstedelijkte plattelandsgemeenten, B-gemeenten | 9% - 11%
Gemeenten met stedelijk karakter; woonkern tot 50.000 inwoners, C1, C2en C3-gemeenten | 10% -13%
Gemeenten met stedelijk karakter; woonkern 50.000 inwoners, C4 en C5-gemeenten | 12% - 15%
Tabel 8
Opmerking bij tabel 8: uitgangspunt is een percentage van 13% voor alle onderdelen en alle gemeenten Daarmee zijn de Beheerkosten voor een gemeente voldoende passend voor de registratie van het opgebroken oppervlak in een groot werk
Samenvatting deel 1 (tarieven conform VNG / GPKL):
Tabel 9
Leveranciers van software m.b.t. digitaal meldsysteem kabels en leidingen nemen de bovenstaande eenheidsprijzen op in hun software.
Toelichting op de onderhoudskosten en degeneratiekosten van tariefgroep A >100 m2 in vergelijking tot:
- 1.)
de onderhoudskosten van de tariefgroepen B2,
- 2.)
de degeneratiekosten van de tariefgroepen B1 en B2.
Zowel bij 1.) als bij 2.) dient ook bij hoeveelheden > 100 m2 de post > 15 m2 gebruikt te worden.
Dit vindt volgens de GPKL zijn oorsprong in de gedachte dat een gemeente (Tariefgroep A) voor de te herstellen sleuven een bestek kan aanbesteden waarbij aanbestedingsvoordeel te halen is. Voor de onderhoudskosten is dit te verdedigen. Dit moet dan ook doorgetrokken worden voor de degeneratiekosten.
Bijlage 1: Overzicht gemeenten in de provincie Limburg en aantal inwoners (percentage slechte bodem in alle Limburgse gemeenten < 50%):
Nummer | Gemeenten | Aantal inwoners
1 | Maastricht | 125.285
2 | Venlo | 103.789
3 | Sittard-Geleen | 92.650
4 | Heerlen | 87.461
5 | Roermond | 60.743
6 | Weert | 51.079
7 | Kerkrade | 45.534
8 | Peel en Maas | 45.311
9 | Venray | 44.662
10 | Horst aan de Maas | 43.917
11 | Landgraaf | 37.112
12 | Leudal | 36.006
13 | Beekdaelen | 35.896
14 | Echt-Susteren | 32.041
15 | Brunssum | 27.770
16 | Eijsden-Margraten | 26.034
17 | Stein | 24.744
18 | Maasgouw | 24.406
19 | Roerdalen | 20.806
20 | Meerssen | 18.576
21 | Gennep | 17.789
22 | Nederweert | 17.492
23 | Valkenburg aan de Geul | 16.431
24 | Beek | 16.215
25 | Gulpen-Wittem | 14.054
26 | Beesel | 13.394
27 | Bergen (Limburg) | 13.154
28 | Voerendaal | 12.375
29 | Simpelveld | 10.255
30 | Vaals | 10.121
31 | Mook en Middelaar | 8.153
Tabel 16 overzicht gemeenten
Bron: Ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in de provincie Limburg (7 oktober 2024 bijgewerkt)
Deel 2: Tarieven behorende bij de OGN
Voor het bepalen van de tarieven van Deel 2 (niet landelijk vastgestelde tarieven) worden de verschillende tarieven jaarlijks geïndexeerd. Op basis van CBS indexcijfer GWW sector 42/43, te vinden op:
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl)
.
Middels onderstaande berekening worden de tarieven in Tabel 11 aangepast en doorberekend in de navolgende kostensoorten/Tabellen.
Indexcijfer aangehouden voor berekening tarieven 2025: Oktober 2023 147,4 Nieuw indexcijfer t.b.v. indexering 2025: Oktober 2024 147,1 Formule: ((nieuw-oud)/oud)*100=verhoging in % = (147,1-147,4)/147,4)*100= - 0,20352782 % Gezien het zeer minimale verschil worden de tarieven voor Deel 2, 2025 niet aangepast. Zoals in het overleg OGN-contactgroep, d.d. 14 jan 2025 besloten. Note: Zoals op de site van CBS te zien is kan het indexcijfer van Oktober 2024 nog gecorrigeerd worden.
Uitvoeringskosten
Tabel 11
Het bepalen van de oppervlakte wordt berekend aan de uitgebroken m2 elementenverharding, zie bijlage 3.
Bij tariefgroep A en D worden de eenheidsprijzen met ’n bepaald % verhoogd om ’n goede aansluiting op het bestaande straatwerk te kunnen realiseren, zie tabel 11A
Tabel 11A
Onderhoudskosten
Tabel 12
Degeneratiekosten
Tabel 13
Beheerkosten
Tabel 14
Samenvatting deel 2: Overige tarieven OGN
Tabel 15
Bijlage 2: