PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Fryslân

Rectificatie: Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de maximaal toegelaten afmetingen voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen (Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014)
[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de regeling niet is vastgesteld en dus ook niet gepubliceerd had moeten worden . De oorspronkelijke publicatie is op 30 juni 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2021, 5151.]
GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN;
overwegende,
dat provinciale staten de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 (VVF 2014) hebben vastgesteld;
dat voor de bereikbaarheid van de binnenhavens in de provincie, het doelmatig gebruik en het benutten van het hoofd- en onderliggende vaarwegen netwerk, zoals dat is vastgesteld in het provinciaal verkeer en vervoerplan, in bepaalde gevallen maatoverschrijding van schepen noodzakelijk en wenselijk is;
dat Provinciale Staten in hun vergadering van 27 november 2019 en nogmaals in hun vergadering van 28 april 2021, hebben aangegeven op de vaarweg Heerenveen geen maatoverschrijdingen meer te willen toestaan;
gelet op het bepaalde in artikel 42 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 4.2 van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014;
besluiten als volgt:
Artikel
1

Vaststellen maximale afmetingen
De maximaal toegelaten afmetingen (met inbegrip van de last) voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen voor vaarwegen worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage, genaamd ‘Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B, Maximaal toegestane afmetingen schepen’. De bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.
Artikel
2

Citeertitel en inwerkingtreding
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014” en dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.
Leeuwarden,
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
drs. A.A.M. Brok, voorzitter
R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM, secretaris
Bijlage
1

Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B. Maximaal toegestane afmetingen schepen
Vaarwegenverordening Fryslân 2014 Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B. Maximaal toegestane afmetingen schepen
Lijst A nummer | Vaarwegnaam + omschrijving deeltrajecten (indien van toepassing) | Maximaal toegestane afmetingen zonder ontheffing | Maximaal toegestane afmetingen met ontheffing. (zie toelichting punt a.)
Lengte X Breedte X Diepgang in meters | Lengte X Breedte X Diepgang in meters | Voorwaarden
A 001a | Rjochte Grou, vanaf Wide Galle tot Biensmabrêge | | |
| A 001a-1: Wide Galle - fietsbrug J.W. de Visserwei | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 001b | Krúswetter en Houkesleat | | |
| A 001b-1: Prinses Margrietkanaal (PMK) - Tophaven | 110,50 x 11,50 x 3,50 | |
A 001b-2: Tophaven - Schuttevaerhaven | 110,50 x 11,50 x 2,75 | |
A 001b-3: Schuttevaerhaven - Oppenhuizerbrug | 50,00 x 6,60 x 2,10 | 110,50 x 11,50 x 2,10 | - -Uitsluitend voor passagiersschepen tot aan de Pampuskade; - -I.o.m. havenmeester gemeente Súdwest Fryslân; - -Boegschroef/ voorspan.
A 002 | Van Harinxmakanaal (VHK) | | |
| Traject Tsjerk Hiddessluizen – Oostpoort | 80,00 x 10,00 x 2,75 | 80,00 x 10,00 x 3,75 A | A - Boegschroef/ voorspan;
Traject Tsjerk Hiddessluizen – Kiesterzijl | 110,50 x 11,50 x 3,20 A + C + D | B - Jaarontheffing;
Traject Tsjerk Hiddessluizen – Franker tot aan Frisiabrêge | 110,50 x 11,50 x 2,75 A + B + C + D | C - breedte > 10,50 maximaal 6 Beaufort;
Traject Tsjerk Hiddessluizen – Lorentzkade (Leeuwarden) | 90 x 10,50 x 3,20 A | D - > breedte 10,50 niet varen zonder ijsbreker bij
Traject Franeker vanaf Frisiabrêge - De Swette spoorbrug (Leeuwarden) | 110,50 x 11,50 x 2,50 A + B + C + D | ijscoderingen: ijscode 1: ≥ H – ijscode 2: ≥ M
Traject Fonejacht - De Swette spoorbrug (Leeuwarden) | 110,50 x 11,50 x 3,20 A + B + C + D |
Traject Fonejacht - Lorentzkade (Leeuwarden) | 80,00 x 10,00 x 3,20 |
A 002a | Ferbiningskanaal en Harlingervaart, vanaf Van Harinxmakanaa (A 002) tot Kalkhaven (westelijke toegang Leeuwarden) | 80,00 x 8,50 x 2,75 | 110,50 x 11,50 x 1,90 | - -Uitsluitend passagiersschepen tot aan de Hermesbrug; - -I.o.m. havenmeester gemeente Leeuwarden; - -Boegschroef/ voorspan.
Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90 | - -Tot loskade F.I.B.; - -Boegschroef/ voorspan; - -Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - -Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie; - -Reisontheffing.
A 002b | Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal (gedeeltelijk), vanaf VHK (A 002) tot 2e Kanaalsbrug (oostelijke toegang | 80,00 x 10,00 x 2,75 | 86,00 x 10,50 x 2,75 90,00 x 9,50 x 2,75 | - -Boegschroef/ voorspan.
Leeuwarden) | Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90 | - -Tot Junokade; - -Boegschroef/ voorspan; - -Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - -Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie; - -Reisontheffing.
A 003 | Vaarweg naar Drachten, via geul Krúswetters, betonde geulen Lange Sleatten en Sydsdjip, Fokkesleat, Headamsleat, betonde geulen Wide Ie, Wide Mûntsegroppe, Geaster Djip en Nije Kanaal (gedeeltelijk), vanaf PMK tot monding insteekhaven Drachten | 80,00 x 10,00 x 2,75 | 90,00 x 10,50 x 2,75 | - -Boegschroef/ voorspan; - -Verplicht melden bij Hooidambrug.
95,00 x 10,50 x 1,60 | - -Boegschroef/ voorspan; - -Reisontheffing; - -Verplicht melden bij Hooidambrug.
| Duwstel “enkel” schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,30 Duwstel “dubbel” schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,75 | - -Boegschroef/ voorspan; - -Verplicht melden bij Hooidambrug; - -Tussen 1 juni-1 september alleen varen uitsluitend voor 10.00 uur en na 18.00 uur; - -Maximaal 5 Beaufort.
Ponton + duwboot > 80,00 x > 10,50 x 1,40 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) | - -Boegschroef/ voorspan; - -Verplicht melden bij Hooidambrug; - -Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - -Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie; - -Reisontheffing.
A 004 | Johan Frisokanaal (JFK) | | |
A 004-1: Stavoren - Heeg, van IJsselmeer ten zuiden van Stavoren tot Prinses Margrietkanaal via Warnzer Feart, betonde geulen De Morra en De Oarden, Nije Feart, betonde geulen De Fluezen en Hegemer Mar en Jeltesleat tot Wide Wimerts (A 011) | 70,00 x 8,50 x 2,10 | 80,00 x 8,50 x 2,75 | - -Lengte > 70,00 meter boegschroef/ voorspan; - -Traject Prinses Margrietkanaal – Warns.
| 70,00 x 8,50 x 2,75 brug Warns – Buitenhaven IJsselmeer. Passage Zuid Kolk Johan Frisosluis maximaal: 15,00 x 4,50 x 2,10 | - -Lengte > 60,00 meter boegschroef/ voorspan; - -Passage via de Noord Kolk Johan Frisosluis.
A 004-2: Heeg – Prinses Margrietkanaal, vanaf Wide Wimerts (A 011) via Jeltesleat tot Prinses Margrietkanaal | 70,00 x 8,50 x 2,75 | 80,00 x 8,50 x 2,75 | - -Lengte > 70,00 meter boegschroef/ voorspan.
A 005 | Dokkumer Grutdjip, Sudergracht Dokkum, Dokkumer Ie, Nieuwe Noorder Stadsgracht Leeuwarden, Wester Stadsgracht, Harlingervaart (gedeeltelijk), van Willem Loréslûs Dokkumer Zijlen (DNZ) t/m Kalkhaven | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 50,00 x 6,60 x 1,90 | - -Boegschroef/ voorspan; - -Maximaal 6 Beaufort.
110,50 x 11,50 x 1,90 | - -Uitsluitend passagiersschepen tot aan de Hermesbrug; - -I.o.m. havenmeester gemeente Leeuwarden; - -Boegschroef/ voorspan.
A 006 | Rochsleat, Wartenster Wiid en Langdeel, vanaf Prinses Margrietkanaal Warten tot Wergeaster Feart Leeuwarden (A 017) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 41,00 x 6,25 x 1,30 31,00 x 7,25 x 1,30 | - -Boegschroef/ voorspan.
50,00 x 6,60 x 1,70 | - -Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - -Boegschroef/ voorspan; - -Reisontheffing.
86,00 x 9,50 x 1,70 | - -Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - -Boegschroef/ voorspan; - -Begeleiding provincie; - -Reisontheffing; - -Maximaal 6 Beaufort;
Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) Breedte > 9,50 ** | - -Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - -Boegschroef/ voorspan; - -Begeleiding provincie; - -Reisontheffing; - -Maximaal 6 Beaufort; - -** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.
A 007 | De Boarn, Jirnsum, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot brug Sylsbrêge | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 40,00 x 6,90 x 1,70 50,00 x 6,60 x 1,70 |
A 008 | Vaarweg naar Heerenveen, via Nije Sânsleat, Meinesleat (gedeeltelijk), It Deel en Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal Terherne tot industriehaven Heerenveen | 86,00 x 10,00 x 2,75 | |
A 008a | Djipsleat en Polsleat, Akkrum, vanaf It Deel (A 008) tot gemaal Swaaikom
A 008a-1: vanaf It Deel (A 008) t/m Pouw | 70,00 x 9,00 x 2,75 | 86,00 x 9,50 x 2,75 | - -Boegschroef/ voorspan; - -- Jaarontheffing.
A 008a-2: vanaf Pouw tot gemaal zwaaikom | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 008b | Mûntsjerak, Hearresleat en Feanskieding | | |
A 008b-1: Mûntsjerak, vanaf It Deel (A 008) tot Nije Pompsleat (A 020) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 45,00 x 6,65 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
| | 47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 008b-2: Hearresleat, vanaf.Nije Pompsleat tot Spruyt Arkenbouw | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 45,00 x 6,65 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 008b-3: Hearresleat, vanaf Spruyt Arkenbouw tot brug A7 | 40,00 x 6,00 x 1,50 | |
A 008b-4: Hearresleat, van brug A7 Feanskieding tot Engelenfeart (A 023) | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 009 | Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk), Pier Christiaanssleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar en Follegeasleat
A 009-1: Staande Mast Route; Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger, Pier Christiaanssleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar tot westelijke betonde geul Tsjûkemar (A 024), vanaf LH sluis tot brug A6 Follega | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 50,00 x 6,90 x 1,40 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 009-2: (Betonde) Follegeasleat, vanaf brug A6 Follega tot PMK in Grutte Brekken | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 50,00 x 6,90 x 1,40 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 010 | Streamkanaal en Sylroede, van Nieuwe Lemstersluis tot Prinses Margrietkanaal in Grutte Brekken | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 55,00 x 6,80 x 1,65 | - -Geldt voor charterschepen met zwaarden.
55,00 x 7,10 x 1,65 | - -Boegschroef/ voorspan.
55,00 x 7,20 x 1,65 | - -Alleen op Streamkanaal.
A 011 | Wide Wimerts vanaf Hegemer Far (A 078), Wimerts en Krúswetter | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 42,00 x 6,60 x 1,90 | - -Boegschroef/ voorspan.
60,00 x 7,30 x 2,45 | - -Tot aan brug Osingahuizen; - -Boegschroef/ voorspan;
70,00 x 8,25 x 2,40 | - -Tot brug Osingahuizen; - -Boegschroef/ voorspan; - -Jaarontheffing; - -Periode 1 april – 31 oktober varen voor 10:00 uur of na 19:00 uur; - -Voor aanvang reis melden via scheepvaart@fryslan.frl
45,00 x 6,80 x 1,90 | - -Traject Vanaf Hegermer Far – tot vaarweg A 012.
A 012 | Stadsgracht Sneek, De Kolk, De Geau en Wiiddraai, vanaf Opperhuizerbrug tot Wide Wimerts (A 011) | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 43,00 x 6,00 x 1,90 40,00 x 6,50 x 1,90 | - -Maximale passage brug IJlst. - -Boegschroef/ voorspan.
| 50,00 x 6,60 x 1,90 | - -Traject Oppenhuizerbrug – tot IJlst; - -Niet in periode 1 mei – 30 september; - -Boegschroef/ voorspan.
45,00 x 6,80 x 1,90 | - -Traject Wiiddraai – tot brug IJlst; - -Boegschroef/ voorspan.
A 013 | Ald Knillesdjip, De Lauwers en Muntjesylster Ryd, vanaf Strobosser Trekfeart (A 016) t/m Friese Sluis Zoutkamp | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 014 | Noordelijke betonde geul Burgumer Mar, Kûkhernster Feart, Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat en Alddjip
A 014-1: Noordelijke betonde geul Burgumer Mar en Kûkhernster Feart (ged.), vanaf PMK tot Zwartetille | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 014-2: Kûkhernster Feart (ged.), Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat, Alddjip (ged.), vanaf Zwartetille tot Sylster Ryd (A 048) | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 014-3: Alddjip (ged.), vanaf Sylster Ryd tot Dokkumer Grutdjip (A 005) Dokk. Nieuwe Zijlen | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 015 | Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar, De Lits, westelijke betonde geul De Leien, Peinderkanaal, Juffersgat en geul zandput Jansma
A 015-1: Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar en De Lits, vanaf PMK tot noordelijke afslag De Leien (A 052) | 25,00 x 4,00 x 1,70 | 30,00 x 5,00 x 1,70 25,00 x 5,25 x 1,70 30,00 x 5,40 x 1,70* | - -* Alleen voor baggerwerk. - -Boegschroef/ voorspan.
A 015-2: Westelijke betonde geul De Leien, Peinder Kanaal, Juffersgat en betonde Dm-geul zandput Jansma, vanaf noordelijke afslag De Leien tot Nije Kanaal (A 003) | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 016 | Strobosser Trekfeart | | |
A 016-1: Strobosser Trekfeart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Nije Swemmer (A 014) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 016-2: Strobosser Trekfeart, vanaf Nije Swemmer tot Dokkumer Grutdjip (A 005) | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 017 | (Betonde) Rjochte Grou, de Wide Galle, de Neare Galle, Pomprak, Koldykster Rak, Kromsleatsrak, Eagumer Djip, Nije Waring, Wergeaster Feart en betonde geul Himpenser Wielen (Staande Mast Route Grou - Leeuwarden), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Van Harinxmakanaal (A 002) | 50,00 x 8,50 x 1,90 | 86,00 x 9,50 x 1,70 | - -Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal A 002) - -Boegschroef/ voorspan; - -Begeleiding provincie; - -Reisontheffing; - -Maximaal 6 Beaufort.
| Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) Breedte > 9,50 ** | - -Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal (A 002); - -Boegschroef/ voorspan; - -Begeleiding provincie; - -Reisontheffing; - -Maximaal 6 Beaufort; - -** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.
A 018 | Meinesleat (gedeeltelijk) en De Boarn, vanaf It Deel (A 008) tot Nesker Sylroede (A 019) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 30,00 x 5,45 x 1,70 | Uitsluitend via zuidelijke doorvaartopening spoorbrug De Boarn.
A 018a | Kromme Knilles, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot De Boarn te Akkrum (A 018) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 30,00 x 5,45 x 1,70 |
A 019 | Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Greft, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar, Nesker Sylroede (NSR), De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart
A 019-1: Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Greft, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar en Nesker Sylroede, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Boarn te Nes (A 019) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 40,00 x 6,00 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 019-2: De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart, vanaf Nesker Sylroede tot sluis Gorredijk | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 020 | Nije Pompsleat en Heafeart, vanaf Hearresleat (A 008b) tot Nije Feart (A 019) Opsterland | 30,00 x 5,00 x 1,30 | 47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 021 | Opsterlânske Kompanjonsfeart en Appelschester Vaort, van sluis Gorredijk t/m Damsluis Appelscha | 28,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 022 | De Kuunder of De Tsjonger, vanaf Helomavaort (A 022) tot Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021) | | |
A 022-1: Helomavaort (A 009) - Engelenfeart (A 023) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 022-2: Engelenfeart - Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021) | 28,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 023 | Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk) en Engelenfeart | | |
A 023-1: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Industriehaven Heerenveen t/m Jousterbrug | 40,00 x 6,00 x 1,50 | 50,00 x 6,60 x 1,20 | - -Traject vanaf Industriehaven Heerenveen tot aan RoRo Steiger. - -Boegschroef/ voorspan.
A 023-2: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Jousterbrug, Engelenfeart tot De Kuunder of De Tsjonger (A 022) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 024 | Geul De Geau, Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen, Skarster Rien, westelijk betonde geul Tsjûkemar (Staande Mast Route) tot A 009. | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 45,00 x 6,60 x 1,90 |
67,00 x 8,20 x 1,65 | - -Boegschroef/ voorspan; - -Traject Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen.
A 024a | Betonde geul De Kûfurd, Jaansleat en betonde geul Langwarderwielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langwarder Feart (A 024) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 45,00 x 6,30 x 1,70 |
A 024b | Betonde geul Aldhôf, It Nau, betonde geul Wite Brekken en Wâldfeart
A 024b-1: Betonde geul Aldhôf, It Nau en Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot N7 Sneek | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 45,00 x 6,60 x 1,70 | - - Boegschroef/ voorspan.
A 024b-2: Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf N7 tot Stadsgracht Sneek (A 012) | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 025 | Geul Snitser Mar, Sibesleat, geul Goaiïngarypster Puollen, Noarder Alde Wei, geulen Alde Wei en Langwarder Wielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langweerderwielen (A 024) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 50,00 x 6,65 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 025a | Jouster Sylroede, vanaf betonde geul Alde Wei tot Tolhuisbrug | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 40,00 x 6,00 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan;
A 026 | Betonde geul Grutte Brekken, Langesleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattemer Gat, betonde geul Sleattemer Mar, De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal bij Lemmer tot Johan Frisokanaal (A 004)
A 026-1: Betonde geul Grutte Brekken, Lange Sleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattemer Mar, De Ie (Woudsend), vanaf PMK tot De Welle (A 093) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 43,00 x 6,15 x 1,70 |
A 026-2: De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf De Welle (A 093) tot Johan Frisokaanl (A 004) | 40,00 x 6,00 x 1,90 | 50,00 x 6,65 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
| Ponton/casco + duwboot > 50,00 x > 7,00 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) | - -Boegschroef/ voorspan; - -Reisontheffing.
Ponton/casco + duwboot > 55,00 x > 8,20 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) | - -Boegschroef/ voorspan; - -Begeleiding provincie; - -Reisontheffing.
55,00 x 7,20 x 1,70 | - -1 april – 1 november; - -Reisontheffing; - -Boegschroef/ voorspan.
67,00 x 8,20 x 1,70 | - -1 november – 1 april; - -Reisontheffing; - -Begeleiding provincie; - -Boegschroef/ voorspan.
A 026a | Geul Sleattemer Mar en De Luts, vanaf geul Sleattemer Mar (A 026) t/m Jachthaven Balk t.h.v. Jachthavendijk 9 | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 43,00 x 6,15 x 1,70 | - -Geldt niet voor de Luts (A92).
A 026b | Betonde geul Hegemer Mar en Wâldseinster Rakken, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot De Welle (A 093) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 43,00 x 6,15 x 1,70 |
A 026c | Geul Sleattemer Mar tussen de vaargeulen Sloten - Woudsend (A 026) en Balk - Woudsend (A 026a) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | 43,00 x 6,15 x 1,70 |
A 027 | It Soal, Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart | | |
A 027-1: It Soal Workum, buitendijks, vanaf lichtopstand tot sluis, lengte 1975 m1 (diepgang. t.o.v. IJ.Z.P.) | 30,00 x 5,00 x 1,90 | 50,00 x 6,60 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P. |
| 62,00 x 7,30 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P. | - -Boegschroef/ voorspan; - -Niet gelijktijdig met ander bovenmaats schip vaarweg bevaren in periode 1 april t/m 31 oktober.
62,00 x 8,20 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P. | - -Boegschroef/ voorspan; - -Verplicht melden voor aanvang reis scheepvaart@fryslan.frl; - -Niet gelijktijdig met ander bovenmaats schip vaarweg bevaren.
A 027-2: Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk), van sluis Workum tot Van Panhuyskanaal (A 030) | 30,00 x 5,00 x 1,90 | 40,00 x 6,10 x 1,90 | - -Maximale afmetingen sluis Workum lengte 32,00 meter; - -Boegschroef/ voorspan.
A 027-3: Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk.), vanaf Van Panhuyskanaal tot De Wimerts (A 011) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | 40,00 x 6,10 x 1,70 | - -Boegschroef/ voorspan.
A 028 | Betonde geulen De Fluezen, Grutte Gaastmar en Sont, Yntemasleat, Koarte Fliet, Lange Fliet en Klifrak, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Warkumer Trekfeart (A 027) | 30,00 x 5,00 x 1,90 | 40,00 x 6,10 x 1,90 | - -Boegschroef/ voorspan.
50,00 x 6,70 x 1,90 | - -Traject Johan Frisokanaal tot spoorbrug Klifrak; - -Boegschroef/ voorspan.
A 029 | Burrefeart en De Horsa (gedeeltelijk), Workum
A 029-1: Burrefeart, vanaf Djippe Dolte t/m Jachthaven voor brug Hearewei | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 029-2: Burrefeart, vanaf Jachthaven tot Burrefeartsbrêge/Súdergoawei | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 029-3: Burrefeart en De Horsa, vanaf Súdergoawei tot Heidenskipsterdyk | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 029-4: De Horsa, vanaf Heidenskipsterdyk tot Warkumer Trekfeart (A 027) en Klifrak (A 028) | 30,00 x 5,00 x 1,90 | |
A 030 | Grutte Sylroede en Van Panhuyskanaal, van sluis Makkum tot Warkumer Trekfeart (A 027) | 30,00 x 5,50 x 1,70 | 35,00 x 5,50 x 1,70 | - -Maximale afmetingen sluis Makkum lengte 28,00 meter.
A 031 | Frjentsjerter Feart (Vanaf VHK A 002 - Thabortille Ysbrechtum) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 032 | De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal (Middelseeroutetraject Leeuwarden - Sneek)
A 032-1: De Swette (gedeeltelijk), Loaiïngeaster Feart en Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) t/m Dompsluis | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 032-2: Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal, vanaf Dompsluis tot Houkesleat (A 001b) | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 033 | Broeresleat of Fjouwerhúster Feart en geul Tsjûkemar tot betonde diagonale geul Tsjûkemar (A 098) | 20,00 x 3,50 x 1,30 | |
A 034 | Yndyk, Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf sluis te Hindeloopen tot JFK (A 004).
A 034-1: Yndyk (gedeeltelijk), van sluis Hindeloopen tot rondweg Hindeloopen | 20,00 x 3,50 x 1,30 | |
A 034-2: Yndyk (gedeeltelijk) en Jan Broerskanaal, vanaf rondweg Hindeloopen tot ontsluiting woonwijk Koudum | 20,00 x 3,50 x 1,50 | |
A 034-3: Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf woonwijk Koudum tot Johan Frisokanaal (A 004) | 30,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 035 | Betonde geul Swarte Wâlde en Koudumer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jan Broerskanaal (A 034) | 20,00 x 3,50 x 1,50 | |
A 036 | De Grûns, betonde geul Flakke Brekken en geul Aldegeaster Brekken, vanaf Lange Fliet (A 028) bij Workum tot invaart bij Tsjerkewei Oudega | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 037 | Boalserter Feart en Stadsgracht Bolsward, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Krúswetter (A 011) | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 038 | Bolswardervaart en Harnzer Feart (gedeeltelijk), vanaf N31 Harlingen - Wytmarsumer Feart (A 051) Arum | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 039 | Kleiroute gedeelte Menamer Feart en Berltsumer Feart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Berltsumer Wiid (A 040) | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 040 | Kleiroute gedeelte Alde Trekfeart, Oasterstadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie en Berltsumer Wiid, vanaf VHK (A 002) tot Berltsumer Feart (A 039) | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 041 | Betonde geulen Terkaplester- en Terhernster Puollen, vanaf Meinesleat (A 008) tot De Hearresyl (A 042) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 042 | Geul Goaiïngarypster Puollen, vanaf Noarder Alde Wei (A 025) tot De Hearresyl (A 041) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 043 | Geul Hearregat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Goaiïngarypster Puollen (A 042) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 044 | Jongebuorster Feart, vanaf de Sâltpoel tot keersluis De Herne | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 045 | Gereserveerd | | |
A 046 | Gereserveerd | | |
A 047 | De Alde Lunen, vanaf Dokkumer Grutdjip (A 005) tot Nije Swemmer (A 014) | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 048 | Sylster Ryd | | |
A 048 A 049 | A 048-1: Sylster Ryd, vanaf Nije Swemmer (A 014) tot Jachthaven Kollum | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 048 A 049 A 050 | Kollumer Kanaal, vanaf Sylster Ryd (A 048) tot Strobosser Trekfeart (A 016) | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
Geaster Djip en Nije Drait, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot invaart naar sluis Buitenstverlaat | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 051 | Gereserveerd | | |
A 052 | Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits, opvaart Rottevalle | | |
A 052-1: Noordelijke betonde geul De Leien | 25,00 x 4,00 x 1,70 | |
A 053 | Zuidelijke betonde geul De Leien, vanaf Peinder Kanaal (A 015) tot De Lits (A 052) | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 054 | Gereserveerd | | |
A 055 | Gereserveerd | | |
A 056 | Gereserveerd | | |
A 057 | Gereserveerd | | |
A 058 | Grytmansrak, Kromme Ie, Sitebuorster Ie en geulen Wide Ie, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot Peanster Ie (A 019) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 059 | Goaiïngahúster Sleat, geul Modderige Bol en Janssleat (ged.), vanaf Kromme Ie (A 058) tot Wide Ie (A 058) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 060 | Goaisleat, vanaf geul Sitebuorster Ie (A 058) tot geul Modderige Bol (A 059) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 061 | Boazumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot Frentsjerter Feart (A 031) | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 062 | Akkrumer Rak, vanaf Terkaplester Puollen tot Vaarweg naar Heerenveen (A 008) | 40,00 x 6,00 x 1,30 | |
A 063 | Wide Geau, Lange Sleat, Heremafeart, Syltsjesleat en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Akkrumer Rak tot Jouster Sylroede | 20,00 x 3,50 x 1,30 | |
A 064 | Lykfeart en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Goaiïngarypster Puollen tot Syltsjesleat (A 063) | 20,00 x 3,50 x 1,30 | |
A 065 | Geul Gudzekop, Frijgerssleat, geul Langsturtepoel, betonde geul Jentsjemar, Fammensrakken en geul De Brekken, vanaf Langwarder Feart (A 024) tot Noarder Alde Wei (A 025) | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 066 | De Kaai, vanaf Langwarder Wielen (A 024) tot geul De Brekken (A 065) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 067 | Hoaitesleat, Slingerrak, Steatebocht, Stobberak, De Hoarse en Jurjensleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langsturtepoel (A 065) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 068 | Easterbrêgesleat (gedeeltelijk), Holle Grêft en De Dolte (gedeeltelijk.), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langsturtepoel (A 065) | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 069 | Gereserveerd | | |
A 070 | Gereserveerd | | |
A 071 | Geul Snitser Mar, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven zuidzijde Starteiland | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 072 | Easterbrêgesleat en It Ges, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Houkesleat (A 001b)
A 072-3: It Ges (gedeeltelijk), vanaf A 072-2 tot Houkesleat (A 001b) | 30,00 x 5,00 x 1,70 | |
A 073 | Gereserveerd | | |
A 074 | Gereserveerd | | |
A 075 | Gereserveerd | | |
A 076 | Easterwimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Swarte Brekken (A 074) | 30,00 5,00 x 1,30 | |
A 077 | De Swette (gedeeltelijk.), vanaf Loaiïngeaster Feart (A 032) tot hooghout bij ijsbaan Sneek | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 078 | Wide Wimerts (gedeeltelijk) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf JFK (A 004) tot 1e haven oost van De Draei (A 079) | 55,00 x 6,60 x 2,50 | 70,00 x 8,25 x 2,75 | - -Tot industriehaven Heeg; - -Boegschroef/ voorspan.
A 079 | Geul Hegemer Mar, De Grêft (oost) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot 1e haven oost van De Draei | | |
A 079-1: Betonde geul Hegemer Mar en De Grêft (oost), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 079-2: Hegemer Far, vanaf De Grêft (oost) tot 1e haven oost van De Draei | 40,00 x 6,00 x 1,30 | |
A 080 | De Greft (west), De Syl en Weisleat (ged.) | | |
A 080-1: De Grêft (west), tot Jachthaven t.h.v. de Nijewâl te Heeg-West | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 080-2: De Syl en Weisleat, vanaf Jachthaven tot nieuwe Tsjerkesleat (C 023) | 12,00 x 3,75 x 1,30 | |
A 081 | Ontsluiting Jachthaven Heegerwâl, vanaf JFK (A 004) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 082 | De Gouden Boaijum, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far (A 078) | 40,00 x 6,00 x 2,10 | |
A 083 | Gereserveerd | | |
A 084 | Westelijke geul De Morra en Bakhúster Feart, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 085 | Oostelijke geul De Morra en Opvaart Hemelum, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven aan 't Set | 20,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 086 | Gereserveerd | | |
A 087 | Westelijke geul De Fluezen en Nijegeaster Feart, vanaf JFK (A 004) tot brug Elahuizen | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 088 | Oostelijke betonde geul De Fluezen en Opvaart Elahuizen tot invaart Jachthaven bij de Mardyk | 25,00 x 4,00 x 1,70 | |
A 089 | Gereserveerd | | |
A 090 | Betonde geul It Piel en ontsluiting Jachthavens Gaastmeer | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 091 | Gereserveerd | | |
A 092 | De Luts (gedeeltelijk), Van Swinderenfeart, Spoekhoekster Feart en Ryster Feart, vanaf Jachthaven Balk tot Aldkarre | 12,00 x 3,00 x 1,00 | |
A 093 | Betonde geul De Kûfurd en De Welle, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)
A 093-1: Betonde geul De Kûfurd en De Welle (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot brug N354 | 40,00 x 6,00 x 1,30 | |
A 093-2: De Welle (gedeeltelijk), vanaf brug N354 tot De Ie | 40,00 x 6,00 x 1,90 | |
A 094 | Betonde geul Jiskenhúster Mar en Jiskenhúster Feart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven Idskenhuizen | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 095 | Geul Grutte Brekken, Riensleat, Hjerringsleat, betonde geul Brandemar en Wâldsleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 096 | Opvaart naar St. Nicolaasga, vanaf Follegeasleat (A 009) tot invaart Jachthaven watersportvereniging St. Nic. | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 097 | Betonde geul Tsjûkemar naar JH Oosterzee, vanaf geul Tsjûkemar (A 009) | 20,00 x 4,00 x 1,70 | |
A 098 | Diagonale betonde geul Tsjûkemar, vanaf Delfstrahuizen (A 009) richting Skarster Rien (A 024) | 40,00 x 6,00 x 1,70 | |
A 099 | Schipsloot, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot brug N351 Wolvega | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 100 | De Lende inclusief Oostelijke vaarweg Driewegsluis en betonde geul Et Wiede | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 101 | Vaarverbinding door Driewegsluis (alternatief bij stremming Linthorst Homansluis) | 25,00 x 4,00 x 1,90 | |
A 102 | De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk) incl. geul Et Wiede, Langelille, vanaf Pier Christiaanssleat (A 009) tot Schoterzijl (B 009) | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 103 | Preenzewiek, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot JH Oldeberkoop | 28,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 104 | Gereserveerd | | |
A 105 | Gereserveerd | | |
A 106 | Invaart Jinshúster Deel, vanaf It Deel (A 008) / Meinesleat (A 018) | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 107 | Gereserveerd | | |
A 108 | Westelijke betonde geul Burgumer Mar, ontsluiting Jachthaven Klein Zwitserland | 25,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 109 | Mantgumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot brug in Om'e Terp | 15,00 x 3,75 x 1,30 | |
A 110 | Wjelsriper Opfeart, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot Lytse Buorren | 25,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 111 | Sint-Japiksfeart, Winsum, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot brug | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 112 | Invaart Zuiderkade, Franeker, lengte 133 m1 gemeten vanaf as VHK (A 002) | 40,00 x 6,00 x 1,90 | |
A 113 | Harnzer Trekfeart, Dronryp, vanaf VHK (A 002) tot Jachthaven | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
A 114 | Langdeel en Alddeel, Leeuwarden | 20,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 115 | Noordelijke Elfsteden Route (NER) Berltsum - Leeuwarden | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 116 | Bonkefeart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) tot Alddeel (A 115) | 20,00 x 4,00 x 1,50 | |
A 117 | Wielshals, geul Grutte Wielen en Ryptsjerkster Feart tot N361 Ryptsjerk | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 118 | Geul Grutte Wielen, geul Houtwiel, geul Sierdswiel, Koaiboutfeart en geul De Ryd tot N361 Gytsjerk | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 119 | Stienzer Feart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) Wyns tot Kletsefeart Stiens | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 120 | De Kurkmeer, Leeuwarden, vanaf Alddeel (A 114) tot Kleijenburg | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 121 | Wâldmansdjip
A 121-1: Westelijk gedeelte, vanaf Wide Greons (A 002b) tot brug | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 121-2: Oostelijk gedeelte, vanaf brug tot Langdeel/ Alddeel (A 114) | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 122 | De Potmarge, vanaf De Tynje/Wide Greons (A 002b) tot Jachthaven Zwemmerstraat | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 123 | Nauwe Greons, vanaf VHK (A 002) tot betonde geul Himpenser Wielen (A 017) | 30,00 x 5,00 x 1,50 | |
A 124 | Gereserveerd | | |
A 125 | Groot - en Kleindiep, Dokkum | 20,00 x 4,00 x 1,30 | |
A 126 | Gereserveerd | | |
A 127 | Gereserveerd | | |
A 128 | Gereserveerd | | |
A 129 | Gereserveerd | | |
A 130 | Geul door Terhernster Puollen en De Geau | 30,00 x 5,00 x 1,30 | |
Voormalige Staat B-vaarwegen en objecten, VVF 1990, in 'passief vaarwegbeheer' en 'actief nautisch beheer' bij de Provincie Fryslân
A 201 | Het vanaf het PMK afgesneden, doodlopende (oostelijke) kanaalgedeelte te Burgumerdaam | | |
A 202 | De afgesneden gedeelten van de Wide en Nije Mûntsegroppe (onderdelen van VVF 2014, Lijst A-vaarweg nr. 003, de Vaarweg naar Drachten). | | |
A 203 | Sylroede,Tacosyl, vanaf de Langesleat (Lijst A-vaarweg nr. 026, VVF 2014) tot de sluis Tacosyl alsmede de toeleidingsgeul ter lengte van ca. 320 m vanuit het IJsselmeer. | | |
A 204 | De waterkering de Nije Slachte, van de Grienedyk onder Sibrandabuorren tot de Hurddraversdyk te Joure, lang 15.363 m, met de daarin gelegen keersluizen te Jongeburen (met uitzondering van de brug), Heerenzijl (met uitzondering van de brug) en Goïngarijp, de keer-/schutsluis Joure, met inbegrip van de daarbij behorende gronden, beschoeiingen, remmingwerken, en verder bijkomende werken en de op deze waterkering geplaatste afscheidingen en afstandspalen en de daarlangs gelegen watergang vanaf de Jouster Sylroede tot de in deze vaart gelegen dam. | | |
A 205 | Kromme Sleat en de Lytse Sylroede (gedeeltelijk), vanaf de Grutte Sylroede (A 030) tot Makkumermeerpolder | | |
A 206 | Sylster Rak, vanaf Harnzer Feart/Ferbiningskanaal (A 002a) tot vaste brug gelegen in de Rijksweg N31 | | |
A 207 | Harlingertrekvaart, vanaf VHK (A 002, bij kmr. 2.500) tot 1e dam, inclusief de Hopmansbrug en de doorgraving westelijk van deze brug | | |
A 208 | Streamkanaal Willem Loréslûs, bestaande uit de twee westelijk van de spuisluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen gesitueerde vaarweggedeelten vanaf Dokkumer Grutdjip (A 005) tot aan ballenlijn | | |
A 209 | Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl vanaf Lauwers tot het Langdeel | | |
Toelichting:
- a.
Indien geen maximaal toegestane afmetingen met ontheffing zijn opgenomen, kan desondanks een aanvraag voor een ontheffing worden ingediend. Per geval wordt bekeken of ontheffing kan worden verleend;
- b.
Jaarontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een periode van één jaar;
- c.
Reisontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een enkele reis of een retourreis;
- d.
Wanneer er geen ontheffing wordt verleend op basis van jaar - of reisontheffing is de betreffende ontheffing geldig voor een periode van 5 jaar;
- e.
Een ontheffing verliest zijn geldigheid zodra de naam, europanummer, lengte, breedte, maximale diepgang, tonnage, en/of de eigenaar van het schip wijzigt;
- f.
Begeleiding provincie: In de gevallen dat begeleiding als voorwaarde is gesteld dient de aanvrager rekening te houden met 5 werkdagen organisatietijd vanuit de provincie, te rekenen vanaf moment van de aanvraag. Voor deze begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
- g.
Diepgang is gerelateerd aan streefpeil (Streefpeil = NAP – 0,52 meter);
- h.
Melding via scheepvaart@fryslan.frl en de volgende gegevens doorgeven:
  - •Naam schip/ europanummer;
  - •Te varen traject benoemen;
  - •Datum reis.