PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 2 december 2024 tot wijziging van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant in verband met het ophogen van verschillende subsidieplafonds en het vervangen van bijlagen 2 en 3 van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant (Achtste wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant)
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant te wijzigen in verband met het ophogen van verschillende subsidieplafonds en het vervangen van bijlagen 2 en 3;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel
I

Wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
De Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1 wordt in de begrippen “EVZ” en “Natuurnetwerk Brabant”, “opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant” vervangen door “aangewezen en begrensd in de Omgevingsverordening Noord-Brabant”.
B.
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
- 1.
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
  - a.
In onderdeel a wordt “€ 123.628,” vervangen door “€ 267.628,”.
  - b.
In onderdeel d wordt “€ 65.369,” vervangen door “€ 147.377,”.
  - c.
In onderdeel i wordt “€ 94.043,” vervangen door “€ 137.243,”.
  - d.
In onderdeel k wordt “€ 180.000,” vervangen door “€ 396.000,”.
  - e.
In onderdeel o wordt “€ 93.667,” vervangen door “€ 108.067,”.
  - f.
In onderdeel q wordt “€ 224.302,” vervangen door “€ 269.302,”.
  - g.
In onderdeel s wordt “€ 144.000,” vervangen door “€ 198.000,”.
  - h.
In onderdeel v wordt “€ 270.000,” vervangen door “€ 360.000,”.
  - i.
In onderdeel w wordt “€ 281.162,” vervangen door “€ 461.162,”.
  - j.
In onderdeel x wordt “€ 67.500,” vervangen door “€ 90.000,”.
  - k.
In onderdeel ee wordt “€ 949.071,” vervangen door “€ 1.219.071,”.
  - l.
In onderdeel ff wordt “€ 601.123,” vervangen door “€ 745.123,”.
  - m.
In onderdeel gg wordt “€ 338.431,” vervangen door “€ 410.431,”.
  - n.
In onderdeel hh wordt “€ 100.383,” vervangen door “€ 123.783,”.
  - o.
In onderdeel ii wordt “€ 144.000,” vervangen door “171.000,”.
  - p.
In onderdeel kk wordt “€ 72.000,” vervangen door “€ 90.000,”.
  - q.
In onderdeel ll wordt “€ €67.500,” vervangen door “€ 90.000,”.
  - r.
In onderdeel mm wordt “€ 248.400,” vervangen door “€ 338.400,”.
  - s.
In onderdeel nn wordt “de gemeente Reuzel de Mierden” vervangen door “de gemeente Reusel-De Mierden”.
  - t.
In onderdeel qq wordt “€ 270.000,” vervangen door “€ 324.000,” en wordt “de gemeente Sint-Michelsgestel” vervangen door “de gemeente Sint-Michielsgestel”.
  - u.
In onderdeel tt wordt “€ 156.780,” vervangen door “€ 228.780,”.
  - v.
In onderdeel ww wordt “€ 36.000,” vervangen door “€ 54.000,”.
  - w.
In onderdeel aaa wordt “€ 144.000,” vervangen door “€ 180.000,”.
- 2.
Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
  - a.
In onderdeel a wordt “€ 337.886,” vervangen door “€ 472.886,”.
  - b.
In onderdeel b wordt “€ 360.000,” vervangen door “€ 450.000,”.
C.
Bijlage 2, behorende bij de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 1 bij deze regeling.
D.
Bijlage 3, behorende bij de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 2 bij deze regeling.
Artikel
II

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
’s-Hertogenbosch, 2 december 2024
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter,
mr. I.R. Adema
de secretaris,
drs. G.H.E. Derks MPA
Bijlage
1

, behorende bij artikel I, onderdeel C, van de Achtste wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
Bijlage 2 behorende bij artikel 6, eerste lid, onder c, van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
Bijlage
2

, behorende bij artikel I, onderdeel D, van de Achtste wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
Bijlage 3 behorende bij artikel 6, eerste lid, onder d, artikel 13, eerste lid, onder b, en artikel 14, eerste lid, onder c, van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
Definities
Vrij liggend:
- 1.
Als 75% of meer van de randlengte van het element grenst aan bouw- of grasland
1
De elementen G1 t/m G3, B1 t/m B4 en W1 van deze regeling behoren tot bouw- of grasland.
- Of
- 2.
Er een afstand tussen elementen is van tenminste 5 meter
- Of
- 3.
Het een knip- en scheerheg (L7) naast een bomenrij of laan (L8) of knotboom (L9) betreft.
Cyclisch beheer: beheer dat volgens een bepaalde regelmaat uitgevoerd moet worden om de
verschijningsvorm van het landschapselement in stand te houden. Tot cyclisch beheer behoren
ondermeer: het knotten van knotbomen, het afzetten van een hout-/elzensingel, het opschonen van een poel.
Diameter: de doorsnee van een boom of struik gemeten door de omtrek van de boom op één meter boven het maaiveld te meten en te delen door π (3,14)
Maaiveld: is bovenkant van niet afgegraven bodem
Natte oppervlakte: oppervlakte van zichtbaar water
Grasland: perceel met de aanduiding ‘blijvend grasland’ in de Basisregistratie Gewaspercelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bouwland: perceel met een aanduiding, niet zijnde ‘blijvend grasland’, in de Basisregistratie
Gewaspercelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Indicatorsoorten: botanische soorten zoals opgenomen onder de kop ‘Indicator soorten’
Kleigrond: gronden in de landschapstypen; Zeekleigebied, Komgebied, Oeverwal en Uiterwaarden, Dijken en Open beemdengebied.
Zandgrond: gronden in de landschapstypen Oude zandontginning, Jonge zand- en/of veenontginning en Langstraatontginning.
Landbouwkundig gebruik: grond welke ten minste 5 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag aantoonbaar landbouwkundig in gebruik is blijkend uit de Basisregistratie Gewaspercelen.
L1: Hakhoutsingel
Een hakhoutsingel, ook wel houtwal of houtsingel, is een lijnvormig landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en natuurlijke waarde door het element als hakhout te beheren en het periodiek afzetten van het element (cyclisch beheer). De cyclus varieert tussen de 10 en 25 jaar.
- •Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Elzensingel.
- •Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Dijken
- •Oeverwal
- •Langstraatontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
Criteria en eisen
- •Het element is lijnvormig en aaneengesloten.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Het element bestaat uit inheemse bomen en struiken.
- •Een hakhoutsingel is ten minste 2,5 meter en maximaal 20 meter breed.
- •Een hakhoutsingel is ten minste 25 meter lang.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg van een nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar zijn geen houtopstanden aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen.
- •Aanplant in de periode oktober tot april.
- •Plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter, 1,50 m x 1,50 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 2,00 m x 2,00 meter.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L1a: jaarlijks beheer;
- •L1b: cyclisch beheer, element afzetten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Ten minste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd. De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
- •Er mag maximaal één overstaander per 100m2 worden behouden.
- •Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 14 maart.
- •Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L1a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- •L1b: elementen langer dan 100 m worden bij voorkeur in minimaal twee fasen afgezet. Ca. 50% van het element wordt het ene jaar afgezet en ca. 50% wordt minimaal 2 jaar later afgezet.
- •L1b: het element dient gedurende de contractperiode te worden afgezet.
L2: Elzensingel
Een elzensingel is een lijnvormig landschapselement bestaande uit één rij met grotendeels zwarte elzen.
Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en natuurlijke waarde. Dit wordt bereikt door het element als hakhout te beheren en het periodiek af te zetten (cyclisch beheer). De cyclus varieert tussen de 6 en 21 jaar.
- •Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype bomenrij/solitaire boom.
- •Windsingels om boomgaarden en kwekerijen die geschoren worden, horen niet tot dit beheertype.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Het element is lijnvormig en aaneengesloten.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Het element bestaat uit één rechte dan wel zigzaggende rij.
- •Het element bestaat grotendeels (minimaal 60%) uit zwarte els.
- •Een elzensingel is maximaal 3 meter breed.
- •Een elzensingel is ten minste 25 meter lang.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg van een nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen.
- •Aanplant in de periode oktober tot april.
- •Minimaal 100 stuks planten per 100 meter elzensingel aanplanten.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L2a: jaarlijks beheer;
- •L2b: cyclisch beheer bij > 75% bedekking, element afzetten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Tenminste 75% van de lengte van het element wordt als hakhout beheerd. De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
- •Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 15 maart.
- •Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L2a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid
- •L2b: elzensingels langer dan 100 meter worden bij voorkeur in minimaal twee fasen afgezet. Ca. 50% van het element wordt het ene jaar afgezet en ca. 50% wordt minimaal 2 jaar later afgezet.
- •L2b: elzensingel dient gedurende de contractperiode te worden afgezet.
L3: Bossingel
Een bossingel is een vrij liggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Het doel van het beheer van het element is het behoud van natuurlijke waarde en boskwaliteit. Dit kan worden bereikt door de buitenrand (pleksgewijs) periodiek af te zetten en te snoeien. Doel van het onderhoud is het behoud van het ecosysteem en indien nodig herstel hiervan.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Langstraatontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
Criteria en eisen
- •Het element is lijnvormig en aaneengesloten.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Een bossingel bestaat uit opgaande begroeien met inheemse bomen en struiken.
- •Een bossingel is minimaal 25 meter lang.
- •Een bossingel is maximaal 20 meter breed.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg van een nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen.
- •Aanplant in de periode: oktober tot april.
- •Plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter, 1,50 m x 1,50 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 2,00 m x 2,00 meter.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L3a: jaarlijks beheer.
- •L3b: cyclisch beheer, 20% van oppervlakte afzetten en snoeien overhangende takken.
Beheervoorschriften
- •Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
- •Het element wordt voor maximaal 80% beheerd als bos met opgaande bomen.
- •Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 15 maart.
- •Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L3a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- •L3b: beheereenheid wordt gedurende de contractperiode gedeeltelijk afgezet, 20% van de oppervlakte.
L4: Hakhoutbosje
Een hakhoutbos(je) is een vrij liggend vlakvormig landschapselement met inheemse bomen en/of struiken dat als hakhout wordt beheerd door periodiek afzetten van het element (cyclisch beheer).
Doel van het beheer van het element is het behoud van de traditionele hakhoutcultuur en ecologische waarde. Bij een hakhoutbosje met overwegend langzaam groeiende soorten wordt dit gedaan door om de 15 tot 25 jaar het element af te zetten (cyclisch beheer). Bij een hakhoutbosje met overwegend snelgroeiende soorten wordt dit gedaan door om de 10 tot 20 jaar het element af te zetten (cyclisch beheer). Met langzaam groeiende soorten wordt bedoeld dat de zomereik dominant is. Met snelgroeiende soorten wordt bedoeld dat zwarte els en/of gewone es dominant zijn.
- •Kleine vrij liggende bosjes zonder hakhoutbeheer of met een zeer beperkte vorm van hakhoutbeheer behoren tot het beheertype Bossingel.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Langstraatontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Oeverwal
Criteria en eisen
- •Het element is vlakvormig.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Een hakhoutbosje bestaat uit opgaande begroeien met inheemse bomen en/of struiken.
- •Een hakhoutbosje is minimaal 100 m2 en maximaal 5.000 m2 groot.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen.
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
- •Plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter, 1,50 m x 1,50 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 2,00 m x 2,00 meter.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L4a: jaarlijks beheer.
- •L4b: cyclisch beheer langzaam groeiende soorten, element afzetten in contractperiode.
- •L4c: cyclisch beheer snelgroeiende soorten, element afzetten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Minimaal 80% van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet.
- •(Snoei)werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 15 maart.
- •Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- •De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L4a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- •L4b: de beheereenheid wordt gedurende de contractperiode afgezet.
- •L4c: de beheereenheid wordt gedurende de contractperiode afgezet.
L5:
Griendje
Een griendje is een vrij liggend vlakvormig landschapselement met inheemse wilgensoorten.
Het doel van het beheer van het element is het behoud en de instandhouding van de karakteristieke uitstraling en de ecologische waarde. Dit wordt bereikt door het element periodiek af te zetten. De cyclus varieert tussen de 3 en 5 jaar.
- •Grienden die machinaal gemaaid worden behoren niet tot dit beheertype.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Beekdal en broekontginning
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
- •Zeekleigebied
Criteria en eisen
- •Het element is vlakvormig.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Een griendje bestaat uit inheemse wilgensoorten.
- •Het griendje is minimaal 100 m2 en maximaal 5.000 m2 groot.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2-3 jarige onbewortelde wilgenstek.
- •Aanplant in de periode: oktober tot april.
- •Plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter, 1,50 m x 1,50 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 2,00 m x 2,00 meter.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L5a: jaarlijks beheer.
- •L5b: cyclisch beheer, element afzetten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Het element bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt geheel als hakhout beheerd en afgezet in een cyclus van tenminste éénmaal per 5 jaar en maximaal éénmaal per 3 jaar.
- •Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 14 maart.
- •Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L5a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- •L5b: de beheereenheid wordt gedurende de contractperiode afgezet.
••
L6: Struweelhaag
Een struweelhaag is een vrij liggend lijnvormig landschapselement van ca. 3 meter breed met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken.
- •Hagen die minimaal eenmaal per 3 jaar worden gesnoeid horen tot het beheertype Knip- of scheerheg.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n):
- •Oude zandontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Oeverwal
- •Langstraatontginning
- •Uiterwaarden
- •Jonge zand- en/of veenontginning
Criteria en eisen
- •Het element is vlakvormig en aaneengesloten.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Een struweelhaag is minimaal 25 meter lang.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant met 2- en/of 3 jarig bosplantsoen, waarvan 50% bestaat uit doorndragende struiken, uitgezonderd meidoorn in bufferzones bacterievuur.
- •In het gebied van de ‘Maasheggen’ dient minimaal 70% te bestaan uit meidoorn (één- en tweestijlige) eventueel aangevuld met andere gebiedseigen soorten.
- •Aanplant in de periode: oktober tot april.
- •Het betreft een één- of twee rijig element.
- •Plantafstand in de rij bij 1 rij minimaal 0,25 meter en maximaal 0,40 meter en bij twee rijen.
- •Plantafstand in de rij minimaal 0,50 m en maximaal 1,00 meter en afstand tussen rijen minimaal 0,50 m en maximaal 1,00 meter.
- •Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L6a: jaarlijks beheer.
- •L6b: cyclisch beheer, snoeien in contractperiode (cyclus 5-7 jaar).
- •L6c: cyclisch beheer, snoeien in contractperiode (cyclus > 12 jaar).
Beheervoorschriften
- •Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 14 maart.
- •Overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar worden teruggesnoeid.
- •Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter;
- •Na het vlechten heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,5 meter.
- •Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan, uitgezonderd voor het snoeiwerk van zijkanten.
- •Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.
- •Het snoeihout moet afgevoerd worden. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het houtgewas bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L6a: takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- •L6b: beheereenheid wordt eens in de 5-7 jaar afgezet.
- •L6c: beheereenheid wordt eens in de >12 jaar afgezet.
- •L6b, L6c: beheereenheid wordt ten minste een keer teruggezet gedurende de contractperiode.
L7: Knip- of
scheerheg
Een knip- of scheerheg is een vrij liggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
- •Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning, aanplant enkel binnen 100 meter van bebouwing.
- •Beekdal en broekontginning, aanplant enkel binnen 100 meter van bebouwing.
Criteria en eisen
- •Het element is lijnvormig.
- •Het element is vrij liggend in het landschap een knip- of scheerheg mag worden aangelegd naast een bomenrij of laan (L8) en knotboom (L9).
- •Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
- •Een knip- of scheerheg is minimaal 0,8 meter breed.
- •Een knip- of scheerheg is maximaal 3 meter hoog.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
- •In jonge zand- en/of veenontginning en Beekdal en broekontginning in nabijheid (max. 100 meter) van bebouwing aanplanten (niet op erf)
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Op locatie van aanplant is de afgelopen 5 jaar geen bos of struweel aanwezig geweest.
- •Aanplant 2- en/of 3 jarig inheems bosplantsoen.
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
- •Het betreft een éénrijig of tweerijig element.
- •Plantafstand: 4 stuks per meter
Aan te vragen beheerpakketten
- •L7a: jaarlijks scheren.
- •L7b: tweemaal scheren in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •De stammen van het element mogen niet worden beschadigd door vee.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
Specifieke beheervoorschriften
- •L7a: de beheereenheid wordt jaarlijks geknipt/geschoren. Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter.
- •L7b: de beheereenheid wordt minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt/geschoren.
L8: Bomenrij en solitaire boom
Een bomenrij/solitaire boom is een vrij liggend landschapselement van inheemse loofbomen.
- •Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond. Lanen behoren ook tot dit beheertype.
- •Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze subsidieregeling of deel uitmaken van een bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen aangevraagd worden.
- •Vlakvormige boomweides, knotbomen en windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
- •Een bestaand element kan omgevormd worden tot een nieuw element.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Dijken
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Het element is vrij liggend in het landschap, een knip- of scheerheg (L7) mag naast het element liggen.
- •Een bomenrij is minimaal 50 meter lang.
- •Een bomenrij bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 bomen per 100 meter, die voor subsidie in aanmerking komen.
- •Een solitaire boom bestaat uit een cluster van minimaal één en maximaal 10 bomen.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Aanplant van inheemse laanbomen, minimaal maat 10-12.
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
- •Plantafstand in de rij minimaal 8 meter en maximaal 12,5 meter.
- •Plantafstand in de rij minimaal 8 meter en bij dubbele rijen minimaal 6 meter tussen de rijen.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L8a: cyclisch beheer diameter bomen < 20 cm, snoeien in contractperiode.
- •L8b: cyclisch beheer diameter bomen 20-60 cm, snoeien in contractperiode.
- •L8c: cyclisch beheer diameter bomen > 60 cm, snoeien in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Gedurende de contractperiode worden de bomen minimaal éénmaal gesnoeid. Na het snoeien beslaat de kroon minimaal 50% van de lengte van de boom.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
L9: Knotboom
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke eigenschap van het element. Ten behoeve daarvan worden de knotboom cyclisch geknot. De knotcyclus varieert tussen de 3 en 5 jaar voor wilg en populier en 7-15 jaar voor eik, es, els, haagbeuk, veldesdoorn en berk.
- •Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje of Griendje mits voldaan wordt aan de eisen van deze beheertypen.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Dijken
- •Zeekleigebied
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraat ontginning
- •Open beemdengebied
Criteria en eisen
- •Het element is vrij liggend in het landschap, een knip- of scheerheg (L7) mag naast het element liggen.
- •Een knotboom staat solitair, in rijen of kleine groep. Een kleine groep bestaat uit maximaal 20 bomen.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Aanplant inheemse soorten die als knotboom beheerd kunnen worden (schietwilg, gewone es, zwarte els, populier, haagbeuk, veldesdoorn, inlandse eik en berk).
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
- •Plantafstand in de rij minimaal 5 en maximaal 12,5 meter.
- •Voor wilg kan een 3-jarige onbewortelde stek met een lengte van ca. 2,5 meter gebruikt worden.
- •Andere soorten worden geplant als laanbomen met maat 10-12 of dikker.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L9a: cyclisch beheer diameter boom < 20 cm, knotten in contractperiode.
- •L9b: cyclisch beheer diameter boom 20-60 cm, knotten in contractperiode.
- •L9c: cyclisch beheer diameter boom > 60 cm, knotten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Knotwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 november en 14 maart; veldesdoorn en berk alleen tussen 1 november en 1 december.
- •De stam van een knotboom wordt minimaal op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld afgezet (geknot).
- •Gedurende de contractperiode wordt de knotboom minimaal éénmaal geknot.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee.
- •Geadviseerd wordt om knotbomenrijen van meer dan 30 stuks worden in minimaal twee fasen geknot. Ca. de helft van de knotbomenrij wordt het ene jaar geknot en de andere helft wordt minimaal 2 jaar later geknot.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
L10: Hoogstamboomgaard
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog, waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon).
Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en ecologische waarde. Dit wordt bereikt door onderhouds- en vormsnoei uit te voeren.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Oeverwal
- •Jonge zand- en/of veenontginning, aanplant enkel binnen 100 meter van bebouwing.
- •Beekdal en broekontginning , aanplant enkel binnen 100 meter van bebouwing
Criteria en eisen
- •Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 8 fruitbomen.
- •De bomen hebben minimaal een stam van 1,5 meter hoog.
- •Een hoogstamboomgaard heeft een dichtheid van minimaal 50 en maximaal 150 bomen per hectare.
- •Een hoogstamboomgaard heeft een oppervlakte van maximaal 0,25 hectare.
- •Maximaal 10% van de bomen bestaat uit walnoten.
- •In jonge zand- en/of veenontginning en beekdal en broekontginning in nabijheid (max. 100 meter) van bebouwing aanplanten (niet op erf).
- •Minimale afstand tussen boomgaarden van aanvrager bedraagt 100 meter.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Aanplant inheemse fruitbomen met stam van minimale 8-10 cm omtrek
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
- •Plantafstand minimaal 10 x 10 meter en maximaal 15 x 15 meter.
- •Rond jonge bomen boomkorf aanbrengen indien perceel wordt beweid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L10a: cyclisch beheer diameter bomen > 10 cm, snoeien in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal in de contractperiode gesnoeid in de periode 1 juli tot 15 maart. Voor andere soorten is enkel vorm- of onderhoudsnoei nodig.
- •De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
- •Bemesting met ruige mest van rundvee en bekalking is toegestaan.
- •Bij bemesten van de boomgaard, grondbewerking en maaiwerkzaamheden worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd,
- •De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Niet branden in of in de directe omgeving van het element.
L11: Struweelrand
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich spontaan kan ontwikkelen.
Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en ecologische waarde. Dit wordt bereikt door onderhoud te plegen zoals het maaien, snoeien, uitdunnen en kappen van bomen.
- •Herstellen van bestaande elementen door middel van nieuwe aanleg valt niet onder de regeling.
- •Een bestaand element kan omgevormd worden tot een nieuw element.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Dijken
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een struweelrand is lijnvormig en aaneengesloten.
- •Een struweelrand is minimaal 25 meter lang.
- •Een struweelrand is maximaal 12 meter breed.
- •Een struweelrand ligt naast een bosrand, landschapselement of vrij in het veld (bijvoorbeeld een perceelrand).
- •Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
- •Een struweel rand bestaat uit een mozaïek van struweel (bramen en/of andere inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich spontaan kan ontwikkelen.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Struweelrand kan zich spontaan ontwikkelen als landbouwgrond uit productie wordt genomen. Rand kan ingezaaid worden met kruidenmengsel en 20% van de oppervlakte kan beplant worden met inheemse struiken.
- •Aanplant in de winterperiode: oktober tot april.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L11a: jaarlijks beheer.
- •L11b: cyclisch beheer, maaien en afzetten struweel.
Beheervoorschriften
- •Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- •Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 14 maart en het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de periode tussen 1 november en 14 maart.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig
Specifieke beheervoorschriften
- •L11a: maaien ongewenste kruiden (akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •L11b: de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 5 jaar. Het maaisel wordt afgevoerd.
L12: Poel en klein historisch water
Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater.
- •Vijvers die een onderdeel zijn van een park- of tuinaanleg en sloten vallen niet onder dit beheertype.
- •Herstellen van poelen door middel van grondwerkzaamheden valt niet onder de regeling.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veen ontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Zeekleigebied
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een bestaand element heeft een oppervlakte van minimaal 100 en maximaal 2000 m2, zie inrichtingseisen voor nieuwe elementen.
- •Alleen een poel groter dan 200 m2 mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert en ‘geen afwatering’ een risico voor omgeving kan veroorzaken. Veenputten mogen in verbinding staan met het slotenstelsel in het gebied.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- a.
Bij aanleg van een poel is de grondwaterstand niet dieper dan 1,30 m onder het maaiveld.
- b.
Bij aanleg van een poel is de oppervlakte gemeten vanaf insteek talud met maaiveld is maximaal 500 m2. Oppervlakte inclusief landbiotoop is maximaal 700 m2. Diepte poel maximaal 1,70 meter.
- c.
Voor poelen (‘basisbiotoop’) die aangelegd worden t.b.v. de boomkikker geldt maximaal 2000 m², een diepte van maximaal 1,5 meter en taludverhoudingen van 1:8 tot 1: 10.
- d.
Taluds minimaal 1:3.
- e.
Landbiotoop rond poel en droog gedeelte van de oevers mag ingezaaid worden met mengsel met inheemse kruiden of voorzien van kruidenrijk hooi/maaisel.
- f.
Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd. Bij schapenbeweiding is het (gedeetelijk) uitrasteren van een poel niet nodig.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L12a: jaarlijks beheer poel < 175 m2; jaarlijks oever maaien.
- •L12b: cyclisch beheer poel< 175 m2; opschonen /baggeren in contractperiode.
- •L12c: jaarlijks beheer poel > 175 m2; jaarlijks oever maaien.
- •L12d: cyclisch beheer poel > 175 m2; opschonen/baggeren in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •Minimaal de helft van het natte oppervlak van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. De waterdiepte van de diepste delen van de poel is minimaal 0,5 m in de periode tussen 1 oktober en 1 april.
- •Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november.
- •Maximaal 20% van de oeverlengte bestaat uit opslag van bomen of struiken. Het teveel aan opslag wordt verwijderd.
- •Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen.
- •Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
- •Er mogen geen vissen worden uitgezet of gekweekt.
- •Er mogen geen gedomesticeerde watervogels in de poel worden gehouden.
- •Er mogen geen uitheemse waterplanten in de poel worden aangeplant.
- •De poel wordt niet gebruikt voor hemelwateropvang van daken en erven.
- •Maaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
- •Er vindt geen wateronttrekking plaats, behalve ten behoeve van het drenken van vee op aangrenzende percelen.
Specifieke beheervoorschriften
- •L12a en L12c: oevers worden jaarlijks gemaaid of tijdelijk (max.2 weken in de periode november t/m februari) beweid door schapen om opslag van bomen te voorkomen.
- •L12b en L12d: de poel wordt opgeschoond/gebaggerd. Bij L12b gemiddeld om de 5 jaar baggeren en bij L12d gemiddeld om de 10 jaar baggeren.
L13: Natuurvriendelijke oever
Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande watervoerende waterloop, in de vorm van een drasberm, plasberm of flauw talud (minimaal 1:3), met een begroeiing van inheemse kruidachtige planten. De oeverbegroeiing kan overwegend uit riet bestaan (rietoever) of uit diverse grassen en kruiden (graskruidenoever).
Element past binnen landschapstype(n):
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Zeekleigebied
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Oude zandontginning
Criteria en eisen
- •Het element is lijnvormig en aaneengesloten.
- •Het element is vrij liggend in het landschap.
- •Het element ligt naast een bestaande watervoerende waterloop.
- •Een natuurvriendelijke oever is minimaal 25 meter lang.
- •Een natuurvriendelijke oever is minimaal 3 meter en maximaal 10 meter breed.
- •Het element bestaat uit een drasberm, plasberm of flauw talud met minimaal ratio 1:3.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in de vorm van een drasberm, plasberm of een flauw talud met minimaal ratio 1:3.
- •Bij peilgestuurde gebieden wordt de plasberm ontgraven tot 50 cm onder en tot 10 cm boven het zomerpeil en een drasberm wordt ontgraven tot 10 cm onder tot 10 cm boven het zomerpeil. Bij afwezigheid van een plas-dras oever is een flauw talud minimaal 1:3 of flauwer. Het talud wordt ontgraven vanaf de slootbodem tot het maaiveld.
- •Bij vrij afwaterende gebieden: ligt de bodem van de oever boven de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterpeil).
- •De natuurvriendelijk oever kan worden voorzien van een schouw-/onderhoudsrand met kruidenrijk gras. Een schouw- /onderhoud rand langs een natuuroever is maximaal 4 meter breed en beslaat niet meer dan 20% van het oppervlak.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L13a: graskruidenoever, jaarlijks maaien.
- •L13b: rietoever, eenmaal per 2 jaar maaien.
Beheervoorschriften
- •Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart en worden gefaseerd uitgevoerd.
- •Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel. Teveel aan struweel wordt verwijderd.
- •De beheereenheid wordt niet beweid. (max.2 weken in de periode november t/m februari).
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
- •Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden in het profiel van de natuurvriendelijke oever.
Specifieke beheervoorschriften
- •L13a de beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per jaar gemaaid.
- •L13b de beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar gemaaid.
L14: Infiltratiegreppel
Een infiltratiegreppel is een greppel die niet in directe verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Beekdal en broekontginning
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
Criteria en eisen
- •Een infiltratiegreppel ligt evenwijdig aan een A-waterloop en begint op minimaal 2 en maximaal 10 meter afstand van de insteek van de waterloop.
- •Een infiltratiegreppel staat niet in directe verbinding met het oppervlaktewatersysteem.
- •Een infiltratiegreppel heeft een bovenbreedte van minimaal één meter.
- •Een infiltratiegreppel is minimaal 25 meter lang.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
- •De greppel kan niet liggen in een zone/strook die gereserveerd is voor onderhoud van de A-waterloop.
- •De greppel mag niet worden aangelegd in beschermde grondwaterwingebieden.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Infiltratiegreppel/-zone wordt aangelegd in de vorm van (brede) sloot met een bovenbreedte van minimaal één meter en een gemiddelde diepte van 0,40-0,50 meter.
Aan te vragen beheerpakketten
- •L14a: jaarlijks beheer.
Beheervoorschriften
- •De infiltratiegreppel wordt minimaal eenmaal per 2 jaar uitgemaaid zodat de greppel een bovenbreedte van minimaal 1,30 meter en een diepte van 50 cm behoud.
- •Het maaisel mag niet verwerkt worden in het element.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- •Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden.
- •Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden in het profiel van de greppel.
L15: Waterbergingsvoorziening
Een waterbergingsvoorziening is een laagte met een kruidachtige begroeiing of broekbos of een ondiepe plas die ten tijde van hoge waterstanden extra water kan bergen.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Zeekleigebied
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Open beemdengebied
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een waterbergingsvoorziening is een laagte met kruidachtige begroeiing, broekbos of ondiepe plas, die droogvalt.
- •Een waterbergingsvoorzienig heeft een oppervlakte van maximaal 5000 m2.
Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element
- •Een waterbergingsvoorziening wordt aangelegd in de vorm van een natte laagte die na enige tijd droogvalt of een ondiepe plas met permanent water.
- •Eisen voor peilgestuurde gebieden: Bij een natte laagte of broekbos ligt de bodem van de waterbergingsvoorziening van 10 cm onder tot 10 cm boven het zomerpeil. Bij een ondiepe plas ligt de bodem van de waterbergingsvoorziening tot 100 cm onder het zomerpeil.
- •Eisen voor vrij afwaterende gebieden: Bij een natte laagte of broekbos in vrij afwaterende gebieden ligt de bodem van de waterbergingsvoorziening op minimaal 50 cm onder maaiveldhoogte en niet onder de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterpeil).
- •Om waterbergingsmogelijkheden te maximaliseren kunnen kunstwerken (stuw, knijpduiker) toegepast worden. Een kunstwerk is noodzakelijk als afwatering plaatsvindt naar een sloot of waterloop.
- •Broekbos niet aanplanten maar laten ontstaan door natuurlijke opslag van inheemse bomen en struiken.
- •Een schouw-/ onderhoud rand langs een waterbergingsvoorziening is maximaal 4 meter breed en beslaat niet meer dan 20% van het oppervlak.
- •De waterbergingsvoorziening kan worden voorzien van een schouw-/onderhoud rand met kruidenrijk gras
Aan te vragen beheerpakketten
- •L15a: waterbergingsvoorziening- Natte laagte.
- •L15b: waterbergingsvoorziening- Ondiepe plas.
- •L15c: waterbergingsvoorziening- Broekbos/Wilgenstruweel; element afzetten in contractperiode.
Beheervoorschriften
- •De beheereenheid wordt niet beweid.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
- •Lozen van “niet organische stoffen” en ander ‘afval’ is ook niet toegestaan.
- •Toepassen van meststoffen is niet toegestaan.
- •Infiltratie van water via pijpleiding(en) naar grondwater is niet toegestaan.
- •De beheereenheid wordt niet beschadigd door werkzaamheden op aangrenzende gronden.
- •Zwerfvuil wordt ten minste één keer per jaar verwijdert.
Specifieke beheervoorschriften
- •L15a: de beheereenheid wordt éénmaal per jaar gemaaid. Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart. Het maaisel wordt afgevoerd. Schapenbegrazing (max.2 weken in de periode november t/m februari)
- •L15b: minimaal de helft van het natte oppervlak van de plas bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november. Maximaal 20% van de oppervlakte van de oevers bestaat uit opslag van bomen of struiken. Oevers worden jaarlijks gemaaid.
- •L15c: minimaal 80% van het broekbos/wilgenstruweel wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in de periode tussen 1 november en 15 maart. Aanplant bosplantsoen (1.25 x 1.25 m) tot max. 80% van oppervlak. De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden). Snoeihout moet afgevoerd worden uit de beheereenheid. Element wordt in contractperiode afgezet.
G1: Botanische weiderand
Een botanische weiderand is een rand op grasland die beweid wordt en niet wordt bemest (behoudens mest van het weidende vee) en waar minimaal 4 indicatorsoorten in voorkomen in het groeiseizoen.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •De rand ligt op blijvend grasland langs een landschapselement (L-type) of langs een waterloop met een KRW-doelstelling.
- •Een botanische weiderand is minimaal 25 meter lang.
- •Een botanische weiderand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 6 meter.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
- •De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter. Uitzondering hierop is indien de beheereenheid onderdeel uitmaakt van een EVZ, dan mogen G-elementen direct aan elkaar grenzen.
Inrichtingseisen
- •Inzaaien vindt plaats in het najaar voor de vorstperiode, bij voorkeur tussen augustus t/m oktober.
- •Indien in de rand 4 indicatorsoorten aanwezig zijn kan vanuit deze uitgangssituatie het beheer gestart worden.
- •Indien er geen 4 indicatorsoorten in de rand voorkomen wordt de rand eenmalig ingezaaid met een hieronder omschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •G1a: jaarlijks beheer
Beheervoorschriften
- •De rand wordt niet bemest (behoudens mest van weidend vee).
- •De rand mag niet worden gescheurd of gefreesd. Doorzaaien en herinzaaien op eigen initiatief is, na overleg en advies van de veldcoördinator, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
- •De rand wordt niet gebruikt als pad, behoudens voor het schonen van aanliggende sloot.
Mengsel botanische weiderand
Roodzwenk gras en/of veldbeemdgras (Festuca rubra rubra) 45,0%, Witte klaver (Trifolium repens) 20%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 30%, Duizendblad (Achillea millefolium) 5%. Met een zaaidichtheid van 12 kg/ha
G2: Botanische hooilandrand
Een botanische hooilandrand is een rand op blijvend grasland die gehooid wordt, niet wordt bemest en waar minimaal 8 indicatorsoorten in voorkomen in het groeiseizoen.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Zeekleigebied
- •Dijken
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Komgebied
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een botanische hooilandrand is minimaal 25 lang.
- •Een botanische hooilandrand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 6 meter. m.u.v. randen op dijken en in natuurelementen langs ecologische verbindingszones. Deze randen mogen een breedte hebben tot maximaal 25 meter.
- •
De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter, m.u.v.
  - •Langstraatontginning
  - •Dijken in Zeekleigebied
  - •Indien de beheereenheid onderdeel uitmaakt van een EVZ, dan mogen G-elementen direct aan elkaar grenzen.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
Inrichtingseisen
- •Inzaaien vindt plaats in het najaar voor de vorstperiode, bij voorkeur tussen augustus t/m oktober.
- •Indien in de rand 8 indicatorsoorten aanwezig zijn kan vanuit deze uitgangssituatie het beheer gestart worden.
- •Indien er geen 8 indicatorsoorten in de rand voorkomen wordt de rand eenmalig ingezaaid met een hieronder voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid
- •In geval van een bijdrage voor grondwaardedaling kan de rand worden geplagd. Na plaggen kan kruidenrijk maaisel worden opgebracht of worden ingezaaid met een zaadmengsel.
Aan te vragen beheerpakketten
- •G2a: jaarlijks beheer op grond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •G2b: jaarlijks beheer op overige grond
Beheervoorschriften
- •De rand wordt gemaaid na 1 juli en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd.
- •De rand wordt niet beweid.
- •De rand wordt niet bemest.
- •De rand mag niet worden gescheurd of gefreesd. Doorzaaien en herinzaaien op eigen initiatief is, na overleg en advies van de veldcoördinator, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten. Hierbij dienen afspraken te worden gemaakt over de periode en uitvoering.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •De rand wordt niet gebruikt als pad, behoudens voor het schonen van aanliggende sloot.
Specifieke beheervoorschriften
- •G2a: is uitsluitend aan te vragen voor beheereenheden die gelegen zijn op grond met Landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, op grond waarop geen verplichting rust tot instandhouding (KV) en niet gelegen zijn op verplichte bufferstroken in het kader van GLMC 4 van het GLB.
- •G2a: het pakket kan niet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor functiewijziging van de betreffende grond.
Mengsel botanische hooilandrand
Eenjarige kruiden: Boekweit (Fagopyrum esculentum) 7,5%, Bernagie (Borago officinalis) 7,5%, Korenbloem (Centaurea cyanus) 2,5%, Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) 2,5%,
Meerjarige kruiden: Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) 10%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 20%, Wilde peen (Daucus carota) 10%, Duizendblad (Achillea millefolium) 7%, Witte klaver (Trifolium repens) 10%, Rode klaver (Trifolium pratense) 10%, Groot streepzaad (Crepis biennies) 5%, Knoopkruid (Centaurea jacea) 3%, Cichorei (Cichorium intybus) 5,0%. Met een zaaidichtheid van 15kg/ ha
G3: Wilde bijenrand op grasland
Een wilde bijenrand is een rand op blijvend grasland die niet beweid en bemest wordt, gefaseerd wordt beheerd en waar minimaal 8 indicatorsoorten in voorkomen.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Zeekleigebied
- •Dijken
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
- •Criteria en eisen
- •Een wilde bijenrand is minimaal 25 meter lang.
- •Een wilde bijenrand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 12 meter. m.u.v. randen op dijken en in natuurelementen langs ecologische verbindingszones. Deze randen mogen een breedte hebben tot maximaal 25 meter.
- •
De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter, m.u.v.
  - •Langstraatontginning
  - •Indien de beheereenheid onderdeel uitmaakt van een EVZ, dan mogen G-elementen direct aan elkaar grenzen.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
Inrichtingseisen
- •Inzaaien vindt plaats in het najaar voor de vorstperiode, bij voorkeur tussen augustus t/m oktober.
- •Indien in de rand al 8 indicatorsoorten aanwezig zijn kan vanuit deze uitgangssituatie het beheer gestart worden.
- •Indien er geen 8 indicatorsoorten in de rand voorkomen wordt de rand eenmalig ingezaaid met een hieronder voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
- •In geval van een bijdrage voor grondwaardedaling kan de rand worden geplagd. Na plaggen kan kruidenrijk maaisel worden opgebracht of worden ingezaaid met een zaadmengsel.
Aan te vragen beheerpakketten
- •G3a: jaarlijks beheer op grond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •G3b: jaarlijks beheer op overige grond.
Beheervoorschriften
- •Het gewas wordt jaarlijks 1 keer gemaaid en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd. De eerste maaibeurt is tussen 1 juli en 1 augustus en bij deze maaibeurt wordt 50% van de beheereenheid niet gemaaid en blijft overstaan.
- •De tweede maaibeurt is tussen 15 september en 15 november en dan wordt het deel dat nog niet gemaaid is gemaaid. Het overige deel blijft staan.
- •De rand mag niet worden gescheurd of gefreesd. Doorzaaien en herinzaaien op eigen initiatief is, na overleg en advies van de veldcoördinator, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten. De rand wordt niet bemest.
- •De rand wordt niet beweid.
- •Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •De rand wordt niet gebruikt als pad, behoudens voor het schonen van aanliggende sloot.
Specifieke beheervoorschriften
- •G3a: het pakket kan niet wordt aangevraagd in combinatie met en aanvraag voor functiewijziging voor betreffende grond.
- •G3a: is uitsluitend aan te vragen voor een beheereenheid die gelegen zijn op grond die landbouwkundig in gebruik is of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, op grond waarop geen verplichting rust tot instandhouding (KV) en niet gelegen zijn op verplichte bufferstroken in het kader van GLMC 4 van het GLB.
Mengsel bijenrand
Eenjarige kruiden: Boekweit (Fagopyrum esculentum) 7,5%, Bernagie (Borago officinalis) 7,5%, Korenbloem (Centaurea cyanus) 2,5%, Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) 2,5%,
Meerjarige kruiden: Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) 10%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 15%, Wilde peen (Daucus carota) 10%, Duizendblad (Achillea millefolium) 7%, Gewone pastinaak (Pastinaca sativa) 5%, Witte klaver (Trifolium repens) 5%, Rode klaver (Trifolium pratense) 5%, Venkel (Foeniculum vulgare) 5%, Groot streepzaad (Crepis biennies) 5%, Knoopkruid (Centaurea jacea) 3%, Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 2,5%, Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) 3%, Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) 2,5%, Cichorei (Cichorium intybus) 2,0% . Met een zaaidichtheid van 12 kg/ ha
B1: Wintervoedselrand op bouwland
Een wintervoedselrand ligt langs bouwland en wordt jaarlijks ingezaaid met zaadmengsel dat voor 90% uit granen bestaat.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Zeekleigebied
- •Komgebied
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
- •Beekdal en broekontginning
Criteria en eisen
- •Een wintervoedselrand blijft in de winter overstaan
- •Een wintervoedselrand is minimaal 25 meter lang.
- •Een wintervoedselrand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 12 meter.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
- •De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter, m.u.v. Langstraatontginning.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen
- •De rand wordt jaarlijks ingezaaid met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •B1a: jaarlijks beheer op kleigronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B1b: jaarlijks beheer op zandgronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B1c: jaarlijks beheer op zand- en kleigronden zonder landbouwkundig gebruik.
Beheervoorschriften
- •De rand wordt jaarlijks tussen 16 maart en 30 april ingezaaid met een hieronder voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid. Er wordt ingezaaid met niet ontsmet zaaizaad.
- •Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
- •Indien er massaal ongewenste woekerende soorten in de rand opkomen, kan na overleg en advies van de veldcoördinator, specifiek beheer worden uitgevoerd om kruidenrijkdom te vergroten.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Er wordt geen bagger of slootmaaisel op de beheereenheid opgebracht.
- •De rand wordt niet gebruikt als pad.
- •De beheereenheid mag om de 2 jaar bemest worden met vaste/ruige rundermest.
Specifieke voorwaarde
- •B1a: betreft rand op kleigrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft. waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
- •B1b: betreft rand op zandgrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft. waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
- •B1c: betreft rand die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
Mengsel wintervoedselrand op bouwland:
Zomertarwe (korte soort) (Triticum aestivum) 20%, Zomerhaver (Avena sativa) 10%, Zomergerst (korte soort) (Hordeum distochon) 20%, Zomer Triticale (Triticale x triticale) 20%, Boekweit (Fagopyrum esculentum) 10%, Zonnebloem (Helianthus annuus) 12%, Vlas (Linum usitatissimum) 5%, Phacelia (Phacelia tanacetifolia) 1%, Gele ganzenbloem (Chrysantemum segetum) 1%, Incarnaatklaver (Trifolium incarnatum) 1%. Met een zaaidichtheid van 125 kg/ha
B2: Wilde bijenrand op bouwland
Een wilde bijenrand ligt op bouwland en bestaat voor 100% uit een meerjarig kruidenmengsel.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde. De rand wordt gefaseerd beheerd.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Zeekleigebied
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
Criteria en eisen
- •Een wilde bijenrand ligt op bouwland.
- •Een wilde bijenrand bestaat voor 100% uit een meerjarig kruidenmengsel. blijft in de winter overstaan
- •Een wilde bijenrand is minimaal 25 meter lang.
- •Een wilde bijenrand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 12 meter.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
- •De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter, m.u.v. Langstraatontginning.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen
- •De rand wordt eenmalig ingezaaid met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •B2a: jaarlijks beheer op kleigronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B2b: jaarlijks beheer op zandgronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B2c: jaarlijks beheer op zand- en kleigronden zonder landbouwkundig gebruik.
Beheervoorschriften
- •De rand wordt eenmalig ingezaaid met onderstaand voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
- •Het gewas wordt jaarlijks 1 keer gemaaid en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd.
- •De eerste maaibeurt is tussen 1 juli en 1 augustus en bij deze maaibeurt wordt 50% van de beheereenheid niet gemaaid en blijft overstaan.
- •De tweede maaibeurt is tussen 15 september en 15 november en dan wordt het deel dat nog niet gemaaid is gemaaid. Het overige deel blijft staan.
- •Indien er massaal ongewenste woekerende soorten in de rand opkomen, kan na overleg en advies van de veldcoördinator, specifiek beheer worden uitgevoerd om kruidenrijkdom te vergroten.
- •De rand wordt niet bemest.
- •De rand wordt niet beweid.
- •De rand wordt niet gebruikt als pad, behoudens voor het schonen van aanliggende sloot.
- •Er wordt geen bagger of slootmaaisel op de beheereenheid opgebracht.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
Specifieke voorwaarde
- •B2a: betreft rand op kleigrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
- •B2b: betreft rand op zandgrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet productieve grond)
- •B2c: betreft rand die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
Mengsel bijenrand
Eenjarige kruiden: Boekweit (Fagopyrum esculentum) 7,5%, Bernagie (Borago officinalis) 7,5%, Korenbloem (Centaurea cyanus) 2,5%, Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) 2,5%,
Meerjarige kruiden: Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) 10%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 15%, Wilde peen (Daucus carota) 10%, Duizendblad (Achillea millefolium) 7%, Gewone pastinaak (Pastinaca sativa) 5%, Witte klaver (Trifolium repens) 5%, Rode klaver (Trifolium pratense) 5%, Venkel (Foeniculum vulgare) 5%, Groot streepzaad (Crepis biennies) 5%, Knoopkruid (Centaurea jacea) 3%, Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 2,5%, Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) 3%, Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) 2,5%, Cichorei (Cichorium intybus) 2,0%. Met een zaaidichtheid van 12 kg/ ha
B3: Patrijzenrand op bouwland
Een patrijzenrand ligt op bouwland en bestaat voor 50% uit een meerjarig laagblijvend graskruidenmengsel en 50% van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een wintervoedselmengsel.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde. De rand wordt gefaseerd beheerd.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Zeekleigebied
- •Komgebied
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een patrijzenrand ligt op bouwland.
- •Een patrijzenrand bestaat voor 50% uit een meerjarig laagblijvend graskruidenmengsel en 50% van de rand voor jaarlijks ingezaaid met een wintervoedselmengsel.
- •Een patrijzenrand is minimaal 25 meter lang.
- •Een patrijzenrand is minimaal 3 meter breed en heeft een gemiddelde maximale breedte van 12 meter.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
- •De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter, m.u.v. Langstraatontginning.
- •Indien een beheereenheid wordt doorsneden door een doorgang met een breedte van maximaal 5 meter kunnen de beheereenheden als één beheereenheid worden aangevraagd.
Inrichtingseisen
- •Graskruidenstrook eenmalig inzaaien met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
- •Wintervoedselstrook jaarlijks inzaaien met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •B3a: jaarlijks beheer op kleigronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B3b: jaarlijks beheer op zandgronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B3c: jaarlijks beheer op zand- en kleigronden zonder landbouwkundig gebruik.
Beheervoorschriften
- •De rand wordt niet beweid.
- •Er wordt geen bagger of slootmaaisel op de beheereenheid opgebracht.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- •Indien er massaal ongewenste woekerende soorten in de rand opkomen, kan na overleg en advies van de veldcoördinator, specifiek beheer worden uitgevoerd om kruidenrijkdom te vergroten.
- •De rand bestaat uit twee even grote, evenwijdig lopende stroken te weten de:
- 1.
Graskruidenstrook:
- •Deze strook wordt jaarlijks minimaal 1 en maximaal 2 keer gemaaid en het maaisel wordt binnen 14 dagen na het maaien afgevoerd. De eerste maaibeurt is na 1 juli.
- •Het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd.
- •Deze strook wordt niet bemest.
- •Deze strook wordt niet gebruikt als pad, behoudens voor het schonen van aanliggende sloot.
- 2.
Wintervoedselstrook
- •De strook wintervoedsel wordt jaarlijks ingezaaid en niet geoogst.
- •Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
- •Deze strook wordt niet gebruikt als pad.
- •Deze strook mag om de 2 jaar bemest worden met vaste/ruige rundermest.
Specifieke voorwaarde
- •B3a: betreft rand op kleigrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond).
- •B3b: betreft rand op zandgrond met landbouwkundig of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet productieve grond).
- •B3c: betreft rand die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond).
Patrijzenrand op bouwland:
Bloemen: Roodzwenk gras en/of veldbeemdgras (Festuca rubra rubra) 45%,
Witte klaver (Trifolium repens) 20%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 30%,
Duizendblad (Achillea millefolium) 5%. Met een zaaidichtheid van 15 kg/ha.
Wintervoedselstrook: Zomertarwe (korte soort)(Triticum aestivum) 20%, Zomerhaver(Avena sativa) 10%, Zomergerst (korte soort) (Hordeum distochon) 20%, Zomer Triticale (Triticale x triticale) 20%, Boekweit (Fagopyrum esculentum) 10%, Zonnebloem (Helianthus annuus) 12%, Vlas (Linum usitatissimum) 5%, Phacelia (Phacelia tanacetifolia) 1%, Gele ganzenbloem (Chrysantemum segetum) 1%, Incarnaatklaver (Trifolium incarnatum) 1%. Met een zaaidichtheid van 125 kg/ha.
B4: Bloemenblok voor akkervogels op bouwland
Een bloemenblok ligt op bouwland en wordt periodiek opnieuw ingezaaid.
Het doel van het beheer is gericht op bodem- en waterkwaliteit en ecologische waarde.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Zeekleigebied
- •Komgebied
- •Oeverwal
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Criteria en eisen
- •Een bloemblok ligt op bouwland.
- •Een bloemblok is minimaal 25 meter lang.
- •Een bloemblok is minimaal 18 meter breed.
- •Een bloembok is maximaal 0,5 hectare groot.
- •De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.
- •De beheereenheid mag niet direct grenzen aan een andere beheereenheid met een G- of B-element. De afstand tussen de beheereenheden is minimaal 50 meter.
Inrichtingseisen
- •Het bloemblok wordt periodiek, ten minste twee keer, ingezaaid met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
Aan te vragen beheerpakketten
- •B4a: jaarlijks beheer op kleigronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B4b: jaarlijks beheer op zandgronden met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft.
- •B4c: jaarlijks beheer op gronden zonder landbouwkundig gebruik.
Beheervoorschriften
- •In april van het eerste jaar wordt de beheereenheid ingezaaid met het in bijlage 1 omschreven zaadmengsel en zaaidichtheid.
- •In april van het derde groeiseizoen wordt de helft van de beheereenheid ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. In het vierde groeiseizoen volgt de andere helft.
- •De beheereenheid wordt niet gemaaid of beweid.
- •De beheereenheid mag niet worden bemest.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
Specifieke voorwaarde
- •B4a: betreft beheereenheid op kleigrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond).
- •B4b: betreft beheereenheid op zandgrond met landbouwkundig gebruik of voor randen die volledig grenzen aan gronden die landbouwkundig in gebruik zijn én het een beheerverlenging van het Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (StiKa) of de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa) betreft, waarop geen bufferstrook in het kader van GLMC 4 van het GLB verplicht is en die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet productieve grond)
- •B4c: betreft beheereenheid die niet ingezet wordt voor GLMC 8 (niet-productieve grond)
Mengsel bloemenblok
Triticale (Triticale x triticale)20%, Oude rogge (Secale multicaule) 20%, Haver (Avena sativa)20%, Quinoa / gierstmelde (Chenopodium quinoa) 10%, Mergstamkool (Brassica oleracea) 4%, Voederwikke (Vicia sativa) 3%, Venkel (Foeniculum vulgare) 3%, Luzerne (Medicago sativa) 2%, Bladrammenas (Raphanus sativus) 2%, Gele mosterd (Sinapis alba) 2%, Esparcette (Onobrychis viciifolia) 2%, Cichorei (Cichorium intybus) 2%, Groot streepzaad (Crepis biennis) 1%, Wilde peen (wild)(Daucus carota) 1%, Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) 1%, Knoopkruid (Centaurea thuillieri) 1%, Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 1%, Grote kaardebol (Dipsacus fullonum) 1%, Incarnaatklaver (Trifolium incarnatum) 2%, Margriet (wild)(Leucanthemum vulgare) 1%, Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 1% . Met en zaaidichtheid van 10 kg/ha. Op zandgronden en 7 kg/ha. op kleigronden.
W1: Wandelpad over boerenland
Een wandelpad over boerenland is een toegankelijk pad voor wandelaars dat over landbouwgrond loopt.
Element past binnen landschapstype(n)
- •Oude zandontginning
- •Jonge zand- en/of veenontginning
- •Beekdal en broekontginning
- •Open beemdengebied
- •Zeekleigebied
- •Dijken
- •Oeverwal
- •Komgebied
- •Uiterwaarden
- •Langstraatontginning
Eisen en criteria
- •Een wandelpad sluit aan op bestaande routestructuren en is onderdeel van een doorgaande wandelstructuur.
- •Een wandelpad ligt op landbouwgrond.
- •Het wandelpad moet 364 dagen per jaar opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang.
- •Een wandelpad is minimaal 1 meter en maximaal 3 meter breed.
- •Het wandelpad wordt aangeduid met bewegwijzering.
- •Het wandelpad wordt ingezaaid met een laagblijvend grasmengsel als het pad wordt aangelegd op bouwland.
Aan te vragen beheerpakketten
- •W1a: wandelpad over boerenland - jaarlijks beheer zonder inkomstenderving
- •W1b: wandelpad over boerenland - jaarlijks beheer met inkomstenderving
Beheervoorschriften
- •Het wandelpad bestaat uit gras en wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is.
- •De begroeiing is maximaal 20 cm hoog.
- •Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
Omschrijving rasters en recreatieve voorzieningen
X1: Veeraster (rundvee of paard)
Afbakening
- •Afstand tussen palen maximaal 4 meter
- •
Palen zijn onbehandeld met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia
2
Gebruik bij Robinia-acacia goed geschilde palen omdat de schors van Robinia giftig kan zijn
, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Diameter kop palen 10-12 cm, lengte palen minimaal 160 cm
- •Op de palen worden minimaal 2 draden bevestigd; 2 draden of 1 draad i.c.m. 1 gladde draad (stroom boven)
X2: Elektrisch veeraster (rundvee)
Afbakening
- •Afstand tussen palen maximaal 10 meter
- •Palen zijn onbehandeld met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Diameter kop palen 10-12 cm, lengte palen minimaal 160 cm
- •Op de palen worden isolatoren met minimaal 1 gladde draad bevestigd
- •Op draden wordt stroom gezet
X3: Schapenraster
Afbakening
- •Afstand tussen palen maximaal 3 meter
- •Palen zijn onbehandeld met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Diameter kop palen 10-12 cm, lengte paal minimaal 160 cm
- •Op de palen wordt minimaal middelzwaar verzinkt schapengaas van 100 cm hoogte en een maaswijdte van maximaal 15 cm x 15 cm bevestigd
X4: Boomkorf; type schaap
Afbakening
- •De boomkorf heeft een degelijke uitvoering zodat schapen/geiten de stam van de boom niet kunnen aanvreten
- •De basisuitvoering bestaat minimaal 2 onbehandelde palen met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Diameter kop palen 10-12 cm, lengte paal minimaal 180 cm
- •Palen worden zo geplaatst dat de boom niet kan worden beschadigd door palen
- •Rond de palen wordt minimaal middelzwaar verzinkt gaas van 150 cm hoogte en met een maaswijdte van maximaal 10 cm x 10 cm bevestigd
X5: Boomkorf; type rund
Afbakening
- •De boomkorf heeft een degelijke uitvoering zodat runderen en paarden de stam van de boom niet kunnen aanvreten
- •De basisuitvoering bestaat minimaal uit 3 onbehandelde palen met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) die in een driehoek rond de boom worden geplaatst
- •Diameter kop palen 10-12 cm, lengte paal minimaal 250 cm
- •Palen worden zo geplaatst dat de boom niet kan worden beschadigd door palen
- •Rond de palen wordt minimaal middelzwaar verzinkt gaas van 180 cm hoogte en met een maaswijdte van maximaal 10 cm x 10 cm bevestigd
R1: Klaphekje
Afbakening
- •Het klaphekje is minimaal 90 cm breed en minimaal 80 cm hoog en is gemaakt van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Klaphekje bestaat uit 2 palen van minimaal 15 cm x 15 cm waarop een poort met scharnieren is bevestigd
- •De palen worden zodanig geplaatst of voorzien van een spie waardoor de poort automatisch dicht gaat na opening
- •De planken van de poort hebben een dikte van minimaal 2 cm
R2: Tourniquet
Afbakening
- •Tourniquet voor wandelaars bestaande uit een ijzeren paal (verticale as) met daarop een ijzeren en draaiende constructie die zorgt dat wandelaars het perceel kunnen betreden, maar het vee het perceel niet kan verlaten
- •De tourniquet wordt tussen 2 palen geplaatst en verankerd in de grond d.m.v. een verharding rondom de as
R3: Overstapje
Afbakening
- •Een overstapje wordt geplaatst op een locatie waar wandelaars een raster over moeten Een overstapje bestaat uit 2 palen waar een overstapplank op is bevestigd en voorzien is van 1 steunpaal (waar voetgangers zich bij oversteken raster aan vast kunnen houden)
- •De overstap wordt gemaakt van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •De overstapplank is minimaal 80 cm lang, 20 cm breed en 3 cm dik
- •De steunpaal heeft een lengte van minimaal 200 cm en een diameter van minimaal 10 cm of minimaal 10 cm x 10 cm
R4: Markeringspaal route
Afbakening
- •Paal van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) met een diameter van minimaal 10 cm of afmeting van 10 cmx10 cm
- •De paal heeft een lengte van minimaal 160 cm
- •Op de paal is een kleur of bordje aangebracht voor markering van een route
R5: Openstellingsbord/klein informatiepaneel
Afbakening
- •Openstellingsbord/informatiepaneel is gemaakt van weerbestendig materiaal en in minimaal twee kleuren vormgegeven.
- •Het bord wordt bevestigd op paal van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Op het openstellingsbord zijn de regels voor openstelling opgenomen en op een informatiepaneel info over het project (inclusief logo’s van financierende partners)
R6: Informatiepaneel groot
Afbakening
- •Informatiepaneel is minimaal 0,25 m2 groot (oppervlakte A2 formaat), gemaakt van weerbestendig materiaal en full-colour vormgegeven
- •Het informatiepaneel is opgesloten tussen twee onbehandelde palen met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) met diameter van minimaal 10 cm of afmeting van minimaal 10 cm x10 cm
- •Op het paneel is aangegeven dat het project gefinancierd wordt vanuit de Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (StiLa)
R7: Boomstambrug 3 meter
Afbakening
- •Een boomstambrug bestaat uit 2 halfronde liggers, met een minimale dikte van 15 cm, gezaagd
- •uit een boomstam van een soort met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •De breedte van de brug is minimaal 80 cm en de brug is aan een zijde voorzien van een leuning
- •De liggers hebben een lengte van 3 meter
R8: Boomstambrug 5 meter
Afbakening
- •Een boomstambrug bestaat uit 2 halfronde liggers, met een minimale dikte van 15cm, gezaagd uit een boomstam van een soort met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •De breedte van de brug is minimaal 80 cm en de brug is aan een zijde voorzien van een leuning.
- •De liggers hebben een lengte van 5 meter
R9: Boomstambrug 7,5 meter
Afbakening
- •Een boomstambrug bestaat uit 2 halfronde liggers, met een minimale dikte van 15cm, gezaagd uit een boomstam van een soort met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •De breedte van de brug is minimaal 80 cm en de brug is aan een zijde voorzien van een leuning
- •De liggers hebben een lengte van 7,5 meter
R10: Boomstambrug 10 meter
Afbakening
- •Een boomstambrug bestaat uit 2 halfronde liggers, met een minimale dikte van 20 cm, gezaagd uit een boomstam van een soort met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •De breedte van de brug is minimaal 80 cm. De boomstambrug is aan een zijde voorzien van een leuning.
- •De liggers hebben een lengte van 10 meter
R11: Zitbank met rugleuning
Afbakening
- •Lengte bank minimaal 180 cm
- •De zitting en de leuning zijn gemaakt van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Bank bestaat uit 2 palen van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 2-3, staal of beton die voorzien zijn van zitting en rugleuning met breedte van minimaal 30 cm
- •De bank is middels palen in de grond verankerd
R12: Plankenbrug 3 meter
Afbakening
- •Brug bestaande uit 2 liggers van minimaal 15 cm x 8 cm van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Liggers zijn voorzien van planken van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) die dwars op de liggers zijn aangebracht en een minimale lengte hebben van 80 cm en minimale dikte van 3 cm
- •De liggers hebben een lengte van 3 meter
R13: Plankenbrug 5 meter
Afbakening
- •Brug bestaande uit 2 liggers van minimaal 20 cm x 10cm van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Liggers zijn voorzien van planken van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) die dwars op de liggers zijn aangebracht en een minimale lengte hebben van 80 cm en minimale dikte van 3 cm
- • De liggers hebben een lengte van 5 meter
R14: Plankenbrug 7,5 meter
Afbakening
- •Brug bestaande uit 2 liggers van minimaal 20 cm x 10cm van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Liggers zijn voorzien van planken van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) die dwars op de liggers zijn aangebracht en een minimale lengte hebben van 80 cm en minimale dikte van 3 cm
- •De liggers hebben een lengte van 7,5 meter
R15: Plankenbrug 10 meter
Afbakening
- •Brug bestaande uit 2 liggers van minimaal 15 cm x 25 cm van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik)
- •Liggers zijn voorzien van planken van onbehandeld hout met duurzaamheidsklasse 1-3 (robinia/acacia, tamme kastanje, inlandse eik) die dwars op de liggers zijn aangebracht en een minimale lengte hebben van 80 cm en minimale dikte van 3 cm
- •De liggers hebben een lengte van 10 meter
R16: Duiker
tbv
overgang over sloot t.b.v. wandelpad over boerenland
Afbakening
- •Lengte duiker min. 2m
- •Diameter duiker min. 30 cm
- •Duiker bestaat uit duurzaam materiaal o.a. kunststof of beton
Toelichting

behorende bij de Achtste wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant
- I.
Algemeen
De Achtste wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant wijzigt de artikelen 1 en 10, bijlage 2 en bijlage 3 van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant. Met de wijzigingsregeling zijn verschillende subsidieplafonds verhoogd. Met het opnieuw vaststellen van bijlage 2 zijn de themakaarten van de gemeenten Maashorst, Land van Cuijk en Oss en waterschap De Dommel gewijzigd. Ook is bijlage 3 opnieuw vastgesteld, teneinde enkele begrippen, criteria en eisen te verduidelijken.
- II.
Artikelsgewijs
Artikel I (Wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant)
Onder A
Omdat de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is vervangen door de Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn twee definities hierop aangepast.
Onder B (artikel 10)
Met deze wijziging zijn de nieuwe hoogtes van de subsidieplafonds vastgesteld en twee kennelijke verschrijvingen hersteld.
Onder C (Bijlage 2)
Met deze wijziging zijn de themakaarten van de gemeenten Maashorst, Land van Cuijk en Oss en waterschap De Dommel gewijzigd.
Onder D (Bijlage 3)
Met deze wijziging zijn de inrichtings- en beheercriteria duidelijker omschreven en in een aantal gevallen meer aan de praktijk aangepast. Hiermee is geen benadeling van bestaande subsidieontvangers en potentiële aanvragers beoogd.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,
mr. I.R. Adema
de secretaris,
drs. G.H.E. Derks MPA