PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Groningen

Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
Overwegende dat:
- -gedeputeerde staten op 5 april 2011 met nummer 318005 het verkeersbesluit "vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen Groningen" hebben vastgesteld.
- -gedeputeerde staten op 13 februari 2019 de "Beleidsregel vergunningvoorwaarden afmetingen bijzondere transporten BPR" hebben vastgesteld, met nummer K11782.
- -de "Beleidsregel vergunningsvoorwaarden afmetingen bijzondere transporten BPR" niet overeen komt met het verkeersbesluit "vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen Groningen". Daarmee ontbreekt een juiste de juridische grondslag voor verleende vergunningen.
- -met het vaststellen van het verkeersbesluit "Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025" ook de beleidsregel "Beleidsregel vergunningsvoorwaarden vaarwegen beroepsvaart 2025" kan worden vastgesteld. Daarmee wordt de juridische grondslag voor vergunningen hersteld.
- -gedeputeerde staten in het belang van de scheepvaartverkeersveiligheid en de instandhouding van de vaarwegen die worden beheerd door de provincie Groningen op 24 januari 2006 met nummer 2006-00915 WB het verkeersbesluit "Vaarsnelhedenbesluit 2006" hebben vastgesteld.
- -in de afgelopen jaren zich enkele wijzigingen hebben voorgedaan in het vaarwegbeheer, zoals de overdracht van het Van Starkenborgh-kanaal en het Eemskanaal (onderdeel van de vaarweg Lemmer-Delfzijl) naar Rijkswaterstaat.
- -per abuis het Aduarderdiep niet is opgenomen in het verkeersbesluit "Vaarsnelhedenbesluit 2006"
- -voor bepaalde (delen van) vaarwegen verschillende maximale vaarsnelheden gelden, afhankelijk van het tonnage en de diepgang. Hiertoe is overgegaan omdat deze vaarwegen over verschillende kanaalvakken beschikken waarbinnen de bodembreedte afwijkt.
- -vanwege de verschillende karakteristieken van de vaarwegen het noodzakelijk is dat per vaarweg (of deel hiervan) een maximale vaarsnelheid wordt vastgesteld, zodat schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers, kunstwerken of ligplaatsen gelegen aan die vaarwegen, wordt voorkomen of beperkt.
- -vanwege wijzigingen in het vaarwegbeheer het van belang is om de vaarsnelheden opnieuw vast te stellen en het verkeersbesluit te actualiseren, zodat een veilige, vlotte en milieu-verantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer op alle vaarwegen in het beheer van de provincie Groningen gewaarborgd wordt.
- -in het kader van de eenduidigheid het van belang is om alle afmetingen en snelheden overzichtelijk weer te geven.
Gelet op
- -artikel 2 lid 1 onder a 2o van de Scheepvaartverkeerswet
- -Artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement
- -artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement
- -artikel 5, lid 1 Svw, juncto artikel 2, onder a van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
BESLUITEN
- 1.
Het Verkeersbesluit "vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen Groningen" vastgesteld op 5 april 2011 met nummer 318005 in te trekken; en
- 2.
Het verkeersbesluit "Vaarsnelhedenbesluit 2006" vastgesteld op 24 januari 2006 in te trekken; en
- 3.
Vast te stellen het verkeersbesluit luidende " Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025"
Artikel
1

Afmetingen
De maximale reglementaire afmetingen van schepen op de vaarwegen in beheer en onderhoud bij de provincie Groningen zijn vastgelegd in bijlage 1 tabel 1 "Verkeersbesluit Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025 afmetingen".
Artikel
2

Vaarsnelheden
De maximale vaarsnelheden op de vaarwegen in beheer en onderhoud bij de provincie Groningen zijn vastgelegd in bijlage 1 tabel 2 "Verkeersbesluit Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025 maximale snelheden".
Artikel
3

Bekendmaking en inwerkintreding
Het verkeersbesluit "Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025" treedt in werking de dag na bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad.
Groningen, 6 mei 2025
Gedeputeerde Staten van Groningen:
René Paas, voorzitter
Hans Schrikkema, secretaris
Tabel 1 Verkeersbesluit Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025 afmetingen
Vaarweg | Vaarwegdeel km | Max. afmeting vergunningsvrij (lxb) | Max. hoogte bij KP vergunningsvrij (h) | Max. diepgang vergunningsvrij bij KP (d)
Oude Eemskanaal | 0 -1,3 | 144,00 x 13,00 | geen beperking | 4,50
Oude Eemskanaal | 1,3 - 2.4 | 86 x 9.60 | geen beperking | 2.90
Winschoterdiep | 0-12,5 | 86,00 x 9,60 | 6,80 | 2,90
Winschoterdiep | 12,5-22,4 | 86,00 x 9,60 | 6,80 | 2,90
Winschoterdiep en Rensel | 22,4-35,4 | 86,00 x 9,60 | 6,80 | 2,90
A.G. Wildervanckkanaal | 0-9,3 | 86,00 x 9,60 | 6,80 | 2,90
Noord-Willemskanaal | 19,45-28,29 | 65,00 x 7,50 | 5.40 | 2,50
Aduarderdiep (ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal) | 0-5,27 | 86,00 x 9,60 | 6,80 | 2,60
Hoendiep (Suikerbrug - Spoorbrug Hoogkerk) | 10,5-13,4 | 80,00 x 9,60 | geen beperking | 2,60
Reitdiep (Plataanbrug - Dorkwerdersluis) | 6,39-9,17 | 67,00 x 8,20 | geen beperking | 2,50
Reitdiep (Platvoetbrug - Zoutkamp) | 9,17-35,79 | 50,00 x 6,60 | geen beperking | 2,10
Drentsch Diep en vaargeul Zuidlaardermeer | 0-5,5 5,5-8,23 | 21,00 x 5,60 | 2.90 | 1,50
Tabel 2 Verkeersbesluit Vaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen 2025 maximale snelheden
Winschoterdiep
(kilometer 0 t/m 12,5)
| Tonnage 0 -100 ton | Tonnage 101-1300 ton | >1300 ton
Diepgang < 1.50 meter | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 11 km/ u | |
Winschoterdiep
(kilometer 12,5 tot 35,4)
| Tonnage 0 -100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 11 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 11 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 11 km/u |
A.G.
Wildervanckkanaal
| Tonnage 0 - 100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 11 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 11 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 11 km/u |
Rensel
| Tonnage 0 - 100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 11 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 11 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 11 km/u |
Reitdiep
Noord (Vanaf de Platvoetbrug naar
Reitdiepbrug
Zoutkamp) en
Reitdiep
Zuid (Vanaf de
Dorkwerdersluis
naar Plataanbrug)
| Tonnage 0 - 100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 9 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 9 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 9 km/u |
Aduarderdiep
| Tonnage 0 - 100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 11 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 11 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 11 km/u |
Noord-Willemskanaal
| Tonnage 0 - 100 ton | Tonnage >100 ton
Diepgang < 1.50 meter | 9 km/u | 8 km/u
Diepgang > 1.50 meter | 9 km/u | 6 km/u
Recreatievaart | 9 km/u |
Zuidlaardermeer
vaargeul provincie Groningen
Alle scheepvaart | 12 km/u
Drents Diep (Vanaf invaart
Winschoterdiep
tot aan
Zuidlaardermeer
)
Alle scheepvaart | 6 km/u
Hoendiep (Tussen Kinderveldenbrug tot aan de Suikerbrug)
Alle scheepvaart | 6 km/u