STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020, nr. 2020-0000724684, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie ondergrond met betrekking tot het toevoegen van drie registratieobjecten (derde tranche)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Wet basisregistratie ondergrond;
Besluit:
ARTIKEL
I
De Regeling basisregistratie ondergrond wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 11 komt te luiden:
Artikel
11
De catalogus bestaat uit de onderdelen, opgenomen in:
- a.
bijlage II van deze regeling:
  - 1°.
geotechnisch sondeeronderzoek;
  - 2°.
booronderzoek bodemkundig boormonsterprofiel;
  - 3°.
booronderzoek geotechnische boormonsterbeschrijving;
  - 4°.
booronderzoek geotechnische boormonsteranalyse;
  - 5°.
wandonderzoek bodemkundige wandbeschrijving;
  - 6°.
grondwatermonitoringput;
  - 7°.
bodemkaart;
  - 8°.
geomorfologische kaart;
  - 9°.
hydrogeologisch model;
  - 10°.
GeoTop;
  - 11°.
digitaal geologisch model;
- b.
bijlage III bij deze regeling:
  - 1°.
grondwatermonitoringnet;
  - 2°.
grondwatersamenstellingsonderzoek;
  - 3°.
grondwaterstandsonderzoek.
B
In artikel 15 wordt ‘bijlage I en II’ vervangen door ‘bijlagen I, II en III’.
C
Er wordt een bijlage III toegevoegd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
ARTIKEL
II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H.
Ollongren
BIJLAGE,

BEHOREND BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL C
Bijlage
III.,

behorend bij artikel 11 van de Regeling basisregistratie ondergrond
Deze bijlage betreft de catalogus van de registratieobjecten grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandsonderzoek en is tevens gepubliceerd op www.basisregistratieondergrond.nl.

BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO) CATALOGUS GRONDWATERMONITORINGNET
Datum: 31 december 2019

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1 | Het domeinmodel
2 | Registratieobject
3 | Entiteiten en attributen
| 3.1 | Grondwatermonitoringnet
| 3.2 | Registratiegeschiedenis
| 3.3 | Monitoringnetgeschiedenis
| 3.4 | Tussentijdse gebeurtenis
| 3.5 | Meetpunt
| 3.6 | GMW-monitoringbuis
Artikel 2 Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
| 1.1 | GrondwaterAspect
| 1.2 | KaderAanlevering
| 1.3 | Monitoringdoel
| 1.4 | Registratiestatus
| 1.5 | NaamGebeurtenis
Toelichting
1 | Grondwatermonitoringnet
| 1.1 | Grondwatermonitoring
| 1.2 | Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond
| 1.3 | Wettelijk kader en monitoringdoel
| 1.4 | Meetpunten
| 1.5 | Object met een levensloop
| 1.6 | Kwaliteit en kwantiteit
| 1.7 | Kwaliteitsregime IMBRO/A
| 1.8 | Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein
| 1.9 | INSPIRE
| 1.10 | Bijlage: Wettelijk kader en monitoringdoel
Artikel
1

Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1

Het domeinmodel
Domeinmodel
2

Registratieobject
Naam | Grondwatermonitoringnet
Code | GMN
Definitie | Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een grondwatermonitoringnet: een verzameling locaties waar periodiek onderzoek aan het grondwater op een of meerdere bepaalde dieptes wordt gedaan om de toestand van het grondwater in het gebied vanuit een perspectief te bepalen, om de eventuele veranderingen daarin te kunnen volgen.
Populatie | Zie scope document.
3

Entiteiten en attributen
3.1

Grondwatermonitoringnet
Grondwatermonitoringnet
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die het grondwatermonitoringnet identificeren.
Regels | Gedurende de periode waarin monitoring plaatsvindt moet er altijd minstens één GMW-monitoringbuis zijn die een meetpunt vormt in het grondwatermonitoringnet. Er moet minstens één GMW-monitoringbuis zijn die geen einddatum heeft wanneer het grondwatermonitoringnet geen einddatum heeft.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatermonitoringnet monitoringnetgeschiedenis 1 Monitoringnetgeschiedenis Grondwatermonitoringnet registratiegeschiedenis 1 Registratiegeschiedenis Grondwatermonitoringnet bestaat uit 1..* Meetpunt Grondwatermonitoringnet is specialisatie van Registratieobject
3.1.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De identificatie van een grondwatermonitoringnet in de registratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMNNNNNNNNNNNNN
Toelichting | De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.
Materiële geschiedenis | Nee
3.1.2

bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond als bronhouder van grondwatermonitoringnet bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.
Materiële geschiedenis | Nee
3.1.3

object-ID bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 200
Toelichting | Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.
3.1.4

dataleverancier
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De identificatie die de organisatie die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, als onderneming in het Handelsregister heeft.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
3.1.5

kwaliteitsregime
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Kwaliteitsregime
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.1.6

naam
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De naam waaronder het monitoringnet bekend is.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 200
Toelichting | Dit is een naam die binnen het werkveld herkenbaar is. De identificatie die de bronhouder in zijn eigen administratie gebruikt, voordat het grondwatermonitoringnet was geregistreerd in de basisregistratie ondergrond, ligt vast in object-ID bronhouder.
Materiële geschiedenis | Nee
3.1.7

kader aanlevering
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | KaderAanlevering
Toelichting | De wetgever stipuleert dat het gegeven moet zijn vastgelegd om inzicht te geven in de relatie met de taken van een bestuursorgaan. Het gegeven geeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de informatie. Het betreft hier de huidige rechtsgrond op basis waarvan de monitoring plaatsvindt. Aangezien de wetgeving kan veranderen gedurende de periode van monitoren, terwijl het monitoringdoel gelijk kan blijven, geldt dat de rechtsgrond gedurende de levensduur van het grondwatermonitoringnet kan veranderen. Het kader aanlevering van een grondwatermonitoringnet kan anders zijn dan het kader aanlevering van een grondwatermonitoringput waarnaar vanuit een meetpunt in het grondwatermonitoringnet wordt verwezen.
Materiële geschiedenis | Nee
3.1.8

monitoringdoel
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | Het doel waarvoor de monitoring in het grondwatermonitoringnet plaatsvindt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Monitoringdoel
Toelichting | Voor de aspecten kwaliteit en kwantiteit zijn er verschillende monitoringdoelen. In het geval dat er in het kader van het grondwatermonitoringnet metingen aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit worden gedaan, wordt het monitoringdoel bij het primaire, meest belangrijke aspect vastgelegd.
Materiële geschiedenis | Nee
3.1.9

grondwateraspect
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | Het aspect van grondwater dat wordt gemonitord in het grondwatermonitoringnet.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | GrondwaterAspect
Toelichting | In het geval dat er in het kader van het grondwatermonitoringnet metingen aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit worden gedaan, wordt in dit attribuut het primaire, meest belangrijke aspect vastgelegd.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2

Registratiegeschiedenis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.
Toelichting | De gegevens staan niet in een brondocument maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatermonitoringnet registratiegeschiedenis 1 Registratiegeschiedenis
3.2.1

tijdstip registratie object
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop er voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.2

registratiestatus
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De actuele fase van registratie waarin het registratieobject zich bevindt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratiestatus
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.3

tijdstip laatste aanvulling
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig wanneer na de start van de registratie van een grondwatermonitoringnet aanvullende gegevens zijn vastgelegd.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.4

tijdstip voltooiing registratie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | De tijdstip voltooiing registratie moet aanwezig zijn wanneer de registratiestatus de waarde voltooid heeft.
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.5

gecorrigeerd
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.6

tijdstip laatste correctie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de laatste correctie in de gegevens van het registratieobject is doorgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn als de waarde van het attribuut gecorrigeerd gelijk is aan ja.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.7

in onderzoek
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het registratieobject door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer een registratieobject in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.8

in onderzoek sinds
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het registratieobject in onderzoek heeft genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn als de waarde van het attribuut in onderzoek gelijk is aan ja.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.9

uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer de registerbeheerder een registratieobject uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een registratieobject alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een registratieobject slechts een keer uit registratie kan worden genomen.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.10

tijdstip uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het registratieobject uit registratie is genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn als de waarde van het attribuut uit registratie genomen gelijk is aan ja.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.11

weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | De registerbeheerder kan een registratieobject eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.
Materiële geschiedenis | Nee
3.2.12

tijdstip weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn als de waarde van het attribuut weer in registratie genomen gelijk is aan ja.
Materiële geschiedenis | Nee
3.3

Monitoringnetgeschiedenis
Monitoringnetgeschiedenis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Het geheel van gebeurtenissen dat de geschiedenis van het grondwatermonitoringnet in de werkelijkheid beschrijft.
Relaties met andere entiteiten | Monitoringnetgeschiedenis tussentijdse gebeurtenis 0..* Tussentijdse gebeurtenis Grondwatermonitoringnet monitoringnetgeschiedenis 1 Monitoringnetgeschiedenis
3.3.1

begindatum monitoring
Type gegeven | Attribuut van Monitoringnetgeschiedenis
Definitie | De datum die het begin aangeeft van de periode waarin het monitoren van het grondwater plaatsvindt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Datum
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
– Waardebereik | 1-1-1800 tot heden
Materiële geschiedenis | Nee
3.3.2

einddatum monitoring
Type gegeven | Attribuut van Monitoringnetgeschiedenis
Definitie | De datum die het einde aangeeft van de periode waarin de grondwatermonitoring plaatsvindt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Datum
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
Regels | De waarde van het attribuut moet liggen na de waarde begindatum monitoring. De waarde van het attribuut moet liggen voor het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.
Regels IMBRO/A | Onder kwaliteitsregime IMBRO/A moet dit gegeven aanwezig.
Toelichting | De bronhouder geeft de einddatum op wanneer het monitoren in het kader van het monitoringnet eindigt. Tot die tijd blijft de einddatum leeg.
Materiële geschiedenis | Nee
3.4

Tussentijdse gebeurtenis
Tussentijdse gebeurtenis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Een gebeurtenis die na het starten van het grondwatermonitoringnet maar voor het beëindigen ervan heeft plaatsgevonden.
Relaties met andere entiteiten | Monitoringnetgeschiedenis tussentijdse gebeurtenis 0..* Tussentijdse gebeurtenis
3.4.1

naam gebeurtenis
Type gegeven | Attribuut van Tussentijdse gebeurtenis
Definitie | De benaming van de tussentijdse gebeurtenis.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | NaamGebeurtenis
Toelichting | Het gegeven staat niet in een brondocument. In de basisregistratie ondergrond wordt het gegeven afgeleid op het moment dat het betreffende brondocument (voor het toevoegen van een meetpunt, het beëindigen van een meetpunt of het vervangen van de verwijzing naar een monitoringbuis) wordt aangeleverd.
Materiële geschiedenis | Nee
3.4.2

datum gebeurtenis
Type gegeven | Attribuut van Tussentijdse gebeurtenis
Definitie | De datum waarop de tussentijdse gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Datum
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
– Waardebereik | 1-1-1800 tot heden
Regels | De datum mag niet voor begindatum monitoring en niet na einddatum monitoring van entiteit Monitoringnetgeschiedenis liggen.
Materiële geschiedenis | Nee
3.5

Meetpunt
Meetpunt
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Een locatie waar ten behoeve van het grondwatermonitoringnet metingen aan grondwater op een bepaalde diepte gedaan worden.
Relaties met andere entiteiten | Meetpunt gevormd door 1 GMW-monitoringbuis Grondwatermonitoringnet bestaat uit 1..* Meetpunt
3.5.1

meetpuntcode
Type gegeven | Attribuut van Meetpunt
Definitie | Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van het meetpunt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 40
Regels | De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen het grondwatermonitoringnet.
Materiële geschiedenis | Nee
3.6

GMW-monitoringbuis
GMW-monitoringbuis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die nodig zijn voor de unieke identificatie van een specifieke buis in een grondwatermonitoringput.
Toelichting | Het BRO-ID van de grondwatermonitoringput wordt opgenomen plus het volgnummer van de specifieke buis in de put.
Relaties met andere entiteiten | Meetpunt gevormd door 1 GMW-monitoringbuis
3.6.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | De identificatie van de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMWNNNNNNNNNNNN
Materiële geschiedenis | Nee
3.6.2

buisnummer
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | Het identificerende nummer van de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Nummer 3
Materiële geschiedenis | Nee
Artikel
2

Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
1.1

GrondwaterAspect
Definitie | De lijst met de aspecten van grondwater die worden gemonitord in het grondwatermonitoringnet.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
kwaliteit | ✓ | ✓ | De samenstelling van het grondwater.
kwantiteit | ✓ | ✓ | De stand of hoeveelheid van het grondwater.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend welk aspect van grondwater is gemonitord.
1.2

KaderAanlevering
Definitie | De lijst met de rechtsgronden op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven wordt aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
drinkwaterwet | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de drinkwaterwet.
kaderrichtlijnWater | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de kaderrichtlijn water.
ontgrondingenwet | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de ontgrondingenwet.
waterschapswet | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de waterschapswet.
waterwetGrondwaterzorgplicht | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de grondwaterzorgplicht volgens de waterwet.
waterwetOnttrekkingInfiltratie | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van meldingen en/of vergunningen met betrekking tot grondwateronttrekking en/of waterinfiltratie volgens de waterwet.
waterwetPeilbeheer | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van peilbeheer volgens de waterwet.
waterwetStrategischGrondwaterbeheer | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van strategisch grondwaterbeheer volgens de waterwet.
waterwetWaterstaatswerkAanlegWijziging | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van door de bronhouder uitgevoerde aanleg of wijziging van waterstaatswerken volgens de waterwet.
waterwetWaterstaatswerkBeheer | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van het beheer van waterstaatswerken door de bronhouder volgens de waterwet.
waterwetWaterstaatswerkIngreep | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van een vergunning voor een ingreep aan waterstaatswerken volgens de waterwet.
wetNatuurbescherming | ✓ | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van wet natuurbescherming.
archiefoverdracht | | ✓ | De gegevens zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht.
1.3

Monitoringdoel
Definitie | De lijst met doelen waarvoor de monitoring in het grondwatermonitoringnet plaatsvindt.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
strategischBeheerKwaliteitLandelijk | ✓ | ✓ | Kennis over de bruikbaarheid van de voorraad grondwater op landelijke schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
strategischBeheerKwantiteitLandelijk | ✓ | ✓ | Kennis over de omvang van de voorraad grondwater op landelijke schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
strategischBeheerKwaliteitRegionaal | ✓ | ✓ | Kennis over de bruikbaarheid van de voorraad grondwater op regionale schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
strategischBeheerKwantiteitRegionaal | ✓ | ✓ | Kennis over de omvang van de voorraad grondwater op regionale schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
beheersingStedelijkGebied | ✓ | ✓ | Kennis over de stand van het ondiepe grondwater om die in stedelijke omgeving te kunnen beheersen.
gevolgenOnttrekkingKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water voor de chemische samenstelling (verontreiniging) van het grondwater.
gevolgenOnttrekkingKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water voor de omvang van de voorraad grondwater die de mens ter beschikking staat.
gevolgenPeilbeheer | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van maatregelen/ingrepen in het kader van peilbeheer voor de stand van het grondwater.
gevolgenWaterstaatswerkKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk voor de kwaliteit van het grondwater.
gevolgenWaterstaatswerkKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk voor de stand van het grondwater.
waterstaatswerkBeheerKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van het beheer van waterstaatswerken.
waterstaatswerkBeheerKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de stand van het grondwater ten behoeve van het beheer van waterstaatswerken.
veiligstellingGrondwaterKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over grondwaterverontreinigingen op de schaal van een grondwaterlichaam die de bruikbaarheid ten behoeve van mens en natuur bedreigen, met als doel het borgen van een goede chemische toestand en het signaleren van stijgende trends.
veiligstellingGrondwaterKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de omvang van de voorraad grondwater die beschikbaar is voor de mens op de schaal van een grondwaterlichaam, met als doel de veiligstelling hiervan.
waterstaatkundigeVerzorgingKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van het operationeel beheer / de waterstaatkundige verzorging van het gebied.
waterstaatkundigeVerzorgingKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de omvang en/of peil van het grondwater ten behoeve van het operationeel beheer / de waterstaatkundige verzorging van het gebied.
veiligstellingDrinkwatervoorzieningKwaliteit | ✓ | ✓ | Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van (het veiligstellen van) de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening.
veiligstellingDrinkwatervoorzieningKwantiteit | ✓ | ✓ | Kennis over de voorraad van het grondwater ten behoeve van (het veiligstellen van) de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening.
gevolgenOntgronding | ✓ | ✓ | Kennis over de gevolgen van ontgronding voor de grondwaterhuishouding.
natuurbescherming | ✓ | ✓ | Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van de instandhouding/bescherming van de natuur.
natuurbeheer | ✓ | ✓ | Kennis over de stand van het grondwater om die te beheersen ten behoeve van natuurbeheer.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend ten behoeve van welk doel de monitoring heeft plaatsgevonden.
1.4

Registratiestatus
Definitie | De lijst met de actuele fasen van registratie waarin het registratieobject zich kan bevinden.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
geregistreerd | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is gestart. De gegevens uit het eerste brondocument zijn in de registratie ondergrond vastgelegd. Er zijn daarna geen nieuwe gegevens geregistreerd.
aangevuld | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object heeft na de start van de registratie een vervolg gekregen. De gegevens in de registratie ondergrond zijn minimaal een keer aangevuld met nieuwe gegevens.
voltooid | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is voltooid. Alle gegevens zijn in de registratie ondergrond vastgelegd en er kunnen geen nieuwe gegevens meer worden geregistreerd.
1.5

NaamGebeurtenis
Definitie | De lijst van mogelijke gebeurtenissen die na het starten van het grondwatermonitoringnet maar voor het beëindigen ervan hebben plaatsgevonden.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
meetpuntToevoegen | ✓ | ✓ | Het toevoegen van een aanvullend meetpunt aan het grondwatermonitoringnet.
meetpuntBeeindigen | ✓ | ✓ | Het verwijderen van een meetpunt uit het grondwatermonitoringnet waarbij er minimaal één ander meetpunt moet blijven bestaan.
monitoringbuisVervangen | ✓ | ✓ | Het vervangen van de verwijzing van een meetpunt, van de ene grondwatermonitoringput (GMW) - monitoringbuis combinatie naar een andere GMW-monitoringbuis combinatie waarbij er altijd één GMW-monitoringbuis combinatie is gekoppeld aan een meetpunt.

Toelichting
1

Grondwatermonitoringnet
1.1

Grondwatermonitoring
Grondwater is een belangrijke bestaansbron. Het grondwater wordt daarom in Nederland in de gaten gehouden en beheerd. Het beheer van het grondwater richt zich op de hoeveelheid bruikbaar grondwater en de kwaliteit ervan. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren, wordt in Nederland de toestand van het grondwater over langere tijd gevolgd. Dat heet grondwatermonitoring. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit), en naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken uitgevoerd.
In het domein grondwatermonitoring van de basisregistratie ondergrond staan de grondwatermonitoringnetten centraal die zijn ingesteld om het grondwater in Nederland te kunnen beheren. Het doel waarvoor een monitoringnet is ingesteld, het monitoringdoel, beperkt zich in veel gevallen tot kwantiteit of kwaliteit, maar het komt ook voor dat onderzoek aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit wordt gedaan binnen hetzelfde grondwatermonitoringnet.
Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Ook de duur van monitoring wisselt sterk.
In het Besluit basisregistratie ondergrond is omschreven welke vormen van monitoring onder deze basisregistratie vallen. Het belangrijkste criterium is het type organisatie dat verantwoordelijk is voor het beheer van het grondwater: de grondwatermonitoring moet door of in opdracht van een bestuursorgaan, de bronhouder, worden uitgevoerd. Verder is er een beperking aan de tijdschaal gesteld. Wanneer een monitoringnet is ingesteld om de toestand van het grondwater over een periode van ten minste één jaar te volgen, dan valt het altijd onder de basisregistratie ondergrond. Voor monitoringnetten met een kortere duur maakt het bestuursorgaan zelf de afweging of de gegevens in de basisregistratie moeten worden opgenomen. De periode van een jaar is lang genoeg voor het uitfilteren van de effecten van kleinschalige en kortdurende invloeden, zodat de informatie die in de basisregistratie wordt vastgelegd blijvende gebruikswaarde heeft. Aan de ruimtelijke schaal van monitoring zijn voor de basisregistratie ondergrond geen grenzen gesteld anders dan geldt voor de gehele basisregistratie ondergrond, namelijk dat die gegevens bevat over de ondergrond van Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft.
In de Regels omtrent de basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond staat dat de basisregistratie ondergrond vooralsnog geen milieukwaliteitinformatie bevat. Voor het grondwatermonitoringdomein zijn monitoringnetten rondom milieuhygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, daarmee voorlopig buiten scope geplaatst. Op 18 december 2018 is in de Tweede Kamer een motie (Kamerstuk 34864-19) aangenomen waarin de regering wordt verzocht ‘om informatie over bodemverontreiniging in de basisregistratie ondergrond op te nemen’. Op het moment van publiceren van deze catalogus is nog niet bekend wat de gevolgen van deze motie zullen zijn voor de scope van het registratieobject Grondwatermonitoringnet.
De monitoring van de kwaliteit van de ondiepe bodem met het daarin aanwezige grondwater (bodemvocht), zoals dat gedaan wordt om de gevolgen van met name landbouwactiviteiten te kunnen volgen, valt buiten de scope van het registratieobject Grondwatermonitoringnet. De volledige scopeafbakening is beschreven in het Scopedocument grondwatermonitoringnet GMN.
1.2

Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond
Het domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond omvat de volgende vier registratieobjecten:
- • Grondwatermonitoringnet;
- • Grondwatermonitoringput;
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek (grondwaterkwaliteit);
- • Grondwaterstandonderzoek (grondwaterkwantiteit).
In de voorliggende catalogus gaat het over het registratieobject Grondwatermonitoringnet.
In de technische landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond worden Engelstalige benamingen gehanteerd voor de registratieobjecten. Omwille van de aansluiting hiermee worden voor de registratieobjecten Engelstalige afkortingen gebruikt. In deze catalogus worden alleen Engelstalige afkortingen en de Nederlandstalige termen gebruiken.
- • Grondwatermonitoringnet wordt afgekort tot GMN (Groundwater Monitoring Network);
- • Grondwatermonitoringput wordt afgekort tot GMW (Groundwater Monitoring Well);
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek wordt afgekort tot GAR (Groundwater Analysis Report);
- • Grondwaterstandonderzoek wordt afgekort tot GLD (Groundwater Level Dossier).
Figuur 1 De samenhang tussen de vier registratieobjecten binnen het domein grondwatermonitoring.
Een grondwatermonitoringput betreft de putconstructie die gebruikt wordt om standen en/of de samenstelling van het grondwater te meten. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van buizen dat aan het oppervlak wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. Via de buizen wordt het grondwater dat zich op een bepaalde diepte bevindt ontsloten. Het deel van de buis waardoor het grondwater binnen kan komen is het filter. Elke buis heeft één filter. Een filter fungeert als meetpunt in de basisregistratie ondergrond. Informatie over grondwatermonitoringput is beschreven in de Catalogus Grondwatermonitoringput.
Binnen het grondwaterdomein in de basisregistratie ondergrond kent alleen de grondwatermonitoringput een fysieke locatie. De drie andere registratieobjecten zijn aan het registratieobject grondwatermonitoringsput gekoppeld en hebben daarmee indirect een locatie. Bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken ligt de verwijzing vast naar het filter in de grondwatermonitoringput waarin het onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast ligt bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken de verwijzing vast naar één of meerdere grondwatermonitoringnetten ten behoeve waarvan het onderzoek is uitgevoerd.
Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar periodiek onderzoek aan het grondwater op een bepaalde diepte wordt gedaan om de toestand van het grondwater vanuit een perspectief te kunnen bepalen en de eventuele veranderingen erin te kunnen volgen. Het grondwatermonitoringnet faciliteert daardoor de groepering van onderzoeksgegevens door bronhouder op basis van het doel van monitoring. Het registratieobject vergroot daarmee de hergebruikswaarde voor afnemers van de gegevens van de basisregistratie ondergrond.
Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder en heeft een vastgesteld monitoringdoel. In de praktijk komt het voor dat een grondwatersamenstellings- of grondwaterstandonderzoek ten behoeve van meer dan één doel wordt uitgevoerd. Een bronhouder kan bijvoorbeeld omwille van de efficiëntie besluiten om één grondwatersamenstellingsonderzoek te laten doen, en de resultaten ervan zowel voor de Kaderrichtlijn Waterverplichtingen als voor een eigen provinciaal monitoringdoel te gebruiken. Omdat er voor afzonderlijke monitoringdoelen verschillende grondwatermonitoringnetten zijn, betekent dit voor de basisregistratie ondergrond dat een grondwatersamenstellings- of grondwaterstandonderzoek kan toebehoren aan één of meerdere grondwatermonitoringnetten.
Een grondwatersamenstellings- en grondwaterstandonderzoek kan ook worden uitgevoerd ten behoeve van meerdere doelen van verschillende bestuursorganen. In dat geval is één van deze bestuursorganen de bronhouder van het onderzoek. Deze bronhouder levert het onderzoek aan de basisregistratie ondergrond aan, inclusief de koppeling aan alle grondwatermonitoringnetten waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De bronhouder is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de koppeling van het onderzoek aan een grondwatermonitoringnet van een ander bestuursorgaan.
Op de website basisregistratie ondergrond is meer informatie te vinden over grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandonderzoek.
1.3

Wettelijk kader en monitoringdoel
Met het registratieobject Grondwatermonitoringnet wordt de groepering van samenhangende onderzoeksgegevens, namelijk van onderzoeken die vanuit hetzelfde bepaalde doel zijn uitgevoerd, tot een gegevensset gefaciliteerd. Naast de (her)gebruikswaarde van de afzonderlijke onderzoeksgegevens, ontstaat hiermee toegevoegde (her)gebruikswaarde door groepering in een gegevensset. Bestuursorganen en andere gebruikers worden met deze gegevenssets in staat gesteld om huidige en toekomstige geohydrologische vraagstukken beter en efficiënter te beantwoorden.
Een grondwateronderzoek kan ten behoeve van meer dan één monitoringdoel uitgevoerd worden: een onderzoek kan in het kader van meerdere grondwatermonitoringnetten tegelijk zijn uitgevoerd, en dus deel uitmaken van meerdere gegevenssets. In het registratieobject Grondwatermonitoringnet worden daartoe het doel van de monitoring (monitoringdoel) vastgelegd en het wettelijk kader waar dit doel uit volgt (kader aanlevering). In de bijlage is een overzicht opgenomen van de wettelijke kaders en de daarbij behorende monitoringdoelen.
Bij de registratieobjecten Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwaterstandonderzoek wordt vastgelegd ten behoeve van welk(e) monitoringnet(ten) het onderzoek is uitgevoerd. Het kader aanlevering van een grondwatermonitoringnet geldt daarmee ook voor de aan het monitoringnet gekoppelde onderzoeken.
De wettelijke kaders waarbinnen grondwatermonitoring plaatsvindt, staan in de codelijst KaderAanlevering. In deze codelijst zijn alleen wetten opgenomen die op dit moment in werking zijn. Er wordt op dit moment gewerkt aan de Omgevingswet. Het is de ambitie om verschillende wetten die in de codelijst KaderAanlevering staan, waaronder de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Ontgrondingenwet, te laten opgaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet is nog niet in werking getreden, en is daarom niet opgenomen in de codelijst KaderAanlevering.
In de basisregistratie ondergrond ligt alleen de huidige rechtsgrond vast op basis waarvan de monitoring plaatsvindt. Aangezien de wetgeving kan veranderen gedurende de periode van monitoren, terwijl het monitoringdoel gelijk kan blijven, geldt dat de rechtsgrond gedurende de levensduur van het grondwatermonitoringnet kan veranderen. In dat geval geeft de bronhouder de nieuwe waarde voor kader aanlevering door, en vervangt dit de waarde die op dat moment vastligt. In de basisregistratie ondergrond ligt van kader aanlevering alleen de huidige waarde vast, er wordt van dit gegeven geen materiële geschiedenis bijgehouden.
1.4

Meetpunten
Om aan te geven op welke locaties er onderzoek wordt gedaan ten behoeve van het monitoringdoel, ligt bij een grondwatermonitoringnet vast welke meetpunten onderdeel zijn van het net. Een meetpunt wordt gevormd door een filter dat zich in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput bevindt. In de basisregistratie ondergrond wordt de verwijzing naar deze monitoringbuis vastgelegd door middel van het BRO-ID van de grondwatermonitoringput en het buisnummer. Het grondwatermonitoringnet en de grondwatermonitoringputten kunnen overigens verschillende bronhouders hebben.
Het meetpunt wordt binnen de basisregistratie ondergrond geïdentificeerd door de meetpuntcode. Deze code is uniek binnen het grondwatermonitoringnet en wordt door de bronhouder bepaald en aangeleverd.
De verzameling meetpunten geeft de samenstelling van het grondwatermonitoringnet weer, en geeft inzicht in het gebied waarin wordt gemonitord. De verzameling meetpunten waaruit het monitoringnet bestaat, kan veranderen in de tijd: de verzameling meetpunten kan worden uitgebreid en/of ingekrompen. In de tijd kunnen ook meetpunten zelf veranderen: een meetpunt kan opeenvolgend gevormd worden door verschillende, in buizen aanwezige filters. Deze filters kunnen onderdeel zijn van verschillende grondwatermonitoringputten. Bijvoorbeeld wanneer een filter verstopt raakt of de put kapot gaat en vervangen wordt door een nieuwe put. Als de bronhouder van een grondwatermonitoringnet de vervangende put en de daarin aanwezige buis met filter met het oog op het monitoringdoel van het monitoringnet beschouwt als voldoende vergelijkbaar met het oude filter (in de voorgaande put), dan kan hij ervoor kiezen om het meetpunt voort te zetten met het vervangende filter in de buis van de (vervangende) put.
Om de geohydrologische context te kunnen begrijpen, moet de gebruiker van de basisregistratie ondergrond de volledige, door de bronhouder gedefinieerde, gegevensset van een grondwatermonitoringnet kunnen raadplegen. Voor optimale herbruikbaarheid is het daarom nodig dat deze verzameling van meetpunten volledig en juist in de basisregistratie ondergrond wordt vastgelegd. Om het aanleveren van gegevens van de verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein gemakkelijker te maken is het is niet verplicht om deze gegevens meteen bij registratie volledig aan te leveren. Bij een grondwatermonitoringnet moet wel altijd minstens één koppeling zijn met een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput als meetpunt, zodat het grondwatermonitoringnet op elk moment in de tijd via een gekoppelde grondwatermonitoringput gerelateerd kan worden aan een locatie. De verzameling van meetpunten kan eventueel na registratie van het grondwatermonitoringnet op een later moment compleet gemaakt worden.
1.4.1

Aanduiding buis in gebruik in Grondwatermonitoringput
In het registratieobject Grondwatermonitoringput ligt voor elke buis in de put vast of het filter in die buis in gebruik is (attribuut buis in gebruik). Deze aanduiding geeft aan of het filter van de monitoringbuis een actueel meetpunt vormt in een grondwatermonitoringnet. Een filter vormt een actueel meetpunt als er binnen één of meerdere grondwatermonitoringnetten op de huidige datum een meetpunt is dat naar de betreffende buis in de put verwijst. Het al dan niet gekoppeld zijn van grondwatersamenstellingsonderzoeken of grondwaterstandonderzoeken aan de betreffende buis van de put is niet van invloed op de waarde van buis in gebruik.
De waarde van het attribuut buis in gebruik wordt door de basisregistratie ondergrond afgeleid. Dit wordt niet door een bronhouder aangeleverd. Wanneer de gegevens van de buis worden aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond in het registratieobject Grondwatermonitoringput, krijgt buis in gebruik initieel de waarde 'onbekend'. Wanneer een bronhouder een verandering doorgeeft in een meetpunt van een monitoringnet, dan past de basisregistratie ondergrond, als dat nodig is, ook de waarde van buis in gebruik aan voor de betreffende buis in de grondwatermonitoringput. Dit zorgt ervoor dat buis in gebruik op 'ja' staat wanneer er binnen één of meerdere grondwatermonitoringnetten op de huidige datum een meetpunt is dat naar de betreffende buis in de put verwijst. Het staat op 'nee' wanneer dit niet het geval is.
1.5

Object met een levensloop
Het grondwatermonitoringnet is een object met een levensloop. Een grondwatermonitoringnet bestaat voor langere tijd, en tijdens zijn bestaan kunnen veranderingen optreden die geregistreerd moeten worden in de basisregistratie ondergrond. Registratie van gegevens van een grondwatermonitoringnet is dus geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces dat zo lang duurt als het grondwatermonitoringnet bestaat. De levensloop van een grondwatermonitoringnet heeft een begin en een eind, en loopt gelijk met de periode waarin wordt gemonitord.
De monitoringnetgeschiedenis bevat het geheel van gebeurtenissen dat de geschiedenis van het monitoringnet in de werkelijkheid beschrijft: de monitoringgeschiedenis geeft aan wat de begindatum van monitoring is, wat de einddatum van monitoring is en welke gebeurtenissen er tussentijds hebben plaatsgevonden.
Bij het registreren van het grondwatermonitoringnet geeft de bronhouder de begindatum monitoring op. Wanneer de reeds bestaande monitoringnetten voor het eerst in de basisregistratie ondergrond geregistreerd worden, zal de begindatum voor deze monitoringnetten in het verleden liggen.
Tot het moment van beëindigen blijft een grondwatermonitoringnet vanuit het oogpunt van de basisregistratie ondergrond actief. Ook als er gedurende enige of langere tijd geen grondwatersamenstellingsonderzoeken aan gekoppeld worden, of lopende grondwaterstandonderzoeken aan gekoppeld zijn. Bij het eindigen van het monitoren binnen een bepaald grondwatermonitoringnet geeft de bronhouder de einddatum monitoring op. De gegevens van het grondwatermonitoringnet en de onderzoeken die eraan gekoppeld zijn blijven na die einddatum opvraagbaar voor gebruikers.
Wanneer zich gedurende de levensloop van een grondwatermonitoringnet een relevante verandering voordoet, worden de nieuwe gegevens aangeboden aan de basisregistratie ondergrond. Deze veranderingen worden vastgelegd als Tussentijdse gebeurtenis. Van elke tussentijdse gebeurtenis wordt de naam gebeurtenis en de datum gebeurtenis vastgelegd. Tussentijds kan de verzameling meetpunten veranderen; er kunnen meetpunten bijkomen (meetpuntToevoegen) en afvallen (meetpuntBeëindigen). Dit betekent dat van elk meetpunt de begin- en de einddatum wordt vastgelegd. Deze informatie is ook opvraagbaar voor gebruikers.
Bij een meetpunt kan tevens de verwijzing naar de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput wijzigen (monitoringbuisVervangen) zie paragraaf 1.4, Meetpunten. De vervangingsdatum van de, aan het meetpunt gekoppelde monitoringbuis in een put, wordt vastgelegd en is daarmee door gebruikers opvraagbaar. Een meetpunt moet altijd een verwijzing naar een monitoringbuis in een put bevatten. De registratie van de tussentijdse gebeurtenis monitoringbuisVervangen kan daarom pas plaatsvinden nadat de grondwatermonitoringput en de monitoringbuis zijn geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
In de registratiegeschiedenis van elk registratieobject ligt vast sinds wanneer het is geregistreerd in de basisregistratie ondergrond (tijdstip registratie object) en wanneer de registratie is voltooid (tijdstip voltooiing registratie). Dit is onderdeel van de formele geschiedenis van het registratieobject. De begindatum en einddatum monitoring van het monitoringnet kunnen andere datums zijn dan de datums in de formele geschiedenis. De begin- en einddatum monitoring zijn onderdeel van de Monitoringnetgeschiedenis. De monitoringnetgeschiedenis vormt de materiële geschiedenis van het registratieobject. Voor uitleg over materiële en formele geschiedenis van objecten: zie de inleidende tekst in het begeleidende document.
1.6

Kwaliteit en kwantiteit
In het kader van een grondwatermonitoringnet wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit of kwantiteit van het grondwater. Het komt ook voor dat er onderzoeken worden uitgevoerd naar beide grondwateraspecten: zowel de kwaliteit als de kwantiteit. In dat geval is wel altijd één van beide grondwateraspecten primair, en vinden er ondersteunend ook onderzoeken aan het andere aspect plaats. Bijvoorbeeld: in sommige monitoringnetten voor kwantiteit worden ook chloridegehaltes gemeten ten behoeve van eventuele correcties (‘zoutcorrecties’).
Voor de aspecten kwaliteit en kwantiteit zijn er afzonderlijke monitoringdoelen. In het geval dat er in het kader van het grondwatermonitoringnet metingen aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit worden gedaan, wordt het monitoringdoel bij het primaire, meest belangrijke aspect vastgelegd in de basisregistratie ondergrond. Naast onderzoeken aan het primaire grondwateraspect, kunnen er ook onderzoeken aan het andere aspect gekoppeld zijn aan het grondwatermonitoringnet. Bijvoorbeeld: aan een grondwatermonitoringnet waarin primair het aspect kwantiteit wordt gemonitord, kunnen naast grondwaterstandonderzoeken ook grondwatersamenstellingsonderzoeken gekoppeld worden.
In de basisregistratie ondergrond wordt, naast het monitoringdoel, het grondwateraspect ook in een eigen attribuut vastgelegd. De gebruiker kan hierdoor grondwatermonitoringnetten selecteren op basis van het aspect dat gemonitord wordt: kwaliteit of kwantiteit.
1.7

Kwaliteitsregime IMBRO/A
Een belangrijk aandachtspunt in het domein grondwatermonitoring is het in de basisregistratie ondergrond registreren van historische onderzoeksgegevens van grondwaterkwaliteit en grondwaterstanden. Deze zijn mogelijk niet onder te brengen in een scherp gedefinieerd monitoringnet met bijbehorend wettelijk kader conform de eisen van kwaliteitsregime IMBRO.
Voor historische onderzoeksgegevens zijn het wettelijk kader en het monitoringdoel niet altijd bekend. Deze historische gegevens kunnen aan een grondwatermonitoringnet gekoppeld worden met kwaliteitsregime IMBRO/A. Grondwatermonitoringnetten onder kwaliteitsregime IMBRO/A zijn bedoeld als administratieve oplossing om in de basisregistratie ondergrond historische onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld uit archiefoverdracht, te kunnen registreren waarvan niet (meer) bekend is binnen welk(e) monitoringnet(ten) deze tot stand zijn gekomen. Onder kwaliteitsregime IMBRO/A is het daarom mogelijk om grondwatermonitoringnetten te definiëren zonder specifiek wettelijk kader (kader aanlevering 'archiefoverdracht') en zonder specifiek monitoringdoel (monitoringdoel 'onbekend'). Wanneer het monitoringdoel 'onbekend' opgegeven is, kan de bronhouder er daarnaast voor kiezen om het grondwateraspect 'onbekend' vast te leggen, in plaats van specifiek 'kwaliteit' of 'kwantiteit'.
Grondwatermonitoringnetten onder IMBRO/A moeten altijd betrekking hebben op een periode in het verleden: bij registratie geeft de bronhouder een einddatum monitoring in het verleden op, of anders een einddatum monitoring met de waarde 'onbekend'.
1.8

Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein
De verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein en hun gegevens hebben samenhang. Zie de beschrijving hiervan in paragraaf ‘Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond’, en de beschrijving over het gegeven buis in gebruik in paragraaf ‘Aanduiding buis in gebruik in Grondwatermonitoringput’.
Op basis van de samenhang wordt er consistentie verwacht tussen de gegevens in verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein. Het is de verantwoordelijkheid van de bronhouder om deze consistentie te waarborgen. De basisregistratie ondergrond dwingt dit grotendeels niet af, behalve op het gebied van verwijzingen zoals hieronder beschreven.
De basisregistratie ondergrond dwingt alleen af dat gegevens in andere registratieobjecten waarnaar verwezen wordt, ook daadwerkelijk geregistreerd zijn. Dit geldt voor de volgende verwijzingen (zie ook het plaatje in paragraaf ‘Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond’):
- • Vanuit Grondwatermonitoringnet, Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwaterstandonderzoek naar een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput.
- • Vanuit Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwaterstandonderzoek naar Grondwatermonitoringnet.
Daarnaast wordt op de volgende punten consistentie verwacht:
- • De verzameling meetpunten binnen een grondwatermonitoringnet is consistent met de grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken die in het kader van het monitoringnet zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen: ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek vormt de monitoringbuis in de put waarin het onderzoek plaatsvindt, een meetpunt in elk grondwatermonitoringnet waaraan het betreffende onderzoek gekoppeld is.
Ook met betrekking tot kwaliteitsregime geldt een specifieke samenhang tussen gegevens van verschillende registratieobjecten.
- • Aan een grondwatermonitoringnet dat onder kwaliteitsregime IMBRO/A in de basisregistratie is geregistreerd kunnen alleen onderzoeksgegevens (grondwatersamenstellingsonderzoeken en/of grondwaterstandonderzoeken) gekoppeld worden die ook onder kwaliteitsregime IMBRO/A vallen. Van grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO moet bekend zijn in welk (wettelijk) kader ze zijn uitgevoerd. Daarom kunnen ze alleen gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten die onder kwaliteitsregime IMBRO zijn geregistreerd. Grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO/A kunnen zowel gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten onder kwaliteitsregime IMBRO als onder IMBRO/A.
- • Voor de verwijzingen naar grondwatermonitoringput vanuit andere registratieobjecten gelden geen restricties. Het maakt niet uit of de grondwatermonitoringput waarnaar verwezen wordt kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO/A heeft
1.8.1

Buiten scope
Binnen het geheel van grondwatersamenstellingsonderzoeken die gekoppeld zijn aan een grondwatermonitoringnet, wordt soms nog een verdere groepering onderkend in meetrondes. In een meetronde wordt samenhang aangebracht tussen grondwatersamenstellingsonderzoeken die in dezelfde periode zijn uitgevoerd in verschillende meetpunten. Deze zijn door de bronhouder bedoeld om een samenhangende gegevensset te vormen. Het concept meetronde is niet opgenomen in de basisregistratie ondergrond, en maakt dus geen deel uit van het registratieobject Grondwatermonitoringnet.
1.9

INSPIRE
Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject Grondwatermonitoringnet valt onder het INSPIRE-thema Environmental monitoring facilities, en om die reden moeten de gegevens in het registratieobject geschikt gemaakt worden voor uitwisseling volgens de INSPIRE-standaard. Dit wordt voor dit registratieobject geïmplementeerd middels een mapping van het gegevensmodel van het registratieobject Grondwatermonitoringnet op het gegevensmodel van het INSPIRE-thema. De inhoud van deze mapping is geen onderdeel van deze catalogus.
1.10

Bijlage: Wettelijk kader en monitoringdoel
In onderstaande overzicht is aangegeven:
- • op welk(e) wetsartikel(en) een kader aanlevering betrekking heeft;
- • welke monitoringdoelen kunnen voorkomen per kader aanlevering;
- • op welk(e) grondwatermonitoringaspect(en) een monitoringdoel betrekking heeft.
Kader aanlevering | Wetsartikelen | Aspect | Monitoringdoel
Waterwet – strategisch grondwaterbeheer | Waterwet: art 4.1, art 4.3 | kwaliteit | strategischBeheerKwaliteitLandelijk – Kennis over de bruikbaarheid van de voorraad grondwater op landelijke schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
kwantiteit | strategischBeheerKwantiteitLandelijk – Kennis over de omvang van de voorraad grondwater op landelijke schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
Waterwet: art 4.4, art 4.5 | kwaliteit | strategischBeheerKwaliteitRegionaal – Kennis over de bruikbaarheid van de voorraad grondwater op regionale schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
kwantiteit | strategischBeheerKwantiteitRegionaal – Kennis over de omvang van de voorraad grondwater op regionale schaal, ten behoeve van planvorming en beheerskaders.
Waterwet – grondwaterzorgplicht | Waterwet: art 3.6 (lid 1) | kwantiteit | beheersingStedelijkGebied – Kennis over de stand van het ondiepe grondwater om die in stedelijke omgeving te kunnen beheersen.
Waterwet – onttrekking en infiltratie | Waterwet: art 6.4 (lid 1), art 6.5b, art 6.10a, art 6.26 (lid 3 en 4) | kwaliteit | gevolgenOnttrekkingKwaliteit – Kennis over de gevolgen van het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water voor de chemische samenstelling (verontreiniging) van het grondwater.
kwantiteit | gevolgenOnttrekkingKwantiteit – Kennis over de gevolgen van het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water voor de omvang van de voorraad grondwater die de mens ter beschikking staat.
Waterwet – peilbeheer | Waterwet: art 5.2 (lid 1 en 2) | kwantiteit | gevolgenPeilbeheer – Kennis over de gevolgen van maatregelen/ingrepen in het kader van peilbeheer voor de stand van het grondwater.
Waterwet – waterstaatswerk aanleg en wijziging | Waterwet: art 5.4 (lid 1) | kwaliteit | gevolgenWaterstaatswerkKwaliteit – Kennis over de gevolgen van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk voor de kwaliteit van het grondwater.
kwantiteit | gevolgenWaterstaatswerkKwantiteit – Kennis over de gevolgen van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk voor de stand van het grondwater. 1 Dit monitoringdoel komt voor binnen meerdere kaders aanlevering.
Waterwet – waterstaatswerk ingreep (vergunning) | Waterwet: art 6.5c | kwantiteit | gevolgenWaterstaatswerkKwantiteit – Kennis over de gevolgen van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk voor de stand van het grondwater.
Waterwet – waterstaatswerk beheer | Waterwet: art 5.3 | kwaliteit | waterstaatswerkBeheerKwaliteit – Kennis over de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van het beheer van waterstaatswerken.
kwantiteit | waterstaatswerkBeheerKwantiteit – Kennis over de stand van het grondwater ten behoeve van het beheer van waterstaatswerken.
Kaderrichtlijn water | Richtlijn 2000/60/EG: art 1 | kwaliteit | veiligstellingGrondwaterKwaliteit – Kennis over grondwaterverontreinigingen op de schaal van een grondwaterlichaam die de bruikbaarheid ten behoeve van mens en natuur bedreigen, met als doel het borgen van een goede chemische toestand en het signaleren van stijgende trends.
kwantiteit | veiligstellingGrondwaterKwantiteit – Kennis over de omvang van de voorraad grondwater die beschikbaar is voor de mens op de schaal van een grondwaterlichaam, met als doel de veiligstelling hiervan.
Waterschapswet | Waterschapswet: art 1 | kwaliteit | waterstaatkundigeVerzorgingKwaliteit – Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van het operationeel beheer / de waterstaatkundige verzorging van het gebied.
kwantiteit | waterstaatkundigeVerzorgingKwantiteit – Kennis over de omvang en/of peil van het grondwater ten behoeve van het operationeel beheer / de waterstaatkundige verzorging van het gebied.
Drinkwaterwet | Drinkwaterwet: art 2 (lid 1) | kwaliteit | veiligstellingDrinkwatervoorzieningKwaliteit – Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van (het veiligstellen van) de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening.
kwantiteit | veiligstellingDrinkwatervoorzieningKwantiteit – Kennis over de voorraad van het grondwater ten behoeve van (het veiligstellen van) de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening.
Ontgrondingenwet | Ontgrondingenwet: art 3 (lid 4), art 8 | kwantiteit | gevolgenOntgronding – Kennis over de gevolgen van ontgronding voor de grondwaterhuishouding.
Wet natuurbescherming | Wet natuurbescherming: art 2.6 (lid 1) | kwaliteit | natuurbescherming – Kennis over de bruikbaarheid van het grondwater ten behoeve van de instandhouding/bescherming van de natuur.
kwantiteit | natuurbeheer – Kennis over de stand van het grondwater om die te beheersen ten behoeve van natuurbeheer.
Archiefoverdracht (alleen onder kwaliteitsregime IMBRO/A) | - | kwaliteit, kwantiteit, onbekend | onbekend – Het is onbekend ten behoeve van welk doel de monitoring heeft plaatsgevonden.

BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO) CATALOGUS GRONDWATERSAMENSTELLINGSONDERZOEK
Datum 15 november 2019

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1 | Het domeinmodel
2 | Registratieobject
3 | Entiteiten en attributen
| 3.1 | Grondwatersamenstellingsonderzoek
| 3.2 | Registratiegeschiedenis
| 3.3 | Grondwatermonitoringnet
| 3.4 | GMW-monitoringbuis
| 3.5 | Veldonderzoek
| 3.6 | Bemonsteringsapparaat
| 3.7 | Veldwaarneming
| 3.8 | Veldmeting
| 3.9 | Laboratoriumonderzoek
| 3.10 | Analyseproces
| 3.11 | Analyse
Artikel 2 Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
| 1.1 | Parameterlijst
| 1.2 | Bemonsteringsprocedure
| 1.3 | Beoordelingsprocedure
| 1.4 | Kleur
| 1.5 | Kleursterkte
| 1.6 | LimietSymbool
| 1.7 | Pomptype
| 1.8 | Registratiestatus
| 1.9 | StatusKwaliteitscontrole
| 1.10 | Waardebepalingsprocedure
| 1.11 | Waardebepalingstechniek
Toelichting
1 | Grondwatersamenstellingsonderzoek
| 1.1 | Grondwatermonitoring
| 1.2 | Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond
| 1.3 | Het grondwatersamenstellingsonderzoek
| 1.4 | Belangrijkste entiteiten
| 1.5 | Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het Grondwaterdomein
| 1.6 | INSPIRE
Artikel
1

Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1

Het domeinmodel
Domeinmodel
2

Registratieobject
Naam | Grondwatersamenstellingsonderzoek
Code | GAR
Definitie | Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een grondwatersamenstellingsonderzoek dat vanuit een bepaalde opdracht is uitgevoerd door op een bepaald moment op een bepaalde locatie in Nederland metingen aan het grondwater uit te voeren en/of grondwatermonsters te nemen voor onderzoek in het laboratorium.
Populatie | Zie scopedocument Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR).
3

Entiteiten en attributen
3.1

Grondwatersamenstellingsonderzoek
Grondwatersamenstellingsonderzoek
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die het grondwatersamenstellingsonderzoek identificeren en inzicht gegeven in de geschiedenis van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatersamenstellingsonderzoek gemeten ten behoeve van 1..* Grondwatermonitoringnet Grondwatersamenstellingsonderzoek registratiegeschiedenis 1 Registratiegeschiedenis Grondwatersamenstellingsonderzoek gemeten in 1 GMW-monitoringbuis Grondwatersamenstellingsonderzoek bestaat uit 1 Veldonderzoek Grondwatersamenstellingsonderzoek bestaat uit 0..* Laboratoriumonderzoek Grondwatersamenstellingsonderzoek is specialisatie van Registratieobject
3.1.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | De identificatie van een grondwatersamenstellingsonderzoek in de registratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GARNNNNNNNNNNNN
Toelichting | De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.
3.1.2

bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond als bronhouder van grondwatersamenstellingsonderzoek bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.
3.1.3

object-ID bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst200
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.
3.1.4

dataleverancier
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond als dataleverancier van het registratieobject bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven. Het wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.
3.1.5

kwaliteitsregime
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Kwaliteitsregime
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven.
3.1.6

beoordelingsprocedure
Type gegeven | Attribuut van Grondwatersamenstellingsonderzoek
Definitie | Het protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of het laboratorium gemeten zijn.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Beoordelingsprocedure
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.2

Registratiegeschiedenis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatersamenstellingsonderzoek registratiegeschiedenis 1 Registratiegeschiedenis
3.2.1

tijdstip registratie object
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
3.2.2

registratiestatus
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratiestatus
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.2.3

tijdstip voltooiing registratie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de registratiestatus de waarde voltooid heeft.
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.
3.2.4

gecorrigeerd
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.2.5

tijdstip laatste correctie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de laatste correctie in de gegevens van het registratieobject is doorgevoerd.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut gecorrigeerd.
3.2.6

in onderzoek
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het registratieobject door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer een registratieobject in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.
3.2.7

in onderzoek sinds
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het registratieobject in onderzoek heeft genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut in onderzoek.
3.2.8

uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer de registerbeheerder een registratieobject uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een registratieobject alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een registratieobject slechts een keer uit registratie kan worden genomen.
3.2.9

tijdstip uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het registratieobject uit registratie is genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut uit registratie genomen.
3.2.10

weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | De registerbeheerder kan een registratieobject eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.
3.2.11

tijdstip weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
Juridische status | Overig
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut weer in registratie genomen.
3.3

Grondwatermonitoringnet
Grondwatermonitoringnet
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Het grondwatermonitoringnet waarin het grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd.
Toelichting | Het registratieobject Grondwatermonitoringnet wordt in een aparte BRO gegevenscatalogus gedefinieerd.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatersamenstellingsonderzoek gemeten ten behoeve van 1..* Grondwatermonitoringnet
3.3.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De identificatie van het grondwatermonitoringnet in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMNNNNNNNNNNNNN
3.4

GMW-monitoringbuis
GMW-monitoringbuis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die nodig zijn voor de unieke identificatie van een specifieke buis in een grondwatermonitoringput.
Toelichting | Het BRO-ID van de grondwatermonitoringput wordt opgenomen plus het volgnummer van de specifieke buis in de put.
Relaties met andere entiteiten | Grondwatersamenstellingsonderzoek gemeten in 1 GMW-monitoringbuis
3.4.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | De identificatie van de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMWNNNNNNNNNNNN
3.4.2

buisnummer
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | Het identificerende nummer van de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Nummer 3
3.5

Veldonderzoek
Veldonderzoek
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Het deel van het onderzoek dat betrekking heeft op het bemonsteren van het grondwater en het in het veld uitvoeren van metingen die de toestand van het grondwater en de samenstelling ervan globaal karakteriseren.
Toelichting | Slechts enkele gegevens over de bemonstering zijn relevant voor de basisregistratie ondergrond.
Relaties met andere entiteiten | Veldonderzoek bemonsterd met 1 Bemonsteringsapparaat Veldonderzoek leidt tot 1 Veldwaarneming Veldonderzoek leidt tot 0..* Veldmeting Grondwatersamenstellingsonderzoek bestaat uit 1 Veldonderzoek
3.5.1

tijdstip veldonderzoek
Type gegeven | Attribuut van Veldonderzoek
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het veldonderzoek is uitgevoerd en het grondwatermonster is genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Toelichting | Deze datum met het tijdstip is voor gebruikers de belangrijkste datum, omdat dit de datum is waarop meetwaarden betrekking hebben. Ook voor het laboratoriumonderzoek is deze datum belangrijk omdat tussen de bemonsteringsdatum en laboratoriumanalyse slechts een beperkte periode mag liggen. Het tijdstip kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij monitoringbuizen die onder invloed staan van eb en vloed of omdat een monitoringbuis soms meer keer per dag bemonsterd wordt.
3.5.2

uitvoerder veldonderzoek
Type gegeven | Attribuut van Veldonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldonderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De onderneming moet binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van grondwatersamenstellingsonderzoek bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.5.3

bemonsteringsprocedure
Type gegeven | Attribuut van Veldonderzoek
Definitie | De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bemonstering en de andere activiteiten binnen het veldonderzoek zijn uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Bemonsteringsprocedure
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | De procedure beschrijft de manier van werken, de passende hulpmiddelen en de eisen waaraan de uitvoering van de bemonstering moet voldoen. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Dat kan overigens een richtlijn zijn die uitvoerder voor zichzelf gebruikt. Het gegeven is opgenomen omdat het inzicht biedt in de kwaliteit van het werk.
3.6

Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsapparaat
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De specificaties van het apparaat dat gebruikt is voor het bemonsteren van het grondwater.
Relaties met andere entiteiten | Veldonderzoek bemonsterd met 1 Bemonsteringsapparaat
3.6.1

pomptype
Type gegeven | Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie | Het type pomp dat is gebruikt voor het bemonsteren van het grondwater.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Pomptype
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels | De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan vacuümpomp wanneer de waarde van het attribuut bemonsteringsprocedure van de entiteit Veldonderzoek gelijk is aan NEN5744v2011-A1v2013, aan NTA8017v2016 of aan SIKBProtocol2002vanafV4. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan anders wanneer de waarde van het attribuut bemonsteringsprocedure van de entiteit Veldonderzoek gelijk is aan NEN5744v2011-A1v2013, aan NTA8017v2016 of aan SIKBProtocol2002vanafV4.
3.7

Veldwaarneming
Veldwaarneming
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De uitkomsten van de waarnemingen, niet zijnde metingen, die in het veld aan het grondwater zijn uitgevoerd.
Relaties met andere entiteiten | Veldonderzoek leidt tot 1 Veldwaarneming
3.7.1

hoofdkleur
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De primaire kleur van het grondwater.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Kleur
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.7.2

bijkleur
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De secundaire ofwel bijkleur van het grondwater.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Kleur
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.7.3

kleursterkte
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De sterkte van de kleur van het grondwater.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Kleursterkte
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.7.4

afwijkend gekoeld
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de temperatuur van het monster tijdens het transport afwijkt van de eisen die in de gebruikte bemonsteringsnorm worden gesteld.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.7.5

afwijking in meetapparatuur
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de gebruikte meetapparatuur een te groot verloop had.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | De meetapparatuur wordt dagelijks in ieder geval een keer gekalibreerd. In de loop van de dag kan de meetapparatuur een groeiende afwijking gaan vertonen.
3.7.6

contaminatie door verbrandingsmotor
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de genomen monsters mogelijk gecontamineerd zijn door vluchtige verbindingen, door aanwezige verbrandingsmotoren.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Dit kan gebeuren als een verbrandingsmotor wordt gebruikt tijdens het bemonsteren. Men wordt geacht bovenwinds te gaan staan van deze motor. Mocht het echter windstil zijn of de wind tijdens het bemonsteren gedraaid zijn, dan kan er toch contaminatie van het monster ontstaan.
3.7.7

filter belucht
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het filter is drooggevallen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Dit kan zich voor doen wanneer de peilbuis tijdens de bemonstering slecht liep. Er is geen lucht in het monster terechtgekomen.
3.7.8

grondwaterstand teveel gedaald
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de grondwaterstand tijdens en na het voorpompen met meer dan 50 centimeter verlaagd is.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.7.9

inline filter afwijkend
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of tijdens monstername een type inline filter gebruikt is dat afwijkt van de eisen in de gebruikte bemonsteringsnorm.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.7.10

monster belucht
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het monster is belucht.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Dit kan zich voor doen wanneer de peilbuis tijdens de bemonstering slecht liep.
3.7.11

slang hergebruikt
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de slang die gebruikt is voor het oppompen van het grondwater nieuw is dan wel al eerder is gebruikt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Volgens de eisen in de gebruikte bemonsteringsnorm is dit meestal niet toegestaan. In de praktijk zal een slang alleen worden hergebruikt als het geen gevolgen voor het monster heeft, dat wil zeggen, wanneer de vorige bemonsteringen plaats vonden in schoon grondwater.
3.7.12

temperatuur moeilijk te bepalen
Type gegeven | Attribuut van Veldwaarneming
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de temperatuur van het grondwater tijdens de bemonstering moeilijk te bepalen was.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Naam IMBRO/A | IndicatieJaNeeOnbekend
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Dit kan voorkomen bij een temperatuurmeting in de doorstroomcel, bijvoorbeeld door extreem warm weer in combinatie met een slechtlopende peilbuis. De gemeten temperatuur wijkt dan af van de temperatuur van het grondwater in de put.
3.8

Veldmeting
Veldmeting
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De uitkomsten van de metingen die in het veld aan het grondwater zijn uitgevoerd.
Relaties met andere entiteiten | Veldonderzoek leidt tot 0..* Veldmeting
3.8.1

parameter
Type gegeven | Attribuut van Veldmeting
Definitie | Het ID van de in het veld gemeten parameter.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Parameterlijst
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | In het veld wordt vaak gemeten: zuurstofgehalte, zuurgraad, temperatuur, troebelheid, elektrisch geleidingsvermogen en waterstofcarbonaatgehalte. Indien de parameter gemeten is in het veld, moet de gemeten waarde opgenomen worden in de basisregistratie ondergrond. Het ID is het identificerend gegeven van de parameter en staat in de referentielijst Parameterlijst. ID's worden beheerd door SIKB en het Informatiehuis Water (IHW). In de basisregistratie ondergrond is het ID, samen met de Aquocode, het CASnummer (indien van toepassing), een omschrijving, de eenheid en de hoedanigheid opgenomen in de Parameterlijst.
3.8.2

veldmeetwaarde
Type gegeven | Attribuut van Veldmeting
Definitie | De in het veld gemeten waarde van de parameter.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Meetwaarde
– Type | Getal
Regels | De meeteenheid bij het attribuut mag afwijken van de eenheid van de betreffende parameter in de parameterlijst wanneer alleen de prefix van de eenheid afwijkt. In alle andere gevallen is de meeteenheid gelijk aan de eenheid in de parameterlijst.
Toelichting | De veldmeetwaarde wordt uitgedrukt in een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de waarde van het attribuut parameter. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de referentietabel Parameterlijst. Alleen de prefix, het voorvoegsel van de eenheid in de parameterlijst mag afwijken. Staat er bijvoorbeeld ug/l in de parameterlijst, dan is mg/l ook toegestaan of als mS/m in de parameterlijst staat, is uS/cm ook toegestaan. Een dimensieloze waarde heeft een meeteenheid 1 (cijfer 1).
3.8.3

status kwaliteitscontrole
Type gegeven | Attribuut van Veldmeting
Definitie | Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamenstellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | StatusKwaliteitscontrole
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Bij gegevens met het IMBRO/A kwaliteitsregime kan het voorkomen dat de beoordelingsprocedure onbekend is of dat het niet mogelijk is de volledige procedure uit te voeren omdat daarvoor gegevens ontbreken.
3.9

Laboratoriumonderzoek
Laboratoriumonderzoek
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Het deel van het grondwatersamenstellingsonderzoek dat betrekking heeft op het uitvoeren van metingen aan grondwater in het laboratorium.
Toelichting | Het kan voorkomen dat in het veld genomen monsters door verschillende laboratoria op verschillende stoffen geanalyseerd worden (bijvoorbeeld: bestrijdingsmiddelen bij een ander laboratorium dan de overige stoffen).
Relaties met andere entiteiten | Laboratoriumonderzoek heeft 1..* Analyseproces Grondwatersamenstellingsonderzoek bestaat uit 0..* Laboratoriumonderzoek
3.9.1

uitvoerder laboratoriumonderzoek
Type gegeven | Attribuut van Laboratoriumonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het laboratoriumonderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De onderneming moet binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van grondwatersamenstellingsonderzoek bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.10

Analyseproces
Analyseproces
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De kenmerken van de in het laboratorium uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de bepaling van de waarde van parameters in het grondwatermonster.
Relaties met andere entiteiten | Analyseproces leidt tot 1..* Analyse Laboratoriumonderzoek heeft 1..* Analyseproces
3.10.1

analysedatum
Type gegeven | Attribuut van Analyseproces
Definitie | De datum waarop de analyse wordt uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Datum
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
Regels | De waarde van het attribuut mag niet liggen voor de waarde van het attribuut datum veldonderzoek van de entiteit Veldonderzoek.
Toelichting | Wanneer de analyse, de bepalingstechniek, zich uitstrekt over meer dagen, wordt de datum vastgelegd waarop de bepalingstechniek is afgerond. Bij historische gegevens kan het voorkomen dat de analysedatum niet bekend is.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.10.2

bepalingstechniek
Type gegeven | Attribuut van Analyseproces
Definitie | De analysetechniek die gebruikt is bij het bepalen van het gehalte van parameters.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Waardebepalingstechniek
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.10.3

bepalingsprocedure
Type gegeven | Attribuut van Analyseproces
Definitie | De norm of het voorschrift dat beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Waardebepalingsprocedure
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.11

Analyse
Analyse
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De uitkomsten van de metingen van stoffen die in het laboratorium aan het grondwatermonster zijn uitgevoerd.
Relaties met andere entiteiten | Analyseproces leidt tot 1..* Analyse
3.11.1

parameter
Type gegeven | Attribuut van Analyse
Definitie | Het ID van de, in het laboratorium bepaalde parameter.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Parameterlijst
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Het ID is het identificerend gegeven van de parameter en staat in de referentielijst Parameterlijst. ID's worden beheerd door SIKB en het Informatiehuis Water (IHW). In de basisregistratie ondergrond is het ID, samen met de Aquocode, het CASnummer (indien van toepassing), een omschrijving, de eenheid en de hoedanigheid opgenomen in de Parameterlijst.
3.11.2

analysemeetwaarde
Type gegeven | Attribuut van Analyse
Definitie | Het in het laboratorium gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter. Wanneer het limietsymbool aanwezig is, mag hier de rapportagegrens geregistreerd worden in plaats van de gemeten waarde.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Meetwaarde
– Type | Getal
Regels | De meeteenheid bij het attribuut mag afwijken van de eenheid van de betreffende parameter in de parameterlijst wanneer alleen de prefix van de eenheid afwijkt. In alle andere gevallen is de meeteenheid gelijk aan de eenheid in de parameterlijst.
Toelichting | De bronhouder mag bij een gemeten waarde die kleiner is dan de waarde van het attribuut rapportagegrens of bij een waarde die groter is dan de hoogste grenswaarde besluiten of hij de gemeten waarde aanlevert of niet. Wanneer de bronhouder de gemeten waarde niet aanlevert, wordt in dit attribuut de rapportagegrens geregistreerd. De analysemeetwaarde wordt uitgedrukt in een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de waarde van het attribuut parameter. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de referentietabel Parameterlijst. Alleen de prefix, het voorvoegsel van de eenheid in de parameterlijst mag afwijken. Staat er bijvoorbeeld ug/l in de parameterlijst, dan is mg/l ook toegestaan of als mS/m in de parameterlijst staat, is uS/cm ook toegestaan. Een dimensieloze waarde heeft een meeteenheid 1 (cijfer 1). Voor IMBRO/A gegevens kan het voorkomen dat de waarde van het gegeven ontbreekt. In dat geval is er wel een limietsymbool aanwezig dat aangeeft dat er gemeten is en dat de gemeten waarde lager (of hoger) is dan de grenswaarde.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer het attribuut limietsymbool aanwezig is.
3.11.3

limietsymbool
Type gegeven | Attribuut van Analyse
Definitie | Symbool dat aangeeft of de gemeten waarde kleiner is dan de rapportagegrens, ofwel groter is dan de hoogste grenswaarde die gerapporteerd wordt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | LimietSymbool
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig wanneer bij het attribuut analysemeetwaarde niet de gemeten waarde is opgegeven maar in plaats daarvan de rapportagegrens.
3.11.4

rapportagegrens
Type gegeven | Attribuut van Analyse
Definitie | De door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, die wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Meetwaarde
– Type | Getal
Regels | De meeteenheid bij het gegeven mag afwijken van de eenheid van de betreffende parameter in de parameterlijst wanneer alleen de prefix afwijkt. Bijvoorbeeld mS/m staat in de parameterlijst, uS/cm is ook toegestaan.
Toelichting | Als de rapportagegrens, samen met het limietsymbool, al bji het gegeven analysemeetwaarde is opgenomen, hoeft het hier niet te worden herhaald. Afhankelijk van de afspraak tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever kan de rapportagegrens gelijk zijn aan de detectiegrens. In andere gevallen is de rapportagegrens hoger dan de detectiegrens. Waarden boven de rapportagegrens worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Bij een gemeten gehalte onder deze grenswaarde wordt de grenswaarde gerapporteerd aan de opdrachtgever. De rapportagegrens wordt uitgedrukt in een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de waarde van het attribuut parameter. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de referentietabel Parameterlijst. Alleen een veelvoud of een deel van de eenheid mag voorkomen. De prefix, het voorvoegsel van de eenheid in de parameterlijst mag dus afwijken. Staat er bijvoorbeeld ug/l in de parameterlijst, dan is mg/l ook toegestaan of als mS/m in de parameterlijst staat, is uS/cm ook toegestaan. Een dimensieloze waarde heeft een meeteenheid 1 (cijfer 1).
3.11.5

status kwaliteitscontrole
Type gegeven | Attribuut van Analyse
Definitie | Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamenstellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | StatusKwaliteitscontrole
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Bij gegevens met het IMBRO/A kwaliteitsregime kan het voorkomen dat de beoordelingsprocedure onbekend is of dat het niet mogelijk is de volledige procedure uit te voeren omdat daarvoor gegevens ontbreken.
Artikel
2

Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
1.1

Parameterlijst
Definitie | De lijst met stoffen en andere eigenschappen die in een grondwatersamenstellingsonderzoek bepaald worden.
ID | aquocode | CASnummer | omschrijving | eenheid | hoedanigheid
2818 | 134DClFyurum | 2327-02-8 | 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum | ug/l | NVT
4944 | 14iC3yFyurum | 56046-17-4 | 1-(4-isopropylfenyl)ureum | ug/l | NVT
4 | 111TClC2a | 71-55-6 | 1,1,1-trichloorethaan | ug/l | NVT
5 | 1122T4ClC2a | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | ug/l | NVT
6 | 112TClC2a | 79-00-5 | 1,1,2-trichloorethaan | ug/l | NVT
8 | 11DClC2a | 75-34-3 | 1,1-dichloorethaan | ug/l | NVT
9 | 11DClC2e | 75-35-4 | 1,1-dichlooretheen | ug/l | NVT
10 | 11DClC3a | 78-99-9 | 1,1-dichloorpropaan | ug/l | NVT
1290 | PCDF135 | 39001-02-0 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
1289 | PCDD75 | 3268-87-9 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
12 | PCDF131 | 67562-39-4 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
11 | PCDD73 | 35822-46-9 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
13 | PCDF134 | 55673-89-7 | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
15 | PCDF118 | 70648-26-9 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
14 | PCDD66 | 39227-28-6 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
16 | 1234T4ClBen | 634-66-2 | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | ug/l | NVT
18 | 1235T4ClBen | 634-90-2 | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | ug/l | NVT
21 | PCDF121 | 57117-44-9 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
20 | PCDD67 | 57653-85-7 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
23 | PCDF124 | 72918-21-9 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
22 | PCDD70 | 19408-74-3 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
25 | PCDF94 | 57117-41-6 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
24 | PCDD54 | 40321-76-4 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
26 | 123TClBen | 87-61-6 | 1,2,3-trichloorbenzeen | ug/l | NVT
29 | 123TC1yBen | 526-73-8 | 1,2,3-trimethylbenzeen | ug/l | NVT
30 | 1245T4ClBen | 95-94-3 | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | ug/l | NVT
32 | 124TClBen | 120-82-1 | 1,2,4-trichloorbenzeen | ug/l | NVT
33 | 124TC1yBen | 95-63-6 | 1,2,4-trimethylbenzeen | ug/l | NVT
35 | 12DClBen | 95-50-1 | 1,2-dichloorbenzeen | ug/l | NVT
36 | 12DClC2a | 107-06-2 | 1,2-dichloorethaan | ug/l | NVT
38 | 12DClC3a | 78-87-5 | 1,2-dichloorpropaan | ug/l | NVT
466 | 12DHOxBen | 120-80-9 | 1,2-dihydroxybenzeen | ug/l | NVT
1341 | 12xyln | 95-47-6 | 1,2-xyleen | ug/l | NVT
44 | 135TClBen | 108-70-3 | 1,3,5-trichloorbenzeen | ug/l | NVT
45 | 135TC1yBen | 108-67-8 | 1,3,5-trimethylbenzeen | ug/l | NVT
47 | 13DClBen | 541-73-1 | 1,3-dichloorbenzeen | ug/l | NVT
48 | 13DClC3a | 142-28-9 | 1,3-dichloorpropaan | ug/l | NVT
5260 | 13DC2yBen | 141-93-5 | 1,3-diethylbenzeen | ug/l | NVT
5258 | 13DFygandne | 102-06-7 | 1,3-difenylguanidine | ug/l | NVT
1460 | 13DHOxBen | 108-46-3 | 1,3-dihydroxybenzeen | ug/l | NVT
1147 | 13xyln | 108-38-3 | 1,3-xyleen | ug/l | NVT
54 | 14DClBen | 106-46-7 | 1,4-dichloorbenzeen | ug/l | NVT
5261 | 14DC2yBen | 105-05-5 | 1,4-diethylbenzeen | ug/l | NVT
875 | 14DHOxBen | 123-31-9 | 1,4-dihydroxybenzeen | ug/l | NVT
2841 | 14DOxan | 123-91-1 | 1,4-dioxaan | mg/l | NVT
1362 | 14xyln | 106-42-3 | 1,4-xyleen | ug/l | NVT
5832 | 1011tDolcarb | 35079-97-1 | 10,11-transdiol carbamazepine | ug/l | NVT
2314 | 17bestDol | 50-28-2 | 17beta-estradiol | ug/l | NVT
62 | 1ClNaf | 90-13-1 | 1-chloornaftaleen | ug/l | NVT
2856 | 1C3ol2ClPO4 | 6145-73-9 | 1-propanol-2-chloorfosfaat | ug/l | NVT
1434 | 1C3yBen | 103-65-1 | 1-propylbenzeen | ug/l | NVT
1380 | PCB180 | 35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | ug/l | NVT
1376 | PCB138 | 35065-28-2 | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
1377 | PCB153 | 35065-27-1 | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
1372 | PCB101 | 37680-73-2 | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
1382 | PCB52 | 35693-99-3 | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | ug/l | NVT
5742 | FRD-ai902903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (anion) | ug/l | NVT
5741 | FRD-903 | 13252-13-6 | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | ug/l | NVT
2721 | PCB189 | 39635-31-9 | 2,3,3',4,4',5,5 '-heptachlorobifenyl | ug/l | NVT
2712 | PCB157 | 69782-90-7 | 2,3,3',4,4',5'-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
1378 | PCB156 | 38380-08-4 | 2,3,3',4,4',5-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
1373 | PCB105 | 32598-14-4 | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
2710 | PCB167 | 52663-72-6 | 2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
2714 | PCB114 | 74472-37-0 | 2,3,4,4',5-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
2711 | PCB123 | 65510-44-3 | 2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
1374 | PCB118 | 31508-00-6 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
2882 | 2345T4ClAn | 634-83-3 | 2,3,4,5-tetrachlooraniline | ug/l | NVT
78 | 2345T4ClFol | 4901-51-3 | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | ug/l | NVT
79 | PCDF130 | 60851-34-5 | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
80 | 2346T4ClFol | 58-90-2 | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | ug/l | NVT
81 | PCDF114 | 57117-31-4 | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
82 | 234TClAn | 634-67-3 | 2,3,4-trichlooraniline | ug/l | NVT
83 | 234TClFol | 15950-66-0 | 2,3,4-trichloorfenol | ug/l | NVT
2885 | 2356T4ClAn | 3481-20-7 | 2,3,5,6-tetrachlooraniline | ug/l | NVT
84 | 2356T4ClFol | 935-95-5 | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | ug/l | NVT
2886 | 235TClAn | 18487-39-3 | 2,3,5-trichlooraniline | ug/l | NVT
86 | 235TClFol | 933-78-8 | 2,3,5-trichloorfenol | ug/l | NVT
89 | 236TClFol | 933-75-5 | 2,3,6-trichloorfenol | ug/l | NVT
2228 | PCDF83 | 51207-31-9 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | ug/l | NVT
90 | PCDD48 | 1746-01-6 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | ug/l | NVT
93 | 23DClAn | 608-27-5 | 2,3-dichlooraniline | ug/l | NVT
94 | 23DClFol | 576-24-9 | 2,3-dichloorfenol | ug/l | NVT
1381 | PCB28 | 7012-37-5 | 2,4,4'-trichloorbifenyl | ug/l | NVT
100 | 245TClAn | 636-30-6 | 2,4,5-trichlooraniline | ug/l | NVT
101 | 245TClFol | 95-95-4 | 2,4,5-trichloorfenol | ug/l | NVT
102 | 245T | 93-76-5 | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | ug/l | NVT
104 | 246TClAn | 634-93-5 | 2,4,6-trichlooraniline | ug/l | NVT
106 | 246TClFol | 88-06-2 | 2,4,6-trichloorfenol | ug/l | NVT
114 | 24DClAn | 554-00-7 | 2,4-dichlooraniline | ug/l | NVT
111 | 24DDD | 53-19-0 | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | ug/l | NVT
112 | 24DDE | 3424-82-6 | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | ug/l | NVT
113 | 24DDT | 789-02-6 | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | ug/l | NVT
115 | 24DClFol | 120-83-2 | 2,4-dichloorfenol | ug/l | NVT
116 | 24D | 94-75-7 | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | ug/l | NVT
140 | 24DP | 120-36-5 | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur (dichloorprop) | ug/l | NVT
124 | 24DC1yFol | 105-67-9 | 2,4-dimethylfenol | ug/l | NVT
669 | 24DNO2Fol | 51-28-5 | 2,4-dinitrofenol | ug/l | NVT
126 | 25DClAn | 95-82-9 | 2,5-dichlooraniline | ug/l | NVT
127 | 25DClFol | 583-78-8 | 2,5-dichloorfenol | ug/l | NVT
625 | 26DCl4NO2An | 99-30-9 | 2,6-dichloor-4-nitroaniline | ug/l | NVT
134 | 26DClAn | 608-31-1 | 2,6-dichlooraniline | ug/l | NVT
135 | 26DClBenAd | 2008-58-4 | 2,6-dichloorbenzamide (BAM) | ug/l | NVT
136 | 26DClFol | 87-65-0 | 2,6-dichloorfenol | ug/l | NVT
2944 | 26xyldne | 87-62-7 | 2,6-xylidine | ug/l | NVT
1171 | 2C4on | 78-93-3 | 2-butanon (MEK) | ug/l | NVT
145 | 2ClAn | 95-51-2 | 2-chlooraniline | ug/l | NVT
146 | 2ClFol | 95-57-8 | 2-chloorfenol | ug/l | NVT
147 | 2ClNaf | 91-58-7 | 2-chloornaftaleen | ug/l | NVT
1852 | 2C2ox2C1yC3a | 637-92-3 | 2-ethoxy-2-methylpropaan (ETBW) | ug/l | NVT
154 | 2C2yTol | 611-14-3 | 2-ethyltolueen | ug/l | NVT
2999 | 2HOxatzne | 2163-68-0 | 2-hydroxyatrazine | ug/l | NVT
5071 | 2HOxibpfn | 51146-55-5 | 2-hydroxyibuprofen | ug/l | NVT
225 | MCPA | 94-74-6 | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | ug/l | NVT
226 | MCPB | 94-81-5 | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | ug/l | NVT
170 | 2NO2Fol | 88-75-5 | 2-nitrofenol | ug/l | NVT
174 | 2C3ol | 67-63-0 | 2-propanol | ug/l | NVT
1968 | PCB169 | 32774-16-6 | 3,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | ug/l | NVT
1967 | PCB126 | 57465-28-8 | 3,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | ug/l | NVT
1969 | PCB77 | 32598-13-3 | 3,3',4,4'-tetrachloorbifenyl | ug/l | NVT
2713 | PCB81 | 70362-50-4 | 3,4,4',5-tetrachlorobifenyl | ug/l | NVT
176 | 345TClAn | 634-91-3 | 3,4,5-trichlooraniline | ug/l | NVT
177 | 345TClFol | 609-19-8 | 3,4,5-trichloorfenol | ug/l | NVT
178 | 34DClAn | 95-76-1 | 3,4-dichlooraniline | ug/l | NVT
179 | 34DClFol | 95-77-2 | 3,4-dichloorfenol | ug/l | NVT
185 | 35DClAn | 626-43-7 | 3,5-dichlooraniline | ug/l | NVT
186 | 35DClFol | 591-35-5 | 3,5-dichloorfenol | ug/l | NVT
197 | 3ClAn | 108-42-9 | 3-chlooraniline | ug/l | NVT
198 | 3ClFol | 108-43-0 | 3-chloorfenol | ug/l | NVT
202 | 3C2yTol | 620-14-4 | 3-ethyltolueen | ug/l | NVT
215 | 44DDD | 72-54-8 | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | ug/l | NVT
216 | 44DDE | 72-55-9 | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | ug/l | NVT
217 | 44DDT | 50-29-3 | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | ug/l | NVT
224 | 4Cl2C1yFol | 1570-64-5 | 4-chloor-2-methylfenol | ug/l | NVT
227 | 4Cl3C1yFol | 59-50-7 | 4-chloor-3-methylfenol | ug/l | NVT
228 | 4ClAn | 106-47-8 | 4-chlooraniline | ug/l | NVT
229 | 4ClFol | 106-48-9 | 4-chloorfenol | ug/l | NVT
2412 | 4CPA | 122-88-3 | 4-chloorfenoxyazijnzuur | ug/l | NVT
3650 | DMST | 66840-71-9 | 4-dimethylaminosulfotoluidide | ug/l | NVT
232 | 4C2yTol | 622-96-8 | 4-ethyltolueen | ug/l | NVT
1175 | 4C1y2C5on | 108-10-1 | 4-methyl-2-pentanon (MIBK) | ug/l | NVT
247 | AcNe | 83-32-9 | acenafteen | ug/l | NVT
248 | AcNy | 208-96-8 | acenaftyleen | ug/l | NVT
3135 | actmpd | 135410-20-7 | acetamiprid | ug/l | NVT
251 | actntl | 75-05-8 | acetonitril | mg/l | NVT
3136 | actsfmtozl | 21312-10-7 | acetylsulfamethoxazol | ug/l | NVT
3127 | acnfn | 74070-46-5 | aclonifen | ug/l | NVT
254 | aclntl | 107-13-1 | acrylonitril | ug/l | NVT
264 | alCl | 15972-60-8 | alachloor | ug/l | NVT
265 | alDcb | 116-06-3 | aldicarb | ug/l | NVT
266 | alDcsfn | 1646-88-4 | aldicarbsulfon | ug/l | NVT
267 | alDcSO | 1646-87-3 | aldicarbsulfoxide | ug/l | NVT
268 | aldn | 309-00-2 | aldrin | ug/l | NVT
269 | aedsfn | 959-98-8 | alfa-endosulfan | ug/l | NVT
271 | aHCH | 319-84-6 | alfa-hexachloorcyclohexaan | ug/l | NVT
273 | aC1ysrn | 98-83-9 | alfa-methylstyreen | ug/l | NVT
374 | HCO3 | 71-52-3 | alkaliteit uitgedrukt in waterstofcarbonaat | mg/l | NVT
284 | Al | 7429-90-5 | aluminium | ug/l | nf
5242 | amttdn | 865318-97-4 | ametoctradin | ug/l | NVT
285 | amtn | 834-12-8 | ametryn | ug/l | NVT
3164 | amdsfrn | 120923-37-7 | amidosulfuron | ug/l | NVT
3165 | amdTzinzr | 117-96-4 | amidotrizoïnezuur | ug/l | NVT
3175 | Aocb | 2032-59-9 | aminocarb | ug/l | NVT
2499 | Aofnzn | 58-15-1 | aminofenazon | ug/l | NVT
292 | AMPA | 1066-51-9 | aminomethylfosfonzuur | ug/l | NVT
287 | amtl | 61-82-5 | amitrol | ug/l | NVT
289 | NH4 | 14798-03-9 | ammonium | mg/l | Nnf
5740 | FRD-902 | 62037-80-3 | ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-propanoaat | ug/l | NVT
301 | Sb | 7440-36-0 | antimoon | ug/l | nf
299 | Ant | 120-12-7 | antraceen | ug/l | NVT
300 | antcnn | 84-65-1 | antrachinon | ug/l | NVT
5253 | armt | 140-57-8 | aramit | ug/l | NVT
310 | As | 7440-38-2 | arseen | ug/l | nf
323 | aslm | 3337-71-1 | asulam | ug/l | NVT
3186 | atnll | 29122-68-7 | atenolol | ug/l | NVT
3189 | atvttne | 134523-00-5 | atorvastatine | ug/l | NVT
324 | attn | 1610-17-9 | atraton | ug/l | NVT
325 | atzne | 1912-24-9 | atrazine | ug/l | NVT
3192 | azacnzl | 60207-31-0 | azaconazool | ug/l | NVT
3195 | azmtfs | 35575-96-3 | azamethifos | ug/l | NVT
3198 | aztmcne | 83905-01-5 | azitromycine | ug/l | NVT
3196 | azoxsbn | 131860-33-8 | azoxystrobin | ug/l | NVT
333 | Ba | 7440-39-3 | barium | ug/l | nf
3209 | befbtAd | 113614-08-7 | beflubutamide | ug/l | NVT
336 | benlxl | 71626-11-4 | benalaxyl | ug/l | NVT
340 | bentzn | 25057-89-0 | bentazon | ug/l | NVT
342 | Ben | 71-43-2 | benzeen | ug/l | NVT
345 | BaA | 56-55-3 | benzo(a)antraceen | ug/l | NVT
346 | BaP | 50-32-8 | benzo(a)pyreen | ug/l | NVT
348 | BbF | 205-99-2 | benzo(b)fluorantheen | ug/l | NVT
351 | BghiPe | 191-24-2 | benzo(ghi)peryleen | ug/l | NVT
353 | BkF | 207-08-9 | benzo(k)fluorantheen | ug/l | NVT
5255 | benzcine | 94-09-7 | benzocaine | ug/l | NVT
361 | benzC4yFt | 85-68-7 | benzylbutylftalaat | ug/l | NVT
362 | Be | 7440-41-7 | beryllium | ug/l | nf
365 | bedsfn | 33213-65-9 | beta-endosulfan | ug/l | NVT
366 | bHCH | 319-85-7 | beta-hexachloorcyclohexaan | ug/l | NVT
2463 | bezafbt | 41859-67-0 | bezafibraat | ug/l | NVT
375 | bfnx | 42576-02-3 | bifenox | ug/l | NVT
376 | biftn | 82657-04-3 | bifenthrin | ug/l | NVT
382 | DEHP | 117-81-7 | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | ug/l | NVT
76 | bisFolA | 80-05-7 | bisfenol-A | ug/l | NVT
3266 | bispll | 66722-44-9 | bisoprolol | ug/l | NVT
386 | B | 7440-42-8 | boor | ug/l | nf
3272 | boscld | 188425-85-6 | boscalid | ug/l | NVT
390 | bromcl | 314-40-9 | bromacil | ug/l | NVT
391 | Br | 24959-67-9 | bromide | mg/l | nf
394 | BrOxnl | 1689-84-5 | broomoxynil | ug/l | NVT
400 | Brpplt | 18181-80-1 | broompropylaat | ug/l | NVT
406 | C4ol | 71-36-3 | butanol | ug/l | NVT
409 | butcbOxmSO | 34681-24-8 | butocarboximsulfoxide | ug/l | NVT
412 | C4yactt | 123-86-4 | butylacetaat | ug/l | NVT
441 | Cd | 7440-43-9 | cadmium | ug/l | nf
442 | caffine | 58-08-2 | caffeine | ug/l | NVT
447 | Ca | 7440-70-2 | calcium | mg/l | nf
456 | captn | 133-06-2 | captan | ug/l | NVT
5256 | carbdx | 6804-07-5 | carbadox | ug/l | NVT
3380 | carbmzpne | 298-46-4 | carbamazepine | ug/l | NVT
458 | carbrl | 63-25-2 | carbaryl | ug/l | NVT
460 | carbdzm | 10605-21-7 | carbendazim | ug/l | NVT
3384 | carbtAd | 16118-49-3 | carbetamide | ug/l | NVT
462 | carbfrn | 1563-66-2 | carbofuran | ug/l | NVT
464 | CO3 | 3812-32-6 | carbonaat | mg/l | NVT
3386 | carftznC2y | 128639-02-1 | carfentrazon-ethyl | ug/l | NVT
3398 | cefrxm | 55268-75-2 | cefuroxim | ug/l | NVT
2497 | Clafncl | 56-75-7 | chlooramfenicol | ug/l | NVT
1246 | ClBen | 108-90-7 | chloorbenzeen | ug/l | NVT
478 | Clbmrn | 13360-45-7 | chloorbromuron | ug/l | NVT
1247 | ClC2a | 75-00-3 | chloorethaan | ug/l | NVT
1654 | ClC2e | 75-01-4 | chlooretheen (vinylchloride) | ug/l | NVT
487 | Clfvfs | 470-90-6 | chloorfenvinfos | ug/l | NVT
492 | Clpfm | 101-21-3 | chloorprofam | ug/l | NVT
503 | Cltlrn | 15545-48-9 | chloortoluron | ug/l | NVT
4994 | ClO3 | 14866-68-3 | chloraat | ug/l | NVT
5175 | chloratnlpl | 500008-45-7 | chlorantraniliprole | ug/l | NVT
507 | Clidzn | 1698-60-8 | chloridazon | ug/l | NVT
508 | Cl | 16887-00-6 | chloride | mg/l | NVT
517 | Cr | 7440-47-3 | chroom | ug/l | nf
518 | Chr | 218-01-9 | chryseen | ug/l | NVT
3436 | cipfxcne | 85721-33-1 | ciprofloxacine | ug/l | NVT
520 | c12DClC2e | 156-59-2 | cis-1,2-dichlooretheen | ug/l | NVT
522 | cCldn | 5103-71-9 | cis-chloordaan | ug/l | NVT
272 | cHpClepO | 1024-57-3 | cis-heptachloorepoxide | ug/l | NVT
3448 | clartmcne | 81103-11-9 | claritromycine | ug/l | NVT
3463 | clindmcne | 18323-44-9 | clindamycine | ug/l | NVT
2477 | clofbt | 637-07-0 | clofibraat | ug/l | NVT
2464 | clofbnzr | 882-09-7 | clofibrinezuur | ug/l | NVT
526 | cloprld | 1702-17-6 | clopyralid | ug/l | NVT
3472 | clotandne | 210880-92-5 | clothianidine | ug/l | NVT
2465 | cloxclne | 61-72-3 | cloxacilline | ug/l | NVT
3474 | clozpne | 5786-21-0 | clozapine | ug/l | NVT
3504 | cortsn | 53-06-5 | cortison | ug/l | NVT
903 | cumn | 98-82-8 | cumeen | ug/l | NVT
534 | CNazne | 21725-46-2 | cyanazine | ug/l | NVT
2478 | cycffAd | 50-18-0 | cyclofosfamide | ug/l | NVT
540 | cycC6a | 110-82-7 | cyclohexaan | ug/l | NVT
542 | cycC6on | 108-94-1 | cyclohexanon | ug/l | NVT
5259 | cycC6e | 110-83-8 | cyclohexeen | ug/l | NVT
3538 | cypdnl | 121552-61-2 | cyprodinil | ug/l | NVT
3551 | damnzde | 1596-84-5 | daminozide | ug/l | NVT
2479 | dapsn | 80-08-0 | dapson | ug/l | NVT
558 | C10a | 124-18-5 | decaan | ug/l | NVT
562 | dHCH | 319-86-8 | delta-hexachloorcyclohexaan | ug/l | NVT
571 | desC2yatzne | 6190-65-4 | desethylatrazine | ug/l | NVT
3614 | desC2ytC4yaz | 30125-63-4 | desethylterbutylazine | ug/l | NVT
573 | desiC3yatzne | 1007-28-9 | desisopropylatrazine | ug/l | NVT
574 | desmtn | 1014-69-3 | desmetryn | ug/l | NVT
6024 | D2O | 7789-20-0 | deuterium oxide (zwaar water) | 10^-3 | V-SMOW
3622 | dexmtsn | 50-02-2 | dexamethason | ug/l | NVT
593 | DBahAnt | 53-70-3 | dibenzo(a,h)antraceen | ug/l | NVT
600 | DC4yFt | 84-74-2 | dibutylftalaat | ug/l | NVT
602 | Dcba | 1918-00-9 | dicamba | ug/l | NVT
603 | Dcbnl | 1194-65-6 | dichlobenil | ug/l | NVT
605 | Dcfande | 1085-98-9 | dichlofluanide | ug/l | NVT
619 | DClC1a | 75-09-2 | dichloormethaan | ug/l | NVT
2466 | Dclofnc | 15307-86-5 | diclofenac | ug/l | NVT
2467 | Dcloxclne | 3116-76-5 | dicloxacilline | ug/l | NVT
629 | Dcfl | 115-32-2 | dicofol | ug/l | NVT
3586 | DccC6yFt | 84-61-7 | dicyclohexylftalaat | ug/l | NVT
632 | DccPeDen | 77-73-6 | dicyclopentadieen | ug/l | NVT
633 | dieldn | 60-57-1 | dieldrin | ug/l | NVT
641 | DC2yEtr | 60-29-7 | diethylether | mg/l | NVT
642 | DC2yFt | 84-66-2 | diethylftalaat | ug/l | NVT
2308 | DEET | 134-62-3 | diethyltoluamide | ug/l | NVT
3627 | Dfncnzl | 119446-68-3 | difenoconazool | ug/l | NVT
648 | Dfbzrn | 35367-38-5 | diflubenzuron | ug/l | NVT
3624 | Dffncn | 83164-33-4 | diflufenican | ug/l | NVT
649 | DC7yFt | 3648-21-3 | diheptylftalaat | ug/l | NVT
650 | DC6yFt | 84-75-3 | dihexylftalaat | ug/l | NVT
577 | DiC4yFt | 84-69-5 | diisobutylftalaat | ug/l | NVT
583 | DiC3yEtr | 108-20-3 | diisopropylether | ug/l | NVT
3644 | Dikglc | 18467-77-1 | dikegulac | ug/l | NVT
651 | Dmfrn | 34205-21-5 | dimefuron | ug/l | NVT
3652 | DmtCl | 50563-36-5 | dimethachloor | ug/l | NVT
3651 | DmtAd | 87674-68-8 | dimethenamide | ug/l | NVT
653 | Dmtat | 60-51-5 | dimethoaat | ug/l | NVT
658 | DC1yDS | 624-92-0 | dimethyldisulfide | ug/l | NVT
660 | DC1yfAd | 68-12-2 | dimethylformamide | ug/l | NVT
661 | DC1yFt | 131-11-3 | dimethylftalaat | ug/l | NVT
663 | DC1yS | 75-18-3 | dimethylsulfide | ug/l | NVT
3653 | DmTdzl | 551-92-8 | dimetridazol | ug/l | NVT
671 | Dnsb | 88-85-7 | dinoseb | ug/l | NVT
672 | Dntb | 1420-07-1 | dinoterb | ug/l | NVT
674 | DC8yFt | 117-84-0 | dioctylftalaat | ug/l | NVT
677 | DC5yFt | 131-18-0 | dipentylftalaat | ug/l | NVT
679 | DC3yFt | 131-16-8 | dipropylftalaat | ug/l | NVT
3675 | Dpyrdml | 58-32-2 | dipyridamol | ug/l | NVT
683 | Durn | 330-54-1 | diuron | ug/l | NVT
2159 | dodcBen | 123-01-3 | dodecylbenzeen | ug/l | NVT
3712 | enlpl | 75847-73-3 | enalapril | ug/l | NVT
2161 | endsfn | 115-29-7 | endosulfan (som alfa- en beta-isomeer) | ug/l | NVT
703 | endsfSO4 | 1031-07-8 | endosulfansulfaat | ug/l | NVT
704 | endn | 72-20-8 | endrin | ug/l | NVT
3718 | epxcnzl | 133855-98-8 | epoxiconazool | ug/l | NVT
2480 | ertmcne | 114-07-8 | erytromycine | ug/l | NVT
3727 | etdmrn | 30043-49-3 | ethidimuron | ug/l | NVT
2294 | etnetDol | 57-63-6 | ethinylestradiol | ug/l | NVT
719 | eton | 563-12-2 | ethion | ug/l | NVT
721 | etfmst | 26225-79-6 | ethofumesaat | ug/l | NVT
722 | etpfs | 13194-48-4 | ethoprofos | ug/l | NVT
725 | C2yactt | 131-11-3 | ethylacetaat | ug/l | NVT
728 | C2yBen | 100-41-4 | ethylbenzeen | ug/l | NVT
494 | C2yClprfs | 2921-88-2 | ethylchloorpyrifos | ug/l | NVT
730 | EDTA | 60-00-4 | ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | ug/l | NVT
1407 | C2yprmfs | 23505-41-1 | ethylpirimifos | ug/l | NVT
745 | fenamfs | 22224-92-6 | fenamifos | ug/l | NVT
746 | Fen | 85-01-8 | fenantreen | ug/l | NVT
2481 | fenzn | 60-80-0 | fenazon (antipyrine) | ug/l | NVT
750 | feNO2ton | 122-14-5 | fenitrothion | ug/l | NVT
2482 | fenfbt | 49562-28-9 | fenofibraat | ug/l | NVT
3762 | fenfbnzr | 42017-89-0 | fenofibrinezuur | ug/l | NVT
751 | Fol | 108-95-2 | fenol | ug/l | NVT
2468 | fenpfn | 31879-05-7 | fenoprofen | ug/l | NVT
2483 | fentrl | 13392-18-2 | fenoterol | ug/l | NVT
3768 | fenOxcb | 72490-01-8 | fenoxycarb | ug/l | NVT
760 | fenton | 55-38-9 | fenthion | ug/l | NVT
2451 | fenrn | 101-42-8 | fenuron | ug/l | NVT
3786 | fipnl | 120068-37-3 | fipronil | ug/l | NVT
3829 | flurslm | 145701-23-1 | florasulam | ug/l | NVT
3794 | florfncl | 76639-94-6 | florfenicol | ug/l | NVT
3798 | fluazfPC4y | 79241-46-6 | fluazifop-P-butyl | ug/l | NVT
3808 | fludoxnl | 131341-86-1 | fludioxonil | ug/l | NVT
5245 | fluoprm | 658066-35-4 | fluopyram | ug/l | NVT
775 | Flu | 206-44-0 | fluorantheen | ug/l | NVT
777 | Fle | 86-73-7 | fluoreen | ug/l | NVT
1853 | F | 16984-48-8 | fluoride | mg/l | nf
3819 | fluoxtne | 54910-89-3 | fluoxetine | ug/l | NVT
2363 | flurOxpr | 69377-81-7 | fluroxypyr | ug/l | NVT
2305 | flutlnl | 66332-96-5 | flutolanil | ug/l | NVT
3836 | forasfrn | 173159-57-4 | foramsulfuron | ug/l | NVT
4188 | Ptot | NVT | fosfor totaal | mg/l | Pnf
3855 | furzldn | 67-45-8 | furazolidon | ug/l | NVT
3854 | fursmde | 54-31-9 | furosemide | ug/l | NVT
3857 | gabptne | 60142-96-3 | gabapentine | ug/l | NVT
816 | cHCH | 58-89-9 | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | ug/l | NVT
3548 | GELDHD | NVT | Geleidendheid | mS/m | 25oC
2469 | gemfbzl | 25812-30-0 | gemfibrozil | ug/l | NVT
3877 | glufsnt | 51276-47-2 | glufosinaat | ug/l | NVT
732 | glycl | 107-21-1 | glycol (monoethyleenglycol) | ug/l | NVT
840 | glyfst | 1071-83-6 | glyfosaat | ug/l | NVT
5279 | guanurum | 141-83-3 | guanylureum | ug/l | NVT
6027 | He3 | 12596-21-3 | helium 3 | 1 | TU
853 | HpCl | 76-44-8 | heptachloor | ug/l | NVT
861 | HCB | 118-74-1 | hexachloorbenzeen | ug/l | NVT
865 | HxClC2a | 67-72-1 | hexachloorethaan | ug/l | NVT
871 | Hxznn | 51235-04-2 | hexazinon | ug/l | NVT
3928 | HCltazde | 58-93-5 | hydrochloorthiazide | ug/l | NVT
2470 | ibpfn | 15687-27-1 | ibuprofen | ug/l | NVT
3984 | iffAd | 3778-73-2 | ifosfamide | ug/l | NVT
879 | Fe | 7439-89-6 | ijzer | ug/l | nf
2306 | imdcpd | 138261-41-3 | imidacloprid | ug/l | NVT
880 | inda | 496-11-7 | indaan | ug/l | NVT
882 | InP | 193-39-5 | indeno(1,2,3-cd)pyreen | ug/l | NVT
2471 | indmtcne | 53-86-1 | indometacine | ug/l | NVT
4023 | irbstan | 138402-11-6 | irbesartan | ug/l | NVT
907 | idn | 465-73-6 | isodrin | ug/l | NVT
3976 | iC3yantnlAd | 30391-89-0 | isopropylanthranilamide | ug/l | NVT
913 | iptrn | 34123-59-6 | isoproturon | ug/l | NVT
4010 | iOaftl | 141112-29-0 | isoxaflutool | ug/l | NVT
4040 | johxl | 66108-95-0 | johexol | ug/l | NVT
4041 | jompl | 78649-41-9 | jomeprol | ug/l | NVT
4043 | jopmdl | 62883-00-5 | jopamidol | ug/l | NVT
4042 | jopmde | 73334-07-3 | jopromide | ug/l | NVT
4045 | jotlmnzr | 2276-90-6 | jotalaminezuur | ug/l | NVT
4047 | joxtlmnzr | 28179-44-4 | joxitalaminezuur | ug/l | NVT
920 | K | 7440-09-7 | kalium | mg/l | nf
2472 | ketpfn | 22071-15-4 | ketoprofen | ug/l | NVT
527 | Co | 7440-48-4 | kobalt | ug/l | nf
6025 | C13 | 14762-74-4 | koolstof 13 | 10^-3 | V-PDB in Canorg
6026 | C14 | 14762-75-5 | koolstof 14 | % | MC
1318 | Corg | NVT | koolstof organisch | mg/l | Cnf
971 | Cu | 7440-50-8 | koper | ug/l | nf
4063 | kresOxmC1y | 143390-89-0 | kresoxim-methyl | ug/l | NVT
1097 | Hg | 7439-97-6 | kwik | ug/l | nf
1898 | lencl | 2164-08-1 | lenacil | ug/l | NVT
4088 | levtrctm | 102767-28-2 | levetiracetam | ug/l | NVT
4093 | lidcine | 137-58-6 | lidocaïne | ug/l | NVT
2484 | lincmcne | 154-21-2 | lincomycine | ug/l | NVT
1114 | linrn | 330-55-2 | linuron | ug/l | NVT
1115 | Li | 7439-93-2 | lithium | ug/l | nf
1116 | Pb | 7439-92-1 | lood | ug/l | nf
4096 | lostan | 114798-26-4 | losartan | ug/l | NVT
1125 | Mg | 7439-95-4 | magnesium | mg/l | nf
4112 | malinhdzde | 123-33-1 | maleinehydrazide | ug/l | NVT
1714 | manb | 12427-38-2 | maneb | ug/l | NVT
1128 | Mn | 7439-96-5 | mangaan | ug/l | nf
1145 | mcresl | 108-39-4 | m-cresol | ug/l | NVT
4133 | mebdzl | 31431-39-7 | mebendazol | ug/l | NVT
73 | MCPP | 93-65-2 | mecoprop | ug/l | NVT
4137 | mecppP | 16484-77-8 | mecoprop-P | ug/l | NVT
1148 | metbtazrn | 18691-97-9 | metabenzthiazuron | ug/l | NVT
5254 | mfmzn | 139968-49-3 | metaflumizon | ug/l | NVT
1149 | mlxl | 57837-19-1 | metalaxyl | ug/l | NVT
4110 | mAh | 9002-91-9 | metaldehyde | ug/l | NVT
1152 | mzCl | 67129-08-2 | metazachloor | ug/l | NVT
4157 | metfmne | 657-24-9 | metformine | ug/l | NVT
785 | C1al | 50-00-0 | methanal (formaldehyde) | ug/l | NVT
1154 | C1ol | 67-56-1 | methanol | ug/l | NVT
1155 | metdton | 950-37-8 | methidathion | ug/l | NVT
2307 | metocb | 2032-65-7 | methiocarb | ug/l | NVT
1159 | C1oxCl | 72-43-5 | methoxychloor | ug/l | NVT
3318 | C1oxfnzde | 161050-58-4 | methoxyfenozide | ug/l | NVT
328 | C1yazfs | 86-50-0 | methylazinfos | ug/l | NVT
1177 | C1ymtclt | 80-62-6 | methylmethacrylaat | ug/l | NVT
2453 | C1ymsfrn | 74223-64-6 | methyl-metsulfuron | ug/l | NVT
1408 | C1yprmfs | 29232-93-7 | methylpirimifos | ug/l | NVT
1163 | C1yttC4yEtr | 1634-04-4 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | ug/l | NVT
4162 | metrm | 9006-42-2 | metiram | ug/l | NVT
1185 | metlCl | 51218-45-2 | metolachloor | ug/l | NVT
2485 | metpll | 37350-58-6 | metoprolol | ug/l | NVT
1187 | metxrn | 19937-59-8 | metoxuron | ug/l | NVT
1188 | metbzn | 21087-64-9 | metribuzin | ug/l | NVT
4160 | metndzl | 443-48-1 | metronidazol | ug/l | NVT
1191 | mevfs | 7786-34-7 | mevinfos | ug/l | NVT
1243 | Mo | 7439-98-7 | molybdeen | ug/l | nf
1253 | Mlnrn | 1746-81-2 | monolinuron | ug/l | NVT
1254 | monrn | 150-68-5 | monuron | ug/l | NVT
2473 | nafclne | 147-52-4 | nafcilline | ug/l | NVT
1259 | Naf | 91-20-3 | naftaleen | ug/l | NVT
2474 | napxn | 22204-53-1 | naproxen | ug/l | NVT
1262 | Na | 7440-23-5 | natrium | mg/l | nf
4254 | nicsfrn | 111991-09-4 | nicosulfuron | ug/l | NVT
1267 | Ni | 7440-02-0 | nikkel | ug/l | nf
1270 | NO3 | 14797-55-8 | nitraat | mg/l | Nnf
1273 | NO2 | 14797-65-0 | nitriet | mg/l | Nnf
1331 | ocresl | 95-48-7 | o-cresol | ug/l | NVT
5257 | oladmcn | 3922-90-5 | oleandomycin | ug/l | NVT
1334 | PO4 | 14265-44-2 | orthofosfaat | mg/l | Pnf
2498 | Oaclne | 66-79-5 | oxacilline | ug/l | NVT
1343 | Oaml | 23135-22-0 | oxamyl | ug/l | NVT
4337 | oxzpm | 604-75-1 | oxazepam | ug/l | NVT
5124 | OxT4ccnHCl | 2058-46-0 | oxytetracycline hydrochloride | ug/l | NVT
4347 | parctml | 103-90-2 | paracetamol | ug/l | NVT
4351 | paroonC2y | 311-45-5 | paraoxon-ethyl | ug/l | NVT
4350 | paroonC1y | 950-35-6 | paraoxon-methyl | ug/l | NVT
4349 | paroetne | 61869-08-7 | paroxetine | ug/l | NVT
1359 | pcresl | 106-44-5 | p-cresol | ug/l | NVT
2301 | penccrn | 66063-05-6 | pencycuron | ug/l | NVT
1385 | PeClAn | 527-20-8 | pentachlooraniline | ug/l | NVT
1387 | PeClBen | 608-93-5 | pentachloorbenzeen | ug/l | NVT
1390 | PeClFol | 87-86-5 | pentachloorfenol | ug/l | NVT
1455 | PeClNO2Ben | 82-68-8 | pentachloornitrobenzeen (quintozeen) | ug/l | NVT
2488 | poxflne | 6493-05-6 | pentoxifylline | ug/l | NVT
4445 | PFOS | 1763-23-1 | perfluoroctaansulfonaat | ug/l | NVT
4443 | PFOA | 335-67-1 | perfluoroctaanzuur | ug/l | NVT
4461 | pipprn | 1893-33-0 | pipamperon | ug/l | NVT
1406 | pirmcb | 23103-98-2 | pirimicarb | ug/l | NVT
4485 | pravstne | 81093-37-0 | pravastatine | ug/l | NVT
2489 | primdn | 125-33-7 | primidon | ug/l | NVT
1417 | procmdn | 32809-16-8 | procymidon | ug/l | NVT
1418 | profm | 122-42-9 | profam | ug/l | NVT
2490 | progtrn | 57-83-0 | progesteron | ug/l | NVT
1421 | promtne | 7287-19-6 | prometryne | ug/l | NVT
1422 | propCl | 1918-16-7 | propachloor | ug/l | NVT
1432 | propxr | 114-26-1 | propoxur | ug/l | NVT
2491 | propnll | 525-66-6 | propranolol | ug/l | NVT
1438 | propAd | 23950-58-5 | propyzamide | ug/l | NVT
2361 | prosfcb | 52888-80-9 | prosulfocarb | ug/l | NVT
5252 | protocnzdto | 120983-64-4 | prothioconazol-desthio | ug/l | NVT
4524 | pyrcsbn | 175013-18-0 | pyraclostrobin | ug/l | NVT
1444 | pyrazfs | 13457-18-6 | pyrazofos | ug/l | NVT
1445 | Pyr | 129-00-0 | pyreen | ug/l | NVT
1451 | pyrdne | 110-86-1 | pyridine | ug/l | NVT
2303 | pyrmtnl | 53112-28-0 | pyrimethanil | ug/l | NVT
4539 | quetpne | 111974-69-7 | quetiapine | ug/l | NVT
4543 | quinmrc | 90717-03-6 | quinmerac | ug/l | NVT
1456 | REDPTTAL | NVT | Redoxpotentiaal | mV | NVT
4570 | rimsfrn | 122931-48-0 | rimsulfuron | ug/l | NVT
4574 | rondzl | 7681-76-7 | ronidazol | ug/l | NVT
2492 | roxtmcne | 80214-83-1 | roxitromycine | ug/l | NVT
1987 | Rb | 7440-17-7 | rubidium | ug/l | nf
4589 | salbtml | 18559-94-9 | salbutamol | ug/l | NVT
4590 | salczr | 69-72-7 | salicylzuur | ug/l | NVT
1473 | seC4yazne | 7286-69-3 | sebutylazine | ug/l | NVT
1476 | Se | 7782-49-2 | seleen | ug/l | nf
4656 | SiO2 | 14808-60-7 | siliciumdioxide | mg/l | NVT
1480 | simzne | 122-34-9 | simazine | ug/l | NVT
4667 | SmtlCl | 87392-12-9 | S-metolachloor | ug/l | NVT
615 | sDClFol6 | NVT | som 6 dichloorfenolen | ug/l | NVT
681 | sDtocbmt | NVT | som dithiocarbamaten | ug/l | CS2
1248 | sMClFol | NVT | som monochloorfenol-isomeren | ug/l | NVT
1600 | sTClFol | NVT | som trichloorfenol-isomeren | ug/l | NVT
4675 | sotll | 3930-20-9 | sotalol | ug/l | NVT
1496 | Ntot | NVT | stikstof totaal | mg/l | Nnf
1501 | Sr | 7440-24-6 | strontium | ug/l | nf
1503 | styrn | 100-42-5 | styreen | ug/l | NVT
4735 | sulcton | 99105-77-8 | sulcotrion | ug/l | NVT
1508 | SO4 | 14808-79-8 | sulfaat | mg/l | NVT
4736 | sulfClprdzne | 80-32-0 | sulfachloorpyridazine | ug/l | NVT
4737 | sulfdazne | 68-35-9 | sulfadiazine | ug/l | NVT
4738 | sulfdmtoxne | 122-11-2 | sulfadimethoxine | ug/l | NVT
2494 | sulfdmdne | 57-68-1 | sulfadimidine | ug/l | NVT
4740 | sulfmrzn | 127-79-7 | sulfamerazin | ug/l | NVT
2475 | sulfmtoazl | 723-46-6 | sulfamethoxazol | ug/l | NVT
4742 | sulfprdne | 144-83-2 | sulfapyridine | ug/l | NVT
4743 | sulfqoxlne | 59-40-5 | sulfaquinoxaline | ug/l | NVT
4775 | tamxfn | 10540-29-1 | tamoxifen | ug/l | NVT
2298 | tebcnzl | 107534-96-3 | tebuconazol | ug/l | NVT
4825 | teftn | 79538-32-2 | tefluthrin | ug/l | NVT
1520 | Te | 13494-80-9 | telluur | ug/l | nf
4830 | temzpm | 846-50-4 | temazepam | ug/l | NVT
1522 | T | NVT | Temperatuur | Cel | NVT
4831 | teplxdm | 149979-41-9 | tepraloxydim | ug/l | NVT
4835 | terbtlne | 23031-25-6 | terbutaline | ug/l | NVT
1525 | terC4yazne | 5915-41-3 | terbutylazine | ug/l | NVT
1536 | T4ClC2e | 127-18-4 | tetrachlooretheen (per) | ug/l | NVT
1538 | T4ClC1a | 56-23-5 | tetrachloormethaan (tetra) | ug/l | NVT
1544 | T4Hfrn | 109-99-9 | tetrahydrofuraan | ug/l | NVT
1546 | T4Htofn | 110-01-0 | tetrahydrothiofeen | ug/l | NVT
1553 | Tl | 7440-28-0 | thallium | ug/l | nf
4861 | theoplne | 58-55-9 | theophylline | ug/l | NVT
4770 | tabdzl | 148-79-8 | thiabendazol | ug/l | NVT
4863 | thiacpd | 111988-49-9 | thiacloprid | ug/l | NVT
4864 | thiamtxm | 153719-23-4 | thiamethoxam | ug/l | NVT
1556 | toCN | 463-56-9 | thiocyanaat (anion) | ug/l | nf
4882 | tofnC1y | 23564-05-8 | thiofanaat-methyl | ug/l | NVT
1561 | tomtn | 640-15-3 | thiometon | ug/l | NVT
2012 | thirm | 137-26-8 | thiram | ug/l | NVT
1563 | Th | 7440-29-1 | thorium | ug/l | nf
2495 | tiamlne | 55297-95-5 | tiamuline | ug/l | NVT
1564 | Sn | 7440-31-5 | tin | ug/l | nf
1565 | Ti | 7440-32-6 | titaan | ug/l | nf
1567 | tolcfsC1y | 57018-04-9 | tolclofos-methyl | ug/l | NVT
2476 | tolfAezr | 13710-19-5 | tolfenaminezuur | ug/l | NVT
1568 | Tol | 108-88-3 | tolueen | ug/l | NVT
2235 | tolfande | 731-27-1 | tolylfluanide | ug/l | NVT
4891 | tramdl | 27203-92-5 | tramadol | ug/l | NVT
1578 | t12DClC2e | 156-60-5 | trans-1,2-dichlooretheen | ug/l | NVT
1580 | tCldn | 5103-74-2 | trans-chloordaan | ug/l | NVT
1581 | tHpClepO | 28044-83-9 | trans-heptachloorepoxide | ug/l | NVT
1599 | T2ClC2yPO4 | 115-96-8 | tri(2-chloorethyl)fosfaat | ug/l | NVT
1586 | Tadmfn | 43121-43-3 | triadimefon | ug/l | NVT
2297 | Tadmnl | 55219-65-3 | triadimenol | ug/l | NVT
1590 | TBrC1a | 75-25-2 | tribroommethaan | ug/l | NVT
1591 | TC4yPO4 | 126-73-8 | tributylfosfaat | ug/l | NVT
1712 | TC4ySn | 36643-28-4 | tributyltin (kation) | ug/l | Sn
1598 | TClC2e | 79-01-6 | trichlooretheen (tri) | ug/l | NVT
1711 | TClC1a | 67-66-3 | trichloormethaan (chloroform) | ug/l | NVT
1603 | TClC3yPO4 | 13674-84-5 | trichloorpropylfosfaat | ug/l | NVT
5189 | Tccbn | 101-20-2 | triclocarban | ug/l | NVT
2450 | Tcpr | 55335-06-3 | triclopyr | ug/l | NVT
1609 | TC2yPO4 | 78-40-0 | triethylfosfaat | ug/l | NVT
4848 | TFyPO4 | 115-86-6 | trifenylfosfaat | ug/l | NVT
1612 | Tfrlne | 1582-09-8 | trifluraline | ug/l | NVT
4844 | TfsfrnC1y | 126535-15-7 | triflusulfuron-methyl | ug/l | NVT
1585 | TiC4yPO4 | 126-71-6 | triisobutylfosfaat | ug/l | NVT
4876 | Tmtcb | 2686-99-9 | trimethacarb | ug/l | NVT
2496 | Tmtpm | 738-70-5 | trimethoprim | ug/l | NVT
4790 | TC1yPO4 | 512-56-1 | trimethylfosfaat | ug/l | NVT
4894 | tris2C4oxC2y | 78-51-3 | tris(2-butoxyethyl)fosfaat | ug/l | NVT
4893 | tris2C2yC6yP | 78-42-2 | tris(2-ethylhexyl)fosfaat | ug/l | NVT
3896 | H3 | 10028-17-8 | tritium | 1 | TU
2031 | TROEBHD | NVT | Troebelheid | [NTU] | NVT
4902 | tylsne | 1401-69-0 | tylosine | ug/l | NVT
1637 | U | 7440-61-1 | uranium | ug/l | nf
4913 | valum | 439-14-5 | valium (diazepam) | ug/l | NVT
1642 | V | 7440-62-2 | vanadium | ug/l | nf
1652 | vinczln | 50471-44-8 | vinclozolin | ug/l | NVT
4923 | warfrn | 81-81-2 | warfarin | ug/l | NVT
1685 | W | 7440-33-7 | wolfraam | ug/l | nf
1692 | Ag | 7440-22-4 | zilver | ug/l | nf
1693 | Zn | 7440-66-6 | zink | ug/l | nf
1695 | Zr | 7440-67-7 | zirkonium | ug/l | nf
1398 | pH | NVT | Zuurgraad | 1 | NVT
1701 | O2 | 7782-44-7 | zuurstof | mg/l | NVT
6023 | O18-H2O | 14314-42-2 | zuurstof18 water | 10^-3 | V-SMOW
1.2

Bemonsteringsprocedure
Definitie | De lijst met procedures die gehanteerd worden bij de uitvoering van de bemonstering van grondwater.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
NEN5744v1991 | | ✓ | Nederlandse norm NEN 5744 Bodem – Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen, 1991 Deze norm is ingetrokken en vervangen door NEN 5744, 2011.
NEN5744v2011-A1v2013 | ✓ | ✓ | Nederlandse norm NEN 5744 Bodem – Monsterneming van grondwater, maart 2011 met aanvulling april 2013.
NEN5745v1997 | | ✓ | Nederlandse norm NEN 5745 Bodem – Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen, 1997 Deze norm is ingetrokken en vervangen door NEN 5744, 2011.
NTA8017v2008 | | ✓ | Nederlandse technische afspraak NTA 8017, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit, februari 2008. Deze norm is ingetrokken en vervangen door NTA 8017, 2016.
NTA8017v2016 | ✓ | ✓ | Nederlandse technische afspraak NTA 8017, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit, november 2016. Dit is een bijlage uit het Handboek Monitoring Grondwaterkwaliteit KRW provincies en RIVM.
SIKBProtocol2002vanafV4 | ✓ | ✓ | Protocol 2002, Het nemen van grondwatermonsters. Versie 4 en opvolgende versies die geen relevante wijzigingen voor (de gegevens van) het grondwatersamenstellingsonderzoek bevatten. Dit protocol is onderdeel van SIKB 2000 (certificatieschema of accreditatieschema) dat van toepassing is op het nemen van grondwatermonsters bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
onbekend | | ✓ | Het gegeven is onbekend. Dit kan het geval zijn bij historische gegevens (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.3

Beoordelingsprocedure
Definitie | De lijst met protocollen en werkwijzen die worden toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of het laboratorium gemeten zijn.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
handboekProvinciesRIVMv2017 | ✓ | ✓ | Het Handboek Platform Meetnetbeheerders Monitoring Bodem- en Grondwaterkwaliteit Deel 1 – Handboek Monitoring Grondwaterkwaliteit KRW provincies en RIVM, Vastgesteld door Platform Meetnetbeheerders 06/04/2017.
oordeelDeskundige | ✓ | ✓ | De beoordeling is gedaan door een expert, niet volgens een expliciet protocol of werkvoorschrift.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend volgens welke procedure de beoordeling is gedaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.4

Kleur
Definitie | De lijst met hoofd- en bijkleuren die zijn waargenomen in het grondwatermonster.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
wit | ✓ | ✓ | wit
grijs | ✓ | ✓ | grijs
zwart | ✓ | ✓ | zwart
rood | ✓ | ✓ | rood
oranje | ✓ | ✓ | oranje
geel | ✓ | ✓ | geel
groen | ✓ | ✓ | groen
blauw | ✓ | ✓ | blauw
paars | ✓ | ✓ | paars
bruin | ✓ | ✓ | bruin
roestbruin | ✓ | ✓ | roestbruin
beige | ✓ | ✓ | beige
creme | ✓ | ✓ | creme
kleurloos | ✓ | ✓ | kleurloos
1.5

Kleursterkte
Definitie | De lijst met de kleursterktes die zijn waargenomen in het grondwatermonster.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
zeer licht | ✓ | ✓ | zeer licht
licht | ✓ | ✓ | licht
neutraal | ✓ | ✓ | neutraal
donker | ✓ | ✓ | donker
zeer donker | ✓ | ✓ | zeer donker
1.6

LimietSymbool
Definitie | De lijst van symbolen die aangeven of de gemeten waarde kleiner dan de laagste rapportagegrens of groter dan de hoogste rapportagegrens is.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
GT | ✓ | ✓ | De gemeten waarde is groter dan de hoogste rapportagegrens welke is ingevuld bij het attribuut waarde.
LT | ✓ | ✓ | De gemeten waarde is kleiner dan de laagste rapportagegrens welke is ingevuld bij het attribuut waarde.
1.7

Pomptype
Definitie | De lijst met pompen die gebruikt worden voor het bemonsteren van het grondwater.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
onderwaterpomp | ✓ | ✓ | Een apparaat dat geheel in de te verpompen vloeistof wordt ondergedompeld en waarmee vloeistoffen door een slang worden geperst. Deze pomp wordt ook wel dompelpomp genoemd.
peristaltischePomp | ✓ | ✓ | Een apparaat waarmee door het aanleggen van onderdruk vloeistoffen door een slang worden gepompt. Deze pomp wordt ook wel slangenpomp genoemd.
vacuümpomp | ✓ | ✓ | Een eenvoudige zuigpomp.
anders | ✓ | ✓ | Een ander pomptype zoals dat is beschreven in de bemonsteringsprocedure.
onbekend | | ✓ | Het gegeven is onbekend. Dit kan het geval zijn bij historische gegevens (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.8

Registratiestatus
Definitie | De lijst van fasen van registratie waarin het object zich kan bevinden.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
geregistreerd | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is gestart. De gegevens uit het eerste brondocument zijn in de registratie ondergrond vastgelegd. Er zijn daarna geen nieuwe gegevens geregistreerd.
aangevuld | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object heeft na de start van de registratie een vervolg gekregen. De gegevens in de registratie ondergrond zijn minimaal een keer aangevuld met nieuwe gegevens.
voltooid | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is voltooid. Alle gegevens zijn in de registratie ondergrond vastgelegd en er kunnen geen nieuwe gegevens meer worden geregistreerd.
1.9

StatusKwaliteitscontrole
Definitie | De lijst met de mogelijke uitkomsten van het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van individuele metingen.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
afgekeurd | ✓ | ✓ | Er is reden om dit gegeven als onjuist te beschouwen. De waarde kon niet geverifieerd worden op basis van de gehanteerde beoordelingsprocedure.
goedgekeurd | ✓ | ✓ | Er is geen reden om aan de juistheid van dit gegeven te twijfelen op basis van de gehanteerde beoordelingsprocedure.
onbekend | | ✓ | Er is geen beoordeling gedaan van de kwaliteit, of het is onbekend of er een beoordeling is gedaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
onbeslist | ✓ | ✓ | Er zijn twijfels over de juistheid van dit gegeven, maar uitsluitsel kon niet gegeven worden op basis van de gehanteerde beoordelingsprocedure.
1.10

Waardebepalingsprocedure
Definitie | De lijst met normen en voorschriften die beschrijven hoe het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. De inhoud van deze lijst is gebaseerd op de Aquo tabel ‘Waardebepalingsmethode’.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
AQUOKIT | ✓ | ✓ | Met Aquo-kit berekend oordeel of toetsresultaat
AUTOMATISCH | ✓ | ✓ | Niet genormaliseerde automatische waardebepaling
BLAUWAP:2012 | ✓ | ✓ | Blauwalgenprotocol 2012
CIW | ✓ | ✓ | Bepaling klasse (1-5) volgens CIW-methodiek
D1485.96 | ✓ | ✓ | DIN EN 1485:1996-11
D38405-26.89 | ✓ | ✓ | DIN 38405-26:1989-04
D38405-27.92 | ✓ | ✓ | DIN 38405-27:1992-07
D38406-29.99 | ✓ | ✓ | DIN 38406-29:1999-05
D38407-30.07 | ✓ | ✓ | DIN 38407-30:2007-12
D38407-42.11 | ✓ | ✓ | DIN 38407-42:2011-03
D38409-23.10 | ✓ | ✓ | DIN 38409-23:2010-12
D4030-2.08 | ✓ | ✓ | DIN 4030-2:2008-06
D51577-1.82 | ✓ | ✓ | DIN 51577-1:1982-11
DESK | ✓ | ✓ | Bepaling klasse door deskundige
EBEO | ✓ | ✓ | Bepaling waarde / EBEO-klasse (1-5) volgens EBEO-systematiek
EPA8270CD | ✓ | ✓ | US EPA Method 8270D/8270C
GWPROTEU.13 | ✓ | ✓ | Oordeel deskundige o.b.v. protocol toetsen grondw. 2013 EU
GWPROTNL.13 | ✓ | ✓ | Oordeel deskundige o.b.v. protocol toetsen grondw. 2013 NL
HH-W10B:2010 | ✓ | ✓ | HH-10B Analyse van zoöplankton voor EBeo
HH-W11A:2010 | ✓ | ✓ | HH-11A Inventarisatie van vegetatie
HH-W12B:2010 | ✓ | ✓ | HH-12B Analyse van macrofauna
HH-W13A:2010 | ✓ | ✓ | HH-13A Bestandsopname van vis voor de KRW
HH-W7B:2010 | ✓ | ✓ | HH-7B Analyse van fytoplankton in oppervlaktewater
HH-W8B:2010 | ✓ | ✓ | HH-8B Analyse van sieralgen in opp.w. met een omkeermicrosc.
HH-W8C:2010 | ✓ | ✓ | HH-8C Analyse van sieralgen in opp.w. met staande microsc.
HH-W9B:2010 | ✓ | ✓ | HH-9B Analyse van kiezelwieren in oppervlaktewater
I10048.91 | ✓ | ✓ | ISO 10048:1991 en
I10260.92 | ✓ | ✓ | ISO 10260:1992 en
I10301.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10301:1997 en
I10304-1.09 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en
I10304-1.95 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10304-1:1995 en
I10304-2.96 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10304-2:1996 en
I10304-3.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10304-3:1997 en
I10304-4.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10304-4:1999 en
I10359-1.92 | ✓ | ✓ | ISO 10359-1:1992 en
I10359-2.94 | ✓ | ✓ | ISO 10359-2:1994 en
I10382.03 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 10382:2003 en
I10523.08 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 10523:2008 en
I10523.12 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10523:2012 en
I10523.94 | ✓ | ✓ | ISO 10523:1994 en
I10530.92 | ✓ | ✓ | ISO 10530:1992 en
I10566.94 | ✓ | ✓ | ISO 10566:1994 en
I10695.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 10695:2000 en
I10704.12 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 10704:2012 en
I11083.06 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 11083:2006 en
I11083.94 | ✓ | ✓ | ISO 11083:1994 en
I11369.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11369:1997 en
I11423-1.97 | ✓ | ✓ | ISO 11423-1:1997 en
I11423-2.97 | ✓ | ✓ | ISO 11423-2:1997 en
I11731-2.08 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11731-2:2008 en
I11731.98 | ✓ | ✓ | ISO 11731:1998 en
I11732.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11732:2005 en
I11885.07 | ✓ | ✓ | ISO 11885:2007 en
I11885.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11885:1998 en
I11905-1.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11905-1:1998 nl
I11923.97 | ✓ | ✓ | ISO 11923:1997 en
I11969.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 11969:1997 nl
I12010.14 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 12010:2014 en
I12020.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 12020:2000 en
I12846.12 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 12846:2012 en
I13358.97 | ✓ | ✓ | ISO 13358:1997 en
I13395.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 13395:1997 nl
I14402.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 14402:1999 en
I14403-2.09 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. en
I14403-2.12 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en
I14403.02 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 14403:2002 en
I14911.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 14911:1999 en
I15061.01 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15061:2001 en
I15089.00 | ✓ | ✓ | ISO 15089:2000 en
I15586.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15586:2003 en
I15587-1.02 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15587-1:2002 en
I15587-2.02 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15587-2:2002 en
I15680.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15680:2003 en
I15681-1.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en
I15681-2.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15681-2:2005 en
I15682.01 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15682:2001 en
I15705.03 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 15705:2003 en
I15913.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 15913:2003 en
I15923-1.13 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 15923-1:2013 en
I16264.02 | ✓ | ✓ | ISO 16264:2002 en
I16264.04 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 16264:2004 en
I16588.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 16588:2003 en
I16590.00 | ✓ | ✓ | ISO 16590:2000 en
I17294-1.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17294-1:2006 en
I17294-2.04 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17294-2:2004 en
I17294-2.16 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en
I17353.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17353:2005 en
I17380.06 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 17380:2006 en
I17495.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17495:2003 en
I17852.06 | ✓ | ✓ | ISO 17852:2006 en
I17852.08 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17852:2008 en
I17858.07 | ✓ | ✓ | ISO 17858:2007 en
I17993.04 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 17993:2004 en
I18073.04 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 18073:2004 en
I18412.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 18412:2006 en
I18856.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 18856:2005 en
I18857-1.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 18857-1:2006 en
I20179.05 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 20179:2005 en
I22032.06 | ✓ | ✓ | ISO 22032:2006 en
I22155.05 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 22155:2005 en
I22478.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 22478:2006 en
I22743.06 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 22743:2006 en
I23631.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 23631:2006 en
I23913.06 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 23913:2006 en
I25101.09 | ✓ | ✓ | ISO 25101:2009 en
I5663.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5663:1993 en
I5664.04 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5664:2004 en
I5666.99 | ✓ | ✓ | ISO 5666:1999 en
I5667-1.94 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5667-1:1994 en
I5667-11.09 | ✓ | ✓ | ISO 5667-11:2009 en
I5667-11.93 | ✓ | ✓ | ISO 5667-11:1993 en
I5667-2.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5667-2:1993 en
I5667-3.12 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 5667-3:2012 en
I5813.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5813:1993 en
I5814.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 5814:1993 en
I5815-1.03 | ✓ | ✓ | ISO 5815-1:2003 en
I5815-2.03 | ✓ | ✓ | ISO 5815-2:2003 en
I5961.95 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 5961:1995 nl
I6058.84 | ✓ | ✓ | ISO 6058:1984 en
I6059.05 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 6059:2005 en
I6060.89 | ✓ | ✓ | ISO 6060:1989 en
I6332.04 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 6332:2004 en
I6333.88 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 6333:1988 nl
I6340.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 6340:1993 en
I6439.90 | ✓ | ✓ | ISO 6439:1990 en
I6468.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 6468:1997 en
I6595.93 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 6595:1993 en
I6703-1.84 | ✓ | ✓ | ISO 6703-1:1984 en
I6703-2.84 | ✓ | ✓ | ISO 6703-2:1984 en
I6703-3.84 | ✓ | ✓ | ISO 6703-3:1984 en
I6777.93 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 6777:1993 en
I6778.84 | ✓ | ✓ | ISO 6778:1984 en
I6878.04 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 6878:2004 en
I7027.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7027:2000 en
I7027.16 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en
I7027.94 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7027:1994 en
I7150-1.02 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7150-1:2002 en
I7393-1.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7393-1:2000 en
I7393-2.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7393-2:2000 en
I7393-3.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7393-3:2000 en
I7875-1.96 | ✓ | ✓ | ISO 7875-1:1996 en
I7875-2.84 | ✓ | ✓ | ISO 7875-2:1984 en
I7887.12 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7887:2012 en
I7887.94 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7887:1994 en
I7888.94 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7888:1994 en
I7890-3.99 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7890-3:1999 en
I7899-1.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7899-1:1998 en
I7980.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 7980:2000 en
I7981-1.05 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7981-1:2005 en
I7981-2.05 | ✓ | ✓ | NEN-ISO 7981-2:2005 en
I8165-1.92 | ✓ | ✓ | ISO 8165-1:1992 en
I8165-2.99 | ✓ | ✓ | ISO 8165-2:1999 en
I8245.99 | ✓ | ✓ | ISO 8245:1999 en
I8288.86 | ✓ | ✓ | ISO 8288:1986 en
I8467.95 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 8467:1995 en
I9174.98 | ✓ | ✓ | ISO 9174:1998 en
I9297.89 | ✓ | ✓ | ISO 9297:1989 en
I9308-3.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9308-3:1999 en
I9377-1.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9377-1:2000 Ontw. en
I9377-2.00 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
I9377-4.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9377-4:1999 Ontw. en
I9390.90 | ✓ | ✓ | ISO 9390:1990 en
I9562.04 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9562:2004 en
I9697.92 | ✓ | ✓ | ISO 9697:1992 en
I9698.89 | ✓ | ✓ | ISO 9698:1989 en
I9963-1.94 | ✓ | ✓ | ISO 9963-1:1994 en
I9963-1.96 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9963-1:1996 en
I9963-2.94 | ✓ | ✓ | ISO 9963-2:1994 en
I9963-2.96 | ✓ | ✓ | NEN-EN-ISO 9963-2:1996 en
I9964-1.93 | ✓ | ✓ | ISO 9964-1:1993 en
I9964-2.93 | ✓ | ✓ | ISO 9964-2:1993 en
I9964-3.93 | ✓ | ✓ | ISO 9964-3:1993 en
I9965.93 | ✓ | ✓ | ISO 9965:1993 en
KNMI5WIND.01 | ✓ | ✓ | KNMI Handboek Waarnemingen, Hoofdstuk 5. Wind, maart 2001
KRW | ✓ | ✓ | Bepaling afgeleide waarde volgens KRW-methodiek
LEIDDPS:2012 | ✓ | ✓ | Leidraad voor passive sampling 2012
MODEL | ✓ | ✓ | Waarde is bepaald/berekend volgens model
N12260.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN 12260:2003 en
N1233.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1233:1997 en,nl
N12338.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN 12338:1998 en
N12673.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN 12673:1999 en
N12880.01 | ✓ | ✓ | NEN-EN 12880:2001 en
N12918.99 | ✓ | ✓ | NEN-EN 12918:1999 en
N13506.01 | ✓ | ✓ | NEN-EN 13506:2001 en
N13577.07 | ✓ | ✓ | NEN-EN 13577:2007 en
N14207.03 | ✓ | ✓ | NEN-EN 14207:2003 en
N14486.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN 14486:2005 en
N1483.07 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1483:2007 en
N1484.97 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1484:1997 en,nl
N15216.07 | ✓ | ✓ | NEN-EN 15216:2007 en
N1622.06 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1622:2006 en
N1899-1.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1899-1:1998 en,nl
N1899-2.98 | ✓ | ✓ | NEN-EN 1899-2:1998 en,nl
N3106.86 | ✓ | ✓ | NEN 3106:1986 nl
N5622.06 | ✓ | ✓ | NEN 5622: 2006 nl
N5623.02 | ✓ | ✓ | NEN 5623:2002 nl
N5627.06 | ✓ | ✓ | NEN 5627: 2006 nl
N5694+C1.11 | ✓ | ✓ | NEN 5694:2007+C1:2011 nl
N5707+C1.06 | ✓ | ✓ | NEN 5707:2003+C1:2006 nl
N5731.94 | ✓ | ✓ | NEN 5731:1994 2e Ontw. nl
N5734.95 | ✓ | ✓ | NEN 5734:1995 2e Ontw. nl
N5734.99 | ✓ | ✓ | NEN 5734:1999
N5735.94 | ✓ | ✓ | NEN 5735:1994 2e Ontw. nl
N5742.00 | ✓ | ✓ | NEN 5742:2000 Ontw. nl
N5742.91 | ✓ | ✓ | NEN 5742:1991 nl
N5747.90 | ✓ | ✓ | NEN 5747:1990 nl
N5748.90 | ✓ | ✓ | NEN 5748:1990 nl
N5750.89 | ✓ | ✓ | NEN 5750:1989 nl
N5751.89 | ✓ | ✓ | NEN 5751:1989 nl
N5753.06 | ✓ | ✓ | NEN 5753:2006 nl
N5754.05 | ✓ | ✓ | NEN 5754:2005 nl
N5757.91 | ✓ | ✓ | NEN 5757:1991 nl
N5758.90 | ✓ | ✓ | NEN 5758:1990 nl
N5759.90 | ✓ | ✓ | NEN 5759:1990 nl
N5761.90 | ✓ | ✓ | NEN 5761:1990 nl
N5762.91 | ✓ | ✓ | NEN 5762:1991 nl
N5763.91 | ✓ | ✓ | NEN 5763:1991 nl
N5764.89 | ✓ | ✓ | NEN 5764:1989 nl
N5765.91 | ✓ | ✓ | NEN 5765:1991 nl
N5767.91 | ✓ | ✓ | NEN 5767:1991 nl
N5769.91 | ✓ | ✓ | NEN 5769:1991 nl
N5777.94 | ✓ | ✓ | NEN 5777:1994 nl
N5779.94 | ✓ | ✓ | NEN 5779:1994 nl
N5897.14 | ✓ | ✓ | NEN 5897:2014 Ontw. Nl
N6265.07 | ✓ | ✓ | NEN 6265:2007 nl
N6274.95 | ✓ | ✓ | NEN 6274:1995 nl
N6401.91 | ✓ | ✓ | NEN 6401:1991 nl
N6402.10 | ✓ | ✓ | NEN 6402:2010 nl
N6402.91 | ✓ | ✓ | NEN 6402:1991 nl
N6403.98 | ✓ | ✓ | NEN 6403:1998 nl
N6407.97 | ✓ | ✓ | NEN 6407:1997 nl
N6408.99 | ✓ | ✓ | NEN 6408:1999 nl
N6411.06 | ✓ | ✓ | NEN 6411:2006 Ontw. nl
N6411.81 | ✓ | ✓ | NEN 6411:1981 nl
N6412.79 | ✓ | ✓ | NEN 6412:1979 nl
N6414.07 | ✓ | ✓ | NEN 6414:2007 Ontw. nl
N6414.08 | ✓ | ✓ | NEN 6414:2008 nl
N6414.88 | ✓ | ✓ | NEN 6414:1988 nl
N6415.82 | ✓ | ✓ | NEN 6415:1982 nl
N6420.86 | ✓ | ✓ | NEN 6420:1986 nl
N6421.06 | ✓ | ✓ | NEN 6421:2006 nl
N6424.88 | ✓ | ✓ | NEN 6424:1988 nl
N6426.95 | ✓ | ✓ | NEN 6426:1995 nl
N6427.99 | ✓ | ✓ | NEN 6427:1999 nl
N6429.94 | ✓ | ✓ | NEN 6429:1994 nl
N6430.94 | ✓ | ✓ | NEN 6430:1994 nl
N6432.93 | ✓ | ✓ | NEN 6432:1993 nl
N6433.93 | ✓ | ✓ | NEN 6433:1993 nl
N6434.93 | ✓ | ✓ | NEN 6434:1993 nl
N6435.97 | ✓ | ✓ | NEN 6435:1997 nl
N6436.97 | ✓ | ✓ | NEN 6436:1997 nl
N6437.82 | ✓ | ✓ | NEN 6437:1982 nl
N6441.79 | ✓ | ✓ | NEN 6441:1979 nl
N6442.79 | ✓ | ✓ | NEN 6442:1979 nl
N6443.77 | ✓ | ✓ | NEN 6443:1977 nl
N6444.77 | ✓ | ✓ | NEN 6444:1977 nl
N6445.97 | ✓ | ✓ | NEN 6445:1997 nl
N6448.81 | ✓ | ✓ | NEN 6448:1981 nl
N6449.81 | ✓ | ✓ | NEN 6449:1981 nl
N6451.80 | ✓ | ✓ | NEN 6451:1980 nl
N6452.80 | ✓ | ✓ | NEN 6452:1980 nl
N6453.80 | ✓ | ✓ | NEN 6453:1980 nl
N6454.94 | ✓ | ✓ | NEN 6454:1994 nl
N6455.81 | ✓ | ✓ | NEN 6455:1981 nl
N6456.81 | ✓ | ✓ | NEN 6456:1981 nl
N6457.94 | ✓ | ✓ | NEN 6457:1994 nl
N6458.83 | ✓ | ✓ | NEN 6458:1983 nl
N6460.81 | ✓ | ✓ | NEN 6460:1981 nl
N6461.81 | ✓ | ✓ | NEN 6443:1981 nl
N6462.82 | ✓ | ✓ | NEN 6462:1982 nl
N6463.97 | ✓ | ✓ | NEN 6463:1997 nl
N6465.92 | ✓ | ✓ | NEN 6465:1992 nl
N6467.82 | ✓ | ✓ | NEN 6467:1982 nl
N6468.94 | ✓ | ✓ | NEN 6468:1994 nl
N6470.97 | ✓ | ✓ | NEN 6470:1997 nl
N6471.81 | ✓ | ✓ | NEN 6471:1981 nl
N6472.83 | ✓ | ✓ | NEN 6472:1983 nl
N6476.81 | ✓ | ✓ | NEN 6476:1981 nl
N6480.82 | ✓ | ✓ | NEN 6480:1982 nl
N6481.83 | ✓ | ✓ | NEN 6481:1983 nl
N6482.82 | ✓ | ✓ | NEN 6482:1982 nl
N6483.82 | ✓ | ✓ | NEN 6483:1982 nl
N6484.06 | ✓ | ✓ | NEN 6484:2006 Ontw. nl
N6484.07 | ✓ | ✓ | NEN 6484:2007 nl
N6484.82 | ✓ | ✓ | NEN 6484:1982 nl
N6485.83 | ✓ | ✓ | NEN 6485:1983 nl
N6486.84 | ✓ | ✓ | NEN 6486:1984 nl
N6487.97 | ✓ | ✓ | NEN 6487:1997 nl
N6490.82 | ✓ | ✓ | NEN 6490:1982 nl
N6493.87 | ✓ | ✓ | NEN 6493:1987 nl
N6494.84 | ✓ | ✓ | NEN 6494:1984 nl
N6495.84 | ✓ | ✓ | NEN 6495:1984 nl
N6499.05 | ✓ | ✓ | NEN 6499:2005 nl
N6499.10 | ✓ | ✓ | NEN 6499:2010 nl
N6520.06 | ✓ | ✓ | NEN 6520:2006 nl
N6521.91 | ✓ | ✓ | NEN 6521:1991 nl
N6523.90 | ✓ | ✓ | NEN 6523:1990 nl
N6524.84 | ✓ | ✓ | NEN 6524:1984 nl
N6526.06 | ✓ | ✓ | NEN 6526:2006 nl
N6527.00 | ✓ | ✓ | NEN 6527:2000 nl
N6530.86 | ✓ | ✓ | NEN 6530:1986 nl
N6531.86 | ✓ | ✓ | NEN 6531:1986 nl
N6532.86 | ✓ | ✓ | NEN 6532:1986 nl
N6533.90 | ✓ | ✓ | NEN 6533:1990 nl
N6535.86 | ✓ | ✓ | NEN 6535:1986 nl
N6536.90 | ✓ | ✓ | NEN 6536:1990 nl
N6539.91 | ✓ | ✓ | NEN 6539:1991 nl
N6541.91 | ✓ | ✓ | NEN 6541:1991 nl
N6542.96 | ✓ | ✓ | NEN 6542:1996 nl
N6544.90 | ✓ | ✓ | NEN 6544:1990 nl
N6545.85 | ✓ | ✓ | NEN 6545:1985 nl
N6547.86 | ✓ | ✓ | NEN 6547:1986 nl
N6548.88 | ✓ | ✓ | NEN 6548:1988 nl
N6549.88 | ✓ | ✓ | NEN 6549:1988 nl
N6563.82 | ✓ | ✓ | NEN 6563:1982 nl
N6567.85 | ✓ | ✓ | NEN 6567:1985 nl
N6576.85 | ✓ | ✓ | NEN 6576:1985 nl
N6577.85 | ✓ | ✓ | NEN 6577:1985 nl
N6578.85 | ✓ | ✓ | NEN 6578:1985 nl
N6579.85 | ✓ | ✓ | NEN 6579:1985 nl
N6580.85 | ✓ | ✓ | NEN 6580:1985 nl
N6581.85 | ✓ | ✓ | NEN 6581:1985 nl
N6582.85 | ✓ | ✓ | NEN 6582:1985 nl
N6587.90 | ✓ | ✓ | NEN 6587:1990 nl
N6589.05 | ✓ | ✓ | NEN 6589:2005 nl
N6591.90 | ✓ | ✓ | NEN 6591:1990 nl
N6594.93 | ✓ | ✓ | NEN 6594:1993 nl
N6604.07 | ✓ | ✓ | NEN 6604:2007 nl
N6606.07 | ✓ | ✓ | NEN 6606:2007 Ontw. nl
N6606.09 | ✓ | ✓ | NEN 6606:2009 nl
N6606.92 | ✓ | ✓ | NEN 6606:1992 nl
N6608.96 | ✓ | ✓ | NEN 6608:1996 nl
N6609.97 | ✓ | ✓ | NEN 6609:1997 nl
N6611.97 | ✓ | ✓ | NEN 6611:1997 nl
N6612.97 | ✓ | ✓ | NEN 6612:1997 nl
N6619.92 | ✓ | ✓ | NEN 6619:1992 nl
N6620.86 | ✓ | ✓ | NEN 6620:1986 nl
N6621.88 | ✓ | ✓ | NEN 6621:1988 nl
N6623.05 | ✓ | ✓ | NEN 6623:2005 nl
N6633.06 | ✓ | ✓ | NEN 6633:2006/A1:2007 nl
N6633.98 | ✓ | ✓ | NEN 6633:1998 nl
N6634.91 | ✓ | ✓ | NEN 6634:1991 nl
N6641.83 | ✓ | ✓ | NEN 6641:1983 nl
N6642.92 | ✓ | ✓ | NEN 6642:1992 nl
N6643.03 | ✓ | ✓ | NEN 6643:2003 nl
N6644.83 | ✓ | ✓ | NEN 6644:1983 nl
N6645.05 | ✓ | ✓ | NEN 6645:2005 nl
N6646+C1.15 | ✓ | ✓ | NEN 6646+C1:2015 nl
N6646.06 | ✓ | ✓ | NEN 6646:2006 nl
N6646.15 | ✓ | ✓ | NEN 6646:2015 nl
N6651.92 | ✓ | ✓ | NEN 6651:1992 nl
N6652.92 | ✓ | ✓ | NEN 6652:1992 nl
N6653.92 | ✓ | ✓ | NEN 6653:1992 nl
N6654.92 | ✓ | ✓ | NEN 6654:2005 nl
N6655.92 | ✓ | ✓ | NEN 6655:1992 Ontw. nl
N6655.97 | ✓ | ✓ | NEN 6655:1997 nl
N6662.85 | ✓ | ✓ | NEN 6662:1985 nl
N6663.87 | ✓ | ✓ | NEN 6663:1987 nl
N6669.81 | ✓ | ✓ | NEN 6669:1981 nl
N6670.03 | ✓ | ✓ | NEN 6670:2003 nl
N6671.13 | ✓ | ✓ | NEN 6671:2013 nl
N6671.94 | ✓ | ✓ | NEN 6671:1994 nl
N6672.94 | ✓ | ✓ | NEN 6672:1994 nl
N6674.81 | ✓ | ✓ | NEN 6674:1981 nl
N6675.89 | ✓ | ✓ | NEN 6675:1989 nl
N6676.94 | ✓ | ✓ | NEN 6676:1994 nl
N6953.05 | ✓ | ✓ | NEN 6953:2005 nl
N6953.17 | ✓ | ✓ | NEN 6953:2017 nl
N6961.05 | ✓ | ✓ | NEN 6961:2005 nl
N6961.13 | ✓ | ✓ | NEN 6961:2013 Ontw. Nl
N6963.05 | ✓ | ✓ | NEN 6963:2005 nl
N6964+C1.06 | ✓ | ✓ | NEN 6964:2005+C1:2006 nl
N6964.05 | ✓ | ✓ | NEN 6964:2005 nl
N6965+C1.06 | ✓ | ✓ | NEN 6965:2005+C1:2006 nl
N6965.05 | ✓ | ✓ | NEN 6965:2005 nl
N6966+C1.06 | ✓ | ✓ | NEN 6966:2005+C1:2006 nl
N6966.05 | ✓ | ✓ | NEN 6966:2005 nl
N6970.08 | ✓ | ✓ | NEN 6970:2008 nl
N6975.08 | ✓ | ✓ | NEN 6975:2008 nl
N6978.08 | ✓ | ✓ | NEN 6978:2008 nl
N6980+C1.10 | ✓ | ✓ | NEN 6980:2008+C1:2010 nl
N7341.95 | ✓ | ✓ | NEN 7341:1995 nl
N7343.95 | ✓ | ✓ | NEN 7343:1995 nl
N7345.95 | ✓ | ✓ | NEN 7345:1995 nl
N7349.95 | ✓ | ✓ | NEN 7349:1995 nl
N872.05 | ✓ | ✓ | NEN-EN 872:2005 en
N903.94 | ✓ | ✓ | NEN-EN 903:1994 en
Notove | ✓ | ✓ | Bepaling toetsoordeel (+ of -) met/volgens Notove-methodiek
OVAM2IB1 | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 2/I/B.1
OVAM2IC2.3 | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 2/I/C.2.3
OVAM2IIA3 | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 2/II/A.3
OVAM2IIA6 | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 2/II/A.6
OVAM3B | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 3/B
OVAM3I | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 3/I
OVAM3N | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 3/N
OVAM3R1 | ✓ | ✓ | OVAM afvalstoffencompendium 3/R1
P3210-1.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-1, 23-06-2016 (droge stof)
P3210-2.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-2, 23-06-2016 (organische stof)
P3210-3.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-3, 23-06-2016 (korrelgroottefractie)
P3210-4.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-4, 23-06-2016 (metalen)
P3210-5.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-5, 23-06-2016 (PAK)
P3210-6.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-6, 23-06-2016 (minerale olie)
P3210-7.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3210-7, 23-06-2016 (PCB)
P3220-1.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3220-1, 23-06-2016 (OCB)
P3220-2.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3220-2, 23-06-2016 (OCB overig)
P3250-1.16 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3250-1, 23-06-2016 (metalen)
P3260-1.11 | ✓ | ✓ | prestatieblad 3260-1, 10-2-2011 (pentachloorfenol)
P5637.06 | ✓ | ✓ | NPR 5637:2006 nl
P5638.06 | ✓ | ✓ | NPR 5638:2006 nl
P6266.14 | ✓ | ✓ | NPR 6266:2014 nl
P6266.91 | ✓ | ✓ | NPR 6266:1991 nl
P6400.88 | ✓ | ✓ | NPR 6400:1988 nl
P6416.95 | ✓ | ✓ | NPR 6416:1995 nl
P6417.97 | ✓ | ✓ | NPR 6417:1997 nl
P6425.95 | ✓ | ✓ | NPR 6425:1995 nl
P6537.88 | ✓ | ✓ | NPR 6537:1988 nl
P6538.90 | ✓ | ✓ | NPR 6538:1990 nl
P6546.88 | ✓ | ✓ | NPR 6546:1988 nl
P6600.93 | ✓ | ✓ | NPR 6600:1993 nl
P6616.82 | ✓ | ✓ | NPR 6616:1982 nl
PZMJK-A | ✓ | ✓ | Protocol Zwemmersjeuk 2011 – A diagnose aandoening
PZMJK-C | ✓ | ✓ | Protocol Zwemmersjeuk 2011 – C slakken met Trichobilharzia
PZMJK-D | ✓ | ✓ | Protocol Zwemmersjeuk 2011 – D DNA Trichobilharzia in water
RWS-RMI.10 | ✓ | ✓ | RWS Standaard voor inwinning hydrol. en meteo. gegevens 2010
RWSV-A1.002 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.002
RWSV-A1.019 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.019
RWSV-A1.032 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.032
RWSV-A1.033 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.033
RWSV-A1.035 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.035
RWSV-A1.040 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.040
RWSV-A1.072 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.072
RWSV-A1.085 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.085
RWSV-A1.086 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A1.086
RWSV-A3.010 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A3.010
RWSV-A4.411 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A4.411
RWSV-A5.380 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A5.380
RWSV-A5.390 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A5.390
RWSV-A5.393 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A5.393
RWSV-A5.398 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A5.398
RWSV-A5.427 | ✓ | ✓ | RWS Analysevoorschrift-A5.427
RWSV-W006 | ✓ | ✓ | RWSV 913.00.W006
RWSV-W007 | ✓ | ✓ | RWSV 913.00.W007
RWSV-W008 | ✓ | ✓ | RWSV 913.00.W008
RWSV-W009 | ✓ | ✓ | RWSV 913.00.W009
RWSV-W012 | ✓ | ✓ | RWSV 913.00.W012
T11370.00 | ✓ | ✓ | ISO/TS 11370:2000 en
T11905-2.97 | ✓ | ✓ | ISO/TR 11905-2:1997 en
T8200.02 | ✓ | ✓ | NTA 8200:2002 en
T8204.03 | ✓ | ✓ | NTA 8204:2003 nl
Towabo | ✓ | ✓ | Bepaling waterbodemklasse volgens Towabo-methodiek
V2946.89 | ✓ | ✓ | NVN 2946:1989 nl
V5694.96 | ✓ | ✓ | NVN 5694:1996 nl (vervallen)
V5718.94 | ✓ | ✓ | NVN 5718:1994 nl
V5730.91 | ✓ | ✓ | NVN 5730:1991 nl
V5732.99 | ✓ | ✓ | NVN 5732:1999 nl
V5770.93 | ✓ | ✓ | NVN 5770:1993 nl
V6404.00 | ✓ | ✓ | NVN 6404:2000 nl
V6409.97 | ✓ | ✓ | NVN 6409:1997 nl
V6419.06 | ✓ | ✓ | NVN 6419:2006 Ontw. nl
V6590.90 | ✓ | ✓ | NVN 6590:1990 nl
V6592.90 | ✓ | ✓ | NVN 6592:1990 nl
V6678.97 | ✓ | ✓ | NVN 6678:1997 nl
V6982.06 | ✓ | ✓ | NVN 6982:2006 Ontw. nl
V6983.06 | ✓ | ✓ | NVN 6983:2006 Ontw. nl
V6984.06 | ✓ | ✓ | NVN 6984:2006 Ontw. nl
V7321.97 | ✓ | ✓ | NVN 7321:1997 nl
V7322.97 | ✓ | ✓ | NVN 7322:1997 nl
V7324.97 | ✓ | ✓ | NVN 7324:1997 nl
V7350.95 | ✓ | ✓ | NVN 7350:1995 Ontw. Nl
VOORLOPIG | ✓ | ✓ | Voorlopige bepaling klasse door deskundige
ZINTUIGLIJK | ✓ | ✓ | Niet genormaliseerde zintuiglijke waardebepaling
iWSR | ✓ | ✓ | Bepaling waarde / waterindex (0-100) volgens iWSR-methodiek
1.11

Waardebepalingstechniek
Definitie | De lijst met laboratoriumtechnieken die gebruikt zijn bij het bepalen van het gehalte van chemische parameters. De inhoud van deze lijst is gebaseerd op de Aquo tabel Waardebepalingstechniek.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
AA | ✓ | ✓ | Autoanalyser
AA-FOTM | ✓ | ✓ | Autoanalyser – fotometrie
AAS | ✓ | ✓ | Atomaire absorptie spectrometrie
AAS-F | ✓ | ✓ | Atomaire absorptie spectrometrie – flame
AAS-GF | ✓ | ✓ | Atomaire absorptie spectrometrie – grafietoven
AAS-HG | ✓ | ✓ | Atomaire absorptie spectrometrie – hydride generatie
AAS-KD | ✓ | ✓ | Atomaire absorptie spectrometrie – koude-damptechniek
AERO | ✓ | ✓ | Aerometrie
AES-F | ✓ | ✓ | Atomaire emissie spectrometrie – vlam
AES-KD | ✓ | ✓ | Atomaire emissie spectrometrie – koude-damptechniek
AF | ✓ | ✓ | Atomaire fluorescentie
AF-KD | ✓ | ✓ | Atomaire fluorescentie – koude-damptechniek
BACT | ✓ | ✓ | Bacteriologie
CALO | ✓ | ✓ | Calorimetrie
COND | ✓ | ✓ | Conductometrie
COUL | ✓ | ✓ | Coulometrie
CUVT | ✓ | ✓ | Cuvettentest
DA | ✓ | ✓ | Discreetanalyser
DA-S | ✓ | ✓ | Discreetanalyser – spectrometrie
ELCH | ✓ | ✓ | Electrochemie
ELMSR | ✓ | ✓ | Electromagnetische sensor
FL | ✓ | ✓ | Fluorescentie
FOTM | ✓ | ✓ | Fotometrie
GAMMAS | ✓ | ✓ | Gammaspectrometrie
GC | ✓ | ✓ | Gaschromatografie
GC-ECD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – electron capture detector
GC-ECD/ECD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – electron capture detector / el.capt.det.
GC-ECD/MS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – electron capture detector / massaspect.
GC-FID | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – flame ionisation detector
GC-FID/ECD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – flame ionisation detector / el.capt.det.
GC-FID/IR | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – flame ionisation detector / infrarood
GC-FPD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – flame photometric detector
GC-HRMS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – hoge resolutie massaspectrometrie
GC-LRMS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – lage resolutie massaspectrometrie
GC-MS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie
GC-MS-HS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – headspace
GC-MS-LV-PTV | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – groot volume – PTV
GC-MS-MS | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – massaspectrometrie
GC-MS-PT | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – purge-and-trap
GC-MS-PTV | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – PTV
GC-MS-TD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – massaspectrometrie – thermal desorption
GC-NPD | ✓ | ✓ | Gaschromatografie – stikstof-fosfor detector
GENEPSLCFRSE | ✓ | ✓ | Genexpressie – luciferase
GRAV | ✓ | ✓ | Gravimetrie
HPLC | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie
HPLC-APCI-MS | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – atm.press.chem.ion. – MS
HPLC-DAD | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – diode array detector
HPLC-FL | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – fluorescentiedetector
HPLC-MS-ESI | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – electrospray – massasp.
HPLC-UV | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – UV-detector
HPLC-UV-FL | ✓ | ✓ | Hoge druk vloeistofchromatografie – UV- en fluoresc.detector
IC | ✓ | ✓ | Ionchromatografie
ICP-AES | ✓ | ✓ | Inductie gekoppeld plasma – atomaire emissie spectrometrie
ICP-HRMS | ✓ | ✓ | Inductie gekoppeld plasma – hoge resolutie massaspect.
ICP-MS | ✓ | ✓ | Inductie gekoppeld plasma – massaspectrometrie
IR | ✓ | ✓ | Infrarooddetectie
IR-FT | ✓ | ✓ | Infrarood – fourier transmission
JODM | ✓ | ✓ | Jodometrie
LC-FL | ✓ | ✓ | Vloeistofchromatografie – fluorescentie
LC-GC-MS | ✓ | ✓ | Vloeistofchromatografie – gaschromatografie – massaspect.
LC-MS | ✓ | ✓ | Vloeistofchromatografie – massaspectrometrie
LC-MS-MS | ✓ | ✓ | Vloeistofchromatografie – massaspectrometrie – massaspect.
LC-TQMS | ✓ | ✓ | Vloeistofchromatografie – tandem quadrupool massaspect.
LDO | ✓ | ✓ | Luminescentie opgelost zuurstof sensor
LSC | ✓ | ✓ | vloeistofscintillatie
MEMBF | ✓ | ✓ | Membraanfiltratie
MICCOUL | ✓ | ✓ | Microcoulometrie
MICCOUL-PT | ✓ | ✓ | Microcoulometrie – purge-and-trap
MICSCOP | ✓ | ✓ | Microscopie
MICTTPT | ✓ | ✓ | Microtiter-plaat
NEFLMTE | ✓ | ✓ | Nefelometrie
ORGNLTSCH | ✓ | ✓ | Organoleptisch
POTM | ✓ | ✓ | Potentiometrie
POTM_TITM | ✓ | ✓ | Potentiometrische titratie
RADOMT-BWHH | ✓ | ✓ | Radiometrie, boven water – hand-held
RADOMT-BWHHG | ✓ | ✓ | Radiometrie, boven water – hand-held met gyroscoop
RADOMT-BWVO | ✓ | ✓ | Radiometrie, boven water – vaste opstelling
RONTGDF | ✓ | ✓ | Röntgendiffractie
RONTGTM | ✓ | ✓ | Röntgentransmissie
RONTGTM_GRAV | ✓ | ✓ | Röntgentransmissie en gravimetrie (met zeef)
SEDI | ✓ | ✓ | Sedigraaf
STER/POLMIC | ✓ | ✓ | Stereo- en polarisatiemicrosopie
THERMG | ✓ | ✓ | Thermografie
THERMM | ✓ | ✓ | Thermometrie
TITM | ✓ | ✓ | Titrimetrie
UV/VIS | ✓ | ✓ | Spectrofotometrie
VISL | ✓ | ✓ | Visueel
VOL | ✓ | ✓ | Volumetrie
qPCR | ✓ | ✓ | Kwantitatieve polymerase-kettingreactie

Toelichting
1

Grondwatersamenstellingsonderzoek
1.1

Grondwatermonitoring
Grondwater is een belangrijke bestaansbron. Het grondwater wordt daarom in Nederland in de gaten gehouden en beheerd. Het beheer van het grondwater richt zich op de hoeveelheid bruikbaar grondwater en de kwaliteit ervan. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren, wordt in Nederland de toestand van het grondwater over langere tijd gevolgd. Dat heet grondwatermonitoring. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit), en naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken uitgevoerd.
In het domein grondwatermonitoring van de basisregistratie ondergrond staan de grondwatermonitoringnetten centraal die zijn ingesteld om het grondwater in Nederland te kunnen beheren. Het doel waarvoor een monitoringnet is ingesteld, het monitoringdoel, beperkt zich in veel gevallen tot kwantiteit of kwaliteit, maar het komt ook voor dat onderzoek aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit wordt gedaan binnen hetzelfde grondwatermonitoringnet.
Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Ook de duur van monitoring wisselt sterk.
In het Besluit basisregistratie ondergrond is omschreven welke vormen van monitoring onder deze basisregistratie vallen. Het belangrijkste criterium is het type organisatie dat verantwoordelijk is voor het beheer van het grondwater: de grondwatermonitoring moet door of in opdracht van een bestuursorgaan, de bronhouder, worden uitgevoerd. Verder is er een beperking aan de tijdschaal gesteld. Wanneer een monitoringnet is ingesteld om de toestand van het grondwater over een periode van ten minste één jaar te volgen, dan valt het altijd onder de basisregistratie ondergrond. Voor monitoringnetten met een kortere duur maakt het bestuursorgaan zelf de afweging of de gegevens in de basisregistratie moeten worden opgenomen. De periode van een jaar is lang genoeg voor het uitfilteren van de effecten van kleinschalige en kortdurende invloeden, zodat de informatie die in de basisregistratie wordt vastgelegd blijvende gebruikswaarde heeft. Aan de ruimtelijke schaal van monitoring zijn voor de basisregistratie ondergrond geen grenzen gesteld anders dan geldt voor de gehele basisregistratie ondergrond namelijk dat het gegevens bevat over de ondergrond van Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft.
In de Regels omtrent de basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond staat dat de basisregistratie ondergrond vooralsnog geen milieukwaliteitinformatie bevat. Voor het grondwatermonitoringdomein zijn monitoringnetten rondom milieuhygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, daarmee voorlopig buiten scope geplaatst. Op 18 december 2018 is in de Tweede Kamer een motie (Kamerstuk 34864-19) aangenomen waarin de regering wordt verzocht ‘om informatie over bodemverontreiniging in de basisregistratie ondergrond op te nemen’. Op het moment van publiceren van deze catalogus is nog niet bekend wat de gevolgen van deze motie zullen zijn voor de scope van het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek.
De bestuursorganen die langdurig het grondwater (laten) monitoren op grondwatersamenstelling, omdat zij daarin een wettelijke taak hebben zijn RIVM, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn er private organisaties die vanuit vergunningsplicht het grondwater langdurig monitoren op grondwatersamenstelling, in opdracht van bevoegd gezag. Dit zijn bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, grondwateronttrekkende industrie, (ondiepe)bodemenergie-exploitanten (bedrijven, ziekenhuizen, overige instellingen) en natuurterreinbeheerorganisaties. Deze organisaties doen periodiek grondwatersamenstellingsonderzoek en hebben daarvoor grondwatermonitoringnetten. Het bestuursorgaan dat optreedt als bevoegd gezag kan het registreren van deze gegevens als voorwaarde opnemen in de beschikking van de betreffende vergunningsaanvragen.
De volledige scopeafbakening is beschreven in het Scopedocument grondwatersamenstellings-onderzoek GAR.
1.2

Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond
Het domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond omvat de volgende vier registratieobjecten:
- • Grondwatermonitoringnet;
- • Grondwatermonitoringput;
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek (grondwaterkwaliteit);
- • Grondwaterstandonderzoek (grondwaterkwantiteit).
In de voorliggende catalogus gaat het over het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek.
In de technische landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond worden Engelstalige benamingen gehanteerd voor de registratieobjecten. Omwille van de aansluiting hiermee worden voor de registratieobjecten Engelstalige afkortingen gebruikt. In deze catalogus worden alleen Engelstalige afkortingen en de Nederlandstalige termen gebruiken.
- • Grondwatermonitoringnet wordt afgekort tot GMN (Groundwater Monitoring Network);
- • Grondwatermonitoringput wordt afgekort tot GMW (Groundwater Monitoring Well);
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek wordt afgekort tot GAR (Groundwater Analysis Report);
- • Grondwaterstandonderzoek wordt afgekort tot GLD (Groundwater Level Dossier).
Figuur 1 De samenhang tussen de vier registratieobjecten binnen het domein grondwatermonitoring.
Een grondwatermonitoringput betreft de putconstructie die gebruikt wordt om standen en/of de samenstelling van het grondwater te meten. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van buizen dat aan het oppervlak wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. Via de buizen wordt het grondwater dat zich op een bepaalde diepte bevindt ontsloten. Het deel van de buis waardoor het grondwater binnen kan komen is het filter. Elke buis heeft één filter. Een filter fungeert als meetpunt in de basisregistratie ondergrond.
Informatie over grondwatermonitoringput is beschreven in de Catalogus Grondwatermonitoringput. Naast putten kunnen ook bronnen gebruikt worden in grondwatersamenstellingsmonitoring. Een bron is een locatie waar het grondwater uittreedt aan het maaiveld. Op dit moment voorziet de basisregistratie het registreren van bronnen niet. Voorzien wordt dat de gegevensdefinitie van de grondwatermonitoringput aangepast wordt, zodat het mogelijk wordt om bronnen te registreren.
Binnen het grondwaterdomein in de basisregistratie ondergrond kent alleen de grondwatermonitoringput een fysieke locatie. De drie andere registratieobjecten zijn aan het registratieobject grondwatermonitoringput gekoppeld en hebben daarmee indirect een locatie. Bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken ligt de verwijzing vast naar het filter in de grondwatermonitoringput waarin het onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast ligt bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken de verwijzing vast naar één of meerdere grondwatermonitoringnetten ten behoeve waarvan het onderzoek is uitgevoerd.
Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar periodiek onderzoek aan het grondwater op een bepaalde diepte wordt gedaan om de toestand van het grondwater vanuit een perspectief te kunnen bepalen en de eventuele veranderingen erin te kunnen volgen. Het grondwatermonitoringnet faciliteert daardoor de groepering van onderzoeksgegevens door bronhouder op basis van het doel van monitoring. Het registratieobject vergroot daarmee de hergebruikswaarde voor afnemers van de gegevens van de basisregistratie ondergrond. Informatie over grondwatermonitoringnet is beschreven in de Catalogus Grondwatermonitoringnet.
Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder en heeft een vastgesteld monitoringdoel. In de praktijk komt het voor dat een grondwatersamenstellingsonderzoek ten behoeve van meer dan één doel wordt uitgevoerd. Een bronhouder kan bijvoorbeeld omwille van de efficiëntie besluiten om één grondwatersamenstellingsonderzoek te laten doen, en de resultaten ervan zowel voor de Kaderrichtlijn Waterverplichtingen als voor een eigen provinciaal monitoringdoel te gebruiken. Omdat er voor afzonderlijke monitoringdoelen verschillende grondwatermonitoringnetten zijn, betekent dit voor de basisregistratie ondergrond dat een grondwatersamenstellingsonderzoek kan toebehoren aan één of meerdere grondwatermonitoringnetten.
Een grondwatersamenstellingsonderzoek kan ook worden uitgevoerd ten behoeve van meerdere doelen van verschillende bestuursorganen. In dat geval is één van deze bestuursorganen de bronhouder van het grondwatersamenstellingsonderzoek. Deze bronhouder levert het grondwatersamenstellingsonderzoek aan de basisregistratie ondergrond aan, inclusief de koppeling aan alle grondwatermonitoringnetten waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De bronhouder is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de koppeling van het grondwatersamenstellingsonderzoek aan een grondwatermonitoringnet van een ander bestuursorgaan. Hierover dienen beide partijen onderlinge afspraken te maken.
1.3

Het grondwatersamenstellingsonderzoek
1.3.1

Inleiding
Een grondwatersamenstellingsonderzoek is een monitoringactiviteit gericht op het onderzoeken van de samenstelling van een grondwatermonster uit een bepaald meetpunt in de ondergrond. In plaats van samenstelling van het grondwater wordt ook wel gesproken over kwaliteit van het grondwater. In deze catalogus doelen we met beide op hetzelfde. Een meetpunt wordt gevormd door een filter van een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput (zie paragraaf 1.2 van deze toelichting). Een grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd door of in opdracht van een bronhouder en wordt gedaan in het kader van een of meerdere monitoringdoelen.
Een grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd in meerdere delen. Het eerste deel van het onderzoek wordt in het veld verricht. Het tweede deel vindt plaats in het laboratorium. In enkele gevallen vindt er geen laboratoriumonderzoek plaats en bestaat het grondwatersamenstellingsonderzoek uit uitsluitend veldmetingen. Het kan ook voorkomen dat het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd in meer dan één laboratorium. De resultaten van de verschillende delen van het onderzoek worden, na beoordeling door de bronhouder, samen geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
In tegenstelling tot de relatief snel variërende stand van het grondwater (grondwaterstanden veranderen binnen een dag), verandert de samenstelling van het grondwater relatief langzaam. Dit komt doordat grondwater zich langzaam verplaatst door de ondergrond. Grondwatersamenstellingsonderzoeken worden daarom doorgaans maar één keer of hooguit een paar keer per jaar uitgevoerd op een locatie. In de meetpunten in het landelijke monitoringnet en in de meetpunten in de provinciale monitoringnetten wordt er bijvoorbeeld jaarlijks één grondwatersamenstellingsonderzoek uitgevoerd. Als er lokaal reden is om de grondwatersamenstelling beter in de gaten te houden, omdat daar bijvoorbeeld drinkwater onttrokken wordt of er activiteiten plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de grondwatersamenstelling, kan er besloten worden om de onderzoeksfrequentie te verhogen.
1.3.2

Het proces
Een grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende protocollen. Zowel bij het veldonderzoekdeel als bij het laboratoriumdeel als bij de beoordeling wordt gewerkt volgens vastgestelde voorschriften, normen en richtlijnen.
Het verloop van het proces is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur en daaronder beschreven. De figuur geeft het volledige proces, van vaststellen van de doelstelling tot en met registratie in de basisregistratie ondergrond. De eerste drie stappen van het proces zijn kort beschreven in paragraaf 1.1 en 1.2 van deze toelichting en uitgebreider in het Scopedocument grondwatersamenstellingsonderzoek GAR. Een handboek voor inname beschrijft het proces dat bij het leveren van gegevens aan de basisregistratie ondergrond wordt doorlopen. In deze catalogus beschrijven we alleen de onderdelen veldonderzoek, labonderzoek en controleren en beoordelen.
Figuur 2 Het proces van de monitoring van grondwatersamenstelling: het grondwatersamenstellingsonderzoek.
- 1.
Veldonderzoek is het proces dat loopt vanaf het oppompen van grondwater tot de aanlevering van de laboratoriummonsters aan het laboratorium. Tijdens het veldonderzoek wordt door gespecialiseerde medewerker, bij een grondwatermonitoringput, in een filter water afgenomen door het op te pompen.
  - o
Op het opgepompte water worden ter plekke veldanalyses gedaan. Hierbij wordt een klein aantal parameters, ofwel eigenschappen van het grondwatermonster, meteen gemeten. Dit zijn gegevens die op zichzelf al gebruikswaarde hebben en die tevens ondersteunend zijn voor de verdere laboratoriumanalyse en het beoordelen van de resultaten van het grondwatersamenstellingsonderzoek als geheel.
  - o
Vervolgens worden een of meerdere monsters genomen van het grondwater voor het doen van verdere analyses in het laboratorium. In de praktijk worden er vaak meer en verschillende soorten flessen met grondwater gevuld omdat in het laboratorium verschillende analyses zullen worden uitgevoerd die vragen om specifieke behandeling van het monster. Het water moet bijvoorbeeld al dan niet eerst gefiltreerd worden, de fles moet van glas dan wel kunststof zijn, de fles moet wel of niet volledig gevuld zijn en er moet wel of geen bepaalde conserveringsstof in zitten.
- 2.
Het laboratoriumonderzoek is het proces dat start bij de overdracht van de laboratoriummonsters door de uitvoerder van het veldonderzoek of een koerier aan het laboratorium of aan meerdere laboratoria. Met behulp van verschillende analyseprocessen wordt de waarde bepaald van de verschillende parameters. Het proces eindigt bij de rapportage van de onderzoeksresultaten aan de bronhouder.
- 3.
De veld- en laboratoriumanalyseresultaten worden, na ontvangst door de bronhouder, door de bronhouder en/of een adviesbureau gecontroleerd en beoordeeld. De beoordeling leidt tot een kwaliteitsstatus per parameter. Deze kwaliteitsstatus geeft aan wat het eindoordeel van de bronhouder is over de kwaliteit van de gemeten waarde van de parameter. Het protocol dat gebruikt wordt bij het beoordelen bevat richtlijnen voor zowel het uitvoeren van de controles als een onderbouwing van de mogelijke uitkomsten van de kwaliteitsstatus.
1.4

Belangrijkste entiteiten
In deze paragraaf wordt een beschrijvende toelichting geven op de gegevensinhoud. De expliciete definities zijn te vinden in de tabellen van de gegevensdefinitie. Als eerst wordt de hoofdentiteit beschreven, daarna de entiteiten van het veldonderzoek en de entiteiten van het laboratoriumonderzoek. Het resultaat van de beoordeling, de kwaliteitsstatus van de gegevens, is onderdeel van zowel het veldonderzoek als het laboratoriumonderzoek.
1.4.1

Grondwatersamenstellingsonderzoek
Informatie uit de periodieke grondwatersamenstellingsonderzoeken wordt in de basisregistratie ondergrond geregistreerd als het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek. Dit registratieobject omvat de, van een beoordelingsresultaat voorziene, definitieve meetwaarden van een op grondwatersamenstelling gericht onderzoek dat aan een grondwatermonster uit een bepaald meetpunt is verricht. Daarbij is een uitgangspunt dat een grondwatersamenstellingsonderzoek één bronhouder heeft, maar wel uitgevoerd kan zijn ten behoeve van meerdere grondwatermonitoringnetten die van één of meerdere bronhouders kunnen zijn. Daarnaast is een uitgangspunt dat alle gegevens van het grondwatersamenstellingsonderzoek tegelijk worden aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond. De resultaten van het veldonderzoekdeel en het laboratoriumonderzoekdeel binnen één grondwatersamenstellingsonderzoek worden dus samen aangeleverd.
Een grondwatersamenstellingsonderzoek kan ten behoeve van meer dan één monitoringdoel uitgevoerd worden. Dit betekent dat een onderzoek in het kader van meerdere grondwatermonitoringnetten tegelijk uitgevoerd kan zijn. In het registratieobject Grondwatermonitoringnet worden het doel van de monitoring (monitoringdoel) geregistreerd en het wettelijk kader waar dit doel uit volgt (kader aanlevering). In het registratieobject grondwatersamenstellingsonderzoek wordt het monitoringdoel en het wettelijk kader waar dit doel uit volgt niet geregistreerd. Met de verwijzing van het grondwatersamenstellingsonderzoek naar één of meer grondwatermonitoringnetten (zie paragraaf 1.2 van deze toelichting) is het doel en het wettelijk kader van het grondwatersamenstellingsonderzoek indirect geregistreerd. De verwijzing naar het grondwatermonitoringnet wordt gemaakt op basis van het BRO-ID van het grondwatermonitoringnet.
Bij een grondwatersamenstellingsonderzoek ligt de verwijzing vast naar de monitoringbuis van de grondwatermonitoringput waarin het onderzoek is uitgevoerd (zie paragraaf 1.2 van deze toelichting). De verwijzing wordt gemaakt op basis van het BRO-ID van de grondwatermonitoringput in combinatie met het buisnummer van de buis waarin de bemonstering heeft plaatsgehad. Met deze buisverwijzing is via de filterdiepte ook de diepte geregistreerd waarop de grondwatermonsters zijn genomen.
De veld- en laboratoriumanalyseresultaten van een grondwatersamenstellingsonderzoek worden door de bronhouder en/of een derde partij in opdracht van een bronhouder gecontroleerd en beoordeeld. Bij het beoordelen van gegevens wordt gekeken naar de resultaten van het grondwatersamenstellingsonderzoek als geheel. Bijvoorbeeld wordt de consistentie beoordeeld tussen de chemische veld- en laboratoriumresultaten met behulp van verschillende chemische relaties. Daarnaast worden meetresultaten beoordeeld binnen de tijdreeks, indien aanwezig, van het betreffende filter. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een beoordelingsprocedure. Dit is een protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij het beoordelen van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of in het laboratorium gemeten zijn. De procedure beschrijft hoe de beoordeling wordt gedaan en op welke manier de beoordeling leidt tot het eindoordeel over de kwaliteit van een individuele meting.
Elk grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens afspraak tussen opdrachtgever (de bronhouder die in de basisregistratie ondergrond voor elk registratieobject wordt geregistreerd) en opdrachtnemer(s). Bij elk grondwatersamenstellingsonderzoek wordt een hoeveelheid parameters, ofwel eigenschappen van het grondwatermonster, gemeten. Het resultaat van deze metingen wordt geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
1.4.2

Identificatie van parameters
Zowel in het veldonderzoek als in het laboratoriumonderzoek worden parameters, eigenschappen, van het grondwater bepaald. Bij de registratie van de meetresultaten van het veldonderzoek en het laboratoriumonderzoek wordt gebruik gemaakt van de Parameterlijst (zie Artikel 1, 1.1 Parameterlijst, voor de inhoud van de lijst). Elke parameter in deze lijst wordt geïdentificeerd door het ID van de parameter. Het ID wordt gebruikt om de parameter aan te duiden, dit is een persistent, identificerend volgnummer binnen de referentielijst zoals dat uitgegeven wordt door het SIKB. Het ID van een parameter zal in de loop der tijd dus niet veranderen. Voor nieuwe stoffen kan een nieuw ID met een nieuwe Aquocode aangevraagd worden.
In de Parameterlijst is voor elke parameter naast het ID ook vastgelegd: de Aquocode, het CASnummer (indien van toepassing), een omschrijving, de eenheid en de hoedanigheid waarin de parameter wordt geregistreerd.
De Aquocode is een codering voor een stof die afgeleid is van de naam van de stof. De Aquocode maakt onderdeel uit van de Aquo-standaard. Dit is een open standaard en uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen de watersector.
Het CASnummer is het Chemical Abstracts Service nummer van de laboratoriumparameter. Dit is een internationaal gebruikte, unieke, numerieke code voor chemische elementen, componenten en polymeren. Er zijn alleen CASnummers voor chemische verbindingen, niet voor parameters die de toestand van het grondwater beschrijven zoals zuurgraad, troebelheid, elektrisch geleidingsvermogen of temperatuur. Ook zijn er geen CASnummers voor som-parameters zoals stikstof-totaal of de som van trichloorfenol-isomeren.
De Aquocode, het CASnummer (indien van toepassing) en de omschrijving vormen de toelichting op de parameter, deze gegevens zorgen ervoor dat alle gebruikers er zeker van zijn om welke eigenschap of stof het gaat.
Om verschillende grondwatersamenstellingsonderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken is de eenheid door de basisregistratie ondergrond voorgeschreven. Alleen een veelvoud of een deel van de voorgeschreven eenheid kan voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld µg/l in de parameterlijst staat is mg/l ook toegestaan als dit beter aansluit bij de hoogte van de gemeten waarde. De prefix, het voorvoegsel van de eenheid mag dus worden aangepast ten opzichte van wat is gedefinieerd in de parameterlijst.
Naast de eenheid is ook de hoedanigheid voorgeschreven. De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. De verschillende waarden van de hoedanigheid kenmerken zich door de volgende criteria:
- • De waarde betreft een equivalent: een aanduiding voor het equivalent waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter (‘vorm’ uit de definitie). In dat geval begint de waarde met de uitdrukking ‘uitgedrukt in’. De hoedanigheid ‘uitgedrukt in stikstof’ bij de parameter nitraat is hiervan een goed voorbeeld.
- • De waarde betreft een referentie: een referentie(-kader), de waarde is uitgedrukt ten opzichte van een bepaalde referentiehoogte, referentietemperatuur, referentiegewicht, etcetera. Voorbeelden hiervan zijn ‘ten opzichte van Vienna-Standard Mean Ocean Water’ en ‘ten opzichte van 25 graden Celsius’.
- • De waarde betreft een fractie: een aanduiding van een bepaald gestandaardiseerd deel / fractie van de parameter. Analyses (volgens voorschrift) van parameterfracties worden bijvoorbeeld toegepast indien het analyseresultaat over de fractie de kwaliteit van het monster beter weergeeft of als de normering op de fractie gebaseerd is. Voorbeeld van parameterfracties is ‘opgeloste fractie (bijv. na filtratie)’.
De hoedanigheid bevat géén waarden die een nadere aanduiding zijn van methodes, technieken voor behandeling, ontsluiting of analyse van monsters.
De parameterlijst is gebaseerd op de Aquo parameterlijst Grondwaterkwaliteit van het IHW, aangevuld met parameters van de Aquo parameterlijst Bodemkwaliteit – compartiment Grondwater van het SIKB en verder aangevuld met door stakeholders kenbaar gemaakte parameters waar grondwater op bemonsterd wordt.
1.4.3

Veldonderzoek en monstername
Tijdens het veldonderzoek wordt in het veld een aantal waarnemingen gedaan en een aantal metingen uitgevoerd die belangrijk zijn om in het veld uit te voeren en het resultaat ervan te registreren. Tevens worden monsters genomen voor analyse in het laboratorium. De uitvoerder veldonderzoek is de partij die voor de bronhouder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het veldonderzoek.
Het veldonderzoek gebeurt op een bepaald tijdstip, op een bepaalde datum, het tijdstip veldonderzoek. Dit is het tijdstip van monstername. Bij historische gegevens kan het voorkomen dat het tijdstip van monstername niet bekend is, dat alleen de datum van het veldonderzoek bekend is. In deze gevallen kan een fictief tijdstip, 12:00:00, gekozen worden. Bij het veldonderzoek wordt een bepaalde bemonsteringsprocedure gebruikt. Hierin zijn de eisen en de voorgeschreven werkwijze ten aanzien van bemonstering vastgelegd.
Gegevens over het Bemonsteringsapparaat zijn relevant voor de beoordeling van de kwaliteit van het monster. Het pomptype is kenmerkend voor het bemonsteringsapparaat en wordt daarom vastgelegd in de basisregistratie ondergrond.
Een aantal van de metingen die in het veld worden gedaan, wordt in de basisregistratie ondergrond geregistreerd bij Veldmeting. Deze gegevens hebben hergebruikswaarde: ze geven een algemene indruk over het bemonsterde grondwater, de meetwaarden worden gebruikt in bepaalde controles, of de bepaling in het veld levert een betrouwbaarder resultaat op dan een bepaling in het laboratorium. Voor het meten van parameters in het veld zijn meerdere redenen:
- •
Na de monstername kan de samenstelling van het monster veranderen:
Het gehalte waterstofcarbonaat wordt bijvoorbeeld in het veld gemeten omdat het waterstofcarbonaatgehalte zeer gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Het gehalte kan veranderen door bijvoorbeeld ontgassing, door temperatuurverandering, pH-verandering, onder invloed van zuurstof en door het optreden van microbiële activiteit.
- •
Parameters zijn ondersteunend voor verdere analyse:
Het elektrisch geleidingsvermogen en de zuurgraad worden gebruikt voor controles: als de in het laboratorium gemeten waarde afwijkt van de in het veld gemeten waarde dan kan dit duiden op onregelmatigheden in het veld, aan apparatuur, of tijdens transport, opslag of analyses.
- •
Parameters zeggen wat over de omstandigheden van de meting:
Bijvoorbeeld omdat deze waarden aangeven of het filter lang genoeg is afgepompt om een laboratoriummonster te gaan nemen. Zuurstofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, zuurgraad en temperatuur worden, terwijl het filter wordt afgepompt, herhaaldelijk gemeten. Nadat het filter voldoende is schoon gepompt en deze waarden constant zijn geworden, worden de laboratoriummonsters genomen. De laatst gemeten, constante waarden van het zuurstofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, zuurgraad en temperatuur worden geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
Het resultaat van de metingen in het veld wordt geregistreerd bij Veldmeting. Zoals in paragraaf 1.4.2 toegelicht, wordt elke parameter geïdentificeerd door het ID van de parameter. De gemeten waarde van een veldmeting wordt geregistreerd in de basisregistratie ondergrond bij veldmeetwaarde. De veldmeetwaarde heeft het formaat Meetwaarde. Bij de meetwaarde hoort een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de parameter. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de Parameterlijst waarbij de prefix, het voorvoegsel van de eenheid aangepast mag worden(zie paragraaf 1.4.2).
Gewoonlijk wordt bij Meetwaarde de opbouw van het getal voorgeschreven: het aantal cijfers voor en achter het decimaal scheidingsteken ligt vast. Samen met de meeteenheid geeft de opbouw de nauwkeurigheid van de meetwaarde weer. Bij de veldmeetwaarde en de analysemeetwaarde (de in het laboratorium gemeten waarde) kan er geen vaste opbouw worden gegeven omdat het waarden van verschillende parameters kan betreffen die elk een andere opbouw en eventueel een andere meeteenheid hebben. Dit betekent dat bij de resultaten van het veldonderzoek en het laboratoriumonderzoek de nauwkeurigheid (het aantal significante cijfers) niet gedefinieerd wordt door de basisregistratie ondergrond. Bij aanlevering aan de basisregistratie ondergrond vindt geen controle plaats op de opbouw. De bronhouder heeft de verantwoordelijkheid het getal in de juiste nauwkeurigheid aan te leveren. Dat wil zeggen met het juiste aantal significante cijfers, het aantal cijfers dat betekenis heeft voor de nauwkeurigheid van de meting. De bronhouder kan hierbij gebruik maken van de mogelijkheid de prefix van de eenheid aan te passen aan de hoogte van de gemeten waarde.
Bij elke individuele meting van een parameter in het grondwatersamenstellingsonderzoek geeft de bronhouder (of een derde partij in opdracht van een bronhouder) een eindoordeel over de kwaliteit van de meting. Dit eindoordeel wordt gevormd aan de hand van een, voor het hele grondwatersamenstellingsonderzoek gebruikte beoordelingsprocedure. Het eindoordeel wordt geregistreerd in de status kwaliteitscontrole. Het is een oordeel over de kwaliteit van de meting van de parameter, geen oordeel over het grondwatermonster als geheel.
Het resultaat van de waarnemingen in het veld wordt geregistreerd bij Veldwaarneming. Hier worden verschillende waarnemingen vastgelegd die belangrijk kunnen zijn voor hergebruik. De kleur van het grondwater wordt gedefinieerd in drie attributen te weten de hoofdkleur, de bijkleur en de kleursterkte. De uitbreidbare waardelijsten die gebruikt worden om de kleur van het grondwater vast te leggen, Kleur en Kleursterkte, zijn extern. De inhoud is uit de Aquo-standaard overgenomen, uit de gelijknamige Aquo domeintabellen.
Naast de kleur wordt aan de hand van de onderstaande attributen vastgelegd of er bepaalde bijzonderheden zijn geconstateerd die relevant zijn voor het beoordelen of hergebruiken van de resultaten van het onderzoek. Deze attributen worden met ja of met nee gevuld indien dit bekend is. Het attribuut ontbreekt als niet bekend is of het ja of nee is.
- • De aanduiding die aangeeft of de temperatuur van het monster tijdens het transport is afgeweken van de eisen die in de gebruikte bemonsteringsprocedure worden gesteld: afwijkend gekoeld.
- • De aanduiding die aangeeft of de gebruikte meetapparatuur een te grote, oplopende afwijking had: afwijking in meetapparatuur.
- • De aanduiding die aangeeft of er mogelijk contaminatie door vluchtige verbindingen opgetreden is door een aanwezige verbrandingsmotor: contaminatie door verbrandingsmotor.
- • De aanduiding die aangeeft of tijdens de monstername een type inline-filter gebruikt is dat afwijkt van de eisen die in de gebruikte bemonsteringsnorm worden gesteld: inline filter afwijkend.
- • De aanduiding die aangeeft of het filter tijdens de bemonstering drooggevallen is doordat de pijlbuis slecht liep. Er is geen lucht in het monster terechtgekomen: filter belucht.
- • De aanduiding die aangeeft of de grondwaterstand tijdens en na het voorpompen met meer dan 50 centimeter verlaagd is: grondwaterstand teveel gedaald.
- • De aanduiding die aangeeft of het monster belucht is doordat de peilbuis tijdens de bemonstering slecht liep: monster belucht.
- • De aanduiding die aangeeft of de slang die bij het oppompen is van het grondwater is gebruikt is hergebruikt: slang hergebruikt.
- • De aanduiding die aangeeft of de temperatuur van het grondwater tijdens de bemonstering moeilijk te bepalen was door zeer warm weer in combinatie met een slechtlopende peilbuis: temperatuur moeilijk te bepalen.
1.4.4

Laboratoriumonderzoek
Een laboratoriumonderzoek van een grondwatersamenstellingsonderzoek wordt door een of meerdere laboratoria verricht. Alle laboratoria die onderzoeken uitvoeren die binnen de scope van de basisregistratie ondergrond vallen, zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Vereist voor de accreditatie is onder andere het volgen van (inter)nationale standaarden (NEN- en/of ISO-normen). Laboratoria werken volgens strikte interne kwaliteitssystemen vastgelegd in handboeken, conform de richtlijnen van de Raad voor Accreditatie. Geaccrediteerde laboratoria zijn daarnaast verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria worden vergeleken. De accreditatie legt op parameter(groep)niveau vast welke bepalingstechnieken en bijbehorende procedures gehanteerd worden door het geaccrediteerde laboratorium. Laboratoria zijn vaak niet voor alle parameters of parametergroepen geaccrediteerd. Met name parameters die zij niet regelmatig meten kunnen accreditaties missen. Wanneer de bronhouder ervoor kiest om alle parameters volgens een geaccrediteerde procedure te laten meten, kan het in enkele gevallen voorkomen dat het laboratoriumonderzoek door meer dan één laboratorium uitgevoerd wordt. Op de website van de Raad van Accreditatie (www.rva.nl) is per laboratorium informatie te vinden over hun huidige accreditatie.
Het laboratoriumonderzoek omvat de resultaten van het onderzoek van één of meer deelmonsters, waarbij doorgaans veel verschillende parameters worden bepaald. Elk laboratoriumonderzoek wordt onder de verantwoordelijkheid van één laboratorium, de uitvoerder laboratoriumonderzoek, uitgevoerd.
In het laboratorium worden een of meer analyseprocessen uitgevoerd. Een analyseproces bevat de kenmerken van de in het laboratorium uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de bepaling van de waarde van parameters in het grondwatermonster. Van het analyseproces worden de analysedatum, de bepalingstechniek en de bepalingsprocedure geregistreerd in de Basisregistratie Ondergrond.
De datum waarop een bepalingstechniek wordt uitgevoerd, wordt geregistreerd met de analysedatum. Wanneer de bepalingstechniek zich uitstrekt over meer dagen, wordt de datum geregistreerd waarop de bepalingstechniek is afgerond.
Een parameter kan vaak met verschillende bepalingstechnieken gemeten worden. De bepalingstechniek is van invloed op de gemeten waarde en de nauwkeurigheid van de gemeten waarde. Met één bepalingstechniek worden meestal meerdere parameters gemeten. Verschillende laboratoria kunnen voor dezelfde bepalingstechniek een verschillende norm of voorschrift hanteren. Daarom wordt de door het laboratorium gebruikte norm of het voorschrift geregistreerd, de bepalingsprocedure. In sommige gevallen wordt een procedure gebruikt die niet is gecertificeerd of geaccrediteerd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij de analyse van stoffen waarop recentelijk voor het eerst analyses plaatsvinden. In deze gevallen wordt een eigen methode gebruikt. Dit wordt als niet genormaliseerde automatische waardebepaling aangeduid.
De uitbreidbare waardelijsten Waardebepalingstechniek en Waardebepalingsprocedure zijn extern. De inhoud is uit de Aquo-standaard overgenomen, uit de Aquo-domeintabellen Waardebepalingstechniek respectievelijk Waardebepalingsmethode.
Het analyseproces leidt tot meetresultaten van een of meer parameters. Deze worden geregistreerd in Analyse. Middels het ID wordt de parameter geïdentificeerd (zie paragraaf 1.4.2).
Het gemeten gehalte van de parameter wordt geregistreerd in het attribuut analysemeetwaarde. In sommige gevallen wordt in het attribuut analysemeetwaarde niet de gemeten waarde geregistreerd maar de rapportagegrens: De door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken grensconcentratie waarboven het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Een gemeten waarde kan ook hoger zijn dan de hoogste grenswaarde die nog wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. In dit geval zal het laboratorium het monster verdunnen. Het kan voorkomen dat dit niet meer mogelijk is. In dat geval wordt in het attribuut analysemeetwaarde niet de gemeten waarde geregistreerd maar de hoogste nog gerapporteerde grenswaarde.
Wanneer het attribuut analysemeetwaarde een grenswaarde bevat is er een limietsymbool aanwezig. Het limietsymbool geeft aan dat het, in het grondwater aanwezige gehalte kleiner of groter is dan de grensconcentratie die geregistreerd is bij analysemeetwaarde.
De rapportagegrens is de, door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken, kleinste waarde van een concentratie van een component die door een laboratorium standaard wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. In sommige gevallen hebben de opdrachtnemer en de opdrachtgever de afspraak gemaakt dat de rapportagegrens gelijk is aan de detectiegrens, ofwel aantoonbaarheidsgrens. Dit is de grens waarboven kan worden vastgesteld of de parameter wel of niet aanwezig is. In andere gevallen is de detectiegrens lager dan de rapportagegrens. De rapportagegrens is voor hergebruik een belangrijk gegeven en wordt geregistreerd indien hij bekend is bij de bronhouder. Deze grens is mede afhankelijk van de bepalingstechniek en de eventuele bewerking van het grondwatermonster.
Wanneer het gemeten gehalte lager is dan de rapportagegrens, mag de bronhouder de rapportagegrens in het attribuut analysemeetwaarde registreren. In dit geval wordt eveneens het limietsymbool geregistreerd. De bronhouder mag bij een, door een laboratorium toch gerapporteerd gemeten gehalte dat lager is dan de rapportagegrens, besluiten of hij deze gemeten waarde registreert bij het attribuut analysemeetwaarde in de basisregistratie ondergrond of niet. Is bijvoorbeeld de rapportagegrens 1,0 mg/l en het laboratorium rapporteert 0,95 mg/l, dan mag de bronhouder kiezen. Hij kan 0,95 mg/l opnemen of hij kan 1,0 mg/l opnemen in het veld analysemeetwaarde. Neemt de bronhouder 1,0 mg/l op, dan wordt ook het attribuut limietsymbool gevuld met: <.
Andere soorten grenzen, zoals de detectiegrens: de grens waarboven kan worden vastgesteld of de parameter wel of niet aanwezig is, of de bepaalbaarheidsgrens, die iets zegt over wanneer het gehalte van een parameter betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden niet geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
De analysemeetwaarde en de rapportagegrens hebben het formaat Meetwaarde. Gewoonlijk wordt bij Meetwaarde de opbouw van het getal voorgeschreven: het aantal cijfers voor en achter het decimaal scheidingsteken ligt vast. Net als bij de veldmeetwaarde kan er bij de analysemeetwaarde en de rapportagegrens van de in het laboratorium gemeten parameters geen vaste opbouw worden gegeven. Net als bij de resultaten van de veldmetingen heeft de bronhouder de verantwoordelijkheid het getal in de juiste nauwkeurigheid (het aantal significante cijfers) aan te leveren. In de door laboratoria gebruikte bepalingsprocedure is vaak vastgelegd hoe er afgerond moet worden. De bronhouder kan hierbij gebruik maken van de mogelijkheid de prefix van de eenheid aan te passen aan de hoogte van de gemeten waarde.
Net als bij Veldmeting, wordt bij Analyse bij elke individuele meting door de bronhouder (of een derde partij in opdracht van een bronhouder) een eindoordeel over de kwaliteit van de meting aangegeven. Dit eindoordeel wordt gevormd aan de hand van een, voor het hele grondwatersamenstellingsonderzoek gebruikte beoordelingsprocedure. Het eindoordeel wordt geregistreerd in de status kwaliteitscontrole.
1.5

Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het Grondwaterdomein
De verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein en hun gegevens hebben samenhang. Zie de beschrijving hiervan in paragraaf 1.2, Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond. Op basis van de samenhang wordt er consistentie verwacht tussen de gegevens in verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein. Het is de verantwoordelijkheid van de bronhouder om deze consistentie te waarborgen. De basisregistratie ondergrond dwingt dit grotendeels niet af.
De basisregistratie ondergrond dwingt alleen af dat gegevens in andere registratieobjecten waarnaar verwezen wordt, ook daadwerkelijk geregistreerd zijn. Dit geldt voor de volgende verwijzingen (zie ook het plaatje in paragraaf 1.2, Domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond):
- • Vanuit Grondwatermonitoringnet, Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwaterstandonderzoek naar een buis in een grondwatermonitoringput.
- • Vanuit Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwaterstandonderzoek naar Grondwatermonitoringnet.
Daarnaast wordt op de volgende punten consistentie verwacht:
- • De periode waarin een buis in een grondwatermonitoringput als meetpunt onderdeel is van een grondwatermonitoringnet, valt binnen de periode waarin de betreffende grondwatermonitoringput en de betreffende buis in de put bestaan in de werkelijkheid.
- • De verzameling meetpunten binnen een grondwatermonitoringnet is consistent met de grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken die in het kader van het monitoringnet zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen: ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek is het filter in de put waarin het onderzoek plaats vindt, een meetpunt in elk grondwatermonitoringnet waaraan het betreffende onderzoek gekoppeld is.
Ook met betrekking tot kwaliteitsregime geldt een specifieke samenhang tussen gegevens van verschillende registratieobjecten.
- • Aan een grondwatermonitoringnet dat onder kwaliteitsregime IMBRO/A in de basisregistratie is geregistreerd kunnen alleen onderzoeksgegevens (grondwatersamenstellingsonderzoeken en/of grondwaterstandonderzoeken) gekoppeld worden die ook onder kwaliteitsregime IMBRO/A vallen. Van grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO moet bekend zijn in welk (wettelijk) kader ze zijn uitgevoerd. Daarom kunnen ze alleen gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten die onder kwaliteitsregime IMBRO zijn geregistreerd. Grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO/A kunnen zowel gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten onder kwaliteitsregime IMBRO als onder IMBRO/A.
- • Voor de verwijzingen naar grondwatermonitoringput vanuit andere registratieobjecten gelden geen restricties. Het maakt niet uit of de grondwatermonitoringput waarnaar verwezen wordt kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO/A heeft.
1.6

INSPIRE
Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek valt onder het INSPIRE-thema Environmental Monitoring Facilities, en om die reden moeten de gegevens in het registratieobject geschikt gemaakt worden voor uitwisseling volgens de INSPIRE-standaard. Dit wordt voor dit registratieobject geïmplementeerd middels een mapping van het gegevensmodel van het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek op het gegevensmodel van het INSPIRE-thema. De inhoud van deze mapping is geen onderdeel van deze catalogus.

BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO) CATALOGUS GRONDWATERSTANDONDERZOEK
Datum 27 maart 2020

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1 | Registratieobject
2 | Het domeinmodel
3 | Entiteiten en attributen
| 3.1 | Grondwaterstandonderzoek Registratiegeschiedenis
| 3.2
| 3.3 | Grondwatermonitoringnet
| 3.4 | GMW-monitoringbuis
| 3.5 | Observatie
| 3.6 | Metadata observatie
| 3.7 | Organisatiegegevens
| 3.8 | Observatieproces
| 3.9 | Tijdmeetwaardereeks
| 3.10 | Tijdmeetwaardepaar
| 3.11 | Metadata tijdmeetwaardepaar
Artikel 2 Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
| 1.1 | Registratiestatus
| 1.2 | Meetprocedure
| 1.3 | TypeMeetinstrument
| 1.4 | TypeLuchtdrukcompensatie
| 1.5 | Procestype
| 1.6 | Beoordelingsprocedure
| 1.7 | MateBeoordeling
| 1.8 | Observatietype
| 1.9 | StatusKwaliteitscontrole
| 1.10 | Censuurreden
| 1.11 | Interpolatietype
Toelichting
1 | Grondwaterstandonderzoek
| 1.1 | Grondwatermonitoring
| 1.2 | Domein grondwatermonitoring in de BRO
| 1.3 | Het grondwaterstandonderzoek
| | 1.3.1 | Inleiding
| | 1.3.2 | Het proces
| 1.4 | WaterML
| 1.5 | Belangrijkste entiteiten
| | 1.5.1 | Grondwaterstandonderzoek
| | 1.5.2 | Observatie
| | 1.5.3 | Observatieproces
| | 1.5.4 | Tijdmeetwaardereeks
| | 1.5.5 | Tijdmeetwaardepaar
| 1.6 | Impact kwaliteitsregime IMBRO/A
| 1.7 | Hiërarchie in gebruiksplicht
| 1.8 | Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het Grondwaterdomein
| 1.9 | INSPIRE
Artikel
1

Definitie van registratieobject, entiteiten en attributen
1

Registratieobject
Naam | Grondwaterstandonderzoek
Code | GLD
Definitie | Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een grondwaterstandonderzoek dat vanuit een bepaalde opdracht is uitgevoerd door herhaaldelijk op een bepaalde locatie in Nederland de waterstand in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput te meten.
Populatie | Zie Scopedocument Grondwaterstandonderzoek (GLD)
2

Het domeinmodel
Figuur 1: Domeinmodel grondwaterstandonderzoek
3

Entiteiten en attributen
3.1

Grondwaterstandonderzoek
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die het grondwaterstandonderzoek identificeren en inzicht gegeven in de geschiedenis van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.
3.1.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | De identificatie van een grondwaterstandonderzoek in de registratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GLDNNNNNNNNNNNN
Toelichting | De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.
3.1.2

bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als bronhouder van grondwatersamenstellingsonderzoek.
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.
3.1.3

object-ID bronhouder
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 200
Toelichting | Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.
3.1.4

dataleverancier
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als dataleverancier van het registratieobject bekend zijn.
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven. Het wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.
3.1.5

kwaliteitsregime
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Kwaliteitsregime
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven.
3.1.6

datum eerste meting
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | De datum waarop de eerste meting van het grondwaterstandonderzoek is uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Datum
Toelichting | Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond afgeleid van de begindatum van de observatieperiode van de entiteit Observatie behorende bij de observatie met de oudste begindatum.
3.1.7

datum recentste meting
Type gegeven | Attribuut van Grondwaterstandonderzoek
Definitie | De datum van de recentste meting die beschikbaar is van het grondwaterstandonderzoek.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Datum
Toelichting | Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond afgeleid van de einddatum van de observatieperiode van de entiteit Observatie behorende bij de observatie met de meest recente einddatum.
3.2

Registratiegeschiedenis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.
Toelichting | De gegevens staan niet in een brondocument maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.
3.2.1

tijdstip registratie object
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
3.2.2

registratiestatus
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratiestatus
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.2.3

tijdstip laatste aanvulling
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig wanneer na de initiële registratie van het object in de registratie ondergrond er aanvullende gegevens zijn vastgelegd.
3.2.4

tijdstip voltooiing registratie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de registratiestatus de waarde voltooid heeft. Het attribuut ontbreekt in alle andere gevallen.
Toelichting | Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.
3.2.5

gecorrigeerd
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
3.2.6

tijdstip laatste correctie
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut gecorrigeerd gelijk is aan ja. Het attribuut ontbreekt in alle andere gevallen.
3.2.7

in onderzoek
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer een object in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.
3.2.8

in onderzoek sinds
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het object in onderzoek heeft genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut in onderzoek gelijk is aan ja. Het attribuut ontbreekt in alle andere gevallen
3.2.9

uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het object door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | Wanneer de registerbeheerder een object uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een object alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een object slechts een keer uit registratie kan worden genomen.
3.2.10

tijdstip uit registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het object uit registratie is genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut uit registratie genomen gelijk is aan ja. Het attribuut ontbreekt in alle andere gevallen.
3.2.11

weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | IndicatieJaNee
– Type | Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting | De registerbeheerder kan een object eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.
3.2.12

tijdstip weer in registratie genomen
Type gegeven | Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut weer in registratie genomen gelijk is aan ja. Het attribuut ontbreekt in alle andere gevallen.
3.3

Grondwatermonitoringnet
Type gegeven | Entiteit
Definitie | Het grondwatermonitoringnet waarin het grondwaterstandonderzoek wordt uitgevoerd.
Toelichting | Het registratieobject Grondwatermonitoringnet wordt in een aparte BRO gegevenscatalogus gedefinieerd.
3.3.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van Grondwatermonitoringnet
Definitie | De identificatie van het grondwatermonitoringnet in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMNNNNNNNNNNNNN
3.4

GMW-monitoringbuis
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De gegevens die nodig zijn voor de unieke identificatie van een specifieke monitoringbuis in een grondwatermonitoringput.
Toelichting | Het BRO-ID van de grondwatermonitoringput wordt opgenomen plus het volgnummer van de specifieke monitoringbuis in de put.
3.4.1

BRO-ID
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | De identificatie van de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Registratieobjectcode
– Type | Code
– Opbouw | GMWNNNNNNNNNNNN
3.4.2

buisnummer
Type gegeven | Attribuut van GMW-monitoringbuis
Definitie | Het identificerende nummer van de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Nummer 3
3.5

Observatie
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De kenmerken van de activiteiten die geleid hebben tot het bepalen van de waterstand in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput, in een bepaalde periode.
3.5.1

observatie ID
Type gegeven | Attribuut van Observatie
Definitie | Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van de observatie.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 40
Regels | De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen het grondwaterstandonderzoek.
3.5.2

observatieperiode
Type gegeven | Attribuut van Observatie
Definitie | De periode waarover de tijd-meetwaardereeks, die het resultaat is van de observatie, van toepassing is. Deze periode wordt gevormd door de datum van de eerste meting en de datum van de laatste meting van de reeks.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Datuminterval
Regels | De observatieperioden mogen elkaar niet overlappen wanneer de waarde van het attribuut type observatie van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan volledigBeoordeeld.
Toelichting | Het attribuut heeft als datatype Datuminterval dat bestaat uit een begin- en een einddatum. De bronhouder of dataleverancier kan de begindatum afleiden van de eerste meting uit de reeks en de einddatum van de laatste meting uit de reeks. Het gegeven dient in een brondocument te staan. Het is in WaterML een verplicht attribuut en daarom ook hier opgenomen. Observatieperioden van volledige beoordeelde tijd-meetwaardereeksen mogen niet overlappen, de einddatum van de ene periode mag wel gelijk zijn aan de begindatum van de volgende periode.
3.5.3

tijdstip resultaat
Type gegeven | Attribuut van Observatie
Definitie | De datum en het tijdstip waarop het eindresultaat van de tijd-meetwaardereeks tot stand is gekomen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
Regels IMBRO/A | Onder kwaliteitsregime IMBRO/A mag een waarde van het type DatumTijd, of mag een waarde van het type OnvolledigeDatum gebruikt worden.
Toelichting | Bij een controlemeting, is dit het tijdstip waarop de meting is uitgevoerd. Bij een reguliere tijd-meetwaardereeks met een mate beoordeling: voorlopig, is dit het tijdstip van de laatste meting van de reeks. Bij een volledig beoordeelde meetreeks is dit het tijdstip waarop de beoordeling is afgerond. Niet bedoeld wordt het tijdstip waarop de resultaten worden aangeboden bij het bronhouderportaal of de LV-BRO. Dit is in WaterML een verplicht attribuut.
3.6

Metadata observatie
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De metadata die behoort bij de observatie van de waterstand in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput, in een bepaalde periode.
3.6.1

datum metadata
Type gegeven | Attribuut van Metadata observatie
Definitie | De creatiedatum van de metadata over de observatie.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Datum
– Naam IMBRO/A | OnvolledigeDatum
Regels | De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan het datumdeel van het attribuut tijdstip resultaat van de entiteit Observatie.
Toelichting | Dit is in WaterML een verplicht attribuut.
3.6.2

observatietype
Type gegeven | Attribuut van Metadata observatie
Definitie | Het type observatie dat is gedaan.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Observatietype
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.6.3

mate beoordeling
Type gegeven | Attribuut van Metadata observatie
Definitie | De mate waarin een beoordeling van de reeks van tijd-meetwaardeparen, die het resultaat zijn van de observatie, heeft plaatsgehad.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | MateBeoordeling
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut observatietype gelijk is aan reguliereMeting. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut observatietype gelijk is aan controlemeting.
Toelichting | Actuele reguliere metingen die in de basisregistratie ondergrond worden opgenomen zijn vaak nog niet, of nog niet volledig beoordeeld. Afhankelijk van de gevolgde procedure vindt bijvoorbeeld na een jaar een volledige beoordeling plaats. Controlemetingen dienen ter controle van de reguliere metingen. Het onderscheid in de mate van beoordeling is voor controlemetingen daarom niet, of minder van belang.
3.7

Organisatiegegevens
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon, die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de waterstandmeting.
Toelichting | Dit is een in WaterML verplicht gegeven dat bestaat uit een aantal verplichte attributen. Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.
3.7.1

identificatie
Type gegeven | Attribuut van Organisatiegegevens
Definitie | Het KvK-nummer of het equivalent van het KvK-nummer in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Organisatie
– Type | Keuze
Regels | De onderneming moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van grondwaterstandonderzoek.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.7.2

organisatienaam
Type gegeven | Attribuut van Organisatiegegevens
Definitie | De handelsnaam van de organisatie zoals vermeld in het handelsregister.
Juridische status | Niet-authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 200
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
3.8

Observatieproces
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De kenmerken van het proces waarmee de waterstand in de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput wordt bepaald en beoordeeld.
3.8.1

observatieproces ID
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van het observatieproces.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 40
Regels | De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen het grondwaterstandonderzoek.
3.8.2

meetprocedure
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | De procedure of het werkvoorschrift dat aangeeft onder welke afspraken de observatie is uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Meetprocedure
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.8.3

type meetinstrument
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | Het type meetinstrument dat gebruikt is bij het bepalen van de waterstand.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | TypeMeetinstrument
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
3.8.4

type luchtdrukcompensatie
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | Methode waarmee druksensormetingen voor luchtdruk gecompenseerd zijn, inclusief oorsprong van de daarbij gebruikte luchtdruk in geval van rekenkundige compensatie.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | TypeLuchtdrukcompensatie
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut type meetinstrument gelijk is aan druksensor of stereoDruksensor. In alle andere gevallen mag het attribuut niet aanwezig zijn.
Toelichting | Deze compensatie wordt alleen toegepast bij druksensoren.
3.8.5

procestype
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | Het type proces dat werd gebruikt bij de observatie. Dit is het laatste proces dat bij de bepaling van de waterstand is uitgevoerd.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Procestype
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | In alle gevallen is er bij de bepaling van de waterstand ten opzichte van NAP sprake van een berekening. Daarom wordt in dit, in WaterML verplichte attribuut de vaste waarde algoritme ingevuld.
3.8.6

beoordelingsprocedure
Type gegeven | Attribuut van Observatieproces
Definitie | Het protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de tijd-meetwaardeparen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Beoordelingsprocedure
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels IMBRO/A | De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan onbekend wanneer de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan onbekend.
3.9

Tijdmeetwaardereeks
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De kenmerken van de reeks van waterstanden, gemeten in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput.
Toelichting | De tijd-meetwaardeparen in de tijd-meetwaardereeks moeten in chronologische volgorde, oplopend in de tijd worden geplaatst.
3.9.1

tijdmeetwaardereeks ID
Type gegeven | Attribuut van Tijdmeetwaardereeks
Definitie | Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van de reeks van tijd-meetwaardeparen.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Tekst 40
Regels | De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen het grondwaterstandonderzoek.
3.10

Tijdmeetwaardepaar
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De kenmerken van een tijd-meetwaardepaar.
Toelichting | De combinatie van tijdstip meting en waterstand, zoals berekend uit een gemeten waarde in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput.
3.10.1

tijdstip meting
Type gegeven | Attribuut van Tijdmeetwaardepaar
Definitie | De datum en het tijdstip waarop de waterstand is gemeten.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | DatumTijd
Regels | Het datumdeel van de waarde van het attribuut van het eerste Tijdmeetwaardepaar van de entiteit Tijdmeetwaardereeks moet gelijk zijn aan begindatum van het attribuut observatieperiode van de entiteit Observatie. Het datumdeel van de waarde van het attribuut van het laatste Tijdmeetwaardepaar van de entiteit Tijdmeetwaardereeks moet gelijk zijn aan einddatum van het attribuut observatieperiode van de entiteit Observatie. De waarde van het attribuut van het laatste Tijdmeetwaardepaar van de entiteit Tijdmeetwaardereeks moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut tijdstip resultaat van de entiteit Observatie wanneer: het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan controlemeting OF het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN het attribuut mate beoordeling gelijk is aan voorlopig. De waarde van het attribuut van het laatste Tijdmeetwaardepaar van de entiteit Tijdmeetwaardereeks moet liggen voor de waarde van het attribuut tijdstip resultaat wanneer het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN het attribuut mate beoordeling gelijk is aan volledigBeoordeeld.
3.10.2

waterstand
Type gegeven | Attribuut van Tijdmeetwaardepaar
Definitie | De omgerekende waterstand in de monitoringbuis in meter, ten opzichte van NAP.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Meetwaarde 3.3
– Type | Getal
– Eenheid | m (meter)
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Het kan voorkomen dat de waarde gecensureerd is, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.
Toelichting | Het apparaat meet een druk, een lengte of een reistijd van een signaal. Dit wordt omgerekend naar een waterstand in de monitoringbuis ten opzichte van NAP. Een waarde -5.125 is 5 meter en 125 millimeter onder NAP. De waarde mag ontbreken wanneer een limietwaarde wordt onder- of overschreden. Bijvoorbeeld wanneer de peilbuis is overgelopen of de sensor is drooggevallen.
3.11

Metadata tijdmeetwaardepaar
Type gegeven | Entiteit
Definitie | De metadata die behoort bij het tijd-meetwaardepaar
3.11.1

status kwaliteitscontrole
Type gegeven | Attribuut van Metadata tijdmeetwaardepaar
Definitie | Het eindoordeel van de bronhouder over de kwaliteit van een individueel tijd-meetwaardepaar van het grondwaterstandonderzoek op basis van een, voor de observatie gebruikte, beoordelingsprocedure.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | StatusKwaliteitscontrole
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels | De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan nogNietBeoordeeld wanneer de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan volledigBeoordeeld. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan nogNietBeoordeeld wanneer de waarde van het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan controlemeting.
Regels IMBRO/A | De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan onbekend wanneer de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan onbekend.
3.11.2

censuurreden
Type gegeven | Attribuut van Metadata tijdmeetwaardepaar
Definitie | De reden van het censureren van de meetwaarde van de waterstand.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Censuurreden
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut waterstand van de entiteit Tijdmeetwaardepaar geen waarde heeft. In alle andere gevallen ontbreekt het attribuut.
Toelichting | De term gecensureerde waarde heeft in de statistiek een specifieke betekenis. Het geeft aan dat de waarde van een variabele niet exact bekend is of niet exact bepaald kon worden, maar dat wel duidelijk is dat deze zich boven of juist beneden een bepaalde limiet bevindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de waarde buiten bereik van het meetinstrument of de meetopstelling ligt.
3.11.3

censuurlimietwaarde
Type gegeven | Attribuut van Metadata tijdmeetwaardepaar
Definitie | De waarde in meter ten opzichte van NAP die de limiet weergeeft waaronder of waarboven de waterstand zich in werkelijkheid zal bevinden.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 0..1
Domein |
– Naam | Meetwaarde 3.3
– Type | Getal
– Eenheid | m (meter)
Regels | Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut censuurreden aanwezig is. In alle andere gevallen ontbreekt het attribuut.
Mogelijk geen waarde | Ja
Reden geen waarde | Voor IMBRO/A gegevens moet de waarde ontbreken wanneer het attribuut censuurreden de waarde onbekend heeft. Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer het attribuut censuurreden de waarde groterDanLimietwaarde of kleinerDanLimietwaarde heeft.
Toelichting | Wanneer de waterstand bijvoorbeeld lager is dan de inhangdiepte van de sensor (drooggevallen sensor), wordt hier de inhangdiepte van de sensor in meter ten opzichte van NAP geregistreerd. Het gegeven censuurreden heeft in dit geval de waarde kleinerDanLimietwaarde en het gegeven waterstand van de entiteit Tijdmeetwaardepaar heeft geen waarde.
3.11.4

interpolatietype
Type gegeven | Attribuut van Metadata tijdmeetwaardepaar
Definitie | De aard van de relatie tussen het tijdstip en de meetwaarde van het tijd-meetwaardepaar. De relatie wordt bepaald door de procedure die is gebruikt bij het bepalen van de meetwaarde.
Juridische status | Authentiek
Kardinaliteit | 1
Domein |
– Naam | Interpolatietype
– Type | Waardelijst uitbreidbaar
Toelichting | Dit is in WaterML een verplicht attribuut. De feitelijke waarnemingen worden in de basisregistratie ondergrond vastgelegd. Daarom wordt hier de vaste waarde, discontinu ingevuld. Het is aan de gebruiker te beoordelen of er mogelijk sprake is van een continue reeks.
Artikel
2

Beschrijving van uitbreidbare waardelijsten
1.1

Registratiestatus
De lijst met mogelijke actuele fases van registratie waarin het object zich bevindt.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
geregistreerd | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is gestart. De gegevens uit het eerste brondocument zijn in de registratie ondergrond vastgelegd. Er zijn daarna geen nieuwe gegevens geregistreerd.
aangevuld | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object heeft na de start van de registratie een vervolg gekregen. De gegevens in de registratie ondergrond zijn minimaal een keer aangevuld met nieuwe gegevens.
voltooid | ✓ | ✓ | Het registeren van de gegevens van het object is voltooid. Alle gegevens zijn in de registratie ondergrond vastgelegd en er kunnen geen nieuwe gegevens meer worden geregistreerd.
1.2

Meetprocedure
De lijst van mogelijke normen en voorschriften die beschrijven hoe de observatie is uitgevoerd.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
NEN5120v1991 | | ✓ | Nederlandse norm 5120 Geotechniek – Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen. Deze norm is ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 22 475, 2006
NEN_EN_ISO22475v2006_C11v2010 | ✓ | ✓ | Nederlandse norm 22475 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Methoden voor monsterneming en grondwatermeting – Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering, 2006 met correctieblad 2010.
NEN_ISO21413v2005 | ✓ | ✓ | Nederlandse norm 21413 Metingen aan grondwater – Handmatig meten van het grondwaterpeil in putten.
NPR_ISO.TR23211v2009 | ✓ | ✓ | Nederlandse praktijkrichtlijn 23211 Hydrometrie – Meten van het waterpeil in een put met behulp van geautomatiseerde druktransductor methoden, 2009.
RWSgwmon | ✓ | ✓ | RWS informatie – Normen en eisen voor grondwatermonitoring: plaatsen peilbuizen, meten waterstanden, nemen van watermonsters, 2018.
STOWAgwst | ✓ | ✓ | Het STOWA Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen (Bouma e.a., 2012).
onbekend | | ✓ | Het is onbekend volgens welke procedure de meting is gedaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.3

TypeMeetinstrument
De lijst van mogelijke meetinstrumenten waarmee de waterstand in de monitoringbuis is bepaald.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
akoestischeSensor | ✓ | ✓ | Sensor die de waterstand bepaalt aan de hand van de reflectietijd van een akoestisch signaal.
akoestischHandapparaat | ✓ | ✓ | Handapparaat met geïntegreerde akoestische sensor, die de waterstand bepaalt aan de hand van de reflectietijd van het akoestisch signaal.
analoogPeilklokje | ✓ | ✓ | Meetlint met een analoog dompelklokje, dat geluid maakt bij het raken van het water.
druksensor | ✓ | ✓ | Sensor die in het water in de monitoringbuis hangt en de plaatselijke druk meet. Bij dit type meetinstrument moet het type luchtdrukcompensatie worden vermeld.
elektronischPeilklokje | ✓ | ✓ | Meetlint met elektronisch dompelklokje, dat een licht- en/of geluidssignaal afgeeft bij het raken van water.
opzetStuk | ✓ | ✓ | Opzetstuk inclusief afleesbare schaalverdeling dat in geval van artesisch grondwater op de bovenkant van de monitoringbuis wordt geplaatst.
radarsensor | ✓ | ✓ | Sensor die de waterstand bepaalt aan de hand van de reflectietijd van een radarsignaal.
stereoDruksensor | ✓ | ✓ | Apparaat of opstelling met twee druksensoren die de druk in tweevoud bepalen, en combineren tot een enkele meetreeks met verhoogde betrouwbaarheid. Bij dit type meetinstrument moet het type luchtdrukcompensatie worden vermeld.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend met welk meetinstrument de meting gedaan is (IMBRO/A kwaliteitsregime).
onbekendPeilklokje | | ✓ | Meetlint met dompelklokje maar het is onbekend of een analoog of een electronisch dompelklokje is gebruikt (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.4

TypeLuchtdrukcompensatie
De lijst van mogelijke methoden waarmee druksensormetingen voor luchtdruk gecompenseerd zijn, inclusief de oorsprong van de daarbij gebruikte luchtdrukreeks in geval van rekenkundige compensatie.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
capillair | ✓ | ✓ | Fysieke compensatie voor luchtdruk via een capillair waardoor de sensor uitsluitend de waterdruk meet.
gecorrigeerdLokaleMeting | ✓ | ✓ | Rekenkundige compensatie, waarbij lokale luchtdrukmetingen gecorrigeerd worden aan de hand van luchtdrukmetingen van het KNMI.
KNMImeting | ✓ | ✓ | Rekenkundige compensatie, met behulp van luchtdrukmetingen van het KNMI.
monitoringnetmeting | ✓ | ✓ | Rekenkundige compensatie, met behulp van een in het monitoringnet aanwezige druksensor die de luchtdruk meet.
putlocatiemeting | ✓ | ✓ | Rekenkundige compensatie, met behulp van een op de putlocatie aanwezige druksensor die de luchtdruk meet. Deze luchtdruksensor kan geïntegreerd zijn in één apparaat met de druksensor, maar dit hoeft niet.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend volgens welke methode de luchtdrukcompensatie heeft plaatsgevonden (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.5

Procestype
De lijst van mogelijke processen die gebruikt zijn om de observatie te doen, de waterstand te bepalen. Dit is het laatste proces dat bij deze observatie heeft plaatsgevonden.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
algoritme | ✓ | ✓ | Het resultaat van de observatie is door toepassen van een algoritme tot stand gekomen. Bij grondwaterstandonderzoek komt een waterstand t.o.v. NAP (vrijwel altijd) tot stand via een omrekening.
1.6

Beoordelingsprocedure
De lijst van protocollen en werkwijzen die worden toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
brabantWater2013 | ✓ | ✓ | De validatie- en beoordelingsprocedure van Brabant Water (2013).
eijkelkampDataValidatiev0.0.9 | ✓ | ✓ | De validatie- en beoordelingsprocedure die door Wageningen Environmental Research in samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water is ontwikkeld voor het valideren van hoogfrequente grondwaterstandsmetingen gebaseerd of de Fuzzy-set-theorie (versie 0.0.9).
oordeelDeskundige | ✓ | ✓ | De beoordeling is gedaan door een expert, niet volgens een expliciet protocol of werkvoorschrift.
PMBProtocolDatakwaliteitscontroleQC2018v2.0 | ✓ | ✓ | Het protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) van het Platform Meetnetbeheerders (versie 2.0, 2018).
RWSAATGrondwaterv1.0 | ✓ | ✓ | De procedure, eisen en regels van Rijkswaterstaat (versie 1.0, 2020), met behulp van de Automatische Audit Tool (AAT).
warecoWaterDataValidatieProtocolv20200219 | ✓ | ✓ | Het validatieprotocol voor grondwaterstanden en stijghoogten van Wareco Ingenieurs (versie 20200219, 2020), met behulp van Wareco Water Data.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend volgens welke procedure de beoordeling is gedaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.7

MateBeoordeling
De lijst van de mogelijke mate waarin een tijd-meetwaardereeks de desbetreffende beoordelingsprocedure heeft ondergaan.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
volledigBeoordeeld | ✓ | ✓ | De tijd-meetwaardereeks van deze observatie heeft de volledige beoordeling ondergaan zoals beschreven in de gebruikte beoordelingsprocedure.
voorlopig | ✓ | ✓ | De tijd-meetwaardereeks van deze observatie heeft geen of een voorlopige beoordeling ondergaan zoals beschreven in de gebruikte beoordelingsprocedure.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend of de tijd-meetwaardereeks van deze observatie een beoordeling heeft ondergaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.8

Observatietype
De lijst van mogelijke typen observaties.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
controlemeting | ✓ | ✓ | De observatie heeft geleid tot een onafhankelijke, veelal handmatige meting, eventueel een reeks metingen, die gebruikt wordt om de reguliere (sensor) metingen te controleren.
reguliereMeting | ✓ | ✓ | De observatie heeft geleid tot een (reeks) sensorische of handmatige meting(en) die zijn gedaan conform het doel van de monitoring.
1.9

StatusKwaliteitscontrole
De lijst van de mogelijke uitkomsten van het eindoordeel van de bronhouder over de kwaliteit van individuele metingen.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
afgekeurd | ✓ | ✓ | Er is reden om dit gegeven als onjuist te beschouwen op basis van de gehanteerde beoordelingsprocedure. De werkelijke waarde kan niet achterhaald worden
goedgekeurd | ✓ | ✓ | Er is geen reden om aan de juistheid van dit gegeven te twijfelen op basis is van de gehanteerde beoordelingsprocedure.
nogNietBeoordeeld | ✓ | ✓ | Er is nog geen beoordeling gedaan van de kwaliteit. De beoordeling zal later plaats vinden.
onbeslist | ✓ | ✓ | Er zijn twijfels over de juistheid van dit gegeven, maar uitsluitsel kon niet gegeven worden op basis van de gehanteerde beoordelingsprocedure.
onbekend | | ✓ | Er is geen beoordeling gedaan van de kwaliteit, of het is onbekend of er een beoordeling is gedaan (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.10

Censuurreden
De lijst van mogelijke redenen voor het censureren van de meetwaarde.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
groterDanLimietwaarde | ✓ | ✓ | De meetwaarde is gecensureerd omdat de limietwaarde is overschreden. De waterstand is > limietwaarde.
kleinerDanLimietwaarde | ✓ | ✓ | De meetwaarde is gecensureerd omdat de limietwaarde is onderschreden. De waterstand is < limietwaarde.
onbekend | | ✓ | Het is onbekend wat de reden is van het censureren van de waarde van het attribuut waterstand. Het is daarmee ook onbekend of de waterstand groter dan of kleiner dan een limietwaarde is (IMBRO/A kwaliteitsregime).
1.11

Interpolatietype
De lijst van mogelijke typen van interpolatie die de waarde op het betreffende tijdstip weergeeft.
Waarde | IMBRO | IMBRO/A | Omschrijving
discontinu | ✓ | ✓ | De meting van de waterstand gebeurt zodanig dat het niet mogelijk is om de reeks als continu te beschouwen. Het is aan de gebruiker om interpretaties te maken en conclusies te trekken uit de reeks van metingen.

Toelichting
1

Grondwaterstandonderzoek
1.1

Grondwatermonitoring
Grondwater is een belangrijke bestaansbron. Het grondwater wordt daarom in Nederland in de gaten gehouden en beheerd. Het beheer van het grondwater richt zich op de hoeveelheid grondwater en de kwaliteit ervan. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren, wordt in Nederland de toestand van het grondwater over langere tijd gevolgd. Dat heet grondwatermonitoring. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit), en naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken uitgevoerd. Door het verzamelen van deze meetgegevens over ons grondwatersysteem kunnen trends worden gesignaleerd en kan getoetst en gerapporteerd worden of we voldoen aan (inter)nationale normen en streefbeelden.
In het domein grondwatermonitoring staan de grondwatermonitoringnetten centraal die zijn ingesteld om het grondwater in Nederland te kunnen beheren. Het doel waarvoor een monitoringnet is ingesteld, het monitoringdoel, beperkt zich in veel gevallen tot kwantiteit of kwaliteit, maar het komt ook voor dat onderzoek aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit wordt gedaan binnen hetzelfde grondwatermonitoringnet.
Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Ook de duur van monitoring wisselt sterk.
In het Besluit basisregistratie ondergrond is omschreven welke vormen van monitoring onder deze basisregistratie vallen. Het belangrijkste criterium is het type organisatie dat verantwoordelijk is voor het beheer van het grondwater: de grondwatermonitoring moet door of in opdracht van een bestuursorgaan, de bronhouder, worden uitgevoerd. Verder is er een beperking aan de tijdschaal gesteld. Wanneer een monitoringnet is ingesteld om de toestand van het grondwater over een periode van ten minste één jaar te volgen, dan valt het altijd onder de basisregistratie ondergrond. Voor monitoringnetten met een kortere duur maakt het bestuursorgaan zelf de afweging of de gegevens in de basisregistratie moeten worden opgenomen. De periode van een jaar is lang genoeg voor het uitfilteren van de effecten van kleinschalige en kortdurende invloeden, zodat de informatie die in de basisregistratie wordt vastgelegd blijvende gebruikswaarde heeft. Aan de ruimtelijke schaal van monitoring zijn voor de basisregistratie ondergrond geen grenzen gesteld, afgezien van het feit dat voor de gehele basisregistratie ondergrond geldt dat het gegevens bevat over de ondergrond van Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft.
In de Regels omtrent de basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond staat dat de BRO ‘voorlopig’ respectievelijk ‘vooralsnog’ geen milieukwaliteitsinformatie bevat. Voor het grondwatermonitoringdomein zijn grondwatersamenstellingsonderzoeksgegevens uit monitoringnetten rondom milieu-hygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, daarmee voorlopig buiten scope geplaatst. Op 18 december 2018 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht ‘om informatie over bodemverontreiniging in de basisregistratie ondergrond op te nemen’ (Kamerstuk Motie 34864-19). Momenteel is nog niet bekend wat de gevolgen van deze motie zullen zijn voor de scope van grondwaterstandonderzoek.
De bestuursorganen die langdurig het grondwater (laten) monitoren op grondwaterkwantiteit, omdat zij daarin een wettelijke taak hebben, zijn Rijksoverheidsorganisaties (Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie), Provincies, Waterschappen, Gemeentes en bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn er (semi)private organisaties die vanuit vergunningsplicht het grondwater langdurig monitoren op grondwaterkwantiteit, in opdracht van bevoegd gezag. Dit zijn bijvoorbeeld Gasunie, Prorail, drinkwaterbedrijven, grondwateronttrekkende industrie, (ondiepe) bodemenergie-exploitanten (bedrijven, ziekenhuizen, overige instellingen), natuurterreinbeheerorganisaties en exploitanten van ondiepe minerale delfstoffen. Deze organisaties doen periodiek grondwaterstandonderzoek en hebben daarvoor grondwatermonitoringnetten en meetplannen.
De volledige scopeafbakening is beschreven in het Scopedocument Grondwaterstandonderzoek (GLD).
1.2

Domein grondwatermonitoring in de BRO
Het domein grondwatermonitoring in de basisregistratie ondergrond (BRO) omvat de volgende vier registratieobjecten:
- • Grondwatermonitoringnet;
- • Grondwatermonitoringput;
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek (grondwaterkwaliteit);
- • Grondwaterstandonderzoek (grondwaterkwantiteit).
In de voorliggende catalogus gaat het over het registratieobject grondwaterstandonderzoek.
In de technische landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond worden Engelstalige benamingen gehanteerd voor de registratieobjecten. Omwille van de aansluiting hiermee worden voor de registratieobjecten Engelstalige afkortingen gebruikt. In deze catalogus worden alleen de Engelstalige afkortingen en verder de Nederlandstalige termen gebruiken.
- • Grondwatermonitoringnet wordt afgekort tot GMN (Groundwater Monitoring Network);
- • Grondwatermonitoringput wordt afgekort tot GMW (Groundwater Monitoring Well);
- • Grondwatersamenstellingsonderzoek wordt afgekort tot GAR (Groundwater Analysis Report);
- • Grondwaterstandonderzoek wordt afgekort tot GLD (Groundwater Level Dossier).
Figuur 2: De samenhang tussen de vier registratieobjecten binnen het grondwatermonitoring domein.
Een grondwatermonitoringput betreft de constructie die gebruikt wordt om standen en/of de samenstelling van het grondwater te meten. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van buizen dat aan het oppervlak wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. Via de buizen wordt het grondwater dat zich op een bepaalde diepte bevindt ontsloten. Het deel van de buis waardoor het grondwater de buis binnen kan komen is het filter. Elke buis heeft één filter. Een filter fungeert als meetpunt in de basisregistratie ondergrond. Informatie over grondwatermonitoringput is beschreven in de Catalogus Grondwatermonitoringput.
Binnen het grondwaterdomein in de basisregistratie ondergrond kent alleen de grondwatermonitoringput een fysieke locatie. De drie andere registratieobjecten zijn aan het registratieobject grondwatermonitoringput gekoppeld en hebben daarmee indirect een locatie. Bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken ligt de verwijzing vast naar het filter in de grondwatermonitoringput waarin het onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast ligt bij grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken de verwijzing vast naar één of meerdere grondwatermonitoringnetten ten behoeve waarvan het onderzoek is uitgevoerd.
Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar, voor een bepaald monitoringdoel met een bepaald wettelijk kader, periodiek onderzoek aan het grondwater op een bepaalde diepte wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en de eventuele veranderingen erin te kunnen volgen. Het grondwatermonitoringnet weerspiegelt de groepering van onderzoeksgegevens door de bronhouder op basis van het doel van de monitoring. Het registratieobject vergroot daarmee de hergebruikswaarde voor afnemers van de gegevens van de basisregistratie ondergrond. Informatie over grondwatermonitoringnet is beschreven in de Catalogus Grondwatermonitoringnet.
Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder en heeft een vastgesteld monitoringdoel. In de praktijk komt het voor dat een grondwaterstandonderzoek ten behoeve van meer dan één doel wordt uitgevoerd. Een bronhouder kan bijvoorbeeld omwille van de efficiëntie besluiten om een grondwaterstandonderzoek te laten doen, en de resultaten ervan zowel voor de Kaderrichtlijn Waterverplichtingen als voor een eigen monitoringdoel te gebruiken. Omdat er voor afzonderlijke monitoringdoelen verschillende grondwatermonitoringnetten zijn, betekent dit voor de basisregistratie ondergrond dat grondwaterstand- en grondwatersamenstellingsonderzoek kunnen toebehoren aan één of meerdere grondwatermonitoringnetten.
Een grondwaterstandonderzoek kan ook worden uitgevoerd ten behoeve van meerdere doelen van verschillende bestuursorganen. In dat geval is één van deze bestuursorganen de bronhouder van het grondwaterstandonderzoek. Deze bronhouder levert het grondwaterstandonderzoek aan de basisregistratie ondergrond aan, inclusief de koppeling aan alle grondwatermonitoringnetten waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De bronhouder is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de koppeling van het grondwaterstandonderzoek aan een grondwatermonitoringnet van een ander bestuursorgaan. Hierover dienen beide partijen onderlinge afspraken te maken.
1.3

Het grondwaterstandonderzoek
1.3.1

Inleiding
Een Grondwaterstandonderzoek (GLD) is een monitoringactiviteit, waarbij herhaaldelijk de waterstand in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput wordt gemeten. Een filter van een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput vormt een meetpunt in registratieobject grondwatermonitoringnet (zie paragraaf 1.2, Domein grondwatermonitoring in de BRO). Het grondwaterstandonderzoek wordt verricht door een bronhouder of door derden, op basis van een opdracht van of afspraak met die bronhouder, en komt voort uit een of meerdere monitoringdoelen. Het resultaat van het grondwaterstandonderzoek omvat de beoordeelde metingen in de tijd-meetwaardereeks die hieruit volgt. De resultaten van het onderzoek worden geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
In tegenstelling tot de relatief langzame verandering van de samenstelling van het grondwater, kunnen de fluctuaties van de grondwaterstand en/of stijghoogte snel optreden. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door neerslag, invloed van getij, seizoenen en/of menselijk handelen. Van oudsher worden handpeilingen veelal met een frequentie van eens per 14 dagen uitgevoerd. Sinds de intrede van (druk)sensoren kan de waterstand in de monitoringbuis met een aanzienlijk hogere frequentie worden gemeten.
De snelheid waarmee gegevens van grondwaterstanden beschikbaar komen hangt af van de toegepaste systemen. Voor een handpeiling is het duidelijk dat een veldbezoek noodzakelijk is, maar ook voor veel meetsystemen met een (druk)sensor is een veldbezoek noodzakelijk om de aan de (druk)sensor gekoppelde datalogger uit te lezen. Pas na het uitgevoerde veldbezoek komen dan de gegevens beschikbaar voor verdere verwerking.
Steeds vaker worden systemen toegepast waarbij de datalogger gekoppeld is aan een modem, waarbij de gegevens direct aan de dataleverancier of bronhouder worden verstuurd. Dit gebeurt via een draadloos netwerk zoals het GSM- of het LoRa-netwerk. LoRa is een Long Range, Low Power verbinding speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Deze wijze van beschikbaar komen van data wordt hieronder als telemetrie beschreven.
1.3.2

Het proces
Het proces waarin grondwaterstandonderzoeksgegevens in de praktijk ontstaan is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur en wordt daaronder beschreven. Daarbij wordt benadrukt dat de precieze invulling van de processtappen in de praktijk vaak afhankelijk is van het gebruiksdoel en het toepassingsgebied van de monitoring. Het komt ook voor dat niet alle beschreven stappen worden doorlopen. De figuur geeft het volledige proces, van vaststellen van de doelstelling tot en met registratie in de basisregistratie ondergrond. In deze catalogus beschrijven we alleen de onderdelen meten, omrekenen, controleren, corrigeren en keuren. Het samenhangend geheel van de processtappen controleren, corrigeren en keuren wordt in dit document ook ‘beoordelen’ genoemd.
Figuur 3: De stappen in het bewerkingsproces, vanaf de originele meting tot aan de definitieve gegevens.
- 1.
Meten
Het meten van de waterstand in de monitoringbuis betreft de wijze waarop de fysieke meting in de grondwatermonitoringput wordt uitgevoerd. De meting kan worden uitgevoerd met bijvoorbeeld een meetlint of een sensor. Er zijn drie mogelijke stromen van grondwaterstandgegevens naar de bronhouder (zie figuur 4). Het onderscheid daartussen wordt gevormd door de meetfrequentie en/of periodiciteit van het beschikbaar komen van de meting. Binnen een grondwaterstandonderzoek kunnen de verschillende gegevensstromen naast elkaar voorkomen.
De drie gegevensstromen die worden onderscheiden zijn afkomstig van (zie onderstaande figuur):
  - o
relatief laagfrequent uitgevoerde handpeilingen;
  - o
relatief hoogfrequente sensormetingen, waarbij de meetgegevens opgeslagen worden in een datalogger die in of rond de monitoringbuis aanwezig is;
  - o
relatief hoogfrequente sensormetingen, waarbij de meetgegevens via telemetrie naar de bronhouder/leverancier worden gestuurd.
Figuur 4: Stroomschema van grondwaterstandgegevens, vanaf de monitoringbuis en meetinstrumenten in het veld, via de database of software van de dataleverancier of bronhouder naar de BRO (naar KWR, 2018).
De handpeiling betreft een meting van de grondwaterstand die tijdens het veldbezoek wordt uitgevoerd. De meting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met een meetlint met analoog of elektronisch peilklokje of met een akoestische sensor. In het laatste geval wordt de reistijd tot de waterspiegel in de monitoringbuis gemeten, die omgerekend dient te worden naar de waterstand in de monitoringbuis (zie stap 2). Per veldbezoek komt hierbij slechts een enkele meetwaarde per monitoringbuis beschikbaar. De handpeiling kan fungeren als controlemeting van sensormetingen, zoals hieronder beschreven.
De grootheid die met sensoren wordt gemeten, is afhankelijk van het type: bij druksensoren wordt de druk van de water- en/of luchtkolom boven de sensor gemeten; bij reflectiesensoren de reistijd tot de waterspiegel. Het meetresultaat wordt door de, in de monitoringbuis aanwezige datalogger opgeslagen. Gedurende een veldbezoek wordt de datalogger uitgelezen met bijvoorbeeld een laptop. Soms wordt daarbij het omrekenen van de meetgegevens naar een waterstand in de monitoringbuis ten opzichte van het referentieniveau (zie stap 2 van het proces) ook uitgevoerd. De (al dan niet omgerekende) meetgegevens komen hierbij beschikbaar vanaf het moment van de voorgaande uitlezing tot aan het moment van uitlezen.
Bij de metingen die via telemetrie vanuit het veld worden verzonden, worden de meetgegevens door middel van een modem draadloos (via bijvoorbeeld het GSM- of LoRa-netwerk) aan de dataleverancier of bronhouder verstuurd. Het omrekenen van de meetgegevens naar een waterstand in de monitoringbuis ten opzichte van het referentieniveau (zie stap 2 van het proces) gebeurt hierbij bijvoorbeeld op het dataportaal waarop de gegevens binnenkomen.
- 2.
Omrekenen
De methodiek van omrekenen van de meetwaarde naar een waterstand in de monitoringbuis ten opzichte van het referentieniveau, NAP, hangt samen met de wijze waarop is gemeten. Bij een meting met een peillint wordt de afstand van een vast punt, waarvan de hoogte ten opzichte van NAP bekend is, tot de grondwaterstand gemeten. Bij een meting met een reflectiesensor wordt de reistijd van een akoestisch of radarsignaal vanaf het nulpunt van de sensor tot aan de waterspiegel gemeten, en vervolgens omgerekend naar een hoogte ten opzichte van NAP. Bij druksensoren wordt de waterdruk boven de sensor gemeten, en omgerekend naar een waterkolom. Hieruit wordt, samen met het niveau van de druksensor ten opzichte van het referentieniveau, de waterstand in de monitoringbuis bepaald. De omrekening gebeurt in sommige gevallen in de software die bij de sensor hoort. In andere gevallen vindt omrekening in een latere fase plaats, bijvoorbeeld in de database bij de dataleverancier of bronhouder.
- 3.
Controleren
De tijdreeks van handmatig dan wel via sensormetingen verkregen waterstanden in de peilbuis wordt, door de bronhouder en/of een derde partij, gecontroleerd op fouten en afwijkingen. Daarbij kunnen controles op integriteit, representativiteit, consistentie en/of plausibiliteit doorlopen worden. Bij metingen uitgevoerd met een sensor wordt in het bijzonder het functioneren van de sensor gecontroleerd, onder andere op nulpunt en drift. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van specifiek daarvoor uitgevoerde handmatige controlemetingen. Daarnaast kan de samenhang (in tijd en ruimte) met andere reeksen beoordeeld worden, en/of gebruik gemaakt worden van (statistische) modellen of technieken zoals tijdreeksanalyse.
Voor metingen die uit telemetriesystemen beschikbaar komen, kan een belangrijk deel van de controles pas uitgevoerd worden nadat een (periodieke) controlemeting beschikbaar is. Over de periode waarin er nog geen nieuwe of onvoldoende aantal controlemetingen beschikbaar zijn, kunnen de metingen slechts gedeeltelijk worden gecontroleerd.
- 4.
Corrigeren
De bronhouder of derde partij corrigeert indien noodzakelijk de omgerekende meetwaarden op basis van de in stap 3 uitgevoerde controles. Er wordt gecorrigeerd op systematische afwijkingen van bijvoorbeeld de druksensor en/of de klok, of naar aanleiding van fouten zoals filterverwisselingen of een verkeerde inhangdiepte van de sensor. Nadat eventuele correcties zijn doorgevoerd wordt de vorige stap, controleren, veelal opnieuw doorlopen. De controles en correcties zijn beschreven in een procedure of werkvoorschrift, de beoordelingsprocedure. Deze correcties vinden plaats voorafgaand aan de registratie in de basisregistratie ondergrond. De gegevens worden als ‘voorlopig’ of direct als ‘volledig beoordeeld’ geregistreerd (zie stap 5 van het proces). Deze correcties kunnen ook plaatsvinden naar aanleiding van het uitvoeren van de volledige beoordeling. De gegevens worden dan als ‘volledig beoordeeld’ geregistreerd. De voorlopige gegevens blijven ongewijzigd in de basisregistratie ondergrond aanwezig.
Binnen de basisregistratie ondergrond vindt ook een andere vorm van correctie plaats. Dit zijn correcties waarbij middels een correctiebericht, een gegeven dat al in de registratie ondergrond geregistreerd is, wordt overschreven. De oude waarde van het gegeven is in dat geval niet meer direct beschikbaar voor de afnemers. Deze correcties worden in de formele geschiedenis van de basisregistratie ondergrond vastgelegd.
- 5.
Keuren
De controles en correcties leiden tot een keuring of oordeel over de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens. De uitkomsten van het proces worden vastgelegd en leiden tot een status kwaliteitscontrole die een eindoordeel geeft over de bruikbaarheid van de meting.
De drie verschillende gegevensstromen (handpeilingen, sensormetingen die in het veld uitgelezen worden en telemetrische sensormetingen) zorgen voor een verschillende dynamiek in aanvoer van gegevens. Voor zowel handpeilingen als sensormetingen die in het veld uitgelezen worden, geldt dat ook de metingen daarna nog aanvullende informatie kunnen geven over de interpretatie en kwaliteit ervan. Afhankelijk van de gevolgde procedure wordt het proces van beoordelen pas volledig doorlopen op het moment dat er ook latere metingen beschikbaar zijn, wat kan leiden tot een verschil in de mate van beoordeling.
Bij het snel en automatisch beschikbaar komen van sensormetingen via telemetrie ontbreekt vaak de tijd voor een handmatige beoordeling. Daarnaast ontbreekt (een voldoende aantal) controlemetingen voor het volledig kunnen beoordelen van het functioneren van de sensor. Ook hierdoor kan het proces van beoordelen in eerste instantie slechts gedeeltelijk doorlopen worden, wat kan leiden tot een voorlopige tijd-meetwaarde en voorlopige status kwaliteitscontrole. Pas na enige tijd, bijvoorbeeld nadat (voldoende) handmatige controlemetingen zijn uitgevoerd, wordt het gehele beoordelingsproces doorlopen hetgeen resulteert in de definitieve tijd-meetwaarde en definitieve status kwaliteitscontrole.
1.4

WaterML
De gegevensdefinitie van het grondwaterstandonderzoek, GLD, is gebaseerd op WaterML 2.0, een door het Open Geospatial Consortium (OGC) gepubliceerde internationale, open standaard over waterobservatiegegevens, met als doel de uitwisseling van dergelijke gegevens tussen informatiesystemen mogelijk te maken. De overheid hecht veel waarde aan en stimuleert het gebruik van open standaarden. WaterML maakt weer gebruik van andere, reeds bestaande OGC-standaarden waardoor het een interoperabel uitwisselingsformaat is. Er is voor WaterML 2.0 gekozen boven andere standaarden omdat in WaterML 2.0 reeksen van tijd-meetwaarde paren zijn gemodelleerd. In andere standaarden zijn dergelijke tijdreeksen niet gemodelleerd.
In deze catalogus zijn de Engelse namen van entiteiten en attributen van WaterML vertaald naar het Nederlands waarbij in sommige gevallen de namen en de inhoud meer in detail zijn geformuleerd, gedefinieerd of afgebakend zonder dat dit strijdig is met WaterML. In de uitwisselingsberichten worden (noodzakelijkerwijs) de Engelstalige WaterML namen gebruikt.
De in WaterML verplichte entiteiten en attributen zijn in de gegevensdefinitie van GLD opgenomen. Van de attributen die in WaterML optioneel zijn, zijn alleen diegene opgenomen die een hergebruikswaarde hebben voor de basisregistratie ondergrond. In sommige gevallen is in WaterML geen attribuut gedefinieerd voor een bepaald grondwaterstandgegeven dat in de basisregistratie ondergrond wel opgenomen moet worden. In die gevallen is gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘parameter’ uit WaterML die het mogelijk maakt om extra gegevens op te nemen. In de gegevensdefinitie is het verschil tussen verplichte gegevens, optionele gegevens en parameters uit WaterML niet zichtbaar.
De WaterML standaard bevat een aantal verplichte attributen die in de basisregistratie ondergrond een vaste waarde hebben of afleidbaar zijn. Ook deze attributen dienen door de bronhouder of dataleverancier aangeleverd te worden. Deze attributen worden niet afgeleid door de basisregistratie ondergrond. Dit garandeert namelijk dat op WaterML gebaseerde software van dataleveranciers, waarmee grondwaterstandonderzoeken worden aangeleverd, direct gebruikt kan worden, zonder dat deze aangepast moet worden.
1.5

Belangrijkste entiteiten
In deze paragraaf wordt een beschrijvende toelichting geven op de gegevensinhoud van de belangrijkste entiteiten. De expliciete definities zijn te vinden in de tabellen van de gegevensdefinitie in artikel 1. Als eerste wordt de hoofdentiteit beschreven, daarna de overige entiteiten.
1.5.1

Grondwaterstandonderzoek
Het registratieobject Grondwaterstandonderzoek bevat de, van een beoordelingsresultaat voorziene, tijd-meetwaardereeks(en) van de berekende waterstand in meter ten opzichte van NAP, in een bepaald filter van een grondwatermonitoringput. Uitgangspunt is dat een grondwaterstandonderzoek één bronhouder heeft, maar wel uitgevoerd kan zijn ten behoeve van meerdere grondwatermonitoringnetten die van één of meerdere bronhouders kunnen zijn.
De gegevens van een grondwaterstandonderzoek ontstaan gedurende de ‘levensduur’ van het onderzoek, dat wil zeggen: gedurende de monitoringsperiode. Een belangrijk uitgangspunt voor dit registratieobject is dat er op min of meer vastomlijnde momenten (deel)gegevens geregistreerd worden als er daartoe ‘aanleidingen’ zijn. Voorbeelden van aanleidingen zijn: het starten van het grondwaterstandonderzoek, het beschikbaar komen van een uitgelezen tijd-meetwaardereeks die voorlopig of volledig is beoordeeld, het wijzigen van het type meetinstrument of de meetprocedure en het beëindigen van het grondwaterstandonderzoek. Het resultaat van een grondwaterstandonderzoek wordt dus niet in één keer geregistreerd, na beëindiging van het monitoren. De complete set van aanleidingen die zich voordoen gedurende de levensduur van het grondwaterstandonderzoek, en de daaruit af te leiden inhoud van berichten, zullen worden beschreven in de berichtencatalogus. In deze berichtencatalogus worden ook de mogelijke correctieberichten beschreven.
Door het werkveld is de wens uitgesproken om (sets van) meetgegevens zo snel mogelijk voor gebruikers beschikbaar te hebben. Afgesproken is daarnaast dat meetgegevens die via telemetrie beschikbaar komen niet frequenter dan dagelijks worden aangeleverd.
De meetgegevens van een bepaalde periode zijn samen gebundeld in een observatie (zie de volgende paragraaf). Een grondwaterstandonderzoek wordt gedurende de levensduur steeds aangevuld met nieuwe observaties.
Een grondwaterstandonderzoek kan ten behoeve van meer dan één monitoringdoel worden uitgevoerd. Dit betekent dat een onderzoek in het kader van meerdere grondwatermonitoringnetten tegelijk uitgevoerd kan zijn. In het registratieobject grondwatermonitoringnet worden het doel van de monitoring (monitoringdoel) en het wettelijk kader waar dit doel uit volgt (kader aanlevering) geregistreerd. In het registratieobject grondwaterstandonderzoek wordt het monitoringdoel en het wettelijk kader waar dit doel uit volgt niet geregistreerd. Met de verwijzing van het grondwaterstandonderzoek naar één of meer grondwatermonitoringnetten (zie paragraaf 1.2 Domein grondwatermonitoring in de BRO) is het doel en het wettelijk kader van het grondwaterstandonderzoek indirect geregistreerd. De verwijzing naar het grondwatermonitoringnet wordt gemaakt op basis van het BRO-ID van het grondwatermonitoringnet.
Bij een grondwaterstandonderzoek ligt de verwijzing vast naar de monitoringbuis waarin het onderzoek is uitgevoerd (zie paragraaf 1.2 Domein grondwatermonitoring in de BRO). De verwijzing wordt gemaakt op basis van het BRO-ID van de grondwatermonitoringput in combinatie met het buisnummer van de monitoringbuis waarin het grondwaterstandonderzoek is uitgevoerd. De diepte van het filter van de monitoringsbuis is geregistreerd via de verwijzing naar de monitoringbuis.
Van elk grondwaterstandonderzoek wordt vastgelegd wat de datum is van de eerste meting (datum eerste meting) en wat de datum is van de meest recente meting (datum recentste meting) van het gehele onderzoek. Beide data worden door de basisregistratie ondergrond afgeleid uit de aangeleverde gegevens. Bij elke aanvullende levering van grondwaterstanden wordt door de basisregistratie ondergrond gecheckt of de begindatum van de observatieperiode van de aanvullende levering vόόr de geregistreerde datum eerste metingligt.Wanneer dat het geval is, wordt de datum eerste meting vervangen door de begindatum van de observatieperiode van de aanvullende levering. Wanneer dat niet het geval is, blijft de datum eerste meting ongewijzigd. Ook wordt bij elke aanvullende levering van grondwaterstanden door de basisregistratie ondergrond gecheckt of de einddatum van de observatieperiode van de aanvullende levering na de geregistreerde datum recentste meting ligt. Wanneer dat het geval is, wordt de datum recentste meting vervangen door de einddatum van de observatieperiode van de aanvullende levering.
1.5.2

Observatie
De entiteit observatie omvat het geheel van gegevens en kenmerken van de activiteiten die geleid hebben tot het bepalen van waterstanden in een bepaalde periode. De inhoud van de entiteit observatie wordt hieronder toegelicht. De observatie heeft als resultaat een reeks tijd-meetwaardeparen (Tijdmeetwaardereeks) van de waterstand. Het grondwaterstandonderzoek wordt in de loop der tijd aangevuld met observaties die elk een meetperiode, een observatieperiode, omvatten. Van elke observatie wordt een ID vastgelegd, het observatie ID. Dit is een door de bronhouder te bepalen ID dat de observatie uniek identificeert. Dit unieke ID kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in een later stadium een correctie in de observatiegegevens te registreren. Met behulp van het observatie ID kan in dat geval geïdentificeerd worden welke observatie gecorrigeerd moet worden.
Een bronhouder laat bijvoorbeeld eens per kwartaal de datalogger uitlezen. Omdat met het werkveld is afgesproken dat gegevens zo snel mogelijk, na een eventuele eerste beoordeling, in de basisregistratie ondergrond geregistreerd worden, zal de bronhouder de uitgelezen gegevens van één kwartaal als één observatie aanleveren aan de basisregistratie ondergrond. De bronhouder kan er ook voor kiezen de uitgelezen gegevens van een kwartaal op te knippen in bijvoorbeeld drie observaties van elk één maand. In het eerste geval overspant de observatie een periode en een reeks van tijd-meetwaardeparen van drie maanden. In het tweede geval overspant de observatie één maand aan gegevens. Een observatie kan later niet aangevuld worden met additionele tijd-meetwaardeparen. Een aanvullende levering van bijvoorbeeld het volgende kwartaal zal een nieuwe observatie zijn die de nieuwe meetgegevens bevat.
Het observatie ID heeft een domein van het type tekst en mag maximaal 40 tekens bevatten. Dit geeft de bronhouder de mogelijkheid zelf een code of naam aan het ID te geven die herkenbaar is en/of past in de werkwijze van de bronhouder.
Conform WaterML wordt het tijdsvenster waarin de meetwaarden zijn gedaan vastgelegd. Dit is de periode tussen de eerste en de laatste meting van de tijd-meetwaardereeks die het resultaat is van de observatie. Deze observatieperiode wordt gevormd door de begindatum en de einddatum van de tijd-meetwaardereeks. De bronhouder of dataleverancier kan deze data afleiden van het tijdstip van de eerste en de laatste meting uit de reeks.

.1.5.2.1 Metadata observatie
Elke observatie heeft een aantal metadata gegevens, de Metadata observatie. Deze metadata bevat, conform WaterML, de datum waarop de metadata tot stand zijn gekomen: datum metadata. Deze datum wordt door de bronhouder of dataleverancier afgeleid van het gegeven tijdstip resultaat van de entiteit Observatie.
Het observatietype beschrijft de reden van het plaatsvinden van de observatie. Hier worden twee typen onderscheiden namelijk de reguliere meting en de controlemeting. De controlemeting wordt uitgevoerd ter controle van een reeks van reguliere metingen met een hoge(re) frequentie. De controlemeting is veelal een handpeiling. Alle andere metingen betreffen reguliere metingen. De reguliere meting kan door zowel een sensor als handmatig worden gedaan. De reden van meten ligt bij reguliere metingen vast in het monitoringdoel, een attribuut van het grondwatermonitoringnet waarnaar wordt verwezen.
Onderdeel van de metadata is verder de mate beoordeling waarbij de mate wordt vastgelegd waarin de reeks van tijd-meetwaarden, die het resultaat zijn van de observatie, zijn beoordeeld. Hier zijn twee beoordelingsniveaus gedefinieerd. Naast volledig beoordeelde tijd-meetwaardereeksen bestaat de mogelijkheid om nog niet volledig, of niet beoordeelde tijd-meetwaardereeksen te registreren in de basisregistratie ondergrond. Zowel bij niet beoordeelde reeksen als bij niet volledig beoordeelde reeksen wordt een mate beoordeling: voorlopig geregistreerd. Of al een voorlopige beoordeling heeft plaatsgevonden hangt af van de gebruikte beoordelingsprocedure. De belangrijkste reden voor het toevoegen van deze voorlopige tijd-meetwaardereeksen is de wens om meetgegevens zo snel mogelijk voor gebruikers beschikbaar te hebben. Onder voorlopige tijd-meetwaardereeksen vallen bijvoorbeeld gegevens die (vrijwel) automatisch, uit telemetriesystemen aan het bronhouderportaal worden doorgezet, bijvoorbeeld binnen één of enkele dagen. Maar ook tijd-meetwaardereeksen waarbij, afhankelijk van de gevolgde beoordelingsprocedure, bijvoorbeeld na een jaar een volledige beoordeling plaats vindt, kunnen als voorlopige tijd-meetwaardereeksen al eerder in de basisregistratie ondergrond worden opgenomen, eventueel na een eerste, voorlopige beoordeling.
Als een tijdreeks van een grondwaterstandonderzoek zowel voorlopig als volledig wordt beoordeeld dan worden zowel de voorlopig beoordeelde tijd-meetwaardereeks als ook volledig beoordeelde tijd-meetwaardereeks ‘naast elkaar’ in de basisregistratie ondergrond geregistreerd. Beide gegevenssets zijn daarmee beschikbaar voor de gebruiker.
Controlemetingen dienen ter controle van de reguliere metingen. Het onderscheid in de mate van beoordeling is voor controlemetingen daarom niet, of minder van belang en wordt niet in de basisregistratie ondergrond opgenomen. Voor beide observatietypen dient het attribuut status kwaliteitscontrole (zie paragraaf Metadata tijdmeetwaardepaar) en het attribuut beoordelingsprocedure (zie paragraaf Observatieproces) wel aanwezig te zijn.
De observatieperiode van een reguliere meting met een mate van beoordeling, volledig beoordeeld, mag niet overlappen met de observatieperiode van een andere observatie met hetzelfde observatietype en dezelfde mate van beoordeling. De observatieperiode van een reguliere, voorlopige tijd-meetwaardereeks mag eventueel wel overlappen met de observatieperiode van een andere reguliere, voorlopige tijd-meetwaardereeks. Bij een voorlopige tijd-meetwaardereeks kan het namelijk voorkomen dat de tijdsverschuiving van een niet, of niet goed functionerende klok nog niet is hersteld waardoor er overlap met de observatieperiode van een andere observatie kan voorkomen. Bij controlemetingen mag de observatieperiode van verschillende observaties eventueel ook overlappen.
Het tijdstip resultaat van de entiteit Observatie is, conform WaterML, het tijdstip waarop het laatste proces is afgerond. Het betreft hier het laatste proces dat gebruikt is bij de totstandkoming van de waterstand in meter ten opzichte van NAP. In de praktijk wordt dit tijdstip veelal niet genoteerd. In de basisregistratie ondergrond wordt daarom bij het in WaterML verplichte attribuut tijdstip resultaat het volgende geregistreerd:
- • Bij een observatie van het type controlemeting: het tijdstip waarop de meting is gedaan. Dit betekent dat bij een losse controlemeting het tijdstip resultaat gelijk is aan het tijdstip waarop de meting is gedaan, het tijdstip meting. Het kan ook voorkomen dat de controlemeting wordt gevormd door een reeks van metingen. De observatie van het type controlemeting krijgt in dit geval het tijdstip resultaat dat overeenkomt met het tijdstip van de meest recente meting in deze observatie ofwel de laatste meting van de reeks.
- • Bij een observatie van het type reguliere meting met een mate van beoordeling, voorlopig: het tijdstip van de laatste meting van de reeks. Bijvoorbeeld: Een observatie met een reeks gegevens die via telemetrie zijn verkregen, zonder te zijn beoordeeld, wordt geregistreerd. Deze observatie heeft mate van beoordeling: voorlopig. De observatie bevat een reeks van tijd-meetwaardeparen. Het tijdstip van de meest recente meting van de reeks wordt gebruikt voor het tijdstip resultaat.
- • Bij een observatie van het type reguliere meting met een mate van beoordeling, volledig beoordeeld: het tijdstip waarop de beoordeling is afgerond. Bijvoorbeeld: Een observatie met reeks gegevens die via telemetrie zijn verkregen is definitief beoordeeld en wordt geregistreerd. Deze observatie heeft mate van beoordeling: definitief beoordeeld. De datum en het tijdstip waarop de definitieve beoordeling is afgerond, wordt geregistreerd als tijdstip resultaat.
De uitvoerder is de partij die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de waterstandmeting. In WaterML is het verplicht hier gegevens van een organisatie vast te leggen die bestaan uit een aantal verplichte attributen: de organisatienaam en de rol van deze organisatie in het grondwaterstandonderzoek. De rol ligt opgesloten in de naam van dit attribuut: uitvoerder. In GLD voegen we hier, ten opzicht van WaterML, de identificatie van de uitvoerder aan toe. De identificatie wordt, zoals bij andere registratieobjecten in de basisregistratie ondergrond, vastgelegd middels het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit, of het equivalent van het KvK-nummer in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

.1.5.2.2 Gerelateerde observaties
Een observatie die resulteert in een volledig beoordeelde tijd-meetwaardereeks is (vaak) gebaseerd op één of meer eerder geregistreerde observaties, namelijk de observatie(s) met een voorlopige tijd-meetwaardereeks waarop de observatie is gebaseerd en/of één of meer observaties met een controlemeting die gebruikt zijn tijdens de beoordeling. Bij een observatie met een volledig beoordeelde tijd-meetwaardereeks moet in dat geval geregistreerd worden dat de observatie gerelateerd is aan één of meer andere observaties indien deze gerelateerde observaties aanwezig zijn.
Het kan echter in de praktijk ook voorkomen dat de voorlopig beoordeelde observatie(s) ontbreken. Ook controlemetingen die normaal gesproken gebruikt worden bij de beoordeling kunnen ontbreken. In deze gevallen kunnen gerelateerde observaties ontbreken.
Ook bij een observatie die resulteert in een voorlopige tijd-meetwaardereeks kan gebruik gemaakt zijn van één of meer observaties met een controlemeting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gegevens die zijn uitgelezen uit een datalogger en die een voorlopige beoordeling hebben ondergaan. In dat geval wordt de observaties met een voorlopige tijd-meetwaardereeks gerelateerd aan één of meer observaties met een controlemeting. Indien de controlemetingen ontbreken, worden geen gerelateerde observaties geregistreerd bij een voorlopig beoordeelde observatie.
Observaties die resulteren in een controlemeting zijn zelfstandige waarnemingen en worden niet gerelateerd aan andere observaties.
Bij het registreren van gerelateerde observaties wordt gebruik gemaakt van het observatie ID van deze gerelateerde observaties. Bij de aanlevering zal een check uitgevoerd worden of de aangeleverde observatie ID(s) bij het betreffende grondwaterstandonderzoek in de LV-BRO bekend zijn als observatie ID(s).
1.5.3

Observatieproces
In het observatieproces worden de kenmerken van de processen die resulteren in de uiteindelijke meetwaarden vastgelegd. Onderdeel van het observatieproces is het observatieproces ID. Dit is een door de bronhouder of dataleverancier te bepalen tekst van maximaal 40 karakters die de kenmerken van een observatieproces uniek identificeren. Binnen het registratieobject moet dit ID uniek zijn. Het observatieproces ID kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij aanvullende leveringen van een Grondwaterstandonderzoek: Wanneer een observatie wordt aangeleverd die dezelfde observatieproceskenmerken heeft als een observatie die al geregistreerd is, kan de bronhouder/ dataleverancier ervoor kiezen om niet alle observatieproceskenmerken opnieuw aan te leveren maar in plaats daarvan te verwijzen naar het reeds geregistreerde observatieproces door alleen het observatieproces ID van het reeds geregistreerde observatieproces aan te leveren. De overige observatieproceskenmerken hoeven in dit geval niet opnieuw aangeleverd te worden.
De meetprocedure is onderdeel van het observatieproces. Het betreft de procedure of het werkvoorschrift dat gehanteerd is bij de observatie voor de grondwatermonitoring. In deze procedure staan de afspraken waaronder de observatie is uitgevoerd. De procedures zijn opgesomd in een waardelijst.
Het type meetinstrument beschrijft het meetinstrument waarmee de metingen in de monitoringbuis zijn uitgevoerd. In het geval van sensoren betreft het hier het type sensor. Wanneer een apparaat uit meerdere sensoren bestaat, wordt het type sensor bedoeld, niet het apparaat.
Bij het type meetinstrument: druksensor, zijn er globaal twee typen te onderscheiden, de relatieve druksensor en de absolute druksensor. Een relatieve druksensor meet de waterdruk met één enkele sensor. De invloed van de luchtdruk wordt door middel van een capillair in de kabel genivelleerd. Bij dit type druksensor wordt bij type luchtdrukcompensatie geregistreerd: capillair.
Bij een absolute druksensor zijn voor het bepalen van uitsluitend de waterdruk twee sensoren noodzakelijk. De absolute druksensor meet de som van de waterdruk en de luchtdruk. Voor luchtdruk moet rekenkundig gecompenseerd worden. Dit betekent dat naast de absolute druksensor een sensor noodzakelijk is die de luchtdruk meet. Er zijn verschillende manieren waarop de rekenkundige gecompenseerd wordt. Dit wordt vastgelegd bij het attribuut type luchtdrukcompensatie. In sommige gevallen zijn de sensor die de absolute druk meet en de sensor die de luchtdruk meet geïntegreerd in één apparaat. In dit geval wordt de rekenkundige compensatie soms al in het apparaat gedaan. Het type luchtdrukcompensatie betreft dan: putlocatiemeting.
Het procestype is in WaterML een attribuut dat verplicht wordt opgenomen. Om die reden is dit attribuut ook in het grondwaterstandonderzoek opgenomen. Het procestype geeft aan wat het laatste type proces is dat is uitgevoerd voor de bepaling van het eindresultaat. WaterML heeft een vaste waardelijst voor het procestype: simulatie, handmatige methode, sensor, algoritme en onbekend. Op dit moment wordt in het grondwaterstandonderzoek alleen de waterstand in meter ten opzichte van NAP vastgelegd en geen ruwe meetwaarden. De bepaling van de waterstand ten opzichte van NAP is altijd een berekening. Daarom wordt hier een vaste waarde ingevuld: algoritme. Indien in de toekomst ook ruwe metingen worden vastgelegd, kan hier ruimte worden gemaakt voor een waardelijst.
De individuele tijd-meetwaardeparen van de reguliere metingen worden onder andere beoordeeld aan de hand van de controlemetingen. Hoe dit proces van beoordelen van de kwaliteit van de tijd-meetwaardeparen verloopt, is beschreven in een werkvoorschrift of procedure, de beoordelingsprocedure. Bij het moment van vaststellen van versie 1.0 van de catalogus is er een aantal procedures beschreven en beschikbaar. Voor de partijen die deze procedures niet gebruiken maar op een andere, niet beschreven wijze beoordelen, is er de mogelijkheid om aan te geven dat beoordeeld is op basis van het oordeel van een deskundige. Omdat het voor een gebruiker waardevol is om te weten op welke wijze er is beoordeeld, is het is de bedoeling dat de waardelijst van beoordelingsprocedures wordt aangevuld ten behoeve van volgende versies van de catalogus.
1.5.4

Tijdmeetwaardereeks
Tijd-meetwaardeparen worden gegroepeerd in een Tijdmeetwaardereeks. Eén observatie leidt tot één tijd-meetwaardereeks, waarbij alle tijd-meetwaardeparen in de reeks dezelfde observatie-eigenschappen hebben. Het is ook mogelijk dat de tijd-meetwaardereeks uit één tijd-meetwaardepaar bestaat. Het is waarschijnlijk dat dit bijvoorbeeld bij controlemetingen het geval zal zijn.
Van elke tijd-meetwaardereeks wordt een ID vastgelegd, het tijdmeetwaardereeks ID. Dit is een door de bronhouder te bepalen ID dat de tijd-meetwaardereeks uniek identificeert. Binnen het registratieobject moet dit ID uniek zijn.
De tijd-meetwaardeparen in de reeks moeten in oplopende chronologische volgorde in de reeks worden geplaatst.
1.5.5

Tijdmeetwaardepaar
Het Tijdmeetwaardepaar bevat het tijdstip waarop is gemeten: het tijdstip meting, in combinatie met de waterstand in meter ten opzichte van NAP zoals berekend uit een meting in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput: de waterstand.

.1.5.5.1 Metadata tijdmeetwaardepaar
Elk tijd-meetwaardepaar heeft een aantal metadata gegevens, Metadata tijdmeetwaardepaar. Deze metadata bevat onder andere het eindresultaat van de beoordeling zoals uitgevoerd conform de beoordelingsprocedure. Deze statuskwaliteitscontrole geeft het eindoordeel van de bronhouder over de kwaliteit van een individuele meting. Niet alleen bij een volledig beoordeelde observatie maar ook bij observaties van het observatietype controlemeting en observaties met een mate van beoordeling voorlopig, is de statuskwaliteitscontrole aanwezig. In de beoordelingsprocedure is opgenomen welke controles en beoordeling er voor elk observatietype en voor elke mate van beoordeling wordt uitgevoerd. Alleen in het geval de observatie het observatietype reguliere meting heeft en een mate beoordeling: voorlopig, is het mogelijk om bij de status kwaliteitscontrole nogNietBeoordeeld te registreren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gegevens die via telemetrie zijn verkregen en die zonder beoordeeld te zijn, worden geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
In WaterML is een attribuut (quality) met een waardelijst (DataQualityCode) gedefinieerd voor de kwaliteit van de resultaten. Voor het grondwaterstandonderzoek is er echter voor gekozen om dit attribuut met waardelijst niet te gebruiken. In plaats daarvan is een eigen parameter met een eigen codelijst opgesteld, de statuskwaliteitscontrole. De reden hiervan is dat er voor het grondwaterstandonderzoek en het grondwaterkwaliteitsonderzoek een uitgebreide analyse is gedaan naar de mogelijke kwaliteit van de resultaten. Dit heeft geresulteerd in een waardelijst voor de status kwaliteitscontrole die geldt voor zowel het grondwaterkwaliteitsonderzoek als het grondwaterstandonderzoek. De waarden en de definities van de waarden op deze waardelijst komen niet geheel overeen en zijn in sommige gevallen niet één-op-één te vertalen in de waarden op de waardelijst van WaterML.
Een waarde (van de waterstand) die buiten het meetbereik van de meetopstelling valt, betreft een gecensureerde waarde. De term gecensureerde waarde heeft in de statistiek een specifieke betekenis. Het geeft aan dat de waarde van een variabele niet exact bekend is of niet exact bepaald kon worden, maar dat wel duidelijk is dat deze zich boven of juist beneden een bepaalde limiet bevindt. Bij een grondwaterstandonderzoek is dit bijvoorbeeld het geval bij een drooggevallen sensor: de waarde van de waterstand kan niet exact worden gegeven maar wel is duidelijk dat de waterstand zich onder het niveau van de inhangdiepte van de sensor bevindt.
Het attribuut waterstand heeft in het geval van een gecensureerde meting geen waarde. Metingen die buiten het meetbereik vallen geven desondanks een waardevol inzicht in de situatie van het grondwater ter plaatse van de monitoringbuis. Daarom zijn in de metadata van het tijd-meetwaardepaar de attributen censuurreden en censuurlimietwaarde opgenomen. Wanneer de waterstand geen waarde heeft, moeten deze attributen gevuld zijn. De censuurreden blijft beperkt tot kleiner dan limietwaarde of groter dan limietwaarde. Het niveau van de limietwaarde die over- of onderschreden wordt, wordt als censuurlimietwaarde opgenomen. Hieronder zijn een aantal voorbeelden gepresenteerd, waarin sprake is van gecensureerde waarden. Daarnaast zijn in figuur 5 een tweetal situaties weergegeven van gecensureerde metingen.
Figuur 5: Gecensureerde waarden in het geval van droogval sensor en overlopen peilbuis.
In het linkerdeel van bovenstaande figuur is het verloop in de tijd van de grondwaterstand/stijghoogte aangegeven zoals in de ondergrond op kan treden. De grondwaterstand/stijghoogte in de ondergrond zal zich niet laten reguleren door de meetopstelling, waarbij de meetopstelling in dit geval de combinatie van de monitoringbuis en de druksensor betreft. Het rechter deel van de figuur geeft de tijd-meetwaardereeks weer van de waterstand in de monitoringbuis. Waterstanden in de monitoringbuis onder het niveau van de druksensor kunnen niet worden gemeten. In dat geval is de censuurreden: kleiner dan limietwaarde en de censuurlimietwaarde is het niveau van de sensor in meter ten opzichte van NAP.
Bij waterstanden in de monitoringbuis hoger dan de bovenkant van de buis zal de monitoringbuis overlopen. Ervan uitgaande dat geen drukdop of kweldop is toegepast, kunnen hogere waterstanden dan bovenkantbuis niet worden gemeten. In dat geval is de censuurreden groter dan limietwaarde en de censuurlimietwaarde is het niveau van bovenkantbuis van de monitoringbuis in meter ten opzichte van NAP.
In het geval dat de waterstand in de monitoringbuis wordt gemeten door middel van handpeilingen (met een meetlint of ander handapparaat), worden gecensureerde metingen veroorzaakt door monitoringbuis gerelateerde aspecten. Dit betreffen bovenkant monitoringsbuis (zie ook figuur 5) en droogval van het filter van de monitoringsbuis: als het grondwaterniveau lager is dan de onderkant van het geperforeerde deel van de monitoringbuis. In dat geval is de censuurreden: kleiner dan limietwaarde en het niveau van de onderkant van het filter is de censuurlimietwaarde.
Bij druksensormetingen gelden aanvullende censuurredenen die samenhangen met het meetbereik van de druksensor. Het sensormaximum kan bijvoorbeeld worden overschreden. Dit doet zich voor wanneer het sensormaximum kleiner is dan bovenkantbuis óf de monitoringbuis aan de bovenkant afgesloten is door een drukdop of kweldop. De censuurreden is: groter dan limietwaarde en het niveau van het sensormaximum is de censuurlimietwaarde. Zoals hierboven reeds genoemd, kan het ook voorkomen dat een druksensor is drooggevallen.
Er is een aantal complicerende factoren waar de dataleverancier of bronhouder alert op dient te zijn. Hieronder worden er een aantal genoemd.
In de praktijk kan er sprake zijn van een combinatie van oorzaken van gecensureerde metingen, namelijk monitoringbuis gerelateerde en sensor gerelateerde oorzaken. Bijvoorbeeld kan zowel het filter als de sensor zijn drooggevallen.
Bij een drooggevallen filter bestaat het risico dat wel een waterstand in de monitoringbuis wordt gemeten, dit kan stagnerend water in een zandvang zijn. Om dit aspect te onderkennen, moeten de metingen en de filterstelling beide worden beschouwd.
Zoals eerder genoemd, bestaan er twee typen druksensoren, namelijk relatieve druksensoren en absolute druksensoren. Ten aanzien van gecensureerde metingen is er een duidelijk verschil tussen beide type sensoren. Het maximale drukbereik van relatieve druksensoren komt overeen met een vaste maximale waterdruk en daarmee een vaste maximale waterstand. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand die kan worden gemeten een constant niveau is. Dit niveau hangt alleen nog af van het niveau (nulpunt) van de druksensor. De absolute druksensor meet de som van lucht- en waterdruk. Hierdoor is de maximale meting van de waterdruk afhankelijk is van de heersende luchtdruk op dat moment. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand die kan worden gemeten geen constant niveau is.
De uiterste grenzen (de censuurlimietwaarden) zijn afhankelijk van de specificaties van de gebruikte sensor. Benadrukt wordt dat deze grenzen niet alleen van toepassing zijn voor druksensoren, maar voor type sensoren zoals de akoestische- en de radarsensor. Van belang is dat gebruiker van sensoren zich hiervan bewust is.
Het interpolatietype is in WaterML een attribuut dat verplicht wordt opgenomen. Om die reden is dit attribuut ook in het grondwaterstandonderzoek opgenomen. Het interpolatietype geeft aan wat de aard is van de relatie tussen het tijdstip en de meetwaarde. Deze relatie en de wijze van interpoleren kan bijvoorbeeld voor visualisatie en/of aggregatie van belang zijn. WaterML heeft een vaste waardelijst voor het interpolatietype. Het kan bijvoorbeeld het maximum of het minimum of het gemiddelde zijn over het gemeten interval. We leggen in de basisregistratie ondergrond de feitelijke waarnemingen vast en daarom wordt hier de vaste waarde: discontinu ingevuld. Het is aan de gebruiker te beoordelen of en hoe hij de meetwaarden eventueel wil interpoleren of aggregeren. Indien in de toekomst ook andere metingen met andere interpolatietypen worden vastgelegd, kan hier ruimte worden gemaakt voor een waardelijst.
1.6

Impact kwaliteitsregime IMBRO/A
In het verleden waren de werkprocessen en middelen rond het grondwaterwaterstandonderzoek anders dan ze nu zijn. Bij de aanlevering van historische gegevens wordt geaccepteerd dat een aantal formeel verplichte gegevens geen waarde heeft. Voor deze gegevens wordt het IMBRO/A-regime gehanteerd en dat kent minder strikte regels. Het betreft authentieke gegevens waarvan de betrouwbaarheid en herkomst eenduidig moet zijn. Daarom is de samenhang tussen de attributen mate beoordeling, de beoordelingsprocedure en de status kwaliteitscontrole bij IMBRO/A gegevens hetzelfde als bij IMBRO gegevens.
Wanneer bij historische gegevens onduidelijk is of de tijd-meetwaardereeks is beoordeeld, krijgen deze gegevens een mate beoordeling waarde ‘onbekend’. In dit geval is het tevens onbekend welke beoordelingsprocedure er is gebruikt. De status kwaliteitscontrole zal in dit geval ook ‘onbekend’ moeten zijn.
Het is mogelijk dat een bronhouder weet dat zijn historische gegevens destijds beoordeeld zijn en hoewel er niet per tijd-meetwaardepaar een uitkomst van de beoordeling is opgeslagen, weet de bronhouder dat de gegevens destijds zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld omdat ze anders niet in het gegevensbeheersysteem waren opgeslagen. De bronhouder geeft in dit geval aan dat de mate beoordeling ’volledig beoordeeld’ is. Afhankelijk van wat de bronhouder nog weet van de beoordelingsprocedure kan hij aangeven dat de beoordelingsprocedure ‘oordeel deskundige’ is, maar ook ‘onbekend’ is mogelijk. Daarnaast geeft de bronhouder in dit geval aan dat de tijd-meetwaardeparen een status kwaliteit controle ‘goedgekeurd’ hebben. Wanneer de bronhouder onzeker is over de uitkomst van de beoordeling van destijds, kan hij ook aangeven dat de status kwaliteitscontrole ‘onbekend’ is. Het tijdstip resultaat wordt bij een volledig beoordeelde meetreeks gedefinieerd als het tijdstip waarop de beoordeling is afgerond. In dit geval gaat het om de beoordeling van destijds en kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van dit gegeven, een voor IMBRO/A geldende OnvolledigeDatum worden ingevuld.
Het kan ook voorkomen dat historische gegevens voorafgaand aan registratie in de basisregistratie ondergrond nog in retroperspectief worden beoordeeld met het doel de tijd-meetwaardeparen een status kwaliteitscontrole te geven. In dit geval heeft dat ook consequenties voor de mate beoordeling, die wordt daarmee volledig beoordeeld. Het is mogelijk dat geen ‘huidige’ beoordelingsprocedure gevolgd kan worden maar dat er een alternatieve beoordeling van deze historische gegevens zal plaats vinden. Er dient in dat geval te worden gekozen voor ‘oordeel deskundige’. Het tijdstip resultaat is in dit geval het tijdstip waarop de beoordeling die achteraf wordt gedaan, is afgerond.
1.7

Hiërarchie in gebruiksplicht
Er worden in het grondwaterstandonderzoek verschillende stadia van de gegevens over de waterstand vastgelegd. Op dit moment zijn dat volledig beoordeelde gegevens en voorlopige gegevens. Dit betekent dat er van een meting op een bepaalde datum, op een bepaald tijdstip verschillende meetwaarden geregistreerd kunnen zijn in de basisregistratie ondergrond, een voorlopige meetwaarde en een volledig beoordeelde meetwaarde. De volledig beoordeelde meetwaarde heeft alle in het beoordelingsprocedure vermelde controles ondergaan en is daardoor, in samenhang met het attribuut status kwaliteitscontrole, betrouwbaarder dan de voorlopige meetwaarde die geen of niet alle controles heeft ondergaan. De hiërarchie van de juridische gebruiksplicht is daarom als volgt:
- 1.
Volledig beoordeelde gegevens. Indien deze er (nog) niet zijn:
- 2.
Voorlopige gegevens. Indien deze er (nog) niet zijn:
- 3.
Ruwe meetgegevens (maken nu geen deel uit van de basisregistratie ondergrond).
1.8

Samenhang en consistentie tussen verschillende registratieobjecten in het Grondwaterdomein
De verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein en hun gegevens hebben samenhang. Zie de beschrijving hiervan in paragraaf 1.2,Domein grondwatermonitoring in de BRO. Op basis van de samenhang wordt er consistentie verwacht tussen de gegevens in verschillende registratieobjecten in het grondwaterdomein. Het is de verantwoordelijkheid van de bronhouder om deze consistentie te waarborgen. De basisregistratie ondergrond dwingt dit grotendeels niet af.
De basisregistratie ondergrond dwingt alleen af dat gegevens in andere registratieobjecten waarnaar verwezen wordt, ook daadwerkelijk geregistreerd zijn. Dit geldt voor de volgende verwijzingen (zie ook het plaatje in paragraaf 1.2,Domein grondwatermonitoring in de BRO):
- • Vanuit grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandonderzoek naar een buis in grondwatermonitoringput.
- • Vanuit grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandonderzoek naar grondwatermonitoringnet.
Daarnaast wordt op het volgende punt consistentie verwacht:
- • De verzameling meetpunten binnen een grondwatermonitoringnet is consistent met de grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken die in het kader van het monitoringnet zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen: ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek is het filter in de put waarin het onderzoek plaats vindt, een meetpunt in elk grondwatermonitoringnet waaraan het betreffende onderzoek gekoppeld is.
Ook met betrekking tot kwaliteitsregime geldt een specifieke samenhang tussen gegevens van verschillende registratieobjecten.
- • Aan een grondwatermonitoringnet dat onder kwaliteitsregime IMBRO/A in de basisregistratie is geregistreerd kunnen onderzoeksgegevens (grondwatersamenstellingsonderzoeken en/of grondwaterstandonderzoeken) gekoppeld worden die ook onder kwaliteitsregime IMBRO/A vallen.
- • Van grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO moet bekend zijn in welk (wettelijk) kader ze zijn uitgevoerd, wat het doel van monitoren is en welk aspect van grondwater wordt gemonitord (kwaliteit of kwantiteit). Daarom kunnen onderzoeksgegevens onder kwaliteitsregime IMBRO alleen gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten die onder kwaliteitsregime IMBRO/A zijn geregistreerd wanneer de attributen kader aanlevering, monitoringdoel en grondwateraspect van het grondwatermonitoringnet niet de waarde ‘onbekend’ hebben.
- • Grondwatersamenstellingsonderzoeken en grondwaterstandonderzoeken onder kwaliteitsregime IMBRO/A kunnen zowel gekoppeld worden aan grondwatermonitoringnetten onder kwaliteitsregime IMBRO als onder IMBRO/A.
- • Voor de verwijzingen naar grondwatermonitoringput vanuit andere registratieobjecten gelden geen restricties. Het maakt niet uit of de grondwatermonitoringput waarnaar verwezen wordt kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO/A heeft.
1.9

INSPIRE
Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject grondwaterstandonderzoek valt onder het INSPIRE-thema Environmental Monitoring Facilities, en om die reden moeten de gegevens in het registratieobject geschikt gemaakt worden voor uitwisseling volgens de INSPIRE-standaard. Dit wordt voor dit registratieobject geïmplementeerd middels een mapping van het gegevensmodel van het registratieobject grondwaterstandonderzoek op het gegevensmodel van het INSPIRE-thema. De inhoud van deze mapping is geen onderdeel van deze catalogus.

TOELICHTING
I.

Algemeen
1.

Inleiding
De Wet basisregistratie ondergrond (hierna: Wet Bro) is op 1 januari 2018 in werking getreden. In de basisregistratie ondergrond (hierna: BRO) worden gegevens opgenomen over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond die voortvloeien uit verkenningen, over ondergrondse constructies, over gebruiksrechten en over authentieke modellen in relatie tot de ondergrond. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister van BZK) is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer en ziet toe op het gebruik van de BRO. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (hierna: TNO) verricht in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Minister van BZK de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot de inrichting en het beheer van de BRO.
De BRO is een onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Bestuursorganen die bij de uitvoering van een wettelijke taak of bij het verrichten van werkzaamheden een in het Besluit Basisregistratie ondergrond (hierna: Besluit Bro) aangewezen brondocument ontvangen met betrekking tot de ondergrond van Nederland met inbegrip van het continentaal plat, leveren dat brondocument aan via het bronhouderportaal. Bestuursorganen zijn vervolgens verplicht om de BRO te raadplegen wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Burgers, bedrijven en overheden kunnen de BRO kosteloos raadplegen.
In de Regeling basisregistratie ondergrond (hierna: Regeling Bro) zijn de technische aspecten van de BRO uitgewerkt. Dit betreft de levering van brondocumenten (via het bronhouderportaal) en de eisen aan de aan te leveren gegevens (catalogus met gegevensstandaarden), maar heeft ook betrekking op eisen rondom de technische en administratieve inrichting van de BRO, en de inzage in en verstrekking van gegevens.
De Basisregistratie Ondergrond Catalogus, definieert per registratieobject waar in de BRO de in hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet Bro genoemde gegevens moeten worden opgenomen en stelt de kwaliteitseisen waaraan deze gegevens moeten voldoen. In de catalogi worden per registratieobject de gegevensdefinitie, de mogelijke waarden en de nauwkeurigheid van de te leveren gegevens en de eventuele standaarden waaraan de gegevens moeten voldoen, beschreven.
2.

Inhoud van deze regeling
Registratieobjecten worden in het Besluit Bro aangewezen, hetgeen in tranches verloopt.
Door de wijziging van het Besluit Bro in verband met de derde tranche (Staatsblad 2020, 365) zijn zes registratieobjecten aan de BRO toegevoegd. Het gaat om drie verkenningen en drie constructies:
- I.
Booronderzoek bodemkundige boormonsteranalyse;
- II.
Booronderzoek geologische boormonsterbeschrijving;
- III.
Wandonderzoek bodemkundige wandmonsteranalyse;
- IV.
Grondwatermonitoringnet;
- V.
Grondwatersamenstellingsonderzoek;
- VI.
Grondwaterstandsonderzoek.
De catalogi voor drie van deze nieuwe registratieobjecten zijn toegevoegd aan de Regeling Bro, namelijk de registratieobjecten grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandsonderzoek. Deze treden per 1 januari 2021 in werking.
De drie overige registratieobjecten, te weten bodemkundige boormonsteranalyse, geologische boormonsterbeschrijving en bodemkundige wandmonsteranalyse, treden vanwege vertraging rondom de technische implementatie in de Landelijke Voorziening BRO op 1 juli 2021 in werking. De catalogi voor deze registratieobjecten zullen daarom via een afzonderlijke regeling worden toegevoegd aan de Regeling Bro. Deze regeling zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 worden gepubliceerd.
De catalogi zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de desbetreffende informatieketen – alle stappen tussen het produceren en hergebruiken van de gegevens. Pas op het moment dat er een – door alle partijen – breed gedragen standaard was ontwikkeld, is dat deel van de catalogus met betrekking tot een bepaald registratieobject vastgesteld.
3.

Gevolgen
In verband met de wijziging van het Besluit Bro en deze regeling in het kader van de derde tranche heeft een toetsing van de gevolgen voor de administratieve lasten voor bedrijven plaatsgevonden. In de nota van toelichting bij de wijziging van het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365) zijn de resultaten van dit onderzoek beschreven. De kern ervan is dat de regeldrukeffecten van deze tranche acceptabel worden geacht door de stakeholders. Voor nadere uitwerking hiervan wordt verwezen naar de genoemde nota van toelichting.
4.

Advies en consultatie
Het ontwerp van de regeling is bestuurlijk geconsulteerd bij de leden van de Programmastuurgroep BRO en met hen afgestemd. De inhoud van deze regeling, de uitbreiding van de catalogus, is met de betrokken overheden, bedrijven en andere stakeholders afgestemd. Daarbij is een afzonderlijk consultatieproces doorlopen voor de catalogus. De onderdelen daarvan voor de zes registratieobjecten die via de wijziging van het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365) worden toegevoegd, zijn in de periode december 2019 tot en met april 2020 afzonderlijk via internet geconsulteerd. Om die reden is afgezien van (nadere) internetconsultatie voor de regeling als geheel. Dat is in lijn met het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie.
1
Kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114 en Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 224.
Voor burgers, bedrijven, provincies en gemeenten vloeien uit deze regeling geen belangrijke gevolgen voort, anders dan de eisen en standaarden voor de registratie van gegevens die de catalogus met zich meebrengt. De regeling brengt evenmin ingrijpende veranderingen teweeg in de rechten en plichten van burgers en bedrijven en heeft ook geen ingrijpende gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.
5.

Notificatie
De ontwerpregeling is op 26 augustus 2020 voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 2020/524/NL) ingevolge artikel 5, eerste lid, van richtlijn (EU) nr. 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241). Van de Commissie is geen reactie ontvangen.
6.

Inwerkingtreding
De inwerkingtreding van deze regeling is gerelateerd aan de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365). Deze regeling werkt de technische eisen van de registratieobjecten die in dat besluit worden aangewezen en op 1 januari 2020 in werking treden, nader uit. Het betreft de registratieobjecten grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandsonderzoek. Deze regeling voegt de bijbehorende catalogi voor die registratieobjecten toe aan de Regeling Bro. De catalogi voor de overige drie registratieobjecten uit het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365) die op 1 juli 2021 in werking treden, zullen via een aparte wijziging van de Regeling Bro worden toegevoegd aan de Regeling Bro. Dat betreft de registratieobjecten bodemkundige boormonsteranalyse, geologische boormonsterbeschrijving en bodemkundige wandmonsteranalyse.
II

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdelen A en B
Dit onderdeel wijzigt artikel 11 van de Regeling Bro, dat de vaststelling van de catalogus van de Bro regelt. Deze regeling voegt de catalogi van drie registratieobjecten die in de wijziging van het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365) worden toegevoegd aan het Besluit Bro, toe aan de Regeling Bro. Dit betreft de registratieobjecten grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandsonderzoek. Om ervoor te zorgen dat de bijlagen raadpleegbaar en beheersbaar blijven, is ervoor gekozen om de catalogi voor deze registratieobjecten in een aparte bijlage III toe te voegen aan de Regeling Bro. Derhalve heeft ook een technische aanpassing plaatsgevonden in artikel 15.

Onderdeel C
Dit onderdeel ziet op de toevoeging van de catalogi voor de drie nieuwe registratieobjecten aan de Regeling Bro. Om ervoor te zorgen dat de bijlagen raadpleegbaar en beheersbaar blijven, is ervoor gekozen om de catalogi voor deze registratieobjecten in een aparte bijlage III toe te voegen aan de Regeling Bro.
De catalogi zijn ook gepubliceerd op de website www.basisregistratieondergrond.nl.

Artikel II
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze regeling. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en is gerelateerd aan de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit Bro (Staatsblad 2020, 365). Die wijziging zorgt ervoor dat met ingang van 1 januari 2021 de registratieobjecten grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandsonderzoek worden toegevoegd aan het Besluit Bro. Aangezien deze regeling de technische specificaties van die registratieobjecten uitwerkt, treedt deze regeling ook in werking met ingang van 1 januari 2021. Hierbij is rekening gehouden met de vaste verandermomenten voor regelgeving, maar niet met de minimuminvoeringstermijn van drie maanden. De inhoud van deze regeling is echter afgestemd met overheden, bedrijven en stakeholders. Bovendien zijn de onderdelen van de registratieobjecten gedurende vijf maanden geconsulteerd via internet.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H.
Ollongren