WATERSCHAPSBLAD
Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe

Besluit wijziging Investeringslijst Regeling Watersparen 2023
Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 19 augustus 2025, gelet op artikel 3, eerste lid van de Regeling Watersparen 2023, de wijziging van de Investeringslijst bij de Regeling Watersparen 2023 vastgesteld.
Toelichting besluit
De investeringslijst is aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk en beleidsdoelen. Door nieuwe maatregelen toe te voegen, zoals de aanleg van waterretenties, kunnen meer aanvragen worden gehonoreerd en wordt water meer vastgehouden. Tegelijkertijd is druppelirrigatie verwijderd vanwege de hoge kosten en beperkte effectiviteit. De aanpassing sluit aan bij de doelstellingen uit het bestuursbesluit van 3 juli 2023 en de Bestuursagenda 2023–2027, gericht op duurzaam waterbeheer en groenblauwe diensten.
Het besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van 19 augustus 2025.
drs. ing. K.A. Blokland,
secretaris-directeur
mr. S.H.M. Ornstein MCPm,
dijkgraaf
Bijlage
1

Investeringslijst 2025 Regeling Watersparen
Niet-productieve investeringen
- 1.
Stuwput
met schotbalkjes en aangelaste kunststofduiker met gronddam
Stuwput met schotbalkjes en een kunststofbuis die eraan vastgelast is, met een dam van grond eromheen. Deze constructie is eenvoudig te plaatsen. Het waterpeil is in te stellen met aluminium schotjes.
- 2.
Stuwput
met schotbalkjes
Constructie met schotbalkjes is eenvoudig te plaatsen door het aan te sluiten op een bestaande duiker. Het waterpeil is in te stellen met aluminium schotjes.
- 3.
Schotbalkstuw
Veelal houten constructie. Het waterpeil is in te stellen met houten of aluminium schotjes.
- 4.
Draaibare bocht op duiker
Zeer eenvoudige, bedienbare en goedkope investering op bestaande duiker.
- 5.
Roterend duikerschot
Eenvoudige en bedienbare investering op bestaande duiker.
- 6.
Regelbaar maken van bestaande drainage
Aanbrengen verzameldrain, -put en uitstroomvoorziening of bochten om bestaande drainage regelbaar te maken.
- 7.
Afsluiten bestaande sloot
- 8.
Verhogen slootbodem
- 9.
Bodemval of cascadestuw
- 10.
Walletje of heg langs sloot of hol leggen perceel
Water wordt op het perceel vastgehouden en kan de grond intrekken (infiltreren), in plaats van dat het wordt afgevoerd naar de sloot.
- 11.
Waterretentie of infiltratiegreppel
Waterretenties geven regenwater de kans om in de grond te zakken en het grondwater aan te vullen. Bij hevige regen kan een retentie helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Een infiltratiegreppel is een ondiepe geul in de grond die speciaal is gemaakt om regenwater op te vangen en langzaam in de bodem te laten zakken. Het helpt om wateroverlast te voorkomen en het grondwater aan te vullen.
Productieve investeringen
- Gereserveerd.
Uitwerking niet-productieve investeringen
Voor alle investeringen geldt dat uitsluitend aan derden (bijv. loonbedrijf of aannemer) betaalde materiaal- en arbeidskosten voor de uitvoering van de investering subsidiabel zijn.
Voor een aantal investeringen is een ecologische QuickScan nodig. Dit geldt voor investeringen die mogelijk invloed hebben op beschermde planten en dieren. Een ecologische QuickScan is een verkennend onderzoek naar het voorkomen van beschermde planten en dieren in de directe omgeving van de uitvoeringslocatie. Uit de QuickScan volgen een aantal duidelijke adviezen die nodig zijn bij de planning en uitvoering van het werk.
- 1.
Stuwput
met schotbalkjes en aangelaste kunststofduiker met gronddam
Met het plaatsen van een stuwput kan langer water worden vastgehouden. Het waterpeil kan stapsgewijs worden ingesteld. De stuwput wordt geplaatst in combinatie met een aangelaste, nieuwe kunststofduiker. Er zijn meerdere varianten in de markt. Deze constructie is eenvoudig te plaatsen. De kunststofduiker is in verschillende diameters verkrijgbaar.
Figuur 1: voorbeelden van een kunststof
stuwput
met aluminium schotjes.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabele materialen:
Stuwput, kunststofduiker diameter vanaf 300 tot 1000 mm. Lengte duiker maximaal 10 meter. Maximaal 10 m³ schone grond t.b.v. gronddam. Beschoeiingsmateriaal aan weerszijden van de stuwput.
Prijsindicatie: stuwput inclusief ander materiaal vanaf circa. € 3.500,-. Circa € 5.000,- totaal inclusief arbeidskosten.
Toepassing
De stuwput met duiker en gronddam is toepasbaar op een plek waar nu geen duiker in de sloot aanwezig is. Met deze constructie creëert u tevens toegang tot uw perceel.
Voordelen | Nadelen
- -Waterpeil eenvoudig regelbaar - -Lichte constructie, eenvoudig te plaatsen - -Robuust, duurzaam en vormvast - -Onderhoudsvrij | - -Schotbalken zijn niet altijd vergrendeld, diefstalgevoelig (afhankelijk van type) - -Alleen handmatige bediening - -Minder geschikt voor vispasseerbaarheid
- 2.
Stuwput
met schotbalkjes
Hetzelfde principe als investering 1, maar dan bevestigd op een bestaande kunststof of betonnen duiker. Het waterpeil kan stapsgewijs worden ingesteld door gebruik van schotjes.
Figuur 2: voorbeelden van een
stuwput
. Links uitgevoerd in kunststof met aluminium schotjes, rechts uitgevoerd in staal met houten schotjes.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: nee.
Subsidiabele materialen: stuwput en beschoeiing aan beide kanten van de stuwput.
Prijsindicatie: kunststof stuwput inclusief beschoeiing vanaf circa € 3.000,-. Circa € 3.500,- totaal inclusief arbeidskosten.
Toepassing
De stuwhoogte is in te stellen met stappen van 50 mm, 100 mm en 200 mm. De stuwput is toepasbaar op bestaande duikers met ronde instroomopening van 300 tot 1000 mm.
Voordelen | Nadelen
- -Waterpeil eenvoudig regelbaar - -Lichte constructie, eenvoudig te plaatsen - -Robuust, duurzaam en vormvast - -Onderhoudsvrij - -Relatief goedkoop | - -Alleen handmatige bediening - -Minder geschikt voor vispasseerbaarheid
- 3.
Schotbalkstuw
Constructie met een uitsparing in de wanden van de stuw. Daarin kun je schotbalken (planken) op elkaar stapelen. Zo kun je het waterpeil regelen: hoe meer planken, hoe hoger het water wordt tegengehouden.
Figuur 3: schotbakstuw volledig uitgevoerd in hout.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabele materialen: schotbalkconstructie
Prijsindicatie: vanaf ca. €3.000 tot €10.000,- inclusief arbeidskosten. Prijs is afhankelijk van afmetingen en materiaalgebruik.
Toepassing
Het waterpeil is in te stellen met houten of aluminium schotjes.
Voordelen | Nadelen
- -Waterpeil is regelbaar | - -Alleen handmatige bediening - -Gaat minder lang mee dan stuwput - -Minder geschikt voor vispasseerbaarheid - -Relatief duur - -Plaatsen is arbeidsintensief
- 4.
Draaibare bocht op duiker
Zeer eenvoudige, bedienbare en goedkope maatregel. Door de bocht omhoog te draaien wordt het waterpeil verhoogd en kan water worden vastgehouden.
Figuur 4: Voorbeeld van bocht op duiker
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: nee.
Subsidiabele materialen: draaibare bocht.
Prijsindicatie: ca € 150,- (diameter 315 mm), ca. € 350,- (diameter 400 mm).
Toepassing
Toepasbaar op PE of PVC-duikers 315 mm en 400 mm.
Voordelen | Nadelen
- -Goedkoop - -Zeer eenvoudig - -Regelbaar door te draaien | - -Alleen toepasbaar bij kleine kunststof duikers - -Lastig te ontstoppen - -Kwetsbaar bij (machinaal) onderhoud watergang - -Draaibaarheid neemt mogelijk af door verkleven materiaal als gevolg van vuilafzetting tussen buis en bocht
- 5.
Roterend duikerschot
Eenvoudige en bedienbare investering. De constructie houdt bij weinig neerslag, op een flexibele manier, zo veel mogelijk water in sloten vast. De draaiende kunststof duikerschot bestaat uit een ring met een sponning. In de sponning is een halvemaanvormig schot aangebracht. Dit schot is draaibaar. Door het dichte deel naar onderen te draaien wordt het waterpeil verhoogd.
Figuur 5: Voorbeelden van roterend duikerschot.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: nee.
Subsidiabele materialen: roterend duikerschot.
Prijsindicatie: ca. € 150,- tot € 200,- afhankelijk van diameter.
Toepassing
Het roterend duikerschot wordt eenvoudig in de rand van een bestaand duiker (diameter 500 - 1250 mm, 500 mm standaard) geklemd. Duiker dient rond te zijn.
Voordelen | Nadelen
- -Goedkoop - -Eenvoudig te plaatsen - -Lichte constructie | - -Alleen handmatige bediening - -Het belemmert afvoer door gedeeltelijk afsluiten van de duiker - -Maximaal de helft van een duiker kan worden gestuwd
Bronnen
https://www.winnovatie.nl/innovatie/roterend-kunststof-duikerschot-rkd
- 6.
Regelbaar maken van bestaande drainage
Er worden draaibare bochten geplaatst of een verzamelbuis, verzamelput en uitstroompunt aangelegd bij bestaande drainage. Bij regelbare drainage stroomt het water niet meteen weg naar de sloot. In plaats daarvan blijft het eerst in de bodem van het veld. Zo blijft er langer water beschikbaar op het perceel.
Figuur 6: links bochten op bestaande drainagebuizen. Rechts verzamelput drainage.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: nee.
Ecologische QuickScan nodig: nee.
Subsidiabele materialen: draaibare bocht, verzameldrain, verzamelput, uitstroomvoorziening.
Prijsindicatie: afhankelijk van het type systeem. Leveren en aanbrengen verzameldrain €25,-/m1. Verzamelput €1500,-.
Toepassing
Draaibare bocht alleen toe te passen op bestaande drainagebuizen die uitmonden in perceelsloten. In A-watergangen (in beheer bij het waterschap) zijn draaibare bochten niet toegestaan. Verzameldrains die uitmonden in A-watergangen moeten voorzien zijn van een uitstroomvoorziening om het machinaal onderhoud aan de watergang zo min mogelijk te belemmeren.
Wilt u investeren in deze maatregel? Neem contact op met één van onze gebiedsmakelaars om de mogelijkheden te bespreken.
Voordelen | Nadelen
- -Beter beheer van water en nutriënten - -Beter inspelen op verwachte weersomstandigheden | - -Lokaal effect (per perceel) - -Kan niet worden toegepast als het te droog of te nat is - -Draaibare bocht is kwetsbaar bij onderhoud watergang/ belemmert het onderhoud
- 7.
Afsluiten bestaande sloot
Het afsluiten van een sloot of greppel door het aanleggen van bijvoorbeeld een gronddam zorgt ervoor dat water wat normaal gesproken afgevoerd wordt, geborgen kan worden in de sloot en daar infiltreert.
Figuur 7: voorbeeld van afgesloten sloot met gronddam.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabele materialen: leveren en aanbrengen schone grond.
Prijsindicatie: afhankelijk van het aantal m³ schone grond.
Toepassing
Toepasbaar in sloten met beperkte afvoer en in rabattenbossen.
Voordelen | Nadelen
- -Natuurlijke en goedkope oplossing - -Bergingscapaciteit watergang blijft behouden - -Sloot blijft als element in het landschap behouden | - -Niet regelbaar - -Geen of sterk verminderde afvoermogelijkheid
- 8.
Verhogen slootbodem
Door het verhogen van de slootbodem wordt minder water afgevoerd door minder ontwatering van grondwater uit het aanliggende land.
Figuur 8: verhogen slootbodem in uitvoering.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabele materialen: schone grond t.b.v. verhogen slootbodem.
Prijsindicatie: €50-100/m1 afhankelijk van het aantal m³ zand per strekkende meter, lengte en bereikbaarheid van de sloot.
Toepassing
Het verhogen van slootbodems kan het beste worden toegepast op de hogere zandgronden en hellend gebied, waar het effect van water vasthouden door stuwen beperkt is.
Wilt u investeren in deze maatregel? Neem contact op met één van onze gebiedsmakelaars om de mogelijkheden te bespreken.
Voordelen | Nadelen
- -Effectief met betrekking tot water vasthouden, want dit beperkt direct de ontwatering van aangesloten land | - -Onomkeerbare investering - -Complex - -Redelijk dure maatregel - -Minder afvoer mogelijk tijdens natte omstandigheden
- 9.
Bodemval of cascadestuw
Plaatselijk verhogen van de slootbodem door het aanbrengen van Maas- of veldkeien.
Figuur 9: voorbeelden cascadestuw.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja.
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabele materialen: breeksteen, Maas- of veldkeien voorzien van productcertificaat, klei.
Prijsindicatie: sterk afhankelijk van hoeveelheid benodigde materialen. Breeksteen €90,-/ton, klei €18,-/m3.
Toepassing
Toepasbaar in hellende gebieden en natuurlijke omgeving.
Voordelen | Nadelen
- -Natuurlijke oplossing | - -Niet regelbaar - -Heeft jaarlijks onderhoud nodig
- 10.
Walletje of heg langs sloot of hol leggen perceel
Aanbrengen grondwal langs de sloot van circa 20-30 cm. hoog of aanleg van een heg. De oppervlakkige afvoer wordt hierdoor beperkt. Er wordt meer water vastgehouden op het perceel. Perceel kan ook 20-30 cm hol worden gelegd. Regenwater wordt vastgehouden op het perceel en zakt langzaam de bodem in.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: nee, alleen vergunning nodig als u een walletje of heg aanbrengt binnen de onderhoudsstrook van A-wateren.
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabel: verwerking van schone grond voor walletjes. Plantmateriaal, plantwerkzaamheden voor heggen. Machine-uren voor hol leggen perceel.
Prijsindicatie: afhankelijk van de perceeloppervlakte.
Figuur 10. Schematische weergave van walletjes langs de sloot.
Toepassing
Wilt u investeren in deze maatregel? Neem contact op met één van onze gebiedsmakelaars om de mogelijkheden te bespreken.
Voordelen | Nadelen
- -Helpt ook tegen wateroverlast - -door vertraagd afvoeren van water - -door de grond | - -Onomkeerbare investering
- 11.
Waterretentie of infiltratiegreppel
Waterretentie heeft als functie om overtollig water in de winterperiode of de afvoer tijdens hevige neerslag in de zomer op te kunnen vangen (bufferen). Maar ook om het water vertraagd af te voeren zodat het watersysteem in de omgeving niet overbelast raakt. Dat kan door het verlagen van het maaiveld (afgraven bouwvoor) of graven van een greppel.
Algemene informatie
Omgevingsvergunning nodig: ja
Ecologische QuickScan nodig: ja, het waterschap voert deze voor u uit.
Subsidiabel: leiding hemelwaterafvoer, overlaatconstructie, graafwerkzaamheden. Afvoer vrijkomende grond of grondwaardedaling worden niet vergoed.
Prijsindicatie: afhankelijk van de grootte van de retentie.
Figuur 11: overlaat
Figuur
12:waterretentie
Toepassing
De waterretentie wordt aangelegd in combinatie met een vaste overlaat zodat bij hevige neerslag de retentie wordt gevuld. Bij de aanleg moet je rekening houden met de beschikbare ruimte, deze maatregel heeft namelijk een groot oppervlakte nodig. Hoeveel regenwater een retentie kan opnemen, hangt af van de oppervlakte en hoeveel het waterpeil kan stijgen. Hoe hoger de grondwaterstand, hoe minder de waterretentie kan opvangen. De aanlegdiepte van een retentie ligt boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Een retentie staat in normale omstandigheden droog.
Wilt u investeren in deze maatregel? Neem contact op met één van onze gebiedsmakelaars om de mogelijkheden te bespreken.
Voordelen | Nadelen
- -Een retentie die extra water kan opslaan maakt de kans op wateroverlast en waterschade kleiner doordat regenwater niet direct tot afvoer komt. - -Planten en dieren die bij water leven krijgen een nieuw leefgebied. Dit verbetert de biodiversiteit. - -Een waterretentie is nuttig voor het aanvullen van het grondwater. Dit kan droogte voorkomen. | - -Onomkeerbare maatregel - -Maatwerk - -Het kan veel ruimte in beslag nemen.