GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Reimerswaal

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Reimerswaal 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal,
Gelet op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2024, nr. 2024-0000076771, tot wijziging van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2023, nr. 2022-0000430533 houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma, titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Reimerswaal 2021;
overwegende dat het college een vervolg wil geven aan de Subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Reimerswaal;
overwegende dat het college in het kader van klimaatmaatregelen het isoleren van particuliere woningen wil stimuleren;
besluit vast te stellen de:
Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Reimerswaal 2025
HOOFDSTUK
1

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel
1

Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
appartement: aandeel in een gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een woning;
ASV: Algemene subsidieverordening Reimerswaal 2021;
biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal: isolatiemateriaal als bedoeld in artikel 4.5.1. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
bouwbedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;
bouwkundig deskundige: een deskundige werkzaam bij een bedrijf dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven en expertise heeft op gebied van de aangevraagde isolatiemaatregel;
doe-het-zelf maatregel: maatregel als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de nationale regeling, die door een ander wordt uitgevoerd dan door een bouwbedrijf;
ecologisch deskundige: een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Hij of zij geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen;
eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die:
- a.
een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben; of
- b.
gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;
energielabel: een energielabel als bedoeld in ‘bijlage I bij artikel 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving’;
energiezuinige ventilatiemaatregelen: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;
erkend financieel adviseur: een geregistreerd persoon bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur;
factuurdatum: de datum waarop de factuur ter beschikking wordt gesteld aan de eigenaar-bewoner of gemengde vereniging;
gemengde vereniging: vereniging van eigenaars ten behoeve van gebouwen waarin zich ten minste één woning van een eigenaar-bewoner bevindt;
nationale regeling: Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming […] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties;
NHG-grens: de maximale hoogte van een hypotheek om in aanmerking te komen voor een Nationale Hypotheek Garantie. Deze grens is te vinden op www.nhg.nl;
NVI-certificaat: een certificaat Natuurvriendelijk Isoleren. Bedrijven met een certificaat zijn te vinden op https://www.natuurvriendelijkisoleren.nl;
slecht geïsoleerde woning:
- a.
een woning van een eigenaar-bewoner met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn overeenkomstig Bijlage 1 van deze subsidieregeling:
  - i
de vloer en de bodem;
  - ii
de gevel, waaronder de spouwmuur;
  - iii
het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
  - iv
de ramen, panelen in kozijnen en deuren;
- b.
een woning in een gebouw waarvoor een gemengde vereniging bestaat en waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen van het gebouw niet of slecht geïsoleerd zijn overeenkomstig Bijlage 1 van deze subsidieregeling:
  - i
de vloer en de bodem;
  - ii
de gevel, waaronder de spouwmuur;
  - iii
het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
  - iv
de ramen, panelen in kozijnen en deuren;
- en waarbij de woning fysiek grenst aan het bouwdeel van het gebouw waaraan ten minste één van de voorgenomen energiebesparende isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 6, worden getroffen;
subsidie(deel)plafond: het budget dat voor een bepaalde periode beschikbaar is gesteld;
vereniging van eigenaars: vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;
woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;
WOZ-waarde: de op grond van de Wet waardering onroerende zaken onherroepelijke waarde van een woning;
zeer kleine woning: een woning waar het totale oppervlak van een bouwdeel kleiner is dan het minimaal verplichte oppervlak als bedoeld in artikel 4.5.2. derde lid van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.
HOOFDSTUK
2

SUBSIDIEVOORWAARDEN
Artikel
2

Doelstelling
Het verlenen van subsidie aan eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning met als doel het terugdringen van de uitstoot van CO2, het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving en het bestrijden en voorkomen van energiearmoede.
Artikel
3

Doelgroep
De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van eigenaar-bewoners van woningen in de gemeente Reimerswaal en die aan de subsidievoorwaarden voldoen van deze regeling.
Artikel
4

Subsidievoorwaarden
De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
- a.
de aanvrager is eigenaar-bewoner van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De vereniging van eigenaars kan namens de eigenaar-bewoner van een appartementsrecht een aanvraag indienen;
- b.
er is sprake van een slecht geïsoleerde woning;
- c.
de WOZ-waarde van de woning met peildatum 1 januari 2022 bedraagt niet meer dan €500.000;
- d.
het isoleren van de woning gebeurt natuurvriendelijk met inachtneming van Bijlage 2 van deze subsidieregeling;
- e.
de aanvraag wordt binnen 12 maanden na de factuurdatum van de isolatiemaatregel ingediend;
- f.
de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op kosten als bedoeld in artikel 6 en heeft geen betrekking op arbeidskosten, materiaalkosten voor de afwerking in plaats van de isolatiemaatregel, de kosten van eigen uren, vergunningen, ontheffingen, offertes of het indienen van de subsidieaanvraag;
- g.
er is nog geen subsidie op hetzelfde adres verstrekt op grond van deze subsidieregeling of de Subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Reimerswaal;
- h.
het subsidie(deel)plafond is nog niet bereikt.
HOOFDSTUK
3

SUBSIDIEBEDRAG EN SUBSIDIABELE MAATREGELEN
Artikel
5

Subsidieplafond en subsidiebedrag
1.
Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is het totaalbedrag van € 1.278.585.
2.
Het subsidiedeelplafond voor de subsidie in het vijfde lid is € 1.278.585.
3.
Het subsidiedeelplafond voor de subsidie in het zesde lid is € 17.000.
4.
De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen.
5.
Het subsidiebedrag dat eenmalig op grond van deze subsidieregeling voor dezelfde woning kan worden verleend is € 2.050.
6.
Indien is geïnvesteerd in biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal wordt in aanvulling op het subsidiebedrag uit het voorgaande lid de berekende subsidie per vierkante meter vermeerderd met:
- a.
€ 5,– in geval van een investering in dakisolatie;
- b.
€ 1,50 in geval van een investering in zolder- of vlieringvloerisolatie;
- c.
€ 6,– in geval van een investering in gevelisolatie;
- d.
€ 1,50 in geval van een investering in spouwmuurisolatie;
- e.
€ 2,– in geval van een investering in vloerisolatie;
- f.
€ 1,– in geval van een investering in bodemisolatie.
Artikel
6

Inzet subsidie
Subsidie op grond van deze subsidieregeling mag ingezet worden voor:
- a.
de kosten van de bouwproducten die benodigd zijn voor het zelf uitvoeren van maximaal twee isolerende maatregelen aan de eigen woning zoals aangegeven in de subsidieaanvraag;
- b.
de kosten voor de inzet van een bouwkundig deskundige, ecologisch deskundige of erkend financieel adviseur met betrekking tot isolerende maatregelen aan de eigen woning; of
- c.
de kosten voor het laten uitvoeren van maximaal één isolerende maatregel aan de eigen woning door een bouwbedrijf.
Artikel
7

Subsidiabele maatregelen
1.
In onderstaande tabel staan de twee afzonderlijke isolatiemogelijkheden waaruit isolatiemaatregelen gekozen kunnen worden, te weten: doe-het-zelf maatregel of de inzet van een bouwbedrijf.
| Doe-het-zelf maatregel | Inzet bouwbedrijf
Dakisolatie | x | x
Zolder/vlieringvloerisolatie | x | x
Gevelisolatie | x | x
Vloerisolatie | x | x
Bodemisolatie | | x
Spouwmuur | | x
Glas en kozijnpanelen | | x
Isolerende deuren | | x
CO2-gestuurde ventilatie* | | x
Balansventilatie met WTW* | | x
*i.c.m. één van de andere genoemde isolatiemaatregelen
2.
De minimale isolatiewaarden en oppervlakten en overige eisen per onderdeel genoemd in het eerste lid van dit artikel waaraan voldaan moet worden, zijn beschreven in artikel 4.5.2. derde lid van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Indien er sprake is van een zeer kleine woning mag het college afwijken van de eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters.
HOOFDSTUK
4

AANVRAAG EN VASTSTELLING SUBSIDIE
Artikel
8

Subsidieaanvraag
1.
In afwijking van artikel 8 lid 2 van de ASV moet bij een subsidieaanvraag op grond van deze beleidsregels in ieder geval de volgende informatie en documenten worden overlegd:
- a.
naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer van de aanvrager;
- b.
het energielabel of een beschrijving van de staat van de woning als bedoeld in artikel 1, slecht geïsoleerde woning; en
- c.
de WOZ-waarde als bedoeld in artikel 4, onder c.
2.
Bij het zelf uitvoeren van de isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 6, onder a, wordt ook de volgende informatie en worden de volgende documenten overgelegd:
- a.
facturen op adres van de aanvrager en een betaalbewijs voor het aangeschafte subsidiabele materiaal, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn;
- b.
de meldcode van het aangeschafte isolatiemateriaal, de isolatiewaarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregel(en) in m2 wat voldoet aan de eisen uit artikel 7, tweede lid;
- c.
foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor uitvoering van de isolatiemaatregel(en); en
- d.
foto’s van het etiket van het isolatiemateriaal met de dikte, isolatiewaarde en productnaam.
3.
Bij het laten uitvoeren van de isolatiemaatregel door een bouwbedrijf als bedoeld in artikel 6, onder c, wordt ook de volgende informatie en de volgende documenten overgelegd:
- a.
offerte van het bouwbedrijf op adres van de aanvrager met een meldcode waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de meldcode en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoet aan de eisen uit artikel 7, tweede lid;
- b.
een NVI-certificaat van het bouwbedrijf indien dit op basis van Bijlage 2 van deze subsidieregeling is vereist.
Artikel
9

Behandeling aanvraag subsidieverlening en subsidievoorschriften
1.
Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend en alle gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, zijn overgelegd.
2.
Het besluit tot subsidieverlening bevat naast de subsidiegrondslag in ieder geval het bedrag, de omschrijving van de prestaties die door de subsidieontvanger verricht moeten worden en de met de prestaties beoogde resultaten en een termijn (van 12 maanden) waarbinnen verantwoording dient te worden afgelegd over de gerealiseerde isolatiemaatregelen.
3.
In afwijking van arikel 13 lid 3 van de ASV wordt op de verleende subsidie geen voorschot verstrekt.
4.
Door het college kunnen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd op uitvoering en rechtmatige besteding van de subsidie.
5.
Het college kan aan de subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.
Artikel
10

Weigeringsgronden
Het college weigert de subsidie (gedeeltelijk) als:
- a.
de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 2;
- b.
de aanvrager niet behoort tot de doelgroep als bedoeld in artikel 3;
- c.
de aanvrager niet voldoet aan de subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 4;
- d.
het subsidie(deel)plafond als bedoeld in artikel 5 is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;
- e.
de aanvraag niet valt onder een van de isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 6.
Artikel
11

Subsidievaststelling
1.
Een aanvraag tot subsidievaststelling dient te worden ingediend maximaal 12 maanden na realisatie van de isolatiemaatregelen. Indien na afloop van deze termijn geen aanvraag is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld op nihil.
2.
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden per isolatiemaatregel de volgende informatie en documenten overgelegd:
- a.
Bij het zelf uitvoeren van de isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 6, onder a:
  - i
de datum van uitvoering van de isolatiemaatregel(en) wat voldoet aan de eisen uit artikel 7, tweede lid;
  - ii
foto’s van de te isoleren bouwdelen tijdens en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en); en
  - iii
een rapportage van een ecologisch deskundige indien dit op basis van Bijlage 2 van deze subsidieregeling is vereist.
- b.
Bij het laten uitvoeren van de isolatiemaatregel door een bouwbedrijf als bedoeld in artikel 6, onder c:
  - i
facturen en betaalbewijzen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering; en
  - ii
een rapportage van een ecologisch deskundige indien dit op basis van Bijlage 2 van deze subsidieregeling is vereist.
3.
De subsidie wordt door het college vastgesteld op basis van de werkelijke kosten tot het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 5, vierde en vijfde lid.
4.
De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:
- a.
de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
- b.
de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
- c.
de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid; of
- d.
de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.
HOOFDSTUK
5

SLOTBEPALINGEN
Artikel
12

Hardheidsclausule
Het college kan deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van de bepalingen in deze regeling voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
Artikel
13

Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel
1.
Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2025.
2.
Bij het in werking treden van deze subsidieregeling wordt de ‘Subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Reimerswaal’ ingetrokken.
3.
Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2027.
4.
Op aanvragen die voor in werking treden van deze subsidieregeling zijn ingediend, blijft ‘Subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Reimerswaal’ van toepassing totdat het besluit tot subsidievaststelling onherroepelijk wordt.
5.
Deze subsidieregeling is aan te halen als “Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Reimerswaal 2025”.
Aldus besloten in de vergadering van het college van 25 februari 2025
De secretaris,
Mr. F.L.A.R. Marquinie
De burgemeester,
Drs. J.S. van Egmond
Bijlage
1

- Overzicht slecht geïsoleerde bouwdelen
Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de rechterkolom van onderstaande tabel.
- 1°.
de vloer en de bodem;
- 2°.
de gevel, waaronder de spouwmuur;
- 3°.
het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
- 4°.
de ramen, panelen in kozijnen en deuren;
Bouwdeel | Wanneer aanpakken? | Indicatie dikte of Rc of U-waarde
Dak en de zoldervloer en vlieringvloer | Geen, slechte en matige dakisolatie | Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is | Rc ≤ 0,5
Gevel, waaronder de spouwmuur | Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig | Rc ≤ 1,1
Vloer en de bodem | Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig | Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Ramen, panelen in kozijnen en deuren | Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas | Ug waarde ≥ 1,6
Bijlage
2

- Handreiking Natuurvriendelijk isoleren
DE METHODIEKVAN HET NATUURVRIENDELIJK ISOLEREN
SPELREGELS BEHOREND BIJ EEN GEBIEDSGERICHTE ONTHEFFING OP GROND VAN EEN PRE-SOORTENMANAGEMENTPLAN
IN GEVAL VAN:
- ▪︎DAKISOLATIE
- ▪︎SPOUWMUURISOLATIE
- ▪︎BORSTWERINGISOLATIE
- ▪︎BINNENMUURISOLATIE
- ▪︎BUITENMUURISOLATIE
- ▪︎PLAATSEN ZONNEPANLEN
VAN PARTICULIERE GRONDGEBONDEN WONINGEN
DEFINITIES
Isolatie van spouwmuur: | Het vullenvan de bestaande spouw door het inspuiten van isolatiematerialen. Het afdichten van kieren of gaten in de muur of bij kozijnen valthier ook onder.
Isolatie van borstweringen: | Isoleren van de holleruimte tussen (betonnen of houten) plaatmateriaal en binnenmuur.
Binnendakisolatie | Het isoleren van pannendaken aan de binnenzijde door aan het dakbeschot isolatiemateriaal te bevestigen waarna de binnenwand-afwerking eroverheen wordt geplaatst. De dakpannen mogen niet beroerd worden. Ook een ruimte vullen tussen dakbeschot en binnenwandafwerking met gespoten isolatiemateriaal is niet toegestaan in de pre-SMP methodiek.
Buitendakisolatie | Dakisolatie door het verwijderen van dakpannen, het bevestigen van isolatieplaten op het daken het vervolgens plaatsen van regelsen pannen. Het spuiten van isolatieschuim onder de pannen is niet toegestaan.
Binnenmuurisolatie | Het plaatsen van voorzetwanden met isolatiemateriaal tegen de buitenmuur via de binnenzijde van de woning
Buitenmuurisolatie | Het plaatsen van voorzetwanden met isolatiemateriaal tegen de buitenmuur via de buitenzijde van de woning
Tussenwoning | Een woning waar doorgaans twee gevels worden gedeeld met de aangrenzende woningen. Extra gevels van een uitbouw tellen niet mee. Bij een tussenwoning worden dan maximaal twee gevels geïsoleerd.
Hoekwoning | Een woning waar doorgaans één gevel wordtgedeeld met eenaangrenzende woning en is vergelijkbaar met een twee-onder-één-kapwoning’. Hier zijn in de regel drie te isoleren gevels aanwezig. Extra gevels van een uitbouw tellen niet mee.
Vrijstaande woning | Woning heeft vier eigen gevelszonder deze te delen met eenaangrenzende woning. Woningen die geschakeld zijn door het delen van gevels, van maximaal 1 bouwlaag (bijvoorbeeld garages) vallen onder vrijstaand woning.
Lage woning: | Woning lagerdan ‘twee bouwlagen met vliering’
Ook natuurinclusieve oplossingen zijn mogelijk. Te denken valt aan toegankelijk maken van loze ruimtes achter bestaande of nieuwe muurbetimmering, onder dakpannen in dakgoot ombouwen en dakoverstekken.
FACTSHEET 1 - SPELREGELS DAKISOLATIE BINNENZIJDE
DAKISOLATIE BINNENZIJDE - VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
1a | Bij binnendakisolatie mag het dak aan de buitenzijde niet worden beroerd.
1b | Het isoleren van daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onderhet pre- SMP”. Meldtde werkzaamheden voorafgaand aan de isolatie. Voeguiterlijk binnen 24 uur na het isoleren aan de melding foto’s van de particuliere compensatie toe, indien dat ‘1G’ van toepassing was.
1c | Binnendakisolatie kan jaarrond plaatsvinden, als het dakbeschot niet passeerbaar is voor vogelsen vleermuizen.
Zijn er mogelijkheden voorvogels en vleermuizen om langs het dakbeschot in de zolderte komen? Dan gelden de volgende aanvullende verplichtingen:
1d | Vinden de werkzaamheden plaats tussen 1 april en 1 augustus? Vraag een ecoloog de woning te bezoeken om te bezien of er geen vogels of vleermuizen worden ingesloten.
1e | Vinden de werkzaamheden plaats tussen 1 augustus tot 1 aprilvraag dan bewoners of er vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes op zolder liggen. Zijn er geen vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes, dan kan de isolatie plaatsvinden. Wees wel alert op weggekropen vleermuizen. Treft u alsnog een vleermuis aan, wacht dan tot de vleermuis uit eigen beweging vertrekt. Zijn er wel vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes, laat dan voorafgaand aan de werkzaamheden een ecoloog de zolder controleren op weggekropen vleermuizen.
DAKISOLATIE BINNENZIJDE - VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
1f | Was het dakbeschot nietpasseerbaar voor vogelsen vleermuizen, dan geldt geen compensatieverplichting.
1g | Was het dakbeschot wel passeerbaar voor vogels of vleermuizen, dan gelden de volgende verplichtingen:
1h | Blijft er voor vleermuizen een luchtspouw met openingen via open stootvoegen of via het dak van 20 x 50 mm, dan is geen vleermuiscompensatie nodig.Plaats enkel tweevogelvoorzieningen per woning.
1i | Is de spouw niet meer toegankelijk door de dakisolatie, plaats dan twee vleermuiskasten en twee vogelvoorzieningen.
1j | Wordt ook de spouw geïsoleerd, plaats dan de gebruikelijke compensatie zoals die verplicht wordt gesteld bij spouwmuurisolatie. Plaatsaanvullend twee vogelvoorzieningen tenzijer reeds vogelvoorzieningen verplicht waren. In dat geval is aanvullende compensatie niet nodig.
1k | De eisen aan een geschikte vleermuiskast en een vogelvoorziening staanbij de definities.
FACTSHEET 2 - SPELREGELS DAKISOLATIE BUITENZIJDE
DAKISOLATIE BUITENZIJDE - VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
2a | Het vrijmaken van woningen van vleermuizen en vogels moeten onder begeleiding van een ecoloog. Daarvoor geldt een natuurkalender.
2b | Is de woning tijdig natuurvrij, conform de natuurkalender, dan mogen de werkzaamheden het hele jaar plaatsvinden.
2c | De uitvoerder voorkomt dat de spouw onderinvloed van het weer komtte staan, zondervleermuizen te belemmeren in of uit te kunnen vliegen.
2d | Het isoleren van daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onderhet pre- SMP”. Meldtde werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken.
DAKISOLATIE BUITENZIJDE - VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
2e | Nesten vanvogels en vleermuizen die mogelijk verdwijnen moeten gecompenseerd worden.Dit moet de woningeigenaar meenemen in de opdrachtverstrekking voor de werkzaamheden. Hierin zijn twee opties:
2f | Optie 1: Het dak moet na de dakisolatie toegankelijk zijn voor vleermuizen en vogels door hen toegangen onder de pannen te bieden van minimaal 35 mm tussen pan en dakrand. Plaats onder deze daken geen vogelschroot onder de eerste drie rijen dakpan. De toegang tot het dak aan de zijkant moet lopen via de gevelpannen of de windveer en aan de onderkant via de daklijst of de muurplaat. Tussen isolatiemateriaal en dakpannen moet minimaal 35 mm zitten. De dakisolatie moet aan de randen over een breedte van 50 cm ruw zijn afgewerkt om vogels en vleermuizen grip te geven. Bij deze werkzaamheden is het verplicht altijd een ecologisch deskundige in te schakelen.
2g | Optie 2: Is het toegankelijk houden van het dak om technische redenen niet mogelijk, plaats dan vier vogelvoorzieningen aan de schaduwzijde. Het inbouwen van vier voorzieningen in daklijsten is ook toegestaan. Is de spouw niet (meer) toegankelijk voor vleermuizen plaats dan aanvullend een vleermuiskast per gevel. Wordt ook de spouw geïsoleerd dan geldt, dat per woning in totaal vier vogelvoorzieningen moeten worden opgehangen en op de gevels waar nog geen spouwverblijf verplicht was, moet een klein spouwverblijf van 30 x 30 cm worden toegevoegd.
2h | De eisen aan een geschikte vleermuiskast en/of een geschikte vogelvoorziening staan bij de definities.
FACTSHEET 3 - SPELREGELS SPOUWMUURISOLATIE
SPOUWISOLATIE – VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
3a | Maak alle spouwen altijd natuurvrij voordat u start met de spouwmuurisolatie. Alleenals er geen openingen zijn bij het dak, via stootvoegen of kozijnen kunnenvleermuizen worden uitgesloten. Het isoleren van spouwmuren is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onderhet pre-SMP”. Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken.
3b | Plaats vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren, gaten, et cetera die groter zijn dan 7 mm. Sluit ook de toegang tot de spouwvia aangrenzende gebouwen of via het dak af door middel van vleermuiswerende voorzieningen.
3c | Ten alletijden moeten vleermuizen de ruimte welkunnen verlaten, maarer niet kunnenterugkeren.
3d | Voor het vleermuisvrij maken van een spouw moet de uitvoerder een bewijs tonen dat door hem een training ‘natuurvrij maken’ is gevolgd. Voeg uiterlijk binnen 24 uur na natuurvrij maken de volgende onderdelen toe aan de melding: - 1. foto op de werklocatie waarinzichtbaar is wiehet natuurvrij makenheeft uitgevoerd*. - 2. fotobewijs vanhet natuurvrij maken van de muren en; - 3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie - 4. bewijs als om technische redenen een uitsparing in de muurniet mogelijk is, en daarmee een vleermuiskast geplaatst is. * er mogen geen foto's geplaatst worden waarbij gegevens van derden zichtbaar zijn in relatie tot de AVG-wetgeving
3e | Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen is toegestaan conform de Natuurkalender in deze factsheet. Het aanbrengen moet 5 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren uitgevoerd worden zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken. In de winterperiode moet echter de hele wintergewacht worden tot de spouwvleermuisvrij mag wordenverklaard.
3f | Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt, dan kan jaarrond worden geïsoleerd. Ook in de kwetsbare kraamperiode (rood) of in de winterperiode (oranje) kan worden geïsoleerd zolang de vleermuis- en vogelwerende maatregelen vóór die kwetsbare periode zijn aangebracht.
SPOUWISOLATIE- VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
3g | Is de spouw minder dan 8 cm diep, dan geldt geencompensatieverplichting ten aanzienvan vogels, maar wel ten aanzien van vleermuizen.
3h | Is de spouw dieper dan 8 cm maar is de spouwniet toegankelijk via openingen van maximaal 2 cm breed, dan geldt geen compensatieverplichting ten aanzien van vogels maarwel ten aanzienvan vleermuizen.
3i | Is de spouw dieper dan8 cm en toegankelijk voorvogels, dan geldtwel een compensatieverplichting ten aanzien van vogels én ten aanzienvan vleermuizen.
Compensatieverplichting vogels:
3j | Plaats per woning twee vogelvoorzieningen. Het plaatsen van de twee vogelvoorzieningen mag geheel achterwege worden gelaten als de bovenzijde van de spouw open is en blijft (en voor vogels toegankelijk is via de dakranden) en de spouw tot 10 cm onder de rand wordt gevuld. Zo blijft er ruimte om boven op de spouw te kunnen broeden.
Compensatievereisten vleermuizen:
3k | Maak bij tussenwoningen per gevel een klein spouwverblijf van 30 x 30 cm.Kan om technische redenen (metbewijslast via de meldingsapplicatie) geenklein spouwverblijf wordengerealiseerd, dan mag dit worden vervangen voor een vleermuiskast, zolang het aantalvoorzieningen gelijk blijft. Een speciale inbouwkast (eventueel met isolatie achterwand) heeft de voorkeur, als er geen uitsparing in de muur gecreëerd kan worden.
3l | Maak bij hoekwoningen en eindwoningen één groot spouwverblijf van 100x100cm. Kan om technische redenen geen groot spouwverblijf worden gerealiseerd dan mag dit worden vervangen voor één middelgroot spouwverblijf (60x60 cm) met twee kleine spouwverblijven. Op die manier krijgt elke gevel een spouwverblijf. Een speciale inbouwkast (eventueel met isolatie achterwand) heeft de voorkeur, als er geen uitsparing in de muur gecreëerd kan worden.
3m | In geval vaneen vrijstaande woningmoet in de nok eengroot spouwverblijf van100 x 100cm worden aangebracht. Wanneer om technische redenengeen groot spouwverblijf kan worden gerealiseerd, mag dit worden vervangen door één middelgroot spouwverblijf (60x60 cm)met drie kleine spouwverblijven (30x30) of als het echt niet anderskan een kleinspouwverblijf per gevel,dus 4 verblijven van 30x30cm. In hetallerlaatste geval is een vleermuiskast per gevel een optie als om technische redenen (met bewijslast via de meldingsapplicatie) een spouwverblijf niet mogelijk is. Op deze manier krijgtelke gevel eenklein spouwverblijf of een vleermuiskast en blijft er een ruim aanbod met variatie in expositie voorde zomer- en paarverblijfplaatsen. Een speciale inbouwkast (eventueel met isolatie achterwand) heeft de voorkeur, als er geen uitsparing in de muurgecreëerd kan worden.
3n | Is de hoekwoning of vrijstaande woning echter lager dan twee bouwlagen met een vliering (zoals een seniorenwoning) dan geldt de verplichting van een klein spouwverblijf per gevel. Ook hier geldt dat een spouwverblijf mag worden vervangen voor een vleermuiskast als een spouwverblijf om technische redenen niet kan (met bewijslast via de meldingsapplicatie).
Technische aspecten
3o | Een spouwverblijf is een verblijfplaats die gemaakt wordtdoor bij de isolatie van spouwmuren een bepaalde ruimtevrij te houdenvan isolatiemateriaal. De spouwborstels (of andere technische oplossingen) moeten al het isolatiemateriaal tegenhouden.
3p | De spouwverblijven worden gemaakt op het moment dat vleermuiswerende maatregelen worden aangebracht.
3q | Vleermuiswerende maatregelen mogende toegang tot despouwverblijven niet belemmeren.
3r | Maak het spouwverblijf aan de bovenzijde van de spouwmuur. Breng bijvoorbeeld vanaf de bovenzijde een spouwborstel in een U-vorm in de spouw. In de onderstaande afbeelding is dit de rode lijn.
3s | Zorg ervoor dat het spouwverblijf aan de bovenzijde openblijft zodat deze in verbinding staat met het dak. Is de spouwvan de bovenzijde gesloten? Dan moetu deze (alsdat technisch mogelijk is), met een smalle sleuf van minimaal 20 mm breed x 50 mm lang, openen zodat het spouwverblijf in verbinding komt met het dak.
3t | Maakin de geveleen opening die toegang geefttot het spouwverblijf. Deze opening heefteen afmeting van ongeveer 20 mm bij 50 mm. Deze opening kan bijvoorbeeld bestaan uit een open stootvoeg. In de onderstaande afbeelding is dit het blauwe vlakje.
3u | Uitsluitend om technische redenen mogen groterespouwverblijven worden vervangen voor kleinere of voor vleermuiskasten. Technische redenen zijn bijvoorbeeld dat de verhouding tussen het
| spouwverblijf en het te isoleren geveldeel verhoudingsgewijs te groot wordtmet kansen op vochtproblemen. Licht dezesituaties toe in de melding.
FACTSHEET 4 - SPELREGELS ISOLATIE BORSTWERING
ISOLATIE BORSTWERING - VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vleermuizen
4a | Maak borstweringen altijd‘vleermuisvrij’ conform de natuurkalender. Voorhet vleermuis-vrij makenvan borstweringen dient de training ‘natuurvrij-maken’ te zijn gevolgd. Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken. Voeg uiterlijk binnen 24 uur na natuurvrij makende volgende onderdelen toe aan de melding: - 1. foto op de werklocatie waarin zichtbaar is wie het natuurvrij makenheeft uitgevoerd*. - 2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren* en; - 3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie* - 4. bewijs als om technische redenen een uitsparing in de muurniet mogelijk is, en daarmee een vleermuiskast geplaatst is. * er mogen geen foto's geplaatst worden waarbij gegevens van derden zichtbaar zijn in relatie tot de AVG-wetgeving
4b | Er is geen toegankelijke spouw in de woning, dan 1 vleermuiskast per borstwering, of een verblijfplaats in de borstwering maken, viaeen (geïsoleerde) inbouwvoorziening. Is er wel een spouw en wordt dezenatuurvriendelijk geïsoleerd, danzijn geen extravoorzieningen nodig boven op de compensatie voor hetisoleren van de muur.
ISOLATIE BORSTWERING- VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
4f | Plaats perborstwering 1 externevleermuiskast.
4g | Wordt gelijktijdig de spouwgeïsoleerd, plaats dan enkel spouwverblijven in de gevels.De extra vleermuiskasten zijn dan niet nodig.
4h | Blijft de spouw toegankelijk voor vleermuizen dan is geencompensatie nodig.
FACTSHEET 5 - SPELREGELS ISOLATIE BINNENMUUR
BINNENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
5a | Bij het isoleren van de buitenmuren door het plaatsen van voorzetwanden aan de binnenzijde van de woning gelden geen vereisten om het doden van beschermde soorten te voorkomen.
5b | Het plaatsen van voorzetwanden is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. Meldt de werkzaamheden voorafgaand aan de werkzaamheden.
BINNENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
5c | Er geldvoor deze werkzaamheden geen particuliere compensatieplicht voorkraamgroepen van vleermuissoorten.
FACTSHEET 6 - SPELREGELS ISOLATIE BUITENMUUR
BUITENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
6a | Verdwijnen er geen kieren, gaten, open stoofvoegen of open randen(bijvoorbeeld bij muurbetimmering of bij het dak) van 7 mm of groterdan zijn er geen vereisten.
6b | Verdwijnen er kieren, gaten,open stoofvoegen of open randen(bijvoorbeeld bij muurbetimmering of bij het dak) van 7 mm of groter dan zijn beschermde soorten niet uitgesloten. Om het doden van beschermde soorten te voorkomen moeten alle muren natuurvrij worden gemaakt. Het natuurvrij van muren met kieren is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken. Voeg uiterlijk binnen 24 uur na het natuurvrij maken de volgende bewijzen toe: - 1. foto op de werklocatie waarinzichtbaar is wiehet natuurvrij makenheeft uitgevoerd*. - 2. fotobewijs vanhet natuurvrij maken van de muren* en; - 3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie* - 4. bewijs als om technische redenen een uitsparing in de muurniet mogelijk is, en daarmee een vleermuiskast geplaatst is.* * er mogen geen foto's geplaatst worden waarbij gegevens van derden zichtbaar zijn in relatie tot de AVG-wetgeving
6c | Plaats vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren, gaten, et cetera die groter zijn dan7 mm. Sluit ook de toegang tot de spouwvia aangrenzende gebouwen of via het dak af door middel van vleermuiswerende voorzieningen.
6d | Ten alle tijdenmoeten vleermuizen de ruimte wel kunnen verlaten, maar er nietkunnen terugkeren voor of tijdens de werkzaamheden.
6e | Voor het vleermuisvrij maken van een spouw moet de uitvoerder een bewijs tonen dat door hem een training ‘natuurvrij maken’ is gevolgd.
6f | Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen is toegestaan conform de Natuurkalender in deze factsheet. Het aanbrengen moet 5 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren uitgevoerd worden zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken. In de winterperiode moet echter de hele wintergewacht worden tot de spouwvleermuisvrij mag wordenverklaard.
6g | Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt, dan kan jaarrond worden gewerkt. Ook in de kwetsbare kraamperiode (rood) of in de winterperiode (oranje) kunnen voorzetwanden worden geplaatst zolang de vleermuis- en vogelwerende maatregelen vóór die kwetsbare periode zijn aangebracht.
*
Afhankelijk
per
situatie
kan
eventueel
gebruik
gemaakt
worden
van
maatwerk
oplossingen,
hierbij
moet
een
ecoloog
in geschakeld worden.
BUITENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
6h | Verdwijnen er kieren, gaten,open stoofvoegen of open randen(bijvoorbeeld bij muurbetimmering of bij het dak) van7 mm of groter danzijn verblijfplaatsen van beschermde soortenniet uitgesloten. Maak dan een vleermuisvoorziening per gevel.
6i | Verdwijnen door het plaatsen van de voorzetmuur kieren in de muur, bij kozijnen of bij de dakrand van meer dan 2 cm breed, plaatsdan per geveleen vogelvoorziening en maak per gevel een vleermuisvoorziening.
FACTSHEET 7 - SPELREGELS PLAATSENZONNEPANELEN
PLAATSEN ZONNEPANELEN – VERPLICHTING 1
Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen
7a | Het plaatsen vanzonnepanelen op plattedaken is jaarrond toegestaan. Wordt in het broedseizoen een nest op het dak waargenomen dan mag dit nest nietverstoord worden. Het nest mag niet zo dicht benaderd worden dat oudervogels opvliegen, verhinderd worden naar het nestterug te keren,of aanvallend/verdedigend gedrag vertonen.
7b | Het plaatsen van zonnepanelen op hellende dakendient plaats te vinden buitenhet broedseizoen (1 april tot 1 augustus).
7c | Als op de daken moet worden gelopen dienen de pannen voorzichtig te worden verwijderd om het dooddrukken van vleermuizen te voorkomen.
7d | Het plaatsen van zonnepanelen op hellende daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. Meldt het plaatsen van zonnepanelen 7 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden.
PLAATSEN ZONNEANELEN – VERPLICHTING 2
Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen
7e | Laat bij het plaatsen van zonnepanelen aan de randen van het dak(zijkanten en rand van de dakgoot) een rand over waarop geen zonnepanelen worden gelegd. Deze randen zijn drie dakpannen breed of hoog.
7f | Is onderhet dak een kraamkolonie van de meervleermuis of de laatvlieger bekend, dan is het plaatsenvan zonnepanelen niettoegestaan. Raadpleeg hiervoor de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”.
OVERZICHT COMPENSATIETAAKSTELLING
In onderstaande tabel wordt de compensatietaakstelling voor particulieren in één overzicht weergegeven, uitgesplitst per type woning.
Type isolatie | Tussenwoning of eenlage woning | Hoekwoning | Vrijstaande woning
Spouwmuurisolatie | | |
Spouw < 8 cm | 1 klein spouwverblijf per gevel (30x30 cm) Alternatief: 1 vleermuiskast per gevel | 1 groot (100x100) spouwverblijf per woning Alternatief: 1 middelgroot spouwverblijf (60x60) en 2 kleine (30x30) spouwverblijven | 1 groot (100x100 cm) spouwverblijf per woning Alternatief: 1 middelgroot (60x60) spouwverblijf en 3 kleine (30x30)
Spouw > 8 cm met openingen van minimaal 2 cm breed of toegangen via de dakrand | 2 vogelvoorzieningen extra op de compensatie voor het isoleren van een spouw < 8cm diep
Isolatie van het dak aan de binnenzijde in het geval dat het dakbeschot niet passeervaarwas voor vogelsen vleermuizen
| Geen compensatieverplichting | |
Isolatie van het dak aan de binnenzijde in het geval dat het dakbeschotpasseervaar was voor vogels en vleermuizen
Er blijft een voor vleermuizen toegankelijke spouw | 2 vogelvoorzieningen per woning | |
Er is geentoegankelijke spouw | 2 vleermuiskasten en 2 vogelvoorzieningen per woning |
De spouw wordtook geïsoleerd | 2 extra vogelvoorzieningen op de compensatie voor het isoleren van de spouwmuur, tenzij reeds vogelvoorzieningen waren vereist
Isolatie van het dak aan de buitenzijde in het geval dat het dak wel geschikt te houden is voor vogels en vleermuizen
Toegangen van minimaal 35 mm tussenpan en dakrand. Geen vogelschroot onderde eerste drie rijen dakpannen. Tussen isolatiemateriaal en dakpannen dient35 mm te zitten. De dakisolatie moetaan de randenover een breedte van 50 cm ruw zijn afgewerkt. Betrek bij dezewerkzaamheden een ecologische deskundige.
Isolatie van het dak aan de buitenzijde in het geval dat het dak niet geschikt te houden is voor vogels en vleermuizen
Er blijft een voor vleermuizen toegankelijke spouw | 4 vogelvoorzieningen per woning | |
Er is geentoegankelijke spouw | 4 vogelvoorzieningen per woning en 1 vleermuiskast per gevel
De spouw wordtook geïsoleerd | In totaal 4 vogelvoorzieningen per woning en 1 klein spouwverblijf per gevel | In totaal 4 vogelvoorzieningen plus 1 middelgroot spouwverblijf en 2 kleine per woning | In totaal 4 vogelvoorzieningen plus 1 groot spouwverblijf en 3 kleine per woning
Isolatie van borstweringen | | |
Er blijft een voor vleermuizen toegankelijke spouw | Geen extra voorzieningen nodig | |
Er is geentoegankelijke spouw | 1 vleermuiskast per borstwering, of een verblijfplaats in de borstwering maken, via een (geïsoleerde) inbouwvoorziening.
De spouw wordtook geïsoleerd | Geen extra voorzieningen boven op de compensatie voor het isoleren van de muur
Type isolatie | Tussenwoning of een lage woning | Hoekwoning | Vrijstaande woning
Binnenmuurisolatie |
| Geen compensatieverplichting |
Buitenmuurisolatie | |
Geen kieren > 7 mm | Geen compensatieverplichting |
Kieren groter dan7 mm | 1 vleermuiskast per gevel |
Kieren groter dan 20 mm | 1 vogelvoorziening per gevel en 1 vleermuiskast per gevel |
Zonnepanelen | |
| Geen compensatieverplichting |
HET MELDINGSSYSTEEM
Om de werkzaamheden aan te melden bij de gemeente, zodat de werkzaamheden onder de legalisatie van de gebiedsgerichte ontheffing komen te vallen, is een GIS-applicatie ontwikkeld.
GIS-applicatie voor het aanmelden van isolatiewerkzaamheden
Link en code:
Voor bedrijven die de training “Natuurvriendelijk isoleren” met succes hebben afgerond is een inlogcode beschikbaar om toegang te krijgen tot de applicatie. Ook ecologen kunnen de inlogcode ontvangen, voor werkzaamheden aan het dak vanaf de buitenzijde. Deze worden immers niet uitgevoerd door isolatiebedrijven.
Invullen
Bij het openen van de applicatie zijn alle woningen die deel mogen nemen rood gekleurd. Dit zijn de grondgebonden woningen in particulier eigendom met een energielabel C tot en met G . Door het klikken op een woning, en het invullen van relevante gegevens, wordt de woning ‘groen’ en daarmee onderdeel van de legalisatie van de ontheffing van de gemeente.
Vul in de applicatie de volgende informatie in:
- •Type werkzaamheden
- •Datum natuurvrij maken (indien van toepassing)
- •Datum isoleren of plaatsen zonnepanelen.
De melding dient in de regel 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken te zijn ingediend. Bij zonnepanelen dient dit 7 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden te gebeuren. Er komt geen ontvangstbevestiging.
Bij deze melding moet binnen 24 uur na het natuurvrij maken de volgende fotobewijzen zitten:
- -1. foto op de werklocatie waarin zichtbaar is wie het natuurvrij maken heeft uitgevoerd*.
- -2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren* en;
- -3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie*
- -4. bewijs als om technische redenen een uitsparing in de muur niet mogelijk is, en daarmee een vleermuiskast geplaatst is.
*
er
mogen
geen
foto's
geplaatst
worden
waarbij
gegevens
van
derden
zichtbaar
zijn
in
relatie
tot
de
AVG-wetgeving
Zowel de gemeente als de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) en provincie hebben toegang tot de GIS-applicatie. De RUD ziet toe op de naleving van de ontheffing door toe te zien op het natuurvrij maken.
OVERZICHT
TRANINGSPLICHT
EN
MELDINGSPLICHT
Het invullen van de applicatie gebeurt voorafgaand aan het:
Natuurvrij maken van spouwmuur | Isolatie- bedrijf, of ecoloog | Training ‘Natuurvriendelijk isoleren’ verplicht voor isolatiebedrijven | Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken, inclusief (binnen 24 uur na natuurvrij maken): Conform voorwaarden factsheets
Natuurvrij maken omdat de borstwering niet te inspecteren is met endoscoop | Isolatie- bedrijf, of ecoloog | Training ‘Natuurvriendelijk isoleren’ verplicht voor isolatiebedrijven | Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken, inclusief (binnen 24 uur): Conform voorwaarden factsheets
Natuurvrij maken van dak bij buitendakisolatie | Ecoloog | Nee, een ecoloog begeleid de werkzaamheden | Meldingsplicht 48 voorafgaand aan het natuurvrij maken
Natuurvrij maken van ruimten in de muur bij buitenmuur- isolatie | Isolatie- bedrijf of ecoloog | Training ‘Natuurvriendelijk isoleren’ verplicht voor isolatiebedrijven | Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken, inclusief (binnen 24 uur na natuurvrij maken): Conform voorwaarden factsheets
Is natuurvrij maken niet nodig, dan gebeurt het invullen van de applicatie voorafgaand aan het:
Isoleren van muur via de binnenzijde | Isolatie- bedrijf | Nee | Melden voorafgaand aan het isoleren
Isoleren van dak via binnenzijde | Isolatie- bedrijf | Nee | Melden voorafgaand aan het isoleren, inclusief (binnen 24 uur): 1. fotobewijs van plaatsen compensatie (indien nodig)
Isoleren van borstwering in geval deze volledig te inspecteren is met een endoscoop | Isolatie- bedrijf | Training ‘Natuurvriendelijk isoleren’ verplicht voor isolatiebedrijven | Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken, inclusief (binnen 24 uur na natuurvrij maken): Conform voorwaarden factsheets
Het plaatsen van zonnepanelen | Installateur | Nee | Melden 7 dagen voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen bij hellende daken. Bij plattedaken geen meldingsplicht.