PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van provincie Gelderland.

N316; ontwerp-verkeersbesluit diverse maatregelen tussenDoetinchemenVorden
ZAAKNUMMER
201
6
- 005068
,
D.D
.
20
MEI
201
6
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen op de provinciale weg N316 tussen Doetinchem en Vorden, kilometer 15,0 – 30,87 in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, omtrent het realiseren van diverse maatregelen om de verkeersveiligheid van het traject te verbeteren.
Aanleiding
De provinciale weg N316 (Kruisbergseweg/Rondweg/Vordenseweg/Hengeloseweg/Rondweg) vormt een verbinding tussen Doetinchem en Vorden. Op het traject vanaf de noordelijke grens van de bebouwde kom van Doetinchem tot aan de aansluiting op de N319 ten noorden van Vorden, is in de zomer van 2016 groot onderhoud gepland.
Naar aanleiding van de onderhoudsplannen is een verkenning uitgevoerd naar eventuele knelpunten op het traject, met als doel deze in voorkomende gevallen integraal aan te pakken. In dat kader worden tijdens de onderhoudswerkzaamheden diverse maatregelen getroffen op de N316 om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voor een aantal van de geplande maatregelen is een verkeersbesluit noodzakelijk. Als wegbeheerder is de provincie Gelderland verplicht om voor deze maatregelen een verkeersbesluit te nemen. Het betreft de volgende maatregelen:
- - instellen inhaalverbod op diverse deeltrajecten tussen de komgrens van Doetinchem en de rotonde N319 Zutphenseweg, ten noorden van Vorden;
- instellen verplichte rijrichting, (rechts) langs de te realiseren middengeleiders bij een tweetal kruispunten:
  - ∘ N316 – Wassinkbrinkweg;
  - ∘ N316 – Schooltinkweg – Oude Kruisbergseweg;
- - instellen nieuwe wegverbindingen als (brom)fietspad op het kruispunt met de Oude Kruisbergseweg / Schooltinkweg;
- - wijzigen van de voorrangsregeling bij de (brom)fietsoversteek van de Oude Kruisbergseweg, parallel aan de hoofdrijbaan van de N316.
Het doel van de maatregelen is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de N316.
Juridisch Kader
Wettelijke grondslag:
Dit besluit wordt genomen conform:
- - artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;
- - artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;
- - artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;
- - artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
- - afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;
- - het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.
Procedure totstandkoming
Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en met de korpschef van de politie-eenheid Oost Nederland, district Noord-Oost Gelderland.
Beleidskader
In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.
Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:
- - het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;
- - het voorkomen van grote snelheids- en richtingsverschillen;
- - het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.
Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).
De N316 is vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten. Afhankelijk van het gebied dat ontsloten moet worden is meer of minder uitwisseling nodig.
Belangenafweging
Inhaalverbod
Tussen de noordelijke komgrens van Doetinchem tot de rotonde Zutphenseweg ten noorden van Vorden wordt op diverse wegvakken van de N316 een dubbele doorgetrokken asstreep aangebracht, ter scheiding van de rijrichtingen. De ononderbroken asmarkering mag niet worden overschreden, inhalen is op de betreffende wegvakken dan niet meer toegestaan. Hiermee worden inhaalmanoeuvres tegengegaan en grote verschillen in richting voorkomen. Dit beperkt de kans op frontale botsingen en schampongevallen.
Op enkele deeltrajecten is inhalen in de huidige situatie al niet toegestaan of fysiek onmogelijk door aanwezigheid van een middengeleider. In de nieuwe situatie ontstaat hierin meer eenheid op het hele traject van de N316 tussen de komgrens van Doetinchem tot en met de aansluiting N319 bij Vorden. Dit biedt meer duidelijkheid voor de weggebruiker en voorkomt onzeker of onjuist rijgedrag. De doorgetrokken asstreep wordt ter hoogte van kruispunten en erfaansluitingen onderbroken, zodat alle bestemmingen bereikbaar blijven.
De nieuwe belijning op de rijbaan voldoet aan de Gelderse Essentiële Wegkenmerken, die gebaseerd zijn op de landelijke richtlijnen (Essentiële Herkenbaarheidskenmerken, CROW). Hiermee ontstaat een eenduidig en uniform wegbeeld. Daarmee wordt voldaan aan de grondbeginselen van Duurzaam Veilig Verkeer.
Verplichte rijrichting
rechts
langs middengeleiders
Ter hoogte van de kruispunten met de Wassinkbrinkweg en de Schooltinkweg / Oude Kruisbergseweg worden middengeleiders op de N316 aangebracht.
Ten zuiden van de Wassinkbrinkweg wordt een middengeleider op de N316 (rond kilometer 16,35) aangebracht, tegenover het voorsorteervak voor linksafslaand verkeer, ter vervanging van het aanwezige verdrijvingsvlak. Ten noorden van de Wassinkbrinkweg wordt de middengeleider vóór dit linksafvak aangelegd (bij kilometer 16,48). Beide middengeleiders bieden een fysieke afscherming voor linksafslaand verkeer. De ene geleider biedt bescherming tegen het tegemoetkomend verkeer en de andere tegen het achteropkomend verkeer.
Op het kruispunt met de Schooltinkweg wordt een lange middengeleider aangebracht aan de zuidzijde van het kruispunt, voor en naast het aanwezige linksafvak (kilometer 19,2 – 19,35). Deze middengeleider vormt een fysieke scheiding tussen het verkeer dat staat opgesteld op het linksafvak en het rechtdoorgaande verkeer in zuidelijke richting. Daarnaast zorgt de geleider voor bescherming tegen het achteropkomend verkeer. De middengeleider wordt op twee plaatsen onderbroken om de bereikbaarheid van aanliggende panden te garanderen.
Ten noorden van het kruispunt wordt het huidige linksafvak vervangen door een brede middengeleider (kilometer 19,39 – 19,44). Linksafslaand verkeer uit noordelijke richting kan zich tussen de middengeleiders opstellen, waarbij de middengeleider bescherming biedt.
De middengeleiders zorgen op beide kruispunten voor een goede geleiding van het verkeer. Dit wordt ondersteund door borden die de verplichte rijrichting (rechts) langs de middengeleider aangeven. Door de aanwezigheid van middengeleiders valt het kruispunt beter op en is het op grotere afstand herkenbaar. Dit verhoogt het attentieniveau van weggebruikers, waardoor zij beter op de situatie ter plaatse kunnen reageren en anticiperen. Hiermee wordt de verkeerveiligheid verbeterd.
(Brom)fietsvoorzieningen kruispunt N316 – Schooltinkweg – Oude Kruisbergseweg
Ter verbetering van de oversteekbaarheid voor fietsers en bromfietsers worden bij het kruispunt met de Schooltinkweg aparte (brom)fietspaden aangebracht met een oversteekvoorziening via de te realiseren middengeleider ten noorden van het kruispunt. Hierdoor kunnen (brom)fietsers, de N316 gefaseerd oversteken (per rijbaan). De middengeleider is breed genoeg voor (brom)fietsers om zich, zo nodig, in het midden op te stellen. Daarbij is de oversteeklengte per rijbaan kort. Dit beperkt de wachttijd, waardoor de oversteekbaarheid verbetert.
De oversteek op de noordtak van het kruispunt wordt uitgevoerd voor (brom)fietsers in twee richtingen. Overstekende (brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan verkeer op de kruisende rijbanen. Na de oversteek in oostelijke richting moeten fietsers en bromfietsers, bij de aansluiting op de Schooltinkweg, ook het verkeer op de Schooltinkweg voor laten gaan. In westelijke richting moet tevens voorrang worden verleend aan bestuurders op het (brom)fietspad aan de westzijde van de weg. Deze voorrangsregeling is herkenbaar vormgegeven, zodat onzeker en onjuist rijgedrag wordt voorkomen.
De te realiseren wegverbindingen van en naar de oversteek van de N316 worden ingesteld als fiets-/bromfietspad, voor twee rijrichtingen. Daarnaast worden twee nieuwe eenrichtings(brom)fietspaden aangebracht tussen het (brom)fietspad van de N316 en de Oude Kruisbergseweg. Daarmee ontstaat een betere geleiding voor (brom)fietsers op de Oude Kruisbergseweg naar het (brom)fietspad van de N316 en vice versa. De (brom)fietspaden worden met verkeersborden aangeduid.
Omdraaien voorrang (brom)oversteek Oude Kruisbergseweg
Het bestaande (brom)fietspad aan de westzijde van de N316, parallel aan de hoofdrijbaan, is in de huidige situatie ter plaatse van het kruispunt iets uitgebogen, van de hoofdrijbaan af. Deze vormgeving past bij de huidige voorrangsregeling bij de oversteek op de Oude Kruisbergseweg. Verkeer op de Oude Kruisbergseweg heeft voorrang, terwijl overstekende (brom)fietsers aan dit verkeer voorrang moeten verlenen. Deze voorrangsregeling wijkt af van de voorrangsregeling op andere kruispunten op het traject. Voor een uniforme voorrangsregeling, wordt de voorrang op deze oversteek omgedraaid, zodat (brom)fietsers op de N316 in de nieuwe situatie voorrang hebben op het verkeer op de zijweg (Oude Kruisbergseweg). De vormgeving wordt daarbij aangepast op de nieuwe voorrangsregeling. Conform de landelijke ontwerprichtlijnen wordt het (brom)fietspad ter plaatse van de Oude Kruisbergseweg minder ver uitgebogen. Tevens wordt de oversteek in rood asfalt uitgevoerd, gemarkeerd door blokmarkering. Op de Oude Kruisbergseweg worden in beide rijrichtingen vóór de fietsoversteek haaientanden aangebracht en een verkeersbord (voorrangsdriehoek) geplaatst. Zo ontstaat een duidelijk herkenbare oversteek met bijbehorende voorrangsregeling.
Voornemen
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om op de provinciale weg N316, in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst het volgende verkeersbesluit te nemen:
- I.
door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een inhaalverbod in te stellen, op de wegvakken van de volgende trajecten:
  - a.
kilometer 15,07 – kilometer 16,70;
  - b.
kilometer 17,10 – kilometer 18,25;
  - c.
kilometer 18,91 – kilometer 19,10;
  - d.
kilometer 19,60 – kilometer 19,90;
  - e.
kilometer 22,56 – kilometer 23,84;
  - f.
kilometer 26,70 – kilometer 27,60;
  - g.
kilometer 30,70 – kilometer 30,87;
- II.
door het plaatsen van verkeersborden model D2 van het RVV 1990 op de te realiseren middengeleiders op de N316 ten noorden en zuiden van de aansluitingen van de Wassinkbrinkweg en de Schooltinkstraat, een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts);
- III.
door het plaatsen van verkeersbord model G12a van het RVV 1990 bij de te realiseren wegverbindingen tussen de fietssuggestiestroken op de Oude Kruisbergseweg en het fiets-/bromfietspad langs de N316, deze wegverbindingen in te stellen als fiets-/bromfietspad voor fietsers in één richting;
- IV.
door het plaatsen van verkeersborden model G12a van het RVV 1990, bij het kruispunt met de Oude Kruisbergseweg/Schooltinkstraat, en het aanbrengen van asmarkering op de te realiseren wegverbinding tussen de hoofdrijbaan en het fiets-/bromfietspad van de N316 en tussen de hoofdrijbaan en de Schooltinkweg, deze wegverbindingen in te stellen als fiets-/bromfietspad voor fietsers in twee richtingen;
- V.
door het plaatsen van verkeersborden model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het fiets-/bromfietspad vóór de kruisende rijbaan, een voorrangsregeling in te stellen waarbij verkeer op het fiets-/bromfietspad voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende rijbaan, op de volgende locaties bij het kruispunt N316 – Oude Kruisbergseweg/Schooltinkweg:
  - h.
bij de oversteek van de hoofdrijbanen van de N316, in beide richtingen;
  - i.
bij de aansluitingen op het fiets-/bromfietspad van de N316;
  - j.
bij de aansluiting op de Schooltinkweg;
- VI.
door het verwijderen van de verkeersborden model B6 van het RVV 1990, alsmede door het verwijderen van de haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de huidige voorrangsregeling op het kruispunt van het fiets-/bromfietspad van de N316 met de Oude Kruisbergseweg op te heffen en eerdere besluiten hierover in te trekken;
- VII.
door het plaatsen van verkeersborden model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Oude Kruisbergseweg vóór het kruisende fiets-/bromfietspad, een voorrangsregeling in te stellen waarbij verkeer op de Oude Kruisbergseweg voorrang moet verlenen aan bestuurders op het kruisende fiets-/bromfietspad.
Ter inzage
De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (http://www.gelderland.nl/N316-Doetinchem-Vorden).
De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2016-005068 dan als zoekopdracht ingeven.
Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 2 juni tot en met 14 juli 2016 ter inzage bij de provincie Gelderland, locatie Marktstate, Eusebiusplein 1a, Arnhem, het stadhuis van de gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2, Doetinchem en het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst, Elderinkweg 2, Hengelo.
Inbrengen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake punt I t/m VII van het voorgenomen ontwerp-verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.
De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen
T.a.v. de heer P. Wegdam
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2016-005068, N316 Doetinchem – Vorden, diverse maatregelen” vermeld te worden.
Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen drie weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken met de heer P. Wegdam, telefoon 088-880 7100.
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Drs. J.C. Spoelstra