PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Groningen

Beleidsregel vergunningsvoorwaarden vaarwegen beroepsvaart 2025
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
Overwegende dat
- –provinciale staten krachtens artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet op 7 januari 1997 met nummer 96/19.780 gedeputeerde staten heeft aangewezen als bevoegde autoriteit;
- –artikel 1.21, lid 2 van het Binnenvaartpolitiereglement, de bevoegde autoriteit de bevoegdheid heeft een vergunning af te geven voor een bijzonder transport waarbij de afmetingen van een schip afwijken van de op grond van artikel 1.06 toegestane afmetingen en diepgang;
- –op grond van het besluit van gedeputeerde staten van 22 oktober 2024 GS is aangewezen als bevoegde autoriteit voor artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement,
- –gedeputeerde staten krachtens artikel 42 van de Scheepvaartverkeerswet en 1.06 van het Binnenvaartpolitieregelement voor provinciale wateren in verband met orde, het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van de scheepvaartwegen het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen en of beperken van schade doorscheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen het verkeersbesluit "Verkeersbesluitvaarwegkarakteristiek provinciale vaarwegen Groningen 2025" hebben vastgesteld;
- –gedeputeerde staten op 13 februari 2019 met nummer K11782 gelet op artikel 1.21 Binnenvaartpolitieregelement de "Beleidsregel vergunningvoorwaarden afmetingen bijzondere transporten BPR" hebben vastgesteld;
- –de vigerende beleidsregel niet langer actueel is. De vigerende beleidsregel voorziet slechts in een deel van het Oude Eemskanaal en ontbreken de afmetingen die gelden voor het Reitdiep. Ook dient de geldigheidsduur van de vergunning afgestemd te worden op reguliere reizen en incidentele reizen.
- –de in de vast te stellen beleidsregel gehanteerde maatvoering en geldigheidsduur van de wordt al toegepast bij de beoordeling van aanvragen. De beroepsscheepvaart is dan ook al bekend met de wijzigingen. Daarom is afgezien om bij de voorbereiding van deze beleidsregel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb toe te passen.
Gelet op
- –artikel 1.21 lid 2 Binnenvaartpolitiereglement
- –artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht
BESLUITEN
- –De "Beleidsregel vergunningvoorwaarden afmetingen bijzondere transporten BPR", zoals bekend gemaakt op 13 februari 2019, in te trekken
- –Vast te stellen de beleidsregel luidende "Beleidsregel vergunningsvoorwaarden vaarwegen beroepsvaart 2025"
Beleidsregel vergunningsvoorwaarden vaarwegen beroepsvaart 2025
Artikel
1
De voorwaarden waaronder een vergunning in verband met afmetingen bijzondere transporten BPR ingevolge artikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglement wordt verleend staan vermeld in bijlage 1 bij deze beleidsregel.
Artikel
2
De Beleidsregel vergunningsvoorwaarden vaarwegen beroepsvaart 2025 treedt in werking de dag na bekendmaking.
Artikel
3
De "Beleidsregel vergunningvoorwaarden afmetingen bijzondere transporten BPR" is ingetrokken de dag na bekendmaking
Artikel
4
Bekendmaking vindt plaats in het Provinciaal Blad.
Groningen, 13 mei 2025
Gedeputeerde Staten van Groningen:
René Paas, voorzitter
Hans Schrikkema, secretaris
Bijlage
1

Tabel Vergunningvoorschriften vaarwegen beroepscheepvaart 2025
Vaartuigen
Vaarweg | Vaarweg-deel km | Max. afmeting bovenmaats lengte x breedte | Max. hoogte bovenmaats | Max. diepgang bovenmaats | Duur van de vergunning
Oude Eemskanaal | 0 -1,3 | - | - | - |
Oude Eemskanaal | 1,3 - 2.4 | 86 x11.50 | - | - | maximaal twee jaar
Winschoterdiep | 0 - 12,5 | 110,50 x 11,50 | ** | 2,9 | maximaal twee jaar
Winschoterdiep | 12,5 - 22,4 | 110,50 x 11,50 | ** | 2,75 | maximaal twee jaar
Winschoterdiep en Rensel | 22,4 - 35,4 | 90,00 x 9,60 | - | 2,90 | maximaal twee jaar
A.G. Wildervanckkanaal | 0 - 9,3 | 110,50 x 11,50 | ** | 2,75 | maximaal twee jaar
Noord-Willemskanaal | 19,45 - 28,29 | - | - | - | -
Aduarderdiep(ten zuiden van het Van k | 0 - 5,27 | - | - | 2,75 (indien lengte x breedte < 80,00 x 7,20) | maximaal twee jaar
Hoendiep | 10,5 - 13,4 | 85,00 x 9,60 | - | 2,75 (indien lengte x breedte < 80,00 x 7,20) | maximaal twee jaar
Reitdiep | 6,39 - 9,17 | - | - | - | -
Reitdiep (Platvoetbrug - Zoutkamp) | 9,17 - 35,79 | bij lengte 50 m: breedte diepgang 6.61 m - 7.00 m 2.10 m 7.01 m x 7.50 m 2.00 m 7.51 m x 8.00 m 1.80 m 8.01 m x 8.60 m 1.60 m bij lengte 55 m: max. 6.60 m 2.10 m 6.61 m - 7.00 m 2.00 m 7.01 m x 7.50 m 1.80 m 7.51 m x 8.00 m 1.60 m 8.01 m x 8.60 m 1.40 m | - | - | Heen en terugreis of duur project
Drentsch Diep en vaargeul Zuidlaardermeer | 0-5,5 5,5-8,23 | 30 x 5.60 | - | - | Heen en terugreis of duur project
- ** Alleen van toepassing op containerschepen
- -Geen hoogte beperking open vaarweg
Pontons en drijvende inrichtingen op het Winschoterdiep
Pontons op Winschoterdiep km 0-12,5
kenmerken | vergunningsvoorwaarden
Afmeting l x b | Hoogte | Windkracht beperking | Boegbesturing of tweede sleep- duwboot | vergunningplicht
< 86.00 x 9,60 | ledig < 6,80 | | | nee
geladen > 6,80 | nee | ja | ja, voor de duur van de reis
L < 86,00 Breedte >9,60 < 11,50 | ledig < 6,80 | nee | Nee | ja , 1 jaar geldigheid
geladen > 6,80 | ja | ja | ja, voor de duur van de reis
L > 86,00 of B >11,50 | ledig < 6,80 | nee | ja | ja, voor de duur van de reis
geladen > 6,80 | ja | ja | ja, voor de duur van de reis
Nieuwbouwschepen op Winschotderdiep km 0-12,3
kenmerken | vergunningsvoorwaarden
lengte | breedte | Windkracht beperking | Aantal pontons | vergunningplicht
Lengte tot 100 | 15 - 15,50 | ja | 1 | ja
Lengte 100 - 120 | 15 - 15,50 | ja | 2 | ja