STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Regeling modellen keuringsrapport 2025
Zoetermeer, 20 november 2024
JBZ 24.0064643
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 29, eerste en tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
Besluit:
Artikel
1
Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt vastgesteld overeenkomstig:
- a.
bijlage 1a in het geval het voertuig wordt goedgekeurd;
- b.
bijlage 1b in het geval het voertuig wordt afgekeurd;
- c.
bijlage 1c in het geval er een steekproef als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK is toegewezen ten tijde van de afgifte van het model overeenkomstig bijlage 1a;
- d.
bijlage 1d in het geval er een steekproef als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK is toegewezen ten tijde van de afgifte van het model overeenkomstig bijlage 1b;
- e.
bijlage 1e in het geval het voertuig ten tijde van de keuring nog niet gekentekend is in Nederland en wordt goedgekeurd door de Dienst Wegverkeer, en
- f.
bijlage 1f in het geval het voertuig ten tijde van de keuring nog niet gekentekend is in Nederland en wordt afgekeurd door de Dienst Wegverkeer.
Artikel
2
De modellen vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden vastgesteld overeenkomstig:
- a.
bijlage 2a en 2b in de gevallen waarin het model overeenkomstig bijlage 1a en 1b is afgegeven en in de gevallen waarin het model overeenkomstig bijlage 1e en 1f is afgegeven.
- b.
bijlage 2c en 2d in de gevallen waarin het model overeenkomstig bijlage 1c en 1d is afgegeven.
Artikel
3
1.
De achterzijde van de modellen in de bijlagen is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.
2.
De modellen in de bijlagen zijn van A4 formaat.
3.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende adviespunten worden genoteerd:
- a.
band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 tot en met 2,5 mm AC1;
- b.
schokdemper aanwezig die lekkage vertoont AC2;
- c.
roestschade van 1,5 t/m 2,0 E of meer dan 15% dikteafname AC3;
- d.
stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm AC4;
- e.
mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5.
4.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:
- a.
waarschuwingsinrichting airbag- / gordelspansysteem geeft defect aan RA1;
- b.
overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen RA2;
- c.
waarschuwingsinrichting stabilisatiesysteem geeft defect aan RA3;
- d.
waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan RA4;
- e.
waarschuwingsinrichting elektronische stuurbekrachtiging geeft defect aan RA5;
- f.
waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan RA6;
- g.
waarschuwingsinrichting elektronische remsysteem geeft defect aan RA7.
5.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende opmerkingen worden genoteerd:
- a.
afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 OP1;
- b.
controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9 OP2.
Artikel
4
1.
Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldig bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2014/45/EU
1
Richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU L 127/51).
heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
2.
Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2014/45/EU heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
Artikel
5
Deze regeling vervangt de Regeling modellen keuringsrapport 2017, Stcrt. 2015, nr. 37075 van 28 februari 2017 met ingang 1 januari 2025.
Artikel
6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.
Artikel
7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2025.
Deze regeling wordt met bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
J.
Woudstra
Algemeen Directeur
BIJLAGE
1A
BIJLAGE
1B
BIJLAGE
1C
BIJLAGE
1D
BIJLAGE
1E
BIJLAGE
1F
BIJLAGE
2A
BIJLAGE
2B
BIJLAGE
2C
BIJLAGE
2D