WATERSCHAPSBLAD
Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland

Vaststellen wijzigingen Legger waterkeringen 2025 Waterschap Rivierenland
Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar:
- 1.
Overzichtskaart met daarop de aanduiding van wijzigingen legger waterkeringen
- 2.
Kaartmateriaal Leggerboeken
  - 2.1
Leggerboek Wolferen-Sprok (dijkpaaltraject Doornenburg-Dodewaard)
  - 2.2
Leggerboek Zomerkade Crobsche Waard (dijkpaaltraject Crobsche Waard)
  - 2.3
Leggerboek Zomerkade Stiftse Uiterwaarden (dijkpaaltraject Stiftse Uiterwaarden)
  - 2.4
Leggerboek Mook, Niftrik en Hedel (dijkpaaltraject Heumen – Dreumel)
  - 2.5
Leggerboek Arnhem-Malburgen (dijkpaaltraject Doornenburg-Randwijk)
  - 2.6
Leggerboek Voorkering Steurgat (dijkpaaltraject Voorkering Steurgat)
  - 2.7
Reguliere wijzigingen ontwerp Legger 2025
Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 2 september 2025 de wijzigingen in de Legger waterkeringen 2025 vastgesteld.
De wijzigingen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.
Inhoud legger Waterkeringen 2025
Inleiding
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire, regionale en overige waterkeringen in het rivierengebied. Om het beheer van deze waterkeringen op een goede manier te kunnen uitvoeren moet informatie over deze waterkeringen actueel en overzichtelijk in leggers worden vastgelegd. Een legger bevat informatie over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken en over de onderhoudsplichten. In de loop van de tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de waterkeringen. Om de legger actueel te houden, worden deze wijzigingen in de legger opgenomen.
Aanleiding wijzigingen legger waterkeringen
Diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur zijn verwerkt in de legger waterkeringen 2025. Het gaat hier om:
- 1.
Dijkversterking WOS definitieve legger
- 2.
Zomerkade Crobsche Waard
- 3.
Zomerkade Stiftse uiterwaard
- 4.
Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen, kwaliteitsverbeteringen in de data
Voor de inhoud van de legger met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).
Legger met bijlagen ter inzage (beroepstermijn)
Het besluit tot vaststellen van de wijzigingen in de legger waterkeringen 2025 met de daarbij behorende stukken ligt van dinsdag 23 september tot en met maandag 3 november 2025 ter inzage:
- 1.
online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina
- 2.
tijdens kantooruren in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel
Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, zijn op de overzichtskaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de leggers worden gewijzigd. Daarnaast zijn alle wijzigingen ook zichtbaar op onze interactieve kaart. Een hyperlink naar de interactieve kaart vindt u op de webpagina https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschapsverordening-en-leggers-vastgesteld.
Als u van plan bent het besluit en de bijbehorende leggerkaarten in te komen zien en u wenst uitleg te krijgen, maak dan een afspraak via het e-mailadres omgevingswet@wsrl.nl.
Beroep
Beroep tegen deze legger is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet.
Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:
- •belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
- •belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).
Voorlopige voorziening
Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde leggers treden in werking op dinsdag 23 september 2025. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).
Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijzigingen in de legger waterkeringen 2025? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschapsverordening-en-leggers-vastgesteld. U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: omgevingswet@wsrl.nl.
Besluit wijzigingen legger waterkeringen 2025
Registratienummer: 2025-276500
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van de Directieraad van 18 augustus 2025
gelet op:
- •artikel 2.39 van de Omgevingswet
- •artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;
- •artikel 5 van Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2025;
- •afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- •artikelen 6.6 en 6.8 van de Omgevingsverordening Gelderland, artikel 7.4 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, artikel 6.21 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant en artikelen 2.20 en 2.21 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht;
- •het Waterbeheerprogramma 2022-2027.
overwegende dat:
Diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur zijn verwerkt in de legger waterkeringen 2025. Het gaat hier om:
- 1.
Dijkversterking WOS definitieve legger
- 2.
Zomerkade Crobsche Waard
- 3.
Zomerkade Stiftse uiterwaard
- 4.
Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen, kwaliteitsverbeteringen in de data
besluit:
Artikel
1.

Vaststellen legger waterkeringen dijktrajecten
De legger waterkeringen van de volgende dijktrajecten wordt vastgesteld, zoals weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten:
| Dijktraject | Legger | Leggerbladnummers
1.a | DD133. - DD140. | Doornenburg - Dodewaard | DD040 – DD043 (1:1000) DD008 – DD009 (1:5000)
1.b | DD163. – DD290. | Doornenburg - Dodewaard | DD048 – DD086 (1:1000) DD009 – DD017 (1:5000)
2. | CW000. – CW028. | Zomerkade Crobsche Waard | CW001 – CW008 (1:1000)
3. | SU000.- SU041. | Zomerkade Stiftse uiterwaard | SU001 – SU012 (1:1000)
4.a | HD000. – HD001. | Heumen - Dreumel | HD001 (1:1000) HD001 (1:5000)
4.b | HD166. – HD175. | Heumen-Dreumel | HD050 – HD052 (1:1000) HD011 (1:5000)
4.c | HD360. – HD365. | Heumen – Dreumel | HD108 – HD110 (1:1000) HD022 – HD023 (1:5000)
4.d | DR139. – DR146. | Doornenburg- Randwijk | DR040 – DR042 (1:1000) DR008 (1:5000)
4.e | VK000.-VK001. | Voorkering Steurgat | VK001 (1:1000) VK001 (1:5000)
Artikel
2.

Vaststellen wijzigingen legger waterkeringen
De legger waterkeringen wordt gewijzigd zoals weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten, met de volgende nummers:
Type kering | Legger | Legger bladnummer | | Type kering | Legger | Legger bladnummer
Primair | Diefdijklinie | DL045 | | Regionaal | Giessen | GI046
Primair | Erlecom - Nijmegen | EN031 | | Regionaal | Giessen | GI048
Primair | Erlecom - Nijmegen | EN032 | | Regionaal | Giessen | GI049
Primair | Heumen - Dreumel | HD093 | | Regionaal | Giessen | GI052
Primair | Heumen - Dreumel | HD094 | | Regionaal | Giessen | GI053
Primair | Heerewaardense Maasdijk | HM015 | | Regionaal | Giessen | GI059
Primair | Land van Altena | LA135 | | Regionaal | Giessen | GI060
Primair | Land van Altena | LA136 | | Regionaal | Giessen | GI062
Primair | Rossum - Wilhelminasluis | RW039 | | Regionaal | Giessen | GI063
Primair | Rossum - Wilhelminasluis | RW040 | | Regionaal | Giessen | GI064
Primair | Rossum - Wilhelminasluis | RW041 | | Regionaal | Giessen | GI065
Primair | Vijfheerenlanden | VY033 | | Regionaal | Giessen | GI066
Primair | Vijfheerenlanden | VY034 | | Regionaal | Giessen | GI067
Primair | Vijfheerenlanden | VY058 | | Regionaal | Giessen | GI069
Regionaal | Achterwaterschap | AC006 | | Regionaal | Giessen | GI072
Regionaal | Achterwaterschap | AC010 | | Regionaal | Giessen | GI073
Regionaal | Achterwaterschap | AC012 | | Regionaal | Giessen | GI074
Regionaal | Achterwaterschap | AC014 | | Regionaal | Gemaalkommen | GK001
Regionaal | Achterwaterschap | AC015 | | Regionaal | Polder Grote Nes | GN007
Regionaal | Achterwaterschap | AC016 | | Regionaal | Polder Grote Nes | GN008
Regionaal | Achterwaterschap | AC017 | | Regionaal | Hoge Boezem Nieuw-Lekkerland | HL001
Regionaal | Achterwaterschap | AC020 | | Regionaal | Hoge Boezem Nederwaard | HN001
Regionaal | Achterwaterschap | AC021 | | Regionaal | Hoge Boezem Nederwaard | HN002
Regionaal | Achterwaterschap | AC024 | | Regionaal | Hoge Boezem Nederwaard | HN003
Regionaal | Achterwaterschap | AC025 | | Regionaal | Hoge Boezem Nederwaard | HN004
Regionaal | Achterwaterschap | AC035 | | Regionaal | Hoge Boezem Nederwaard | HN005
Regionaal | Noorder-Lingedijk | AD001 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO001
Regionaal | Noorder-Lingedijk | AD027 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO002
Regionaal | Noorder-Lingedijk | AD031 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO003
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG005 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO004
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG011 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO005
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG013 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO006
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG016 | | Regionaal | Hoge Boezem Overwaard | HO013
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG017 | | Regionaal | Zuider Lingedijken | HT004
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG019 | | Regionaal | Zuider Lingedijken | HT021
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG022 | | Regionaal | Zuider Lingedijken | HT022
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG024 | | Regionaal | Zuider Lingedijken | HT067
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG027 | | Regionaal | Zuider Lingedijken | HT087
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG028 | | Regionaal | Kortlandse Kade | KK001
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG033 | | Regionaal | Kortlandse Kade | KK002
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG035 | | Regionaal | Kanaal van Steenenhoek | KS006
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG036 | | Regionaal | Kanaal van Steenenhoek | KS007
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG040 | | Regionaal | Kanaal van Steenenhoek | KS020
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG041 | | Regionaal | Kanaal van Steenenhoek | KS024
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG042 | | Regionaal | Kanaal van Steenenhoek | KS025
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG052 | | Regionaal | Middelkade | MK001
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG053 | | Regionaal | Middelkade | MK010
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG058 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW001
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG059 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW002
Regionaal | Boezem Alblas-Graafstroom | AG063 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW006
Regionaal | Noorder-Lingedijk | AM012 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW007
Regionaal | Binnenwallen Gorinchem | BG001 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW009
Regionaal | Binnenwallen Gorinchem | BG003 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW010
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS009 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW011
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS010 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW012
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS013 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW016
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS014 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW020
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS016 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW023
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS017 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW024
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS021 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW025
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS022 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW026
Regionaal | Dwarsgang Smoutjesvliet | DS025 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW028
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG002 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW035
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG004 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW036
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG006 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW056
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG007 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW059
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG010 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW060
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG011 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW064
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG016 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW069
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG017 | | Regionaal | Merwedekanaal | MW071
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG027 | | Regionaal | Nieuwe Waterschap | NI002
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG028 | | Regionaal | Nieuwe Waterschap | NI003
Regionaal | Groot Ammers - Giessenburg | GG031 | | Regionaal | Polder Nieuwland | PN002
Regionaal | Giessen | GI001 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ001
Regionaal | Giessen | GI002 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ002
Regionaal | Giessen | GI011 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ008
Regionaal | Giessen | GI012 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ011
Regionaal | Giessen | GI015 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ015
Regionaal | Giessen | GI016 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ016
Regionaal | Giessen | GI026 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ029
Regionaal | Giessen | GI029 | | Regionaal | Zouwe - Zederikkade | ZZ030
Regionaal | Giessen | GI039 | | | |
Artikel
3.

Intrekken legger waterkeringen
Als gevolg van het vaststellen van de leggerbladen genoemd in de artikelen 1 en 2, worden voorgaande versies van deze bladen ingetrokken:
Leggerbladnummer | schaal | jaartal | besluit | legger
AC011 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC013 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC135 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC131 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC127 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC031 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC034 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC037 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC043 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC045 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC051 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC104 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AC085 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Achterwaterschap
AD001 | 1:500 | 2022 | 2022048944 | Noorder-Lingedijk
AD057 | 1:500 | 2022 | 2022048944 | Noorder-Lingedijk
AD066 | 1:500 | 2022 | 2022048944 | Noorder-Lingedijk
AG002 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG011 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG023 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG027 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG034 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG036 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG039 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG168 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG160 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG156 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG053 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG064 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG069 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG139 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG079 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG132 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG128 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG099 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG101 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG191 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AG195 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AW081 | 1:1000 | 2016 | 201028124 | Boezem Alblas-Graafstroom
AM012 | 1:1000 | 2020 | 2020062575 | Lingedijken Noord
AW185 | 1:1000 | 2024 | 2024069294 | Binnenwallen Gorinchem
BG006 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Binnenwallen Gorinchem
m 017 | | 2013 | 201305035 | Crobsche Waard
DD043 | 1:1000 | 2016 | 201606331/DD | Doornenburg - DodeWaard
DD086 | 1:1000 | 2016 | 201606331/DD | Doornenburg - DodeWaard
HT001 | 1:500 | 2010 | 2019088185 | Diefdijklinie
DR040 | 1:1000 | 2016 | 201606331/DR | Doornenburg - Randwijk
DS018 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS020 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS030 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS039 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS080 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS045 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS070 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
DS054 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Dwarsgang Smoutjesvliet
EN031 | 1:1000 | 2016 | 201606331/EN | Erlecom - Nijmegen
EN032 | 1:1000 | 2016 | 201606331/EN | Erlecom - Nijmegen
GG003 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG008 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG010 | 1:500 | 2016 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG016 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG121 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG120 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG110 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG045 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG086 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG084 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GG075 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Groot Ammers - Giessenburg
GI280 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI277 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI021 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI023 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI260 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI255 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI231 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI224 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI167 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI196 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI186 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI190 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI159 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI065 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI143 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI070 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI129 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI077 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI127 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI125 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI116 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI119 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI087 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI106 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI102 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GI100 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Giessen
GK001 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Gemaalkommen
GN015 | 1:500 | 2010 | 165250A | Polder Grote Nes
GN017 | 1:500 | 2010 | 165250A | Polder Grote Nes
HD001 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD050 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD051 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD052 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD093 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD094 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD108 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD109 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HD110 | 1:1000 | 2016 | 201007854 | Heumen - Dreumel
HM015 | 1:1000 | 2016 | 201606331/HM | Heerewaardense Maasdijk
HN002 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Hoge Boezem Nederwaard
HN004 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Hoge Boezem Nederwaard
HN006 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Hoge Boezem Nederwaard
HN005 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Hoge Boezem Nederwaard
HN009 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Hoge Boezem Nederwaard
HO001 | 1:500 | 2016 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO004 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO006 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO007 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO010 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO011 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HO028 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Hoge Boezem Overwaard
HT005 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
HT007 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
HT044 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
HT003 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
HT104 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
HT150 | 1:1000 | 2010 | 2020062575 | Zuider-Lingedijk
KK002 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Kortlandse Kade
KK004 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Kortlandse Kade
KS075 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Kanaal van Steenenhoek
KS073 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Kanaal van Steenenhoek
KS060 | 1:1000 | 2016 | 201010806 | Kanaal van Steenenhoek
KS020 | 1:1000 | 2016 | 201010806 | Kanaal van Steenenhoek
KS050 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Kanaal van Steenenhoek
LA135 | 1:1000 | 2016 | 201606331/LA | Land van Altena
LA136 | 1:1000 | 2016 | 201606331/LA | Land van Altena
MK001 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Middelkade
MK020 | 1:500 | 2010 | 201007854 | Middelkade
MW001 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW065 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW012 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW057 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW075 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW077 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW080 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW082 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW038 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW030 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW105 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW021 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW109 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW018 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW118 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW292 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW290 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW183 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW249 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW189 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW229 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW218 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
MW217 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Merwedekanaal
NI004 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Nieuw Waterschap
NI003 | 1:500 | 2010 | 201028124 | Nieuw Waterschap
PN002 | 1:1000 | 2018 | 2018082272 | Polder Nieuwland
RW039 | 1:1000 | 2016 | 201606331/RW | Rossum - Wilhelminasluis
RW040 | 1:1000 | 2016 | 201606331/RW | Rossum - Wilhelminasluis
RW041 | 1:1000 | 2016 | 201606331/RW | Rossum - Wilhelminasluis
VK001 | 1:1000 | 2022 | 2022048944 | Voorkering Steurgat
VY033 | 1:1000 | 2016 | 160354 | Vijfheerenlanden
VY034 | 1:1000 | 2016 | 160354 | Vijfheerenlanden
VY058 | 1:1000 | 2016 | 160354 | Vijfheerenlanden
ZZ002 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ004 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ016 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ022 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ036 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ039 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ068 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
ZZ070 | 1:500 | 2010 | 201010806 | Zouwe - Zederikkade
Artikel
4.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad. Bijlage 1 bestaande uit het in artikel 5 genoemde kaartmateriaal wordt bekendgemaakt via de hieronder vermelde hyperlinks, conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet.
Artikel
5.

Bijlagen
Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:
- 1.
Overzichtskaart met daarop de aanduiding van wijzigingen legger waterkeringen
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11201
- 2.
Kaartmateriaal Leggerboeken
  - 2.1
Leggerboek Wolferen-Sprok (dijkpaaltraject Doornenburg-Dodewaard)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11202
  - 2.2
Leggerboek Zomerkade Crobsche Waard (dijkpaaltraject Crobsche Waard)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11203
  - 2.3
Leggerboek Zomerkade Stiftse Uiterwaarden (dijkpaaltraject Stiftse Uiterwaarden)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11204
  - 2.4
Leggerboek Mook, Niftrik en Hedel (dijkpaaltraject Heumen – Dreumel)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11205
  - 2.5
Leggerboek Arnhem-Malburgen (dijkpaaltraject Doornenburg-Randwijk)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11206
  - 2.6
Leggerboek Voorkering Steurgat (dijkpaaltraject Voorkering Steurgat)
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11207
  - 2.7
Reguliere wijzigingen ontwerp Legger 2025
https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-11208
Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 2 september 2025 te Tiel.
de secretaris-directeur,
ir. Z.C. Vonk
de dijkgraaf,
drs. T.J.A.M. Cuppen MBA
Toelichting
Versie | Datum | Aanpassingen
1 | 10 februari 2022 | Eerste versie Toelichting legger waterkeringen
2.0 | 18 maart 2024 | Aangepast op inwerkingtreding Omgevingswet
1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de legger waterkeringen is, waarom deze periodiek wordt geactualiseerd en wat het doel is van dit document.
1.1
Waarom een legger waterkeringen?
Waterschap Rivierenland (hierna: WSRL) zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. WSRL is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 1000 kilometer waterkeringen (dijken). Om de waterveiligheid te behouden, dienen deze waterkeringen aan bepaalde afmetingen te voldoen en goed te worden onderhouden.
De legger is een openbaar register waarin gegevens over waterstaatswerken zijn vastgelegd. WSRL heeft een hybride legger waterkeringen. Op de leggerkaarten staat aangegeven waaraan de waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Daarnaast is in de bijbehorende toelichting beschreven welke onderhoudsplichten gelden en wie welke waterkeringen moet onderhouden.
Via de waterschapsverordening, de onderhoudsverordening en de legger stelt het waterschap regels aan het gebruik en het beheer en onderhoud van waterkeringen.
1.2
Aanpassingen in de legger waterkeringen
Regelmatig vinden aanpassingen plaats aan de waterkeringen, bijvoorbeeld als gevolg van dijkversterkingprojecten of vergunningen. Daarom wordt de legger periodiek geactualiseerd. De legger waterkeringen kan wijzigen als gevolg van:
- 1.
Een projectbesluit (bijv. voor een dijkversterkingsproject).
- 2.
Een omgevingsvergunning.
- 3.
Beleids- of wetswijzigingen.
- 4.
Datakwaliteitsverbeteringen.
1.3
Doel van dit document
Het doel van dit document is tweeledig:
- 1.
Het weergeven van de functie van de legger waterkeringen in relatie tot veilige dijken en een evenwichting watersysteem.
- 2.
Het beschrijven van de wijze waarop de legger waterkeringen is opgebouwd en waarvoor deze wordt gebruikt.
2
Waterstaatswerken en afmetingen
In de legger waterkeringen zijn de volgende waterstaatswerken opgenomen:
- •Primaire, regionale en overige waterkeringen;
- •Waterkerende kunstwerken/constructies.
2.1
Categorieën waterkeringen
Er is een onderscheid aangebracht tussen drie categorieën van waterkeringen die in de legger opgenomen worden: primaire, regionale en overige waterkeringen. De afmetingen die in de legger worden opgenomen zijn onder andere afhankelijk van de categorie van de waterkering.
Primaire waterkeringen zijn waterkeringen met een nationaal belang voor de waterveiligheid. De primaire keringen worden aangewezen en genormeerd door het Rijk. Voorbeelden hiervan zijn:
- •Waterkeringen die rechtstreeks bescherming bieden tegen de zee, grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer;
- •Waterkeringen die indirect tegen buitenwater beschermen, zoals de Diefdijk.
Regionale waterkeringen zijn waterkeringen met een regionaal belang voor de waterveiligheid. De regionale keringen worden aangewezen en genormeerd door de provincies. Voorbeelden hiervan zijn:
- •Boezem- en polderkades;
- •Dijken langs regionale rivieren en kanalen;
- •Compartimenteringskeringen.
Overige waterkeringen zijn alle niet-primaire en niet-regionale waterkeringen, waar het waterschap zorg voor draagt. De overige keringen worden aangewezen en genormeerd door het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:
- •Voorlandkeringen;
- •Zomerkades;
- •Kwelkades.
2.2
Onderdelen van de legger waterkeringen
De legger waterkeringen bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder beschreven.
2.2.1
Referentielijn
De referentielijn geeft de ligging van de waterkeringen aan. Bij de primaire waterkeringen is de referentielijn afgeleid van de buitenkruin. Dat is het knikpunt tussen tussen de kruin (het bovenste gedeelte van een dijk) en het buitentalud (het schuin aflopende deel aan de waterkerende zijde van de dijk). Bij de regionale en overige waterkeringen is de referentielijn afgeleid van de middenkruin. Dat is het midden van de kruin van de waterkering.
2.2.2
Legger- en beheerprofiel
Het leggerprofiel bevat de afmetingen van de waterkering die minimaal nodig zijn om aan de waterstaatkundige functies en de vastgestelde veiligheidsnorm te voldoen. Voor elk leggerprofielgeldigheidsvak is in de legger een representatief leggerprofiel opgenomen.
Het beheerprofiel bevat de werkelijke afmetingen van een waterstaatswerk, op een bepaald moment in de tijd. Voor elk leggerprofielgeldigheidsvak is een beheerprofiel opgenomen. Dit profiel is niet representatief voor het hele leggerprofielgeldigheidsvak, zoals het leggerprofiel, maar enkel voor die specifieke locatie.
2.2.3
Bouwgrens
De bouwgrens is een grens die als zodanig in de legger is aangegeven en die een gebied afbakent waarbinnen ter bescherming van een waterkering een bouwverbod geldt.
De in de legger opgenomen bouwgrens heeft als doel de waterkering en zijn directe omgeving tot een bepaalde afstand vrij te houden van bebouwing en verdere bebouwing te beperken. Dit houdt ook in dat de bouwgrens voor gebieden die al bebouwd zijn, anders is dan die voor onbebouwde gebieden. De bouwgrens dient dan ook als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
2.2.4
Leggervlak
Een leggervlak is een vlak aangegeven op de leggerkaart waarbinnen het bestemmingsplan bebouwing mogelijk maakt en die geheel of gedeeltelijk tussen de bouwgrens en de waterkering ligt. Het leggervlak heeft als doel bestaande bouwrechten, zoals verwoord in het op de peildatum geldende bestemmingsplan, in de legger inzichtelijk te maken. De leggervlakken worden gebruikt als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
2.2.5
Waterkerende kunstwerken/constructies
Alle constructies die onderdeel zijn van de waterkering en bijdragen aan het vermogen om het water te keren, worden beschouwd als waterkerende constructies. Voorbeelden hiervan zijn: wandconstructies, kistdammen, keermuren en bijbehorende constructies zoals ankers en funderingen. Daarnaast onderscheiden we verticaal zanddicht geotextiel (VZG), grofzand barrière (GZB) en drainages en putten. Andere constructies zoals coupures, sluizen, tunnels, hevels, inlaten en stuwen die in de waterkering aanwezig zijn maar gesloten kunnen worden, zijn inclusief afsluitmiddelen opgenomen in de legger waterkeringen.
2.3
De legger waterkeringen en de
waterschapsverordening
In de waterschapsverordening (wsvo) staan alle regels die bepalen welke activiteiten waar in het gebied van WSRL mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bij de wsvo hoort een kaart waarop aangegeven wordt welke regels van de waterschapsverordening waar gelden. Dit noemen we de werkingsgebieden.
Het waterstaatswerk en de daarbij behorende beschermingszones zijn met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, aangewezen in de waterschapsverordening (wsvo) als werkingsgebieden. Ook het profiel van vrije ruimte wordt aangewezen in de wsvo.
2.3.1
Waterstaatswerk en beschermingszones
Het waterstaatswerk betreft de waterkering of het ondersteunend kunstwerk. Direct naast de waterkering liggen aan weerszijden de beschermingszones. In deze zones gelden voorschriften en beperkingen om het waterstaatswerk te beschermen. Deze zones maken geen onderdeel uit van het waterstaatswerk zelf.
2.3.2
Profiel van vrije ruimte
Het profiel van vrije ruimte (hierna: PVVR) is de ruimte die is gereserveerd om toekomstige versterkingen van een waterstaatswerk mogelijk te maken. Deze ruimte ligt boven en aan weerzijden van een waterstaatswerk of van een toekomstig waterstaatswerk. De ruimte kan ook onder een (toekomstig) waterstaatswerk liggen. Waterkeringen moeten verhoogd en verbreed kunnen worden, bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering of bodemdaling op te kunnen vangen. Het waterschap wil de ruimte binnen dit profiel zoveel mogelijk vrij houden om eventuele toekomstige uitbreidbaarheid te waarborgen. Het PVVR dient als toetsingskader voor het waterschap bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
3
Onderhoudsplicht en onderhoudsplichtigen
Om de waterkeringen goed te laten functioneren, is onderhoud nodig. Het waterschap is als beheerder niet als enige verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterkering. Deze legger wijst namelijk de eigenaar aan als degene die het gewone onderhoud van de waterkering uitvoert. Wanneer het waterschap eigenaar is, verricht zij ook het gewoon onderhoud. Wat het gewone onderhoud inhoudt, is in de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen beschreven. Het waterschap houdt als beheerder van de waterkering toezicht op het gewone onderhoud.
Het buitengewoon onderhoud zoals dat in de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen is beschreven en wat het in stand houden van het (legger)profiel van de waterkering inhoudt, wordt verricht door het waterschap, tenzij bij of krachtens een wet, reglement of verordening anders is bepaald. Maar ook in dat geval behoudt het waterschap als beheerder altijd haar zeggenschap.
De onderhoudsplicht van objecten met alle bijbehorende voorzieningen
1
Bedoeld zijn ook de werken genoemd in de wsvo.
die zich op, in of nabij het dijklichaam (en zich veelal op het eigendom van het waterschap) bevinden en die met een vergunning van het waterschap als beheerder zijn toegestaan of worden geacht te zijn toegestaan, berust bij de gebruiker of beheerder van deze objecten, tenzij in de vergunning anders is vermeld.
Enkele voorbeelden:
- •de onderhoudsplicht van wegen en paden op of nabij de waterkering met de bijbehorende op- en afritten, verhardingen, fundaties, bermen, bebording, etc. ligt bij de wegbeheerder (meestal de gemeente of een andere overheid);
- •de onderhoudsplicht van voorzieningen zoals afritten, trappen en paden naar particuliere percelen of naar andere objecten ligt bij de eigenaren van die percelen of objecten;
- •de onderhoudsplicht van nutsvoorzieningen ligt bij het betreffende nutsbedrijf;
- •de onderhoudsplicht van (bouw)werken ligt bij de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is vermeld.
In de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen staan alle regels over onderhoudsverplichtingen die het waterschap stelt aan waterstaatswerken.
Bijlage
1

Alfabetische lijst van begrippen
beheerprofiel: de werkelijke afmetingen van een waterstaatswerk, op een bepaald moment in de tijd
beschermingszone: een zone die aan een waterstaatswerk grenst. In deze zone kunnen voorschriften en beperkingen gelden om het waterstaatswerk te beschermen
bouwgrens: een grens die op de legger is aangegeven als bouwgrens. Een bouwgrens bakent een gebied af waarbinnen een bouwverbod geldt. Dit is ter bescherming van een waterstaatswerk
buitenbeschermingszone: een zone binnen het gebied dat onder werking van de waterschapsverordening of Wet beheer rijkswaterstaatswerken valt en die als buitenbeschermingszone in de legger is opgenomen
buitentalud: het schuin aflopende deel aan de waterkerende zijde van de dijk
kruin: het bovenste gedeelte van een dijk
kunstwerk: civieltechnisch bouwwerk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Een kunstwerk is niet bedoeld om in te wonen
leggerprofiel: dwarsdoorsnede die door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. Hierop staan de minimale vereiste afmetingen van een waterstaatswerk
leggerprofiel waterkering: de afmetingen van de waterkering die minimaal nodig zijn om aan de waterstaatkundige functies te voldoen, zoals aangegeven op de legger op grond van artikel 2.39 van de Omgevingswet
middenkruin: het midden van de kruin van de waterkering
onderhoudsplichtigen: natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterstaatswerken.
onderhoudsverordening: verordening van het waterschap op grond van artikel 56 en 59 van de Waterschapswet
onderhoudsverplichting: de aansprakelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van waterstaatswerken, conform de in de legger wateren opgenomen ligging, constructie en leggerafmetingen
profiel van vrije ruimte: de ruimte die is gereserveerd voor toekomstige verbeteringen van een waterstaatswerk. Deze ruimte ligt aan beide kanten van een waterstaatswerk of van een toekomstig waterstaatswerk. De ruimte kan ook boven of onder een (toekomstig) waterstaatswerk liggen. Dit is vastgelegd in de legger
projectbesluit: het projectbesluit als bedoeld in de Omgevingswet
waterstaatswerk: water, bergingsgebied, waterkering of kunstwerk
wateractiviteiten: een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water en waarvoor de waterschapsverordening regels bevat
waterkering: een verhoging die water kan tegenhouden. Dit kan een verhoging zijn die door mensen is aangelegd, maar ook een natuurlijke verhoging of hooggelegen gronden met ondersteunende kunstwerken. Voorbeelden van een waterkering zijn: dammen, dijken, kades, keermuren, kunstwerken en hoge gronden
waterschapsverordening: hierin staan alle regels die bepalen welke activiteiten waar mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden
waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en kunstwerken
werkingsgebied: een gebied waarin de regels van de waterschapsverordening van toepassing zijn
veiligheidsnorm: het wettelijk vastgelegde niveau van bescherming van een dijktraject tegen overstromen
werken: constructies die door mensen zijn aangelegd of ontstaan en alles wat erbij hoort
Bijlage
2

Wettelijk kader
Waterschap Rivierenland is als beheerder van de waterkeringen op grond van artikel 2.39 van de Omgevingswet verplicht een normatieve legger vast te stellen, waarin is omschreven waaraan waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Als bijlage bij de legger wordt voor primaire waterkeringen of waterkeringen waarvoor omgevingswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, of 2.15, eerste lid, onder e, een technisch beheerregister opgenomen, waarin de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand nader zijn omschreven.
Naast de legger op grond van de Omgevingswet is er ook een onderhoudslegger. De grondslag hiervoor is artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. De onderhoudslegger bevat de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen binnen het waterschapsgebied.
Waterschap Rivierenland kent een hybride legger waterkeringen. Deze legger is een combinatie van de normatieve legger zoals bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet en de onderhoudslegger zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.